Reabilitarea imobilului cu nr.0100511.417.01 in vederea redeschiderii institutiei de educatie timpurie nr.3 din str.Ion Pelivan 36/1 mun.Chisinau sect.Buicani	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Demolarea cladirii si edificiilor.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	RCsG51A
	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn  	m3	480,00			
 2	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	57,00			
 3	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	270,00			
 4	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,20			
 5	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	215,00			
 6	RpCS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	186,00			
 7	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,50			
 8	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,40			
 9	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	15,00			
 10	
	Moloz					
 11	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,15			
 12	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	46,00			
 13	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	230,00			

Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Demontari).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	388,00			
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2	223,00			
 3	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	545,00			
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,00			
 5	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi PVC)	m2	39,00			
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi OSB)	m2	98,00			
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre PVC)	m2	24,00			
 8	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	17,20			
 9	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,20			
 10	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	93,80			
 11	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	5,00			
 12	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	1 013,70			
 13	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	437,80			
 14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	358,00			
 15	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	1 461,00			
 16	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,20			
 17	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	250,00			
 18	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	276,00			
 19	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	189,00			
 20	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 	m2	30,00			
 21	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	385,00			
 22	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,30			
 23	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	86,60			
 24	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	565,50			
 25	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	30,80			
 26	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (supralumina din lemn)	m2	6,60			
 27	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,80			
 28	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontare tavan suspendat "Armstrong", k=0,6 з/п)	m2	9,30			
 29	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea ecran-metaloplast)	m2	20,00			
 30	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	160,00			
 31	RpCI42F k=1,5
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi)	m2	2 178,00			
 32	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	665,00			
 33	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	116,38			
 34	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	4,70			
 35	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,40			
 36	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	30,90			
 37	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	61,10			
 38	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	52,40			
 39	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,60			
 40	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	5,40			
 41	
	Moloz					
 42	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,79			
 43	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	71,47			
 44	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	357,35			

Gradinita de copii. Demolare. Lucrari sanitare.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1		Apeduct					
 2	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	100,00			
 3	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	450,00			
 4		Canalizare					
 5	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	350,00			
 6	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	19,00			
 7	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	28,00			
 8	RpSC03B
	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	9,00			
 9	RpSA04B
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	20,00			
Gradinita de copii. Incalzire. Demolare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	590,00			
 2	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontari radiatoare din fonta MC 140 AO)	m2	279,86			
 3	RpID19B
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc	188,00			

Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Marca C).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Scarii Sc-9					
1	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,10			
 2	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	3,05			
 3	
	Fundatie Fm1, Fm2					
 4	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B3,5	m3	0,38			
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B15	m3	2,70			
 6	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	14,10			
 7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	9,20			
 8	CA08D
	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1000 mm (Bulon 5. M24x1120)	buc	6,00			
 9	
	Bulon 5. M24x1120	buc	6,00			
 10	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,70			
 11	
	Stilp metal. Sm1 ... Sm3					
 12	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2	1,08			
 13	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	1,08			
 14	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	0,463			
 15	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,463			
 16	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,463			
 17	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 	t	0,49			
 18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,58			
 19	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,50			
 20	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,50			
 21	
	Sector monolit Pm1 ... Pm3					
 22	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,47			
 23	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,88			
 24	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,35			
 25	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	4,80			
 26	
	Treapta Tr1 (26 buc)					
 27	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B25	m3	0,364			
 28	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,32			
 29	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	269,36			
 30	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,27			
 31	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,27			
 32	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	7,02			
 33	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	7,02			
   		Capitolul 2. Scarii Sc-8					
34	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,10			
 35	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	3,05			
 36	
	Fundatie Fm1, Fm2					
 37	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B3,5	m3	0,38			
 38	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B15	m3	2,70			
 39	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	14,10			
 40	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	9,20			
 41	CA08D
	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1000 mm (Bulon 5. M24x1120)	buc	6,00			
 42	
	Bulon 5. M24x1120	buc	6,00			
 43	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,70			
 44	
	Stilp metal. Sm1 ... Sm3					
 45	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2	1,08			
 46	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	1,08			
 47	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	0,45			
 48	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,45			
 49	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,45			
 50	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 	t	0,48			
 51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,58			
 52	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,49			
 53	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,49			
 54	
	Sector monolit Pm1 ... Pm3					
 55	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,47			
 56	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,88			
 57	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,35			
 58	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	4,80			
 59	
	Treapta Tr1 (25 buc)					
 60	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B25	m3	0,35			
 61	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,00			
 62	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	259,00			
 63	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,26			
 64	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,26			
 65	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,75			
 66	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	6,75			
   		Capitolul 3. Scara Sc-3 si groapa a putului de alimentare cu aer proaspat		
67	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,30			
 68	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	0,50			
 69	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B3,5	m3	0,40			
 70	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	7,00			
 71	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,83			
 72	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,20			
 73	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	33,70			
 74	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	7,30			
 75	
	Placa si centura cota 1,300					
 76	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,20			
 77	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,68			
 78	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,48			
 79	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,25			
   		Capitolul 4. Buiadrug Bg 1 ... Bg 3					
80	RpCU06F
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	42,80			
 81	RCsB21C k=0,28
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn1,4 cm)	buc	57,00			
 82	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	674,79			
 83	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	13,00			
   		Capitolul 5. Buiadrug Bg 4 (1 buc)					
84	RpCU06F
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	3,20			
 85	RCsB21C k=0,28
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn1,4 cm)	buc	5,00			
 86	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	144,30			
 87	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	7,00			
   		Capitolul 6. Stilp monolit Stm 1 (22 buc)				
88	RCsB21C k=0,28
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn1,4 cm)	buc	176,00			
 89	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	3,52			
 90	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,40			
 91	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	358,60			
 92	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 	m2	38,37			
   		Capitolul 7. Ancadramentele golurilor Ag1, Ag2			
93	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	389,76			
 94	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	8,20			
   		Capitolul 8. Detalii fixarii peretilor despartitori			
95	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	956,98			
 96	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 BpI)	kg	615,60			
 97	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 75-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.2,5 cm)	m2	1 040,00			
 98	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M75	m2	1 040,00			
 99	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (PE16, p.1)	kg	49,50			
 100	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gaurile in placile de planseu, PE19)	buc	280,00		

	

Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Marca SA).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Acoperis					
1	
	Nod 1 (PE19) 					
 2	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat izolator de la aburi)	m2	665,00			
 3	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (XPS Polisteren expondat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm)	m2	665,00			
 4	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata)	m3	73,15			
 5	
	Aerator 	buc	28,00			
 6	IzF18C k=1,33
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)  	m2	665,00			
 7	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund TechnoNICOLI)	m2	665,00			
 8	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica Tehnoelast EKP)	m2	665,00			
 9	
	Nod 2 (PE19)					
 10	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)	m2	30,90			
 11	
	Nod 3 (PE19)					
 12	IzF18C k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4-8 cm)  	m2	2,40			
 13	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica)	m2	2,40			
 14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila "VENTS" G-1, ONF 400x500(h))	buc	1,00			
 15	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila "VENTS" G-2, ONF 1000x500(h))	buc	1,00			
 16	
	PE43					
 17	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	100,40			
 18	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm)	m2	94,80			
 19	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (clema liniara rulourilor)	m	139,00			
 20	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm 	m	61,10			
 21	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm 	m	52,40			
 22	
	Nod 6					
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	55,00			
 24	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 	m2	55,00			
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	55,00			
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	55,00			
 27	IzF18C k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4-8 cm)  	m2	35,00			
 28	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica)	m2	35,00			
   		Capitolul 2. Perete despartitor 					
29	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,56			
 30	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  (placi de ipsosi gr.8 cm)	100m2	5,697			
 31	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (dulap incendiar PVC)	m2	3,30			
 32	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2	160,30			
 33	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100х2,5 mm	buc	1,00			
 34	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50х2,5 mm	buc	11,00			
 35	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200x2,5 mm	buc	7,00			
 36	
	Fragment 1 (1 buc)					
 37	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00			
 38	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	90,40			
 39	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,09			
 40	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,09			
 41	CK25A adaptiv
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (ecran-metaloplast)	m2	6,30			
 42	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B12,5	m3	0,003			
 43	
	Fragment 2 (1 buc)					
 44	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	14,00			
 45	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	153,68			
 46	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,15			
 47	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,15			
 48	CK25A adaptiv
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (ecran-metaloplast)	m2	12,00			
 49	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B12,5	m3	0,005			
 50	
	Fragment 3 (1 buc)					
 51	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,00			
 52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	122,04			
 53	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,12			
 54	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,12			
 55	CK25A adaptiv
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (ecran-metaloplast)	m2	12,00			
 56	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B12,5	m3	0,004			
   		Capitolul 3. Ferestre					
57	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, F-1, F-2, F-5 ... F-12)	m2	36,29			
 58	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, F-3, F-4)	m2	166,15			
 59	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 250 mm)	m	115,70			
   		Capitolul 4. Usi					
60	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (metal-antifoc, U-1, U-8)	m2	5,20			
 61	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3 ... U-7, U-10 ... U-32, U-35 ... U-37)	m2	94,63			
 62	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-9, U-30 ... U-32, U-37)	m2	49,50			
 63	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (PVC, U-33, U-34)	m2	7,02			
 64	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (DC, U-38, U-39)	m2	12,05			
 65	CK40B
	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: din doua parti (U-38, U-39)	m2	12,05			
 66	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,00			
 67	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	11,00			
   		Capitolul 5. Pardoseli 					
		Capitolul 5.1. Cota -2,800					
		Capitolul 5.1.1. Tip 1					
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	26,60			
 69	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)  	m2	26,60			
 70	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	28,46			
   		Capitolul 5.1.2. Tip 2					
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	426,16			
 72	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	426,16			
 73	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-426,16			
 74	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr.2 cm)	m2	426,16			
 75	CG22A5 k=8
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B15)	m2	-426,16			
   		Capitolul 5.1.3. Tip 3					
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	106,15			
 77	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)  	m2	15,50			
 78	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)  	m2	90,65			
 79	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	113,58			
     		Capitolul 5.2. Cota 0,000					
		Capitolul 5.2.1. Tip 4					
80	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	7,434			
 81	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	123,90			
 82	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-123,90			
 83	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)  	m2	78,50			
 84	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)  	m2	45,40			
 85	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	103,95			
   		Capitolul 5.2.2. Tip 1					
86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	22,00			
 87	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)  	m2	22,00			
 88	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	23,54			
   		Capitolul 5.2.3. Tip 5					
89	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	18,837			
 90	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	269,10			
 91	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-269,10			
 92	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	84,05			
 93	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	185,05			
   		Capitolul 5.2.4. Tip 6					
94	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	3,73			
 95	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	124,17			
 96	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-124,17			
 97	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi)	m2	124,17			
 98	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	124,17			
 99	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-124,17			
 100	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)  	m2	80,32			
 101	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)  	m2	43,85			
     		Capitolul 5.3. Cota 3,300					
		Capitolul 5.3.1. Tip 7					
102	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,892			
 103	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	47,30			
 104	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-47,30			
 105	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)  	m2	27,20			
 106	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)  	m2	20,10			
 107	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	50,61			
   		Capitolul 5.3.2. Tip 8					
108	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	23,83			
 109	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	433,30			
 110	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-433,30			
 111	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	59,05			
 112	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	374,25			
   		Capitolul 5.3.3. Tip 1					
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	27,80			
 114	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)  	m2	27,80			
 115	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	29,75			
   		Capitolul 5.3.4. Tip 6					
116	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,14			
 117	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	38,00			
 118	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-38,00			
 119	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi)	m2	38,00			
 120	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	38,00			
 121	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade	m2	-38,00			
 122	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)  	m2	38,00			
     		Capitolul 5.4. Nod 4 (PE19)					
123	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	2,60			
 124	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-2,60			
 125	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	2,60			
     		Capitolul 6. Finisaj interior 					
		Capitolul 6.1. Cota -2.800					
		Capitolul 6.1.1. Tavan					
126	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrunt)	m2	558,91			
 127	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  ("Knauf") 	m2	252,85			
 128	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	252,85			
 129	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	252,85			
 130	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	558,91			
   		Capitolul 6.1.2. Perete					
131	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	166,20			
 132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrunt)	m2	464,90			
 133	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	166,20			
 134	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-166,20			
 135	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	166,20			
 136	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	399,90			
 137	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	864,48			
     		Capitolul 6.2. Cota 0.000					
		Capitolul 6.2.1. Tavan					
138	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrunt)	m2	539,17			
 139	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  ("Knauf") 	m2	539,17			
 140	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	539,17			
 141	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	539,17			
 142	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	539,17			
   		Capitolul 6.2.2. Perete					
143	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	1 778,50			
 144	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 203,60			
 145	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-1 203,60			
 146	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	1 203,60			
 147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1 203,60			
 148	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	1 203,60			
 149	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	574,90			
     		Capitolul 6.3. Cota 3.300					
		Capitolul 6.3.1. Tavan					
150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrunt)	m2	546,40			
 151	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  ("Knauf") 	m2	546,40			
 152	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	546,40			
 153	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	546,40			
 154	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	546,40			
   		Capitolul 6.3.2. Perete					
155	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	1 345,50			
 156	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 182,10			
 157	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-1 182,10			
 158	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	1 182,10			
 159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1 182,10			
 160	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	1 182,10			
 161	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	163,40			
       		Capitolul 7. Termoizolarea peretilor despartitor 			
162	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (polisteren expondat gr.80mm)	m2	84,50			
 163	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	84,50			
 164	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	84,50			
   		Capitolul 8. Finisaj exterior 					
		Capitolul 8.1. Consum p/u finisarea peretelor (PE33)			
165	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=40-50kg/m3, gr.100 mm, cornier din aluminiu =61,50m)	m2	700,40			
 166	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	700,40			
 167	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	700,40			
 168	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 010,00			
   		Capitolul 8.2. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE33)		
169	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,60			
 170	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=40-50kg/m3, gr.30 mm, cornier din aluminiu =543,0m)	m2	190,60			
 171	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	190,60			
 172	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	190,60			
 173	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 400 mm)	m	114,30			
   		Capitolul 8.3. Scara metalica pliata existenta (PE32 p.7)			
174	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,26			
 175	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,26			
     		Capitolul 9. Alte lucrari.					
		Capitolul 9.1. Grila de elementelor de incalzire /nod A/ - PE24		
176	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 070,47			
 177	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	1,07			
 178	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	1,07			
 179	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,134			
 180	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,134			
 181	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul ("Аква-Эмаль", "Dufa")	m2	51,70			
   		Capitolul 9.2. Scara interioara. Ingradirelor I-1 ... I-4. (PE30)		
182	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm)	m	8,00			
   		Capitolul 9.3. Intrare in subsol 1 exist.. Scara exterioara Sc-1 exist.. (PE34) 		
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	17,00			
 184	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	17,00			
 185	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-17,00			
 186	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	17,00			
 187	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	4,00			
 188	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,00			
 189	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	4,00			
 190	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	4,00			
   		Capitolul 9.4. Scara exterioara Sc-2 exist..  Scara exterioara Sc-3. (PE35)		
191	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	21,00			
 192	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	10,50			
 193	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-10,50			
 194	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	21,00			
 195	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	11,00			
 196	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	11,00			
   		Capitolul 9.5. Scara exterioara Sc-4 exist..  Scara exterioara Sc-5. (PE36)		
197	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,96			
 198	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	0,67			
 199	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B7,5	m3	3,30			
 200	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,65			
 201	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,11			
 202	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 150x150)	kg	6,45			
 203	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	13,80			
 204	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	13,80			
 205	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-13,80			
 206	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	20,00			
 207	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	4,00			
 208	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	4,00			
   		Capitolul 9.6. Scara exterioara Sc-6. (PE37)				
209	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,26			
 210	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	0,89			
 211	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B7,5	m3	3,30			
 212	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,65			
 213	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,08			
 214	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 150x150)	kg	4,84			
 215	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	6,00			
 216	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	4,00			
 217	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	4,00			
   		Capitolul 9.7. Scara exterioara Sc-7. Rampa de acces. (PE38)			
218	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,55			
 219	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	3,35			
 220	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B12,5	m3	6,90			
 221	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,50			
 222	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40			
 223	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 150x150)	kg	2,75			
 224	CG17A1
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	4,40			
 225	DE13A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	14,00			
 226	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	6,60			
 227	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.3,5 cm)	m2	6,60			
 228	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	6,60			
 229	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	6,60			
 230	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	8,00			
 231	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	8,00			
   		Capitolul 9.8. Ingradirelor I-4 ... I-25. (PE39, 40)			
232	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=900mm)	m	14,50			
 233	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm)	m	88,00			
   		Capitolul 9.9. Finisarea scarii Sc-8 si Sc-9 (PE41)			
234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	46,00			
 235	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	46,00			
 236	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  ("Knauf") 	m2	10,00			
 237	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,00			
 238	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	10,00			
 239	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	10,00			
Gradinita de copii. Apeduct A1, T3, T3'
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	SA04F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50 mm	m	30,00			
 2	SA04G
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm	m	40,00			
 3	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,00			
 4	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	40,00			
 5	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,00			
 6	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	40,00			
 7	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	30,00			
 8	SA38G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	40,00			
 9	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 65 mm (гибкая вставка L=1.0)	buc	1,00			
 10	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100х65 mm (переход)	buc	1,00			
 11	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (труба полипропиленовая "питьевая" напорная)	m	40,00			
 12	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (труба полипропиленовая "питьевая" напорная)	m	45,00			
 13	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (труба полипропиленовая "питьевая" напорная)	m	220,00			
 14	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (труба полипропиленовая "питьевая" напорная)	m	240,00			
 15	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	545,00			
 16	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	545,00			
 17	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm (polipropilen)	buc	40,00			
 18	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen)	buc	45,00			
 19	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen)	buc	220,00			
 20	SA37A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15 mm (polipropilen)	buc	240,00			
 21	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm (furtun pentru izolatie)	m	30,00			
 22	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=65 mm (furtun pentru izolatie)	m	40,00			
 23	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (furtun pentru izolatie)	m	40,00			
 24	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (furtun pentru izolatie)	m	45,00			
 25	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (furtun pentru izolatie)	m	220,00			
 26	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm (furtun pentru izolatie)	m	240,00			
 27	SD19C
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm (вентиль)	buc	6,00			
 28	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (вентиль)	buc	12,00			
 29	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (вентиль)	buc	15,00			
 30	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль)	buc	45,00			
 31	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (обратный клапан)	buc	2,00			
 32	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (обратный клапан)	buc	9,00			
 33	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm (клапан для выпуска воздуха)	buc	9,00			
 34	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 50 mm (задвижка с ответными фланцами)	buc	3,00			
 35	SD19E
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  65 mm (задвижка с ответными фланцами)	buc	3,00			
 36	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Термосмеситель)	buc	5,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
37	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (кран пожарный Ду50)	buc	7,00			
 		Capitolul 3. Utilaj					
38	
	Огнетушитель порошковый ОП-6, 6 кг 	buc	14,00			

Gradinita de copii. Canalizare C1.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)	m	110,00			
 2	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (polipropilen)	m	250,00			
 3	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	20,00			
 4	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	38,00			
 5	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen)	m	16,50			
 6	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (fitinguri polipropilen)	m	37,50			
 7	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 100 mm	buc	110,00			
 8	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm	buc	250,00			
 9	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз детский с бачком керамическим, с креплениями)	buc	15,00			
 10	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник с сифоном, с креплениями)	buc	15,00			
 11	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для умывальника)	buc	15,00			
 12	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	5,00			
 13	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душевого поддона)	buc	5,00			
 14	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон для душевого поддона)	buc	5,00			
 15	SC06B3
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton (мойка двухсекционная с сифоном)	buc	5,00			
 16	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для мойки)	buc	5,00			
 17	SC11A
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	9,00			
 18	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4,00			
 19	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душевого поддона)	buc	4,00			
 20	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник с сифоном, с креплениями)	buc	13,00			
 21	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для умывальника)	buc	13,00			
 22	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон для технологического оборудования)	buc	20,00			
 23	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для технологического оборудования)	buc	20,00			
 24	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с бачком керамическим, с креплениями)	buc	4,00			
 25	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 100 mm	buc	30,00			
 26	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 50 mm	buc	8,00			
 27	SD12C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (вентиляционный клапан)	buc	2,00			
 28	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	18,00			
 29	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,00			
 30	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	18,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
31	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (жироуловитель ST-2)	buc	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj					
32	
	Жироуловитель ST-2	buc	1,00			

	
Gradinita de copii. Incalzire. Subsol.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	9,00			
 2	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	8,00			
 3	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	6,00			
 4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	6,00			
 5	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 6 mm (deaerator automatizat)	buc	16,00			
 6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (clapeta termostatica)	buc	13,00			
 7	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (cap termostatic)	buc	13,00			
 8	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=34 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 34, S=15mm)	m	3,00			
 9	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip FKO 22 800x600)	buc	5,00			
 10	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip FKO 22 605x600)	buc	9,00			
 11	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (suport de perete pentru radiatoare KERMI plate cu > L = 1800mm)	buc	28,00			
 12	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	76,00			
 13	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	138,00			
 14	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	36,00			
 15	IC10A
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	15,00			
 16	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	91,00			
 17	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	174,00			
 18	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	91,00			
 19	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	174,00			
 20	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20х15 mm (reductie)	buc	28,00			
 21	IC51A
	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 15 mm pentru mascarea strapungerilor (dop)	buc	28,00			
 22	IC10B
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	10,00			
 23	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	8,00			
 24	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	4,00			
 25	IC10A
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	2,00			
 26	IC10A
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 10x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	4,00			
 27	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,00			
 28	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,00			
 29	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,00			
 30	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,00			
 31	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 25 mm inclusiv (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	32,00			
 32	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 32 mm (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	28,00			
 33	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 38 mm (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	24,00			
 34	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 10 mm inclusiv (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	24,00			
 35	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (futlar pentru instalarea conductelor оn subsol la usi exterioare Dn80, L=1200mm)	buc	2,00			
 36	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=500 mm)	buc	14,00			
 37	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=200 mm)	buc	2,00			
 38	
	Teava de golire PE PEND, Dn20x2,8 mm	m	20,00			
 39	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,00			
 40	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00			
 41	RpCU06E
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	2,40			
 42	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinen de balansare automatizat ASV-PV)	buc	1,00			
 43	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinen de balansare ASV-M)	buc	1,00			
 44	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinen de balansare automatizat ASV-PV)	buc	1,00			
 45	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinen de balansare ASV-M)	buc	1,00			
 46	
	Conducte magestrale a sistemelor de incalzire et.1, 2 din subsol					
 47	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	2,00			
 48	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	34,00			
 49	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	74,00			
 50	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	96,00			
 51	IC10F
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	78,00			
 52	IC10B
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	1,00			
 53	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	4,00			
 54	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	7,00			
 55	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	10,00			
 56	IC10F
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x2,8 mm (teava din otel /ВГП/)	m	8,00			
 57	IC10A
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	16,00			
 58	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,00			
 59	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	311,00			
 60	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,00			
 61	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	311,00			
 62	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 57 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	22,00			
 63	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	10,00			
 64	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 38 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	26,00			
 65	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 45 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	28,00			
 66	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 10 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlige pentru fixarea conductelor in subsol)	buc	6,00			
 67	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 70 mm (L=500 mm)	buc	10,00			
 68	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 60 mm (L=500mm)	buc	8,00			
 69	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (L=500mm)	buc	14,00			
 70	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	16,00			
 71	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	14,00			
 72	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	8,00			
 73	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 45x50 mm (mufa Ot/PPR)	buc	10,00			
 74	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 38x50 mm (mufa Ot/PPR)	buc	2,00			
 75	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32x44 mm (mufa Ot/PPR)	buc	2,00			
 76	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	18,00			
 77	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	2,00			
 78	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	2,00			
 79	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	12,00			
 80	
	Izolarea armaturii					
 81	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1,2) din doua paгti , marca 125)	m2	5,60			
 82	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	12,98			
 83	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	6,49			
 84	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	6,49			
 85	
	Strat de acoperire a tevilor 					
 86	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (plastic cu fibre de sticla РСТ-ПА-ВВ)	m2	69,37			
 87	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=59 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 59, S=25mm)	m	84,00			
 88	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=47 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 47, S=25mm)	m	106,00			
 89	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 40, S=25mm)	m	82,00			
 90	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=34 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 34, S=25mm)	m	38,00			
 91	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 27, S=25mm)	m	2,00			

Gradinita de copii. Incalzire. Et.1-2.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 12 405x505)	buc	2,00			
 2	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 12 505x1405)	buc	2,00			
 3	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 33 905x1205)	buc	2,00			
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 33 505x905)	buc	1,00			
 5	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 33 505x1405)	buc	2,00			
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x405)	buc	2,00			
 7	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x605)	buc	2,00			
 8	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x705)	buc	2,00			
 9	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x805)	buc	12,00			
 10	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x905)	buc	5,00			
 11	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x1005)	buc	4,00			
 12	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x1105)	buc	4,00			
 13	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x1205)	buc	17,00			
 14	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x1405)	buc	26,00			
 15	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x1505)	buc	1,00			
 16	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiatoar de tip panel neted compact KERMI tip PKO 22 505x1605)	buc	4,00			
 17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	88,00			
 18	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	56,00			
 19	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	28,00			
 20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	14,00			
 21	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 6 mm (deaerator automatizat)	buc	88,00			
 22	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (clapeta termostatica)	buc	69,00			
 23	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (cap termostatic)	buc	69,00			
 24	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x6,90 mm (polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20)	m	28,00			
 25	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 44x5,5 mm. (polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20)	m	60,00			
 26	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20)	m	198,00			
 27	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20)	m	141,00			
 28	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20)	m	44,00			
 29	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2,2 mm, inclusiv. (polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20)	m	12,00			
 30	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	197,00			
 31	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	286,00			
 32	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	197,00			
 33	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	286,00			
 34	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 44 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  (bratara fixaj din polipropilen PN20 ECOPLASTIC)	buc	65,00			
 35	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  (bratara fixaj din polipropilen PN20 ECOPLASTIC)	buc	330,00			
 36	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20 ECOPLASTIC)	buc	281,00			
 37	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 16 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20 ECOPLASTIC)	buc	26,00			
 38	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (teu de trecere STABI Plus, PN20)	buc	48,00			
 39	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (teu de trecere STABI Plus, PN20)	buc	128,00			
 40	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 44x25x25x32 mm (teu de trecere STABI Plus, PN20)	buc	32,00			
 41	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x44x32 mm (teu de trecere STABI Plus, PN20)	buc	32,00			
 42	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm  (cot PPR STABI Plus, PN20)	buc	75,00			
 43	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (cot PPR STABI Plus, PN20)	buc	12,00			
 44	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (cot PPR STABI Plus, PN20)	buc	88,00			
 45	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x44 mm (mufa-tranzitie electrica STABI Plus, PN20)	buc	10,00			
 46	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x44 mm (mufa-tranzitie electrica STABI Plus, PN20)	buc	4,00			
 47	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x32 mm (mufa-tranzitie electrica STABI Plus, PN20)	buc	52,00			
 48	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x25 mm, inclusiv (mufa-tranzitie electrica STABI Plus, PN20)	buc	48,00			
 49	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16x44 mm, inclusiv (mufa-tranzitie electrica STABI Plus, PN20)	buc	88,00			
 50	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	24,00			
 51	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,00			
 52	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	94,00			
 53	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	8,00			
 54	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	22,00			
 55	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (canal tip PPR consolidat 60x60mm pentru protectia)	m	141,00			
 56	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (canal tip PPR consolidat 80x80mm pentru protectia)	m	244,00			
 57	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv (mufa electrica de conectare la radiatoare, robinete, supape Ot/PPR)	buc	44,00			

Gradinita de copii. Instalarea boilerului V=200 l
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,00			
 2	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 200 l, inclusiv	buc	1,00			
 3	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=60 l 	buc	2,00			
 4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (robinen de reglare din alama cu 2 cai cu motor electric)	buc	2,00			
 5	IA23A
	Filtru de combustibil lichid	buc	1,00			
 		Capitolul 2. Lucrari sanitare					
6	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (suport sub vas-acumelator lemn)	m3	0,20			
 7	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,20			
 8	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (deaerator automatizat de aeresire /воздушник/)	buc	1,00			
 9	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	3,00			
 10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	2,00			
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	3,00			
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	4,00			
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa de siguranta)	buc	3,00			
 14	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (supapa de siguranta)	buc	2,00			
 15	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (supapa de siguranta)	buc	1,00			
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (supapa de retinere)	buc	1,00			
 17	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru cu gradare)	buc	2,00			
 18	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru cu gradare 0-150' С)	buc	2,00			
 19	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (deaerator automatizat Dn25 mm)	buc	2,00			
 20	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic din alama cu mufa cu 3-i cai)	buc	2,00			
 21	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dn15 mm pentru manometru)	buc	2,00			
 22	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dn15 mm pentru termometru)	buc	2,00			
 23	IC47C
	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1" (compensator elastic pentru instslarea pompelor)	buc	4,00			
 24	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	2,00			
 25	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 38 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	3,00			
 26	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 27 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	3,00			
 27	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 18 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	3,00			
 28	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	8,00			
 29	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	10,00			
 30	IC10B
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	10,00			
 31	IC10A
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	10,00			
 32	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	12,00			
 33	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	16,00			
 34	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36,00			
 35	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00			
 36	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36,00			
 37	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00			
 38	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 38, S=25mm)	m	12,00			
 39	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 32, S=25mm)	m	14,00			
 40	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 25, S=25mm)	m	24,00			
 41	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 18, S=25mm)	m	12,00			
 42	
	Izolarea armaturii					
 43	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (vata termoizolanta in ruloane tip ARMOFLEX S=40mm)	m2	10,28			
 44	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (vata termoizolanta in ruloane tip IZOVER S=40mm)	m2	2,03			
 45	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	22,88			
 46	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	22,88			
 47	IzI10A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	10,82			
 48	IzI10A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	10,82			
 49	
	Strat de acoperire a tevilor T11, T12, T2, T4					
 50	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (plastic cu fibre de sticla РСТ-ПА-ВВ)	m2	64,86			
 51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,24			
 52	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	32,00			
 53	
	Furtun flexibil pentru golirea conductelor Dn25 mm	m	20,00			
 		Capitolul 3. Utilaj					
54	
	Pompa de recirculatie a sistemei ACM cu V =0,3-0,6 m3/h, H =4-3m, N = 0,078kW (220V). VEA 35/130	buc	2,00			
 55	
	Boiler vertical V=200l, Dn=500mm, H=1580mm cu теn N=3kW cu termoregularor cu debit continuu de incalzirea ACM- de 0,8 m3/h. SICC209 SEC-200	buc	1,00			
 56	
	Vas de expansiune, V=60 l, cod 41VE0100, P=0,15MPa, МAXIVAREM LR	buc	2,00			
 57	
	Robinen de reglare din alama cu 2 cai cu motor electric Dn25mm	buc	2,00			
 58	
	Filtru Y cu flansa Dn32 mm	buc	1,00			

Gradinita de copii. Instalarea boilerului V=400 l
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,00			
 2	IA17B
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 400 l	buc	1,00			
 3	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=60 l 	buc	2,00			
 4	IA23A
	Filtru de combustibil lichid	buc	1,00			
 5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (robinen de reglare din alama cu 2 cai cu motor electric)	buc	2,00			
 		Capitolul 2. Lucrari sanitare					
6	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (suport sub vas-acumelator lemn)	m3	0,40			
 7	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,40			
 8	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (deaerator automatizat de aeresire /воздушник/)	buc	1,00			
 9	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	3,00			
 10	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	2,00			
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	3,00			
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic din alama cu mufa)	buc	4,00			
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa de siguranta)	buc	3,00			
 14	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (supapa de siguranta)	buc	2,00			
 15	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (supapa de siguranta)	buc	1,00			
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (supapa de retinere)	buc	1,00			
 17	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru cu gradare)	buc	2,00			
 18	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru cu gradare 0-150' С)	buc	2,00			
 19	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (deaerator automatizat Dn25 mm)	buc	2,00			
 20	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic din alama cu mufa cu 3-i cai)	buc	2,00			
 21	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dn15 mm pentru manometru)	buc	2,00			
 22	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dn15 mm pentru termometru)	buc	2,00			
 23	IC47C
	Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1" (compensator elastic pentru instslarea pompelor)	buc	4,00			
 24	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 45 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	2,00			
 25	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 38 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	3,00			
 26	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	3,00			
 27	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 18 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (cirlid de fixare a tavilor)	buc	3,00			
 28	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	8,00			
 29	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	10,00			
 30	IC10B
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	10,00			
 31	IC10A
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	10,00			
 32	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	12,00			
 33	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	16,00			
 34	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36,00			
 35	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00			
 36	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36,00			
 37	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00			
 38	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 45, S=25mm)	m	20,00			
 39	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 38, S=25mm)	m	36,00			
 40	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 32, S=25mm)	m	10,00			
 41	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 25, S=25mm)	m	20,00			
 42	
	Izolarea armaturii					
 43	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (vata termoizolanta in ruloane tip ARMOFLEX S=40mm)	m2	10,28			
 44	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (vata termoizolanta in ruloane tip IZOVER S=40mm)	m2	2,03			
 45	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	22,88			
 46	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	22,88			
 47	IzI10A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	10,82			
 48	IzI10A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	10,82			
 49	
	Strat de acoperire a tevilor T11, T12, T2, T4					
 50	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (plastic cu fibre de sticla РСТ-ПА-ВВ)	m2	64,86			
 51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	24,66			
 52	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	38,00			
 53	
	Furtun flexibil pentru golirea conductelor Dn25 mm	m	20,00			
 		Capitolul 3. Utilaj					
54	
	Pompa de recirculatie a sistemei ACM cu V =0,3-0,6 m3/h, H =5-4,5m, N = 0,091kW (220V). VEA 55/130.2  	buc	2,00			
 55	
	Boiler vertical V=400l, Dn=700mm, H=1820mm cu теn N=3kW cu termoregularor cu debit continuu de incalzirea ACM- de 1,5 m3/h. SICC209 SEC-400	buc	1,00			
 56	
	Vas de expansiune, V=60 l, cod 41VE0100, P=0,15MPa, МAXIVAREM LR	buc	2,00			
 57	
	Robinen de reglare din alama cu 2 cai cu motor electric Dn25mm	buc	2,00			
 58	
	Filtru Y cu flansa Dn32 mm	buc	1,00			

Gradinita de copii. Nodul de reglare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (deaerator automatizat de aeresire /воздушник/)	buc	12,00			
 2	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (robinen sferic cu flanse)	buc	2,00			
 3	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	11,00			
 4	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	1,00			
 5	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	1,00			
 6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	3,00			
 7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinen sferic cu mufa)	buc	10,00			
 8	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108x4,0 mm (lamba (гребенка) Dn108x4,0 mm,L=1900mm cu 6 stuti)	buc	2,00			
 9	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinen de balansare automatizat ASV-PV)	buc	1,00			
 10	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinen de balansare automatizat ASV-PV)	buc	1,00			
 11	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinen de balansare automatizat ASV-PV)	buc	1,00			
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinen de balansare automatizat ASV-PV)	buc	2,00			
 13	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinen de balansare ASV-M)	buc	1,00			
 14	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinen de balansare ASV-M)	buc	1,00			
 15	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinen de balansare ASV-M)	buc	1,00			
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinen de balansare ASV-M)	buc	2,00			
 17	
	Furtun flexibil pentru golirea conductelor Dn25 mm	m	20,00			
 18	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dn15 mm pentru manometru)	buc	2,00			
 19	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dn15 mm pentru termometru)	buc	2,00			
 20	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru 0-110' С)	buc	2,00			
 21	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru)	buc	2,00			
 22	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic cu 3-i cai pentru manometru)	buc	2,00			
 23	IC10H
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	6,00			
 24	IC10F
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	12,00			
 25	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	12,00			
 26	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	12,00			
 27	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	12,00			
 28	IC10B
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	8,00			
 29	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	16,00			
 30	IC10G
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65x3,2ц mm (teava din otel galvanizana /ВГП/)	m	1,00			
 31	IC10F
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3,2 mm (teava din otel negru)	m	2,00			
 32	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,8 mm (teava din otel negru)	m	2,00			
 33	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm (teava din otel negru)	m	2,00			
 34	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,00			
 35	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	54,00			
 36	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	9,00			
 37	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,00			
 38	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	54,00			
 39	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	9,00			
 40	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=110 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 110, S=25mm)	m	20,00			
 41	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=78 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 78, S=25mm)	m	36,00			
 42	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=59 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 59, S=25mm)	m	10,00			
 43	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 45, S=25mm)	m	20,00			
 44	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 38, S=25mm)	m	36,00			
 45	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 32, S=25mm)	m	10,00			
 46	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (tuburi termoizolante ARMOFLEX, Dinter 25, S=25mm)	m	10,00			
 47	
	Izolarea armaturii					
 48	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (Vata termoizolanta in ruloane S=40mm)	m2	10,50			
 49	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	4,98			
 50	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	4,98			
 51	
	Strat de acoperire a tevilor T11, T12, T2, T4				
 52	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (plastic cu fibre de sticla РСТ-ПА-ВВ)	m2	38,22			
 53	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	21,40			
 54	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	56,00			
 55	
	Furtun flexibil pentru golirea conductelor Dn25 mm	m	20,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
56	IA23A
	Filtru de combustibil lichid	buc	2,00			
 		Capitolul 3. Utilaj					
57	
	Filtru Y cu flansa Dn65 mm	buc	2,00			
Gradinita de copii. Ventilarea.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
		Capitolul 1.1. Sistemele de flux П.1-П3,ПК1-ПК8			
1	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Insertii flexibile Dn400 mm, ГВ-400, MOVEN)	buc	4,00			
 2	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Insertii flexibile Dn355 mm, ГВ-355, MOVEN)	buc	2,00			
 3	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Insertii flexibile Dn315 mm, ГВ-315, MOVEN)	buc	2,00			
 4	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 100x100mm (заслонка) P100x100P)	buc	2,00			
 5	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 180x180mm (заслонка) P200x100P)	buc	3,00			
 6	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 150x150mm (заслонка) P150x150P)	buc	2,00			
 7	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 200x150mm (заслонка) P200x150P)	buc	1,00			
 8	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 400x200mm (заслонка) P400x200P)	buc	1,00			
 9	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 100x150mm (заслонка) P100x150P)	buc	8,00			
 10	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 300x200mm (заслонка) P300x200P)	buc	1,00			
 11	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 300x250mm (заслонка) P300x250P)	buc	1,00			
 12	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 250x150mm (заслонка) P250x150P)	buc	8,00			
 13	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, Dn315 mm (заслонка) P315P)	buc	1,00			
 14	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, Dn400 mm (заслонка) P400P)	buc	1,00			
 15	VB32A
	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer)	buc	22,00			
 16	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (S=0,7 mm)	m2	44,50			
 17	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из оцинкованной стали (S=0,7 mm)	m2	87,76			
 18	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (S=0,7 mm)	m2	3,03			
 19	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX A -neinflamabil, S=40 mm)	m2	39,00			
 20	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	47,00			
 21	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	47,00			
 22	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x100mm, S = 0,7mm, L =125mm, VEZA (клапан обратный) KOc100x100x125)	buc	3,00			
 23	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x150mm, S = 0,7mm, L =125mm, VEZA (клапан обратный) KOc100x150x125)	buc	6,00			
 24	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 150x150mm, S = 0,7mm, L =125mm, VEZA (клапан обратный) KOc150x150x125)	buc	3,00			
 25	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 250x150mm, S = 0,7mm, L =125mm, VEZA (клапан обратный) KOc250x150x125)	buc	1,00			
 26	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 300x250mm, S = 0,7mm, L =125mm, VEZA (клапан обратный) KOc300x250x125)	buc	1,00			
 27	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn400mm, S = 0,7mm, L =125mm, (клапан обратный) KO 400)	buc	1,00			
 28	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn355mm, S = 0,7mm, L =125mm, (клапан обратный) KO 355)	buc	1,00			
 29	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn315mm, S = 0,7mm, L =125mm, (клапан обратный) KOM 1 315)	buc	1,00			
 30	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa ignifuga(antiincendiara) 300x250 cu timp de retinere de 0,5h cu instalare verticala, 250x250mm)	buc	1,00			
 31	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa ignifuga(antiincendiara) 400x250 cu timp de retinere de 0,5h cu instalare verticala, 400x250mm)	buc	1,00			
 32	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa ignifuga(antiincendiara) 400x250 cu timp de retinere de 0,5h cu instalare verticala, 300x250mm)	buc	1,00			
 33	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (confuzor din tabla din otel inox-250x150---250x250mm, S = 0,7mm, L = 200mm)	buc	1,00			
 34	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (confuzor din tabla din otel inox-400x250---400x200mm, S = 0,7mm, L = 200mm)	buc	1,00			
 35	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 100x100 VENTS)	buc	3,00			
 36	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 150x100 VENTS)	buc	7,00			
 37	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 200x100 VENTS)	buc	22,00			
 38	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 250x100 VENTS)	buc	4,00			
 39	VB15D
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 1000x500 VENTS)	buc	1,00			
 40	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 400x500 VENTS)	buc	1,00			
 41	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	18,00			
 42	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm 	buc	7,00			
   		Capitolul 1.2. Sistemele de extractie B1-B14				
43	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn125 mm, WG 125 VENTS)	buc	4,00			
 44	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn200 mm, WG 200 VENTS)	buc	4,00			
 45	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn100 mm, WG 100 VENTS)	buc	2,00			
 46	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn150 mm, WG 150 VENTS)	buc	2,00			
 47	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Insertii flexibile Dn125mm, SISTEMAIR, RSK125)	buc	2,00			
 48	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Insertii flexibile Dn200mm, SISTEMAIR, RSK200)	buc	2,00			
 49	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Insertii flexibile Dn315mm, SISTEMAIR, RSK315)	buc	2,00			
 50	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn355 mm, SISTEMAIR, ASS-EX 355)	buc	1,00			
 51	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn400 mm, SISTEMAIR, ASS-EX 400)	buc	1,00			
 52	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (conducta de aer prefabricata Dn125mm, TOB 125, SISTEMAIR)	buc	4,00			
 53	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (conducta de aer prefabricata Dn200mm, TOB 200, SISTEMAIR)	buc	2,00			
 54	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (conducta de aer prefabricata Dn315mm, TOB 315, SISTEMAIR)	buc	2,00			
 55	VB29A
	Deflector rectangular cu perimetrul  1400 - 2500 mm (conducta de aer prefabricata Dn355mm, BTG 355, SISTEMAIR)	buc	1,00			
 56	VB29A
	Deflector rectangular cu perimetrul  1400 - 2500 mm (conducta de aer prefabricata Dn400mm, BTG 400, SISTEMAIR)	buc	1,00			
 57	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, Dn125mm, P100P)	buc	4,00			
 58	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, Dn225mm, P125P)	buc	2,00			
 59	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, Dn250mm, P150P)	buc	2,00			
 60	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, Dn200mm, P200P)	buc	1,00			
 61	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 100x100mm (заслонка) P100x100P)	buc	10,00			
 62	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 100x150mm (заслонка) P100x150P)	buc	10,00			
 63	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 150x100mm (заслонка) P150x100P)	buc	2,00			
 64	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapeta de aer manuala S = 0,7 mm, 220x220mm (заслонка) P220x220P)	buc	3,00			
 65	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (siber din tabla de otel inoxidabil Dn125 mm)	buc	4,00			
 66	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (siber din tabla de otel inoxidabil Dn100 mm)	buc	3,00			
 67	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x100mm, S = 0,7mm, L =125mm, VEZA (клапан обратный) KOc100x100x125)	buc	1,00			
 68	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x150mm, S = 0,7mm, L =125mm, VEZA (клапан обратный) KOc150x100x125)	buc	8,00			
 69	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn125mm, S = 0,7mm, L =125mm, VENTS KOM 1-125)	buc	5,00			
 70	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 150x100 VENTS)	buc	5,00			
 71	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 100x100 VENTS)	buc	37,00			
 72	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna decorativa din tabla din otel galvanizat tip DR 300x150 VENTS)	buc	3,00			
 73	VB32A
	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer)	buc	15,00			
 74	VB32A
	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛB pentru curatarea conductelor de aer)	buc	15,00			
 75	VB31A
	Hota pentru forja cu un foc (aspiraеie locala de la chiuvete - hota -200x600x500h Dn100mm, L120m3/h)	buc	2,00			
 76	VB31A
	Hota pentru forja cu un foc (aspiraеie locala de la chiuvete - hota -200x600x500h Dn125mm, L120m3/h)	buc	9,00			
 77	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm)	m2	17,51			
 78	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,6 mm)	m2	17,42			
 79	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,7 mm)	m2	1,96			
 80	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (S=0,7 mm)	m2	24,80			
 81	
	Unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR	buc	47,00			
 82	
	Instalatii de flux natural, instalate in cerceveaua ferestrelor tip THR 90/24,f RENSON	buc	74,00			
 83	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (plastic cu fibre de sticla РСТ-ПА-ВВ)	m2	28,90			
 84	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	8,10			
 85	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	8,10			
 86	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX A -neinflamabil, S=40 mm)	m2	30,80			
 87	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	18,20			
 88	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	18,20			
 89	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	111,00			
 90	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm 	buc	4,00			
 91	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn125 mm, RSK-125)	buc	4,00			
 92	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn200 mm, RSK-200)	buc	2,00			
 93	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn315 mm, RSK-315)	buc	2,00			
 94	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dn400 mm, RSK-400)	buc	2,00			
 95	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn125 mm, WG 125 VENTS)	buc	4,00			
 96	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertii flexibile Dn200 mm, WG 200 VENTS)	buc	2,00			
 97	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Insertii flexibile Dn315 mm, WG 315 VENTS)	buc	2,00			
 98	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Insertii flexibile Dn355 mm, ASSV-355, SISTEMAIR)	buc	1,00			
 99	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Insertii flexibile Dn400 mm, ASSV-400, SISTEMAIR)	buc	1,00			
 100	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (canal de ventilare placa cu profil Dn125mm, TOB 125, SISTEMAIR)	buc	4,00			
 101	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (canal de ventilare placa cu profil Dn200mm, TOB 200, SISTEMAIR)	buc	2,00			
 102	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (canal de ventilare placa cu profil Dn315mm, TOB 315, SISTEMAIR)	buc	2,00			
 103	VB29A
	Deflector rectangular cu perimetrul  1400 - 2500 mm (canal de ventilare placa cu profil Dn355mm, TG 355, SISTEMAIR)	buc	1,00			
 104	VB29A
	Deflector rectangular cu perimetrul  1400 - 2500 mm (canal de ventilare placa cu profil Dn400mm, TG 400, SISTEMAIR)	buc	1,00			
 105	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	193,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
106	
	Sistemele de flux П.1-П3,ПК1-ПК8					
 107	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h 	buc	3,00			
 108	VC17A
	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h 	buc	1,00			
 109	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (шумоглушитель)	buc	5,00			
 110	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	134,00			
 111	
	Sistemele de extrac.ie B1-B14					
 112	VC06A
	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	14,00			
 113	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (шумоглушитель)	buc	21,00			
 		Capitolul 3. Utilaj					
114	
	Sistemele de flux П.1-П3,ПК1-ПК8					
 115	
	Unitate de alimentare din otel zincat in complet MPA-3500:1. Ventilator cu motor electric N=1,27kW, P=520Pa, U =380V, L=1605m3/h; 2.Calorifer electric N=25,2kW; 3. Filtrul F5; 4.Senzor de temperaturг internг (aer alimentat)	complect	1,00			
 116	
	Unitate de alimentare din otel zincat in complet VPA-315-9-3:1. Ventilator cu motor electric N=1,05kW, P=460Pa, U =380V, L=688m3/h; 2.Calorifer electric N=9,0kW; 3. Filtrul F5; 4.Senzor de temperaturг internг (aer alimentat)	complect	1,00			
 117	
	Unitate de alimentare din otel zincat in complet MPA-2500:1. Ventilator cu motor electric N=0,68kW, P=320Pa, U =380V, L=1605m3/h; 2.Calorifer electric N=18kW; 3. Filtrul F5; 4.Senzor de temperaturг internг (aer alimentat)	complect	1,00			
 118	
	Conditioner fabricat de GENERAL, (Japonia) cu1-o un unitate exterioara si 1-o un interioara cu filtru antibacterian, cu оnaгlzitor electric Nmax=3,45kW. cu un panou de control. ASH7R GENERAL, (Japonia)	complect	1,00			
 119	
	Atenuator de zgomot Dn400 mm, MOVEN, ГП -400/950	buc	1,00			
 120	
	Atenuator de zgomot Dn355 mm, MOVEN, ГП -355/950	buc	1,00			
 121	
	Atenuator de zgomot Dn315 mm, VENTS SR 315/950	buc	3,00			
 122	
	Sistemele de extrac.ie B1-B14					
 123	
	Ventilator centrifugal de acoperis din otel zincat cu acoperire polimerica, care prevene aparitia schinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dn125, N = 0,054kW, P = 550-570Pa, U = 380V, f. SISTEMAIR cu extractie de 200-250m3/h, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. TFSK 125 XL	complect	4,00			
 124	
	Ventilator centrifugal de acoperis din otel zincat cu acoperire polimerica, care prevene aparitia schinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dn200, N = 0,108kW, P = 550-570Pa, U = 380V, f. SISTEMAIR cu extractie de 450-480m3/h, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. TFSK 200	complect	2,00			
 125	
	Ventilator centrifugal de acoperis din otel zincat cu acoperire polimerica, care prevene aparitia schinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dn315, N = 0,307kW, P = 500-546Pa, U = 380V, f. SISTEMAIR cu extractie de 200-250m3/h, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. TFSK 315 L	complect	2,00			
 126	
	Ventilator centrifugal de acoperis din otel zincat cu acoperire polimerica, care prevene aparitia schinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dn355, N = 0,395kW, P = 540Pa, U = 380V, f. SISTEMAIR cu extractie de 1902m3/h, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. TOE355-4	complect	1,00			
 127	
	Ventilator centrifugal de acoperis din otel zincat cu acoperire polimerica, care prevene aparitia schinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dn400, N = 0,658kW, P = 545Pa, U = 380V, f. SISTEMAIR cu extractie de 1902m3/h, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. TOE400-4	complect	1,00			
 128	
	Ventilator axial din otel zincat Dn100, N = 0,014kW, P =39-46Pa, cu conectare directa cu conducta de aeraj ,in comun cu fixaj, VENTS-100M1VTH	complect	2,00			
 129	
	Ventilator axial din otel zincat Dn150, N = 0,036kW, P =60Pa, cu conectare directa cu conducta de aeraj ,in comun cu fixaj, 150 VKO1-turbo	complect	2,00			
 130	
	Atenuator de zgomot Dn125 mm, L=600mm, VENTS SR-125/600	buc	4,00			
 131	
	Atenuator de zgomot Dn125 mm, L=600mm, SISTEMAIR LDC-125/600	buc	2,00			
 132	
	Atenuator de zgomot Dn200 mm, L=600mm, SISTEMAIR LDC-200/600	buc	2,00			
 133	
	Atenuator de zgomot Dn315 mm, L=600mm, SISTEMAIR LDC-315/600	buc	2,00			
 134	
	Atenuator de zgomot Dn355 mm, L=600mm, SISTEMAIR ASS-355/600	buc	1,00			
 135	
	Atenuator de zgomot Dn400 mm, L=600mm, SISTEMAIR ASS-400/600	buc	1,00			
 136	
	Atenuator de zgomot de acoperis Dn400mm, SSD 450/499	buc	1,00			
 137	
	Atenuator de zgomot Dn355 mm, SISTEMAIR LDC-355/400	buc	1,00			
 138	
	Atenuator de zgomot Dn315 mm, SISTEMAIR LDC-315/300	buc	1,00			
 139	
	Atenuator de zgomot Dn200 mm, SISTEMAIR LDC-200/300	buc	2,00			
 140	
	Atenuator de zgomot Dn125 mm, SISTEMAIR LDC-125/300	buc	4,00			

Gradinita de copii. Instalatie de iluminat, luminat electric.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	
	Щиты распределительные	
 2	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (панель АВР тип АВР-104-25-У3)	buc	1,00			
 
3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	6,00			
 
4	08-03-529-1
	Contactor ПМЛ-2501, КМ20-20	buc	3,00			
 
5	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А	buc	2,00			
 
6	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-250	buc	1,00			
 
7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00			
 
8	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, рубильник ПЦ-2 УХЛ3	buc	2,00			
 
9	08-01-066-1
	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС-В-4Р	set	2,00			
 10	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  (счетчик ZMG405Cr 380В, 5-120А)	buc	2,00			
 
11	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (шкаф ГРЩ тип ЩМП-4-0)	buc	1,00			
 
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	6,00			
 
13	
	DIN рейка 600 мм	buc	3,00			
 
14	
	Шина нулевая N на DIN рейке 2х7	buc	2,00			
 
15	
	Шина РЕ (медь габ. 2) 418 мм	buc	2,00			
 
16	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm ((бокс для установки 48 модулей встраиваемый ЩРв-48з-036 УХЛ3, IP31, РЩ)	buc	1,00			
 
17	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/100А	buc	1,00			
 
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	14,00			
 
19	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 12 модулей навесной ЩРн-12з-0 У2, IP54, ЩО-1)	buc	1,00			
 
20	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/32А	buc	1,00			
 
21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	5,00			
 22	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 24 модулей встраиваемый ЩРв-24з-036, IP31, ЩО-2)	buc	1,00			
 23	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А, ВН32-3P/32А	buc	2,00			
 
24	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	12,00			
 
25	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 12 модулей встраиваемый ЩРв-12з-036, IP31, ЩО-3)	buc	1,00			
 
26	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А	buc	1,00			
 
27	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	3,00			
 
28	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 24 модулей встраиваемый ЩРв-24з-036, IP31, ЩО-4)	buc	1,00			
 
29	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А, ВН32-3P/32А	buc	2,00			
 
30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	9,00			
 
31	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 24 модулей встраиваемый ЩРв-24з-036, IP31, ЩО-5)	buc	1,00			
 
32	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А, ВН32-3P/32А	buc	2,00			
 
33	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	7,00			

34	
	Кабельные изделия	
 35	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5мм2)	100 m	30,00			
 
36	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5мм2)	100 m	6,65			
 
37	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5мм2)	100 m	0,25			
 
38	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х4мм2)	100 m	0,95			
 
39	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х6мм2)	100 m	0,90			
 
40	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х25мм2)	100 m	0,35			
 
41	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5мм2)	100 m	0,30			
 
42	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х4мм2)	100 m	0,10			

43	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  ПВ1 сеч.1x4 мм2	100 m	0,60			
 
44	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 ПВ1 сеч. 1х10 мм2	100 m	0,40			
 
45	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5мм2)	100 m	0,20			
 
46	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2	m	3 000,00			
 
47	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2	m	665,00			
 
48	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2	m	25,00			
 
49	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х4 мм2	m	95,00			
 
50	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х6 мм2	m	90,00			
 
51	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х25 мм2	m	35,00			
 
52	
	Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5 мм2	m	30,00			
 
53	
	Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5x4 мм2	m	10,00			
 
54	
	Провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1x4 мм2	m	60,00			
 
55	
	Провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1x10 мм2	m	40,00			
 
56	
	Кабель огнестойкий контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2	m	20,00			

57	
	Электроосвещение	
 58	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник светодиодный, 35 Вт, OPL/S ECO LED 600, IP20)	100 buc	1,10			
 
59	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник светодиодный, 21 Вт, RKL LED 20, IP20)	100 buc	1,00			
 
60	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник светодиодный, 17 Вт, CD LED 18, IP65)	100 buc	1,15			
 
61	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник светодиодный, 33 Вт, STAR NBT LED 32, IP65)	100 buc	0,11			
 
62	
	Светильник светодиодный, 35 Вт, OPL/S ECO LED 600, IP20	buc	110,00			
 
63	
	Светильник светодиодный, 21 Вт, RKL LED 20, IP20	buc	100,00			
 
64	
	Светильник светодиодный, 17 Вт, CD LED 18, IP65	buc	115,00			
 
65	
	Светильник светодиодный, 33 Вт, STAR NBT LED 32, IP65	buc	11,00			
 
66	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,97			
 
67	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44 открытая проводка)	100 buc	0,07			
 
68	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20)	100 buc	0,26			
 
69	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный IP44 открытая проводка)	100 buc	0,02			
 70	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20)	100 buc	0,40			
 
71	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 220В, 16А, IP44)	100 buc	0,12			
 
72	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 380В, 16А, IP44)	100 buc	0,05			
 
73	
	Фотореле ФР-601	buc	1,00			
 
74	
	Коробка ответвительная	buc	302,00			
 
75	
	Крышка для коробки КОН-1м-04	buc	302,00			
 
76	
	Коробка для установки выключателей и розеток У196	buc	151,00			
 
77	
	Трубы	
 78	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 16 мм гофрированная)	100 m	28,50			
 
79	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20 мм гофрированная)	100 m	6,25			
 
80	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм гофрированная)	100 m	2,50			
 
81	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба ПВХ 40 мм гофрированная)	100 m	0,35			
 
82	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 40х4)	100 m	0,12			
 
83	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,09			
 		Capitolul 2. Utilaj					
84	
	Щиты распределительные	
 85	
	Панель АВР АВР-104-25-У3	buc	1,00			
 
86	
	Выключатель автоматический АЕ 2046М-16 А	buc	2,00			
 
87	
	Контактор ПМЛ-2501	buc	2,00			
 
88	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	2,00			
 
89	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	4,00			
 
90	
	Контактор модульный КМ 20-20	buc	1,00			
 
91	
	Шкаф учета типа BZUM-TF-250A	buc	1,00			
 
92	
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С100А	buc	1,00			
 
93	
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С50А	buc	1,00			
 
94	
	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,00			
 
95	
	Рубильник на два направления ПЦ-2 УХЛ3 Iр=250А	buc	2,00			
 
96	
	Ограничитель импульсных перенапряжении ОПС-В/4Р	buc	2,00			
 
97	
	Счетчик прямого включения 380В, 5-120А	buc	2,00			
 
98	
	Шкаф металлический типа ЩМП-4-0 IP65	buc	1,00			
 
99	
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32	buc	2,00			
 
100	
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25	buc	4,00			
 
101	
	Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-036, IP31	buc	1,00			
 
102	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,00			
 
103	
	Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА	buc	10,00			
 
104	
	Автомат дифференцированный четырехполюсный АВДТ 34С 16А 30 мА	buc	2,00			
 
105	
	Автомат дифференцированный четырехполюсный АВДТ 34С 32А 30 мА	buc	2,00			
 
106	
	Бокс для установки 12 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-12з-0 У2, IP54	buc	1,00			
 
107	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32	buc	1,00			
 
108	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	5,00			
 
109	
	Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-036, IP31	buc	1,00			
 
110	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32	buc	1,00			
 
111	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00			
 
112	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	6,00			
 113	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	2,00			
 114	
	Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА	buc	4,00			
 
115	
	Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-12з-036, IP31	buc	1,00			
 
116	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00			
 
117	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	3,00			
 
118	
	Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-036, IP31	buc	1,00			
 
119	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32	buc	1,00			
 
120	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00			
 
121	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	4,00			
 
122	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	2,00			
 
123	
	Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА	buc	3,00			
 
124	
	Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-036, IP31	buc	1,00			
 
125	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32	buc	1,00			
 
126	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00			
 
127	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	3,00			
 128	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	2,00			
 129	
	Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА	buc	2,00			

Gradinita de copii. Semnalizarea de incendiu.
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Tiras Prime 8)	buc	1,00			
 
2	10-02-016-06
	Вloc de alimentare блок питания БП2415	buc	1,00			
 
3	10-01-039-06
	Acumulator аккумулятор 12В, 7 А/ч	buc	2,00			
 
4	10-08-002-02
	Avertizoare de fum (извещатель пожарный дымовой СПД2-Тирас)	buc	135,00			
 
5	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель пожарный комбинированный СПК Тирас)	buc	2,00			
 
6	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ручной пожарный извещатель СПР Тирас)	buc	19,00			
 
7	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (звуковой оповещатель Джмиль-2 24V)	buc	10,00			
 
8	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (звуковой оповещатель Маяк-24-КП 24V)	buc	4,00			
 9	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСнг(А)-FRLSLTx-2х2х0,2 мм2)	100 m	9,20			
 
10	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx-0.66 2х1,5 мм2)	100 m	2,20			
 
11	
	Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий КПСЭСнг(А)-FRLSLTx-2х2х0,2 мм2	m	920,00			
 
12	
	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx-0.66 2х1,5 мм2	m	220,00			
 
13	
	Знак пожарной эвакуации "Выход здесь" Е 01-01	buc	20,00			
 
14	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (труба ПВХ 16 мм)	100 m	10,05			
 
15	
	Хомутный держатель со стяжкой для труб CTG, CFF	buc	300,00			
 
16	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,005			
 		Capitolul 2. Utilaj					
17	
	Прибор приемно-контрольный пожарный 8 шлейфов Tiras Prime 8 (коммуникатор GSM встроен)	buc	1,00			
 
18	
	Блок питания 220В, 70 ВА, БП 2415	buc	1,00			
 19	
	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	buc	2,00			
 20	
	Извещатель пожарный дымовой СПД2-Тирас	buc	135,00			
 
21	
	Извещатель пожарный комбинированный СПК-Тирас	buc	2,00			
 
22	
	Извещатель пожарный ручной СПР Тирас	buc	19,00			
 
23	
	Звуковой извещатель 24В, IP43, Джмиль-2	buc	10,00			
 24	
	Звуковой извещатель 24В, IP55, Маяк-24-КП	buc	4,00			

Sapron parasolar poz.2. Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	11,30			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,30			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)	m3	12,12			
 4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,42			
 5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,10			
 6	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	7,00			
 7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	7,80			
 8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,40			
 9	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,50			
 10	AcA50B
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	29,70			
 11	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,02			
 12	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,40			
 13	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 	m3	1,14			
 14	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,17			
 15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica) 	m2	65,40			
 16	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	13,50			
 17	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,30			
 18	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30			
 19	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	13,50			
 20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,02			
 21	CG42B
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida (gr.37 mm)	m2	40,40			
 22	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	40,40			
 23	
	Nod 1, f.3					
 24	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,12			
 25	CK17A
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	22,50			
 26	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,55			
 27	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,55			
 28	CN32G
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte)	m2	22,50			
 29	
	Scara exterioara					
 30	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	1,26			
 31	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,34			
 32	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,34			
 33	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,04			
 34	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	4,20			
 35	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 150x150)	kg	4,30			
 36	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,50			
 37	CG17A1
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	4,50			
 38	
	Pereu					
 39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,50			
 40	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B12,5	m3	3,15			
Sapron parasolar poz.3. Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	11,30			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,30			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)	m3	12,12			
 4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,42			
 5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,10			
 6	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	7,00			
 7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	7,80			
 8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,40			
 9	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,50			
 10	AcA50B
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	29,70			
 11	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,02			
 12	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,40			
 13	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 	m3	1,14			
 14	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,17			
 15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica) 	m2	65,40			
 16	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	13,50			
 17	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,30			
 18	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30			
 19	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	13,50			
 20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,02			
 21	CG42B
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida (gr.37 mm)	m2	40,40			
 22	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	40,40			
 23	
	Nod 1, f.3					
 24	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,12			
 25	CK17A
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	22,50			
 26	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,55			
 27	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,55			
 28	CN32G
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte)	m2	22,50			
 29	
	Scara exterioara					
 30	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	1,26			
 31	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,34			
 32	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,34			
 33	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,04			
 34	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	4,50			
 35	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 150x150)	kg	4,30			
 36	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,50			
 37	CG17A1
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	4,60			
 38	
	Pereu					
 39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,50			
 40	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B12,5	m3	3,15			

Sapron parasolar poz.4. Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	11,30			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,30			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)	m3	12,12			
 4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,42			
 5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,10			
 6	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	7,00			
 7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	7,80			
 8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,40			
 9	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,50			
 10	AcA50B
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	29,70			
 11	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,02			
 12	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,40			
 13	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 	m3	1,14			
 14	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,17			
 15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica) 	m2	65,40			
 16	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	13,50			
 17	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,30			
 18	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30			
 19	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	13,50			
 20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,02			
 21	CG42B
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida (gr.37 mm)	m2	40,40			
 22	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	40,40			
 23	
	Nod 1, f.3					
 24	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,12			
 25	CK17A
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	22,50			
 26	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,55			
 27	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,55			
 28	CN32G
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte)	m2	22,50			
 29	
	Scara exterioara					
 30	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	1,26			
 31	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,34			
 32	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,34			
 33	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,04			
 34	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	4,20			
 35	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 150x150)	kg	4,30			
 36	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,50			
 37	CG17A1
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	4,50			
 38	
	Pereu					
 39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,50			
 40	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B12,5	m3	3,15			

Sapron parasolar poz.5. Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	20,85			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,65			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)	m3	24,36			
 4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	34,01			
 5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,90			
 6	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	18,00			
 7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	15,60			
 8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	108,70			
 9	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	12,30			
 10	AcA50B
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	59,40			
 11	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,04			
 12	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	12,50			
 13	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 	m3	2,30			
 14	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,30			
 15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica) 	m2	130,80			
 16	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	22,00			
 17	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,49			
 18	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,49			
 19	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	22,00			
 20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,20			
 21	CG42B
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida (gr.37 mm)	m2	84,00			
 22	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	84,00			
 23	
	Nod 1, f.3					
 24	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,19			
 25	CK17A
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	37,70			
 26	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,91			
 27	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,91			
 28	CN32G
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte)	m2	37,70			
 29	
	Scara exterioara (2 buc)					
 30	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	2,52			
 31	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,68			
 32	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,68			
 33	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,08			
 34	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	8,70			
 35	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 150x150)	kg	8,60			
 36	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,00			
 37	CG17A1
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)  	m2	9,10			
 38	
	Pereu					
 39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00			
 40	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B12,5	m3	4,20			

Pavare drumului de acces
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Acces din place din beton (810,0 m2)			
1	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40	m3	52,65			
 2	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  C10	m3	40,50			
 3	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	810,00			
 4	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (PB100.30.15)	m	185,00			
   		Capitolul 2. Acces din beton asfaltic (470,0 m2)				
5	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 	m3	94,00			
 6	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.40-70	m3	112,80			
 7	DB16H k=1,5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6,0 cm)	m2	470,00			
 8	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (PB100.30.15)	m	75,00			

Sistematizarea pe verticala
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 	100 m3	1,82			
 2	TsC22D1 k=4
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 40 m)	100 m3	1,82			
 3	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 	100 m3	5,45			
 4	TsC22D1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)	100 m3	3,89			
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	1,56			
 6	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	249,60			
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,56			
 8	TsD09A1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	5,71			

Amenajarea teritoriului
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Gazon obisnuit (1640,0 m2)				
1	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 640,00			
 2	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	16,40			
 3	TsH96A
	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 	100 m2	16,40			
   		Capitolul 2. Indradire viu (tufis samsit - 120 buc) - 163,0 m			
4	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,67			
 5	TsH26A
	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind (tufis samsit - 120 buc)	m	163,00			
   		Capitolul 3. Consolidarea pantelor cu iarba (620,0 m2)			
6	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100 m2	6,20			
 7	TsH96A
	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 	100 m2	6,20			
   		Capitolul 4. Trotuar din placa de beton (390,0 m2) 			
8	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40	m3	58,50			
 9	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10	m3	39,00			
 10	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	390,00			
 11	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (C15, БР 100.20.8) 	m	390,00			
   		Capitolul 5. Gard din metal tip 1 (21,0 m) 				
12	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,75			
 13	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,45			
 14	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	0,45			
 15	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel	kg	1 005,00			
 16	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	1,005			
 17	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	1,005			
 18	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,20			
 19	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15)	m3	1,30			
   		Capitolul 6. Gard din metal tip 2 (146,5 m) 				
20	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,50			
 21	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,80			
 22	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	2,80			
 23	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel	kg	5 774,30			
 24	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	5,77			
 25	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	5,77			
 26	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20			
 27	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15)	m3	7,80			
   		Capitolul 7. Gard din metal tip 3 (28,5 m) 				
28	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel	kg	1 331,16			
 29	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	1,33			
 30	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	1,33			
 31	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15)	m3	1,92			
 32	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,40			
   		Capitolul 8. Gard din metal tip 4 (13,0 m) 				
33	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,00			
 34	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,21			
 35	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,21			
   		Capitolul 9. Portita din metal (2 buc)				
36	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat.	kg	107,44			
 37	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,11			
 38	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,11			
   		Capitolul 10. Poarta din metal (1 buc)				
39	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat.	kg	161,85			
 40	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,16			
 41	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,16			
   		Capitolul 11. Trepte de baton latime 1,5 m (20 buc)			
42	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	0,40			
 43	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,29			
 44	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,29			
 45	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3	1,17			
 46	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	1,01			
 47	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   6АI 100х100мм	kg	45,29			
 48	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,50			
 49	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (piatra de bordure ГОСТ 6665-82)	m	13,40			
   		Capitolul 12. Ingradire 1					
50	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,11			
 51	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ 1-18)	kg	34,00			
 52	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,11			
 53	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,11			
   		Capitolul 13. Rampa de acces					
54	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	10,80			
 55	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,80			
 56	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,80			
 57	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	8,90			
 58	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,00			
 59	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,10			
 60	DE13A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	20,00			
 61	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,38			
 62	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ 1-18)	kg	78,20			
 63	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   	t	0,38			
 64	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  	t	0,38			

Forme arhitectorale mici.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
1	TsH91A
	Instalarea bancilor pe 2 picioare (banca pentru copii) 	buc	10,00			
 2	TsH91B
	Instalarea urne	buc	4,00			
 3	TsH91A adaptiv
	Instalarea bancilor pe 2 picioare (echipamentelor de amenajare a terenului de joaca)	buc	23,00			
 4	TsH36A01
	Amenajarea gropilor pentru sarituri (nisip h=0,5m)	buc	1,00			
 5	DF18A adaptiv
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stoica pentru uscarea lenjeriei)	buc	3,00			
 		Capitolul 2. Utilaj					
6	
	Conteiner pentru gunoi	buc	3,00			
 7	
	Leagan	buc	10,00			
 8	
	Balansoar 	buc	5,00			
 9	
	Tobogan	buc	5,00			
 10	
	Scaun de copii	buc	10,00