Reparatia viceilor la Gradinita nr 227, str. Docuceaev, 3/1	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti
	m2	80,000	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	12,000	
 3	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	40,000	
 4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	80,000	
 5	RpCP23A k=0.5
	Demontaj -  grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Numai manopera si mecanisme
	buc	4,000	
 6	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	60,000	
 7	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	40,000	
 8	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	20,000	
 9	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	8,000	
 10	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	8,000	
 11	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	
 12	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	8,000	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	40,000	
 14	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	12,000	
 15	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 
	m2	40,000	
 16	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	40,000	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
17	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil cu 5 camere, de anexat certificatul de conformitate
	m2	12,000	
 18	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	19,200	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	3,200	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2	3,200	
 21	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - Glafuri
	m2	3,200	
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	3,200	
 23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	6,000	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	3,200	
 25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	3,200	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare
			
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	60,000	
 27	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	40,000	
 28	CF02B5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	40,000	
 29	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	40,000	
 30	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	20,000	
 31	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	20,000	
 32	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,000	
 33	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	20,000	
 34	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2	10,000	
 35	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - Glafuri
	m2	10,000	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	30,000	
 37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor  si peretilor
	m2	30,000	
 38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	30,000	
 39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan
	m2	30,000	
 		Capitolul 1.5. Lucrari santehnice
			
40	SB08C k=1.15
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	20,000	
 41	SB08E k=1135
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	10,000	
 42	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	30,000	
 43	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	3,000	
 44	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	30,000	
 45	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	3,000	
 46	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	4,000	
 47	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vasul mic, pentru copii
	buc	3,000	
 48	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
 49	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000	
 50	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	10,000	
 51	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	16,000	
 52	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	10,000	
 53	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,000	
 54	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - sifon pu cada de dus
	buc	1,000	
 55	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	
 56	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	3,000	
 		Capitolul 1.6. Alte lucrari
			
57	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 
	t	10,400	
 58	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	10,400	
 59	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	10,400	

	                                                                                                         

INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.