Reparatia capitala a blocurilor locative Nr.1 si Nr.2 a internatului Psihoneurologic, situat in r.Edinet, s.Brinzeni №004/2017-1-SАС	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Bloc B1. Lucrari de constructie generale (mаrcа SAC)
	(denumirea lucrгri)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	
U.M. 	Cantitate 	Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Демонтажные работы					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.дверей)	m2	41,160			
 2	CK57F
	Demontarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Демонтаж окон их ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, к=0,8 к з/пл и экспл/маш)	m2	21,900			
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2	4,260			
 4	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m	14,200			
 5	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  (Разборка  подвесного потолка)	m2	287,300			
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней  штукатурки на потолке)	m2	643,000			
 7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из  цементного раствора)	m2	107,500			
 8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice (Разборка  полов из кермаических плит)	m2	300,500			
 9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из кирпича и котельца) 	m3	16,100			
 10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней  штукатурки на стенах)	m2	102,000			
 11	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности от старой краски)	m2	1 959,000			
 12	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка  дерев. ограждения)	m2	9,000			
 13	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2	536,000			
 14	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонных ступеней механизированными средствами)	m3	0,500			
 15	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	9,000			
 16	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	81,100			
 17	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Вывоз мусораа автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	81,100			
 18	TsC50D
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2)	100 m3	0,560			
   		Capitolul 2. Стены и перегородки					
19	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кладка армиров. кирпичных перегородок толщ.120мм)	100m2	0,930			
 20	IzF14A
	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	7,400			
 21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2	7,400			
 22	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм)	m3	3,340			
 23	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка части окон котельцом, высотой до 4 м)	m3	3,510			
   		Capitolul 3. Окна					
24	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Алюминиевые окна F1 с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно - F1, 2)	m2	17,100			
 25	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	11,850			
 26	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (отливы)	m	11,850			
   		Capitolul 4. Двери					
27	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью из алюминиевого профиля - U-1, U-1*, U-2, U-5)	m2	41,600			
 28	CK03B
	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc,  pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери U-3, U-4 из МДФ -  одноствор.)	m2	16,200			
 29	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок  врезной)	buc	8,000			
 30	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Витраж U-6, F-3 c дверью двуствор.)	m2	28,280			
 31	CK32B
	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile  (Штора D1 для ванных комнат)	m2	26,000			
   		Capitolul 5. Полы 					
		Capitolul 5.1. тип 1 - пом.19-23, 44-48					
32	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм)	m3	3,725			
 33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200 толщ.30мм)	m2	74,500			
 34	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавить 1см, к=2)	m2	74,500			
 35	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой из битумной мастики, нанесенной щеткой - 2 слоя, к=2)	m2	74,500			
 36	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	74,500			
 37	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит - плинтусы на клею)	m	67,000			
   		Capitolul 5.2. тип 2 - пом.1А, 1В-3, 24, 27-29, 49					
38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200 толщ.30мм)	m2	320,000			
 39	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавить 0,5см, к=1)	m2	320,000			
 40	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из плитки  "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	280,800			
 41	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	39,200			
 42	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит - плинтусы на клею)	m	288,000			
   		Capitolul 5.3. тип 3 - пом.4-18, 30-43					
43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200 толщ.30мм)	m2	530,000			
 44	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавить 0,5см, к=1)	m2	530,000			
 45	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум износостойкий, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)	m2	363,300			
 46	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2:  с ковром PVC на клеевом составе)	m2	166,700			
   		Capitolul 5.4. тип 4 - лестница пом.25, 26					
47	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht")	m2	48,500			
 48	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	48,500			
     		Capitolul 6. Внутренняя отделка					
		Capitolul 6.1. Потолки					
49	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	320,000			
 50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка бетоногрунтом Betogrunt)	m2	638,800			
 51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraton Extra)	m2	320,000			
 52	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	958,000			
 53	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2	-320,000			
 54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraton Extra)	m2	958,000			
 55	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по потолкам, толщиной 0,5 мм, к=2)	m2	958,000			
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraton Extra)	m2	958,000			
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	958,000			
   		Capitolul 6.2. Стены					
58	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм)	m2	2 031,000			
 59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraton)	m2	2 031,000			
 60	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2 031,000			
 61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraton Extra)	m2	2 031,000			
 62	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)	m2	2 031,000			
 63	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по потолкам, толщиной 0,5 мм, к=2)	m2	2 031,000			
 64	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	2 031,000			
 65	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.40мм,к=2)	m2	298,000			
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка бетоногрунтом Betogrunt)	m2	298,000			
 67	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок)	m2	298,000			
 68	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка -165м)	m2	33,000			
 69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	33,000			
 70	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	33,000			
     		Capitolul 7. Прочие					
		Capitolul 7.1. Ограждения (прим. л.6, прим.2, 3)					
71	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	35,000			
 72	Pret de piata
	Сигнальная лента МТ10	m	18,500			
   		Capitolul 7.2. Вентшахта CV1, СV2					
73	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	0,170			
 74	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизоляция минераловат. плитами Y=125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на  по вертикальным поверхностям) 	m2	8,000			
 75	CL16B
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Обшивка из оцинков. стали толщ.0,8мм)	t	0,227			
 76	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Isover" толщ.50мм, наклеенными на  по вертикальным поверхностям) 	m2	21,000			
 77	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Покрытие металлочерепицей плоской)	m2	12,000			
 78	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали (поз.7), толщиной 0,5мм,  на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	2,250			
 79	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.10, 9 из сортовой стали)	kg	23,400			
 80	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	0,940			
 81	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente  cu betoniera cu beton marfa procurat  din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояс  из бетона В12,5)	m3	0,100			
 82	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg	18,000			
   		Capitolul 7.3. Проемы					
83	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство штрабы в стенах из котельцовой кладки 5 х 50 см2, механизированно)	m	5,700			
 84	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Сверление отверстий в котельце под болты, с к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	8,000			
 85	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление обрамления проемов из уголков в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	297,000			
 86	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - обрамления)	t	0,297			
 87	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 	t	0,297			
 88	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)  	t	0,297			
 89	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) 	m3	0,340			
 90	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente  cu betoniera cu beton marfa procurat  din statii si turnat cu mijloace clasice (Перемычка над дверьми  из бетона В15)	m3	0,120			
 91	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	1,800			
 92	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	2,700			
 93	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12мм)	kg	8,000			
   		Capitolul 7.4. Лестница и пандус для инвалидов					
94	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения In-1....In-3 из нержавеющей стали)	m	12,000			
 95	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Основание на пандусе из бетона B12,5)	m3	0,280			
 96	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	0,500			
 97	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg	6,300			
 98	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею - пандус и лестница)	m2	18,100			
     
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social	27,50 %				
	Total	100,00 +				
	Transportarea materialelor	10,00 %				
	Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu	6,00 %				
	Total deviz:					

Intocmit 		
	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)