Caiet de sarcini 
pentru cererea ofertei de pret
1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” or. Rezina

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” or. Rezina
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparatie curenta la IP Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” or. Rezina

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cabinet de fizica			
		Capitolul 1.1. Demolari			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	
 2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti 	m2	16,300	
 3	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	
 4	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,200	
 5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	
 		Capitolul 1.2. Pereti			
7	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA -20)	m3	3,300	
 8	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,300	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	88,300	
 10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	88,300	
 11	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,300	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	88,300	
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	88,300	
 14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,300	
 		Capitolul 1.3. Tavan			
15	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
 17	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	65,500	
 18	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	65,500	
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	
 22	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	34,200	
 		Capitolul 1.4. Pardoseli			
23	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	60,000	
 24	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (к=4 se scade)	m2	60,000	
 25	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	69,500	
 26	CG06A1
	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	
 27	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori,  executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	
 28	CG34A
	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	
 29	CK17A1
	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	
 		Capitolul 1.5. Goluri			
30	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	
 31	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si privazurilor la usi si fereste	m2	5,000	
 33	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,000	
 34	CN06A
	Vopsitorii interioare  si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	
 		Capitolul 2. Laborator de fizica			
		Capitolul 2.1. Demolari			
35	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	
 36	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,700	
 37	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
 38	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	
 		Capitolul 2.2. Pereti			
39	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Pereti dispartitori)	m2	14,800	
 40	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau tavane, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,000	
 41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
 42	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	63,300	
 43	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,300	
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
 45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	63,300	
 46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,300	
 		Capitolul 2.3. Tavan			
47	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	37,700	
 48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	37,700	
 49	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	37,700	
 50	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	
 51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	37,700	
 52	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	37,700	
 53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	37,700	
 54	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	25,000	
 		Capitolul 2.4. Pardoseli			
55	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	37,700	
 56	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (к=4 se scade)	m2	37,700	
 57	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	37,700	
 58	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,000	
 		Capitolul 3. Cabinet de chimie			
		Capitolul 3.1. Demolari			
59	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	
 60	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	
 61	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,500	
 62	RpCF10B
	Demolarea zidariilor din blocuri de calcar (cotilet), zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	0,400	
 63	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
 64	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,300	
 		Capitolul 3.2. Pereti			
65	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA -20)	m3	0,400	
 66	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
 68	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	63,300	
 69	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,300	
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
 71	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	63,300	
 72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,300	
 		Capitolul 3.3. Tavan			
73	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
 75	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	65,500	
 76	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	
 77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
 78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	65,500	
 79	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	
 80	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	34,200	
 		Capitolul 3.4. Pardoseli			
81	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	58,500	
 82	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos ( к=4 se scade)	m2	58,500	
 83	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	68,000	
 84	CG06A1
	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	
 85	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori,  executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	
 86	CG34A
	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	
 87	CK17A1
	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	
 		Capitolul 3.5. Goluri			
88	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	
 89	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si privazurilor la usi si fereste	m2	5,000	
 91	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,000	
 92	CN06A
	Vopsitorii interioare  si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	
 		Capitolul 4. Laborator de chimie			
		Capitolul 4.1. Demolari			
93	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,700	
 94	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
 95	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	
 		Capitolul 4.2. Pereti			
96	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,800	
 97	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	65,000	
 98	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	65,000	
 99	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000	
 100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	65,000	
 101	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	65,000	
 102	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	
 		Capitolul 4.3. Tavan			
103	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	38,000	
 104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	38,000	
 105	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	
 106	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	
 107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	38,000	
 108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	38,000	
 109	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	38,000	
 110	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	25,000	
 		Capitolul 4.4. Pardoseli			
111	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	38,000	
 112	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos ( к=4  se scade)	m2	38,000	
 113	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	38,000	
 114	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	
 		Capitolul 5. Cabinet de biologie			
		Capitolul 5.1. Demolari			
115	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	
 116	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	
 117	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,500	
 118	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
 119	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,000	
 		Capitolul 5.2. Tavan			
120	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	
 121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
 122	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	65,500	
 123	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	
 124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
 125	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	65,500	
 126	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	
 127	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	34,200	
 		Capitolul 5.3. Pardoseli			
128	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	58,500	
 129	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (к=4 se scade)	m2	58,500	
 130	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	68,000	
 131	CG06A1
	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	
 132	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori,  executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	
 133	CG34A
	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	
 134	CK17A1
	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	
 		Capitolul 5.4. Pereti			
135	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	90,000	
 136	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	90,000	
 137	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,000	
 138	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	90,000	
 139	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	90,000	
 140	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	
 		Capitolul 5.5. Goluri			
141	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	
 142	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	
 143	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,000	
 144	CN06A
	Vopsitorii interioare  si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	
 		Capitolul 6. Laborator de biologie			
		Capitolul 6.1. Demolari			
145	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,000	
 146	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
 147	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,000	
 		Capitolul 6.2. Tavan			
148	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	36,000	
 149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	36,000	
 150	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	
 151	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	
 152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	36,000	
 153	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	36,000	
 154	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,000	
 155	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	24,000	
 		Capitolul 6.3. Pereti			
156	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,000	
 157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,000	
 158	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	63,000	
 159	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	
 160	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,000	
 161	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	63,000	
 162	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	
 		Capitolul 6.4. Pardoseli			
163	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	36,000	
 164	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos  (к=4 se scade)	m2	36,000	
 165	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	36,000	
 166	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	
 		Capitolul 7. Cabinetul nr. 18			
		Capitolul 7.1. Demolari			
167	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,400	
 168	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,500	
 		Capitolul 7.2. Pardoseli			
169	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	48,400	
 170	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (к=4 Se scade)	m2	48,400	
 171	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	48,400	
 172	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,000	
 		Capitolul 7.3. Tavan			
173	RpCR29A
	Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant	m2	48,400	
 174	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	48,400	
 175	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	48,400	
 176	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,400	
 177	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	48,400	
 178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	48,400	
 179	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	48,400	
 180	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	25,000	
 		Capitolul 7.4. Pereti			
181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	68,500	
 182	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	68,500	
 183	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,500	
 184	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	68,500	
 185	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	68,500	
 186	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,500	
 		Capitolul 7.5. Goluri			
187	RpCJ28A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 9,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede  in incaperi cu umiditate normala (goluri dupa desfacerea canalului de ventilare)	m2	1,200