**Tehnical specifications**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. lot** | **Descrierea produsului** | **Cantitate** | **Parametri tehnici** |
| **Echipament foto** |
| 1.1 | Aparat foto DSLR | 3 buc | 24.2MPObiectiv AF-P 18-55mm VR |
| 1.2 | Geantă pentru aparat foto DSLR | 3 buc | Material: textil |
| 1.3 | 64GB SDHC Card transcend | 3 buc. | Adaptor: nuCapacitate:64 GBTip: MicroSDHC |
| **Televizor** |
| 2 | Televizor Finlux 55'' 4K UHD Smart 55-FAE-7360 (Black) | 3 buc | Tehnologie LEDDiagonala ecran, inch 55Diapazoanele ecranelor, inch 55-60Diagonala ecran, cm 140Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4KRata de reimprospatare, Hz 60HDR 10MR 100Indexul calității imaginii, PQI 2000Aspect imagine 16:9Smart TVControl de pe smartphone daWi-Fi daBluetooth daIntrare USB 2.0 daCantitatea porturi USB, unități 1Cantitatea întrări HDMI, unități 2TunerSistem TV PAL, SECAMTV digital DVB-С/S2/T2Număr de boxe 2Puterea de ieșire, W 20Tehnologie sunet Dolby DigitalFormate de redare video, foto, audio |
| **Echipament audio** |
| 3.1 | Boxă audio portabilă | 3 buc | Puterea difuzoarelor: 1900 WTehnologia de conectare: BluetoothMicrofon: DaGreutate: 30 kgSlot pentru memorie adițională: DaEqualizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, NewsDimensiuni: 1100 x 459 x 380 mmTelecomandă: Da |
| 3.2 | Suport pentru boxa audio | 3 buc | plastic/lemn |
| 3.3 | Sistem dual wireless non-diversity | 3 buc | set de 2 microfoane fara fir,sunet calitativ, receptor SR40 Mini2,un alimentator universal cu adaptoare pentru EU/UK/SUAtehnologia HDAP (High Definition Audio Performance)frecventa ISM 2 – 864,375 MHz si ISM 3 – 864,850 MHz |
| 3.4 | Microfon cu cablu Thompson M135 | 6 buc | Conectivitate: Cu firCaracteristici: Adaptor 6.3 mm inclusImpedanta: 600 OhmLungime cablu: 3 mRaspuns in frecventa: 70 - 13000 Hz |
| 3.5 | Suport pentru microfon cu cablu | 6 buc | Inaltime: 1100-1820 mm.Lungimea bratului: 540-910 mm. |
| 3.6 | Mixer de DJ Blow PRMX 4 | 3 buc | Patru canale Mic/Line si patru canale Line stereoProcesor de efect pe 32 de biti cu 16 programe cu multiple efecte, plus un parametru de control principalEQ cu 3 benzi pe fiecare canalFiltru low cut de 75Hz pe fiecare canal monoDoua iesiri AUX per canalDoua iesiri stereo AUXStereo RCA 2TPhantom Power +48V pe canalele de microfonIesiri 1/4" Jack balansate.Iesire pentru castiIesire master balansata cu potentiometru liniar de 60mm |
| 3.7 | Set cablu boxe pentru sincronizare CDMA – 10 m | 6 buc | Număr canale mono: 4Număr canale stereo: 4Procesor de efecte: DaInterfață audio USB/Firewire: Nu |
| 3.8 | Tripod screen | 3 buc | Diagonala 113"Ratio 1:1Înălțimea și lungimea 203 cm |
| **Echipament** |
| 4.1 | Masă pliantă rotunda | 3 buc | Formă: rotundăTip masa: pliabilMaterial cadru: otelMaterial blat: plasticLungime (mm): 600Lățime (mm): 600Inaltime (mm): 745 |
| 4.2 | Masă pliantă dreptunghiulară | 6 buc | Formă: dreptunghiularăTip masa: pliabilMaterial cadru otelMaterial blat: polietilenaLungime (mm): 1838Lățime (mm): 762Inaltime (mm): 736 |
| 4.3 | Scaune pliante | 36 buc | Tip: pliantMaterial cadru: metalMaterial perne: plastic |
| **Echipament instructiv** |
| 5.1 | Indicatoare rutiere în miniatură | 45 buc | maxim 120cm înălțime |
| 5.2 | Teren rutier printat pe brezent | 3 buc | 10x10 m Densitate: 650 gr frontlit |
| **Echipament copii** |
| 6.1 | Trotineta 3+ | 9 buc | vîrsta 3+,greutatea suportată 20 kg,3 roți |
| 6.2 | Trotineta 5+ | 9 buc | vîrsta 5+,greutatea suportată 50 kg,2 roți |
| 6.3 | Trotineta 8+ | 9 buc | vârsta 8+greutatea suportată 100 kg,2 roți |
| 6.4 | Set de protecție (Cască, cotiere, genunchiere și apărători încheituri) | 24 buc | vârsta 3+material: plastic și textil |
| 6.5 | Set de protecție (Cască, cotiere, genunchiere și apărători încheituri) | 24 buc | vârsta 5+material: plastic și textil |
| 6.6 | Set de protecție (Cască, cotiere, genunchiere și apărători încheituri) | 24 buc | vârsta 8+material: plastic și textil |
| **Echipament electric** |
| 7.1 | Generator | 3 buc | Nr. Poli: 1PPuterea (W): 6.0 kWTensiunea la iesirea (V): AC 220VTip carburant: Benzina |
| 7.2 | Cabluri transfer curent | 3 buc | Cablu curent baterie sarma:a cc (acumulator) cu invelis p vc ;cleme : otel cu invelis din cupru + invelis pvc ;diametrul sarmei : 0.16 mm;cantitate sarma: 50 buc;diametrul exterior : 7 cm;lungime : 2.5 m |