Renovarea scarilor exterioare la Consiliul Raional Nisporeni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări   

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor  din placi din   granit
	m2	80,560	
 2	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	16,100	
 3	TrI1AA01F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
	t	38,600	
 4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	38,600	
 5	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special ( scari), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	22,950	
 6	CA03D2
	Beton turnat in fundatii de scari exterioare preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	16,100	
 7	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Bp1d4 100x100 /
	kg	177,230	
 8	CG19C1
	Placarea scariilor exterioare cu placi din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea pina la  5 cm, montate simplu  inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa /fara pretul placilor /
	m2	59,240	
 9	CG19C1
	Placarea scarilor exterioare cu placi  din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea pina 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa 
	m2	4,000	
 10	CG20B1
	Plinte inclinate la scari cu  inaltimea maxima de 15 cm din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime 
	m	133,200	
 11	CG21B1
	Ceruirea, lustruirea plintelor din granit in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	133,200	
 12	CG21A1
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din granit, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2	59,240	

	                                                                                                         

Proiectant     	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.