CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia skateparcului in Parcul Central din mun. Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie skate-parc
	
		1.1. Constructie rampe
	
		1.1.1. Terasamente 
	
1	TsG02A
	Curatarea terenului de iarba si buruieni
	100m2	8,150	
2	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	1,200	
3	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка вручную)
	m3	15,000	
4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	16,500	
5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,830	
6	TrI1AA02F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t	138,600	
7	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	138,600	
		1.1.2. Constructie: Pereti de sprijin
	
8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (talpa de fundatie)
	m2	3,500	
9	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 7,5 (Pat beton  В7,5)
	m3	1,920	
10	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 18 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse (pereti de sprijin)
	m2	120,350	
11	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile (placaj laminat 18 mm), cu tehnologie de taiere sub forma curba a placajului, inclusiv sprijinirile (peretii de sprijin de directionare a razelor)
	m2	162,200	
12	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АI д=6мм )
	kg	35,000	
13	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, )
	kg	1 696,800	
14	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,( Beton armat clasa B20 )
	m3	19,000	
15	IzF51A
	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm 
	m2	95,000	
		1.1.3. Constructia rampelor
	
16	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	2,940	
17	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	485,100	
18	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	2,940	
19	
	Costul argilei nisipoase 
	m3	294,000	
20	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	294,000	
21	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	2,940	
22	CE17A
	Strat suplimentar de geotextil 200g/m2
	m2	181,000	
23	CD01E
	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier.(Strat de protectie mortar M100)
	m3	5,720	
24	CE17A
	Strat suplimentar polimeric (Pelicula din polietilena 200 mkr)
	m2	181,000	
25	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bare liniare d=3 Bp-I)
	kg	376,000	
26	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII д=8 мм)
	kg	335,100	
27	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, )
	kg	3 436,300	
28	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton B15 F100 W4 
	m3	3,800	
29	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton torcretat B35 F300 W10 (torcretare)
	m3	21,500	
30	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton B35 F300 W10 
	m3	5,700	
31	RpCR02A1
	Zugraveli ale betonului executata cu железоокисные пигмент для бетона Bayferrox (material 0)
	m2	330,000	
32	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant - Железоокисные пигмент для бетона Bayferrox, culoare rosie, consum 25 kg/m3
	kg	200,000	
33	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din универсальная пропитка для бетона (упрочнитель) мастер пол, consum 200-400 ml/m2 (coloristica conform proiect)

	m2	330,000	
		1.1.4. Finisaje
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact
	m2	103,600	
35	CF05A
	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	103,600	
36	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (vopsitorie cu grad ridicat de rezistenta la factorii atmosferici- culoare coordonata cu beneficiarul)
	m2	103,600	
		1.1.5. Constructii metalice 
	
37	CL18A
	Confectii metalice diverse din tabla 4 mm grosime inglobate total sau partial in beton (cofraje pierdute, placute de solidarizare- P1,P2,P3,P4,P5,P6, BL1,BL2,BL3,BL4,BL5,BL6,BL7)
	kg	1 422,800	
38	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de prindere si solidarizare a tablii de cofraj/beton
	kg	75,000	
39	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg C245(a1,F1,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L_X, 01,02,03, U1,U2)
	kg	462,950	
40	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg C245 (РЕЙЛ 1 - 80x40x5)
	kg	36,000	
41	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg C245 (РЕЙЛ 1 - 40x4)
	kg	0,726	
42	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg C245(ОГ1,ОГ2,ОГ3,ОГ4,ОГ5,ОГ6)
	kg	230,000	
43	CN20C aplicativ
	Vopsitorii de calitate superioara, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	159,000	
		1.2. Lucrari de constructie placa cota 0.00 
	
44	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	35,000	
45	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	0,700	
46	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка вручную)
	m3	7,000	
47	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris Sol compactat cu densitatea in stare uscat Yd=1.65
	100m2	0,770	
48	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Petris fractia 20-40mm) 
	m3	28,700	
49	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ,Petris fractia 5-20mm

	m3	10,100	
50	CE17A
	Strat suplimentar de geotextil 200g/m2
	m2	170,000	
51	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   pe plasa  d=10 AIII 150x150, ГОСТ 5781-82*
	kg	1 670,000	
52	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Suprafete plane  beton B15 F100 W4
	m3	19,400	
53	CE17A
	Strat suplimentar polimeric 200 mkr (Pelicula din polietilena)
	m2	170,000	
54	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Suprafete plane  beton B35 F300 W10
	m3	17,190	
55	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 7,5 (Pat beton  В7,5)
	m3	1,880	
56	CE25A
	Etansarea suplimentara rosturi de dilatatie однокомпонентным полиуретановым герметиком Soudaflex 40 FC серого цвета, расход 600 мл/10 м шва
	m	50,000	
		2. Lucrari de constructie асфальтовый памп-трэк
	
		2.1. Constructie pista
	
57	TsG02A
	Curatarea terenului de iarba si buruieni
	100m2	4,820	
58	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	18,000	
59	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	2,170	
60	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка вручную)
	m3	21,700	
61	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris Sol compactat cu densitatea in stare uscat Yd=1.65
	100m2	0,220	
62	CE17A
	Strat suplimentar de geotextil 120g/m2
	m2	482,000	
63	TsD15A1
	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T
	m3	96,400	
64	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Petris fractia 20-40mm) 
	m3	108,450	
65	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ,Petris fractia 5-20mm

	m3	36,150	
66	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,300	
67	DB12A
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere manuala h=6 cm
	t	60,000	
68	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,300	
69	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	420,000	
70	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (pulbere de granit) 
	m3	5,600	
71	TsH43B
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat 
	m2	110,000	
72	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: F1, L1,PL1,PL2,PL3, PL3a,PL4,PL4a,PL5,PL5a, elemente de prindere
	kg	885,700	
73	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: profil lat 50*4 mm, elemente de prindere
	kg	157,000	
74	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea culoarea galbena, termoplast, pe suprafete carosabile
	m2	126,200	
		3. Amenajari adiacente
	
75	TsH91A
	Instalarea banci conform schita anexata
	buc	6,000	
76	TsH91B
	Instalarea urne (model urna anexat)
	buc	6,000	
77	TsH91A
	Instalarea scaun personalizat (exclusiv material scaun)
	buc	1,000	
78	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: profil 40*40*4 mm, elemente de prindere
	kg	322,000	
79	CK07A
	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 140x40(h) mm, montate pe barele din otel
	m	87,000	
80	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata pentru trotuar rotunda)
	m	3,000	
81	CN16A1
	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator
	m2	15,900