CAIET DE SARCINI 2-1-3
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 Obiectul achiziţiilor  Reconstructia imobilului  cu  nr.cad.0100213832.01 cam nr.8 din str .M. Lomonosov 63. sect, Centru, mun Chisinau   065/18-92- SA,

                                                 Lucrari de constructie ( SA)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Perete 
	
1	RCsB50A
	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15
	m3	0,8300	
2	RCsG32C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Пробивка проемов  )
	m3	17,1800	
3	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм)  в осях  2-3,  5-6 по оси В 
	m3	5,5000	
4	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m  Закладка проемов кирпичом   
	m3	21,0400	
		2. Чердачное перекрытие - лист 38
	
5	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, антиконденсатная)
	m2	476,8100	
6	CA04F примен
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime200 mm     476.81*0.2
	m3	95,3600	
7	IzF18C к=1,67
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  
	m2	476,8100	
8	CC03C
	Montare plase sudate 4 ВР  150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 4 ВР  150*150)     
	kg	615,0800	
		3. Acoperis   лист 36
	
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная пленка
	m2	783,0000	
10	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка    норма 0,0075 м3/м2
	m2	726,0000	
11	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка сплошная  -свес  
	m2	57,0000	
12	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Каркас стен из необработанных  хвойных бревен и ригелей для сельского строительства) Контр обрешетка из брусков 50*50   расход 0,0028352	m3	2,2300	
13	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) coama       54ml	m2	783,0000	
14	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка снегозадержателей )
	m	78,4000	
15	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов  )
	m3	2,1000	
16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закл детали из  уголка  32*32*3
	kg	12,0000	
17	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,0120	
18	CE31Bприм
	Streasina simpla cu capriori aparenti  din lambriu din mase plastice  - Подшивка свесов пластик вагонкой 
	m2	156,0000	
19	
	Заделка торцов,углов  пластиковой  планкой
	m	120,0000	
20	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)(5.455+1.50 обрешетка )
	m3	6,9500	
21	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)37,6-26,4
	m3	11,2000	
22	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon  Ограждение кровли  
	kg	808,0000	
23	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,8080	
24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) диам 125  мм  burlan 14 buc ,сcot de gheab -4 buc
	m	115,0000	
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) diam 100mm  .cot burlan   -70buc 
	m	160,0000	
26	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)
	m3	0,0300	
27	CE42A
	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон) 1.26*1.6 cu jaluze
	buc	1,0000	
28	CE42A
	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон) 0,4*0,4 cu jaluze
	buc	2,0000	
29	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит из листовой стали  с антикороз  покрытием 
	m2	1,5000	
30	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка каналов)
	m3	6,4000	
31	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Метал  каркас из  уголка  и под зонты
	kg	2 442,3000	
32	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	2,4400	
33	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)
	m3	0,8000	
34	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	0,8000	
35	CA04F
	Beton turnat in, grinzi,  preparat cu centrala de betoane sau beton marfa e (Устройство бетонных, балок  товарный бетон 150)
	m3	1,2800	
36	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 f, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi i, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,  (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм )
	kg	154,0000	
37	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	10,5000	
38	IzF10A
	Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм 
	m2	285,5000	
39	CD07A
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка внутренних стен вентшахтиз  оцинк стали gr  0.45 )
	m2	285,5000	
40	CD07A
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de tabla zincata  colorata protejata anticoroziv   (Обшивка наружных стен вентшахт из  оцинк стали цветной   с антикороз  защитой gr  0.45 )
	m2	286,9000	
41	RpVB30C1
	Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata colorata protejata anticoroziv  de 0,5 mm grosime (Изготовление  и установка вентиляционного зонта из оцинкованной  стали c полимерным покрытием , толщиной 0,5 мм)
	m2	18,8000	
		4. Pereti despartitori  
	
42	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC  gidrofob cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala  50kg/m3 gr 70 mm  мм 3, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	366,0000	
43	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC  cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala  50kg/m3 gr 70 mm, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	180,0000	
44	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m vata minerala  50kg/m3 gr 70 mm
	m2	530,1000	
45	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete planeЗашивка вентканалов гипсокартоном  с одной стороны
	m2	78,9000	
46	CK18C прим
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка усиленного дверного профиля )
	m	489,0000	
47	CA03F
	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii,  beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство  фунд-та под кирп перегородкиM100)
	m3	7,6400	
48	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и, диаметром стержней до 8мм включительно)
	kg	148,5900	
49	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250х120х65 мм)М 150, 
( cărămidă plină )
	100 m2	7,0900	
50	CA04F
	Beton turnat ini, grinzi,-Устройство  бетонных  перемычек БМ 200    лист 40
	m3	1,1000	
51	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile,-опалубка перемычек 
	m2	24,0300	
52	CB20A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea  constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из  металлических трубчатых лесов, высотой до 3м,  для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно)
	m2	4,7000	
53	CC02K3
	Armaturi din otel beton OB 37 , cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,  (Перемычки, )
	kg	50,8900	
54	CC02L3
	Armaturi din otel beton OB 37e, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzii,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, e (Перемычки)
	kg	207,0000	
55	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление кирп чных перегородок     лист 47
	kg	965,8500	
		5. Pardosele    лист 42
	
		5.1. Тип  1 
	
56	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm 
	m3	22,1300	
57	CG22A3
	Pardoseli din beton  (М200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   Gr  =80 mm
	m2	221,3000	
58	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,
	m2	-221,3000	
59	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	221,3000	
60	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	617,4300	
61	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической   плитки  не  скользяшая   п на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x
400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	221,3000	
62	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.
	m	91,0000	
		5.2. Тип  2
	
63	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm 
	m3	7,2300	
64	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (М200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона С10/8 (М 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)  Gr  =80 mm
	m2	72,2500	
65	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa B 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,
	m2	-72,2500	
66	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	72,2500	
67	CE13A2
	Invelitori la pardosele  cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в  2 слоя  рулон матер   на основе полиэстера  тип Биполь 
	m2	72,2500	
68	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat
	m2	72,2500	
69	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	201,5800	
70	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	72,2500	
71	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	72,2500	
72	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной  гидроизоляционной мастикой 
	m2	72,2500	
73	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm
	m2	72,2500	
74	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150
	m2	-72,2500	
75	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической  не скольз   плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )	m2	72,2500	
		5.3. Тип  3
	
76	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm 
	m3	8,8300	
77	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (М200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона С10/8 (М 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)  Gr  =80 mm
	m2	88,3000	
78	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
	m2	-88,3000	
79	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	88,3000	
80	CE13A2
	Invelitori la pardosele  cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в  2 слоя  рулон матер   на основе полиэстера  тип Биполь 
	m2	88,3000	
81	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi  de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat
	m2	88,3000	
82	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	246,3600	
83	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	88,3000	
84	CG36B
	Pardoseli din placi laminat gr 10  cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele  h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламинатаgr 10  cl 32 "насухо"  с прокладкой синтетической подложки  толщ 2 мм на существующую основу, включая  плинтуса h =7 cm  и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)
	m2	88,3000	
		5.4. Тип4
	
85	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	1 226,8000	
86	CE13A2
	Invelitori la pardosele  cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в  2 слоя  рулон матер   на основе полиэстера  тип Биполь 
	m2	1 226,8000	
87	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi  de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat
	m2	1 226,8000	
88	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	3 422,7700	
89	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	1 226,8000	
90	CG36B
	Pardoseli din placi laminat gr 10  cl 32   montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele р=7cm , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо"  с прокладкой синтетической подложки  толщ 2 мм на существующую основу, включая  плинтуса h=7cm , в помещениях менее или равных 16 м2)
	m2	1 226,8000	
		5.5. Тип  5   (380.8m2-25.7m2=355.1m2)
	
91	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	355,1000	
92	CE13A2
	Invelitori la pardosele  cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в  2 слоя  рулон матер   на основе полиэстера  тип Биполь 
	m2	355,1000	
93	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi  de polistiren ciment ПЦУ, grosime 40 mm, intr-un strat
	m2	355,1000	
94	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	1 058,2000	
95	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	355,1000	
96	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	355,1000	
97	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной  гидроизоляционной мастикой 
	m2	355,1000	
98	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm
	m2	355,1000	
99	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять или отнимать)
	m2	-355,1000	
100	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica   inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической  плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	355,1000	
		5.6. Тип  9
	
101	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm 
	m3	2,5300	
102	CG22A3
	Pardoseli din beton  (М200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   Gr  =80 mm
	m2	25,3000	
103	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,
	m2	-25,3000	
104	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	25,3000	
105	CE13A2
	Invelitori la pardosele  cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в  2 слоя  рулон матер   на основе полиэстера  тип Биполь 
	m2	25,3000	
106	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistirende  ciment ПЦУ, grosime50 mm, intr-un strat
	m2	25,3000	
107	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	25,3000	
108	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	70,6000	
109	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической   плитки  не  скользяшая   п на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x
400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	25,3000	
110	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) h=10 cm.
	m	35,0000	
		5.7. Тип  10
	
111	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	293,8000	
112	CE13A2
	Invelitori la pardosele  cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в  2 слоя  рулон матер   на основе полиэстера  тип Биполь 
	m2	293,8000	
113	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistirende  ciment ПЦУ, grosime50 mm, intr-un strat
	m2	293,8000	
114	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	293,8000	
115	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	819,7000	
116	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической   плитки  не  скользяшая,   на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x
400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	293,8000	
117	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.
	m	295,0000	
		5.8. тип 11-поддоны -  лист 47 
	
118	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,Монолитные  стенки поддона БМ200
	m3	1,3000	
119	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile,
	m2	20,6000	
120	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata,  cu placi de aceeasi culoare, ( măr. 25x50cm, calitate superioară )
	m2	19,0000	
121	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	25,7000	
122	CE13A2
	Invelitori la pardosele  cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в  2 слоя  рулон матер   на основе полиэстера  тип Биполь 
	m2	25,7000	
123	IzF53A к=1,6
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 80 mm, intr-un strat
	m2	25,7000	
124	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm 
	m2	25,7000	
125	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150
	m2	-25,7000	
126	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor  Грунтовка поверхности праймером 
	m2	25,7000	
127	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной  гидроизоляционной мастикой 
	m2	25,7000	
128	CC03C
	Montare plase sudate 5 ВР  100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки  5 ВР  100*100)
	kg	71,7000	
129	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	25,7000	
130	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической  не скольз   плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	25,7000	
		6. Ferestre   -list 43 
	
131	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv1180*1600   deschidere dubla    F1 supapa de ventilare tip ПО 40 	m2	103,9500	
132	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  F2. supapa de ventilare tip ПО 40.  deschidere dubla	m2	44,3500	
133	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -     V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip ПО 40.  deschidere dubla(56+4) ( inclusiv lăcăți cu 5 chei )
	m2	213,9500	
134	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp    F3.  V-2 ( culoare cafenie, deschidere dublă )
	m2	37,4700	
135	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4.  F4"1( culoare cafenie, deschidere dublă )
	m2	2,4100	
136	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv -..F5( culoare cafenie, deschidere dublă )
	m2	1,2200	
137	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv F6.F7.F8  .V5 
( culoare cafenie, deschidere dublă )
	m2	7,1200	
138	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)  b=30 cm
	m	184,4000	
		7. Usi exterioare
	
139	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  U-1 ( culoare cafenie, inclusiv lăcăți cu fixator din interior și cu 5 chei )
	m2	4,6600	
140	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  U-2.U-3 ( culoare cafenie și lacăți cu 5 chei )	m2	7,3300	
141	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  U-4, ( inclusiv lăcăți cu 5 chei )
	m2	2,9500	
		8. Usi  interioare  
	
142	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM  475*80(ПЕ)  Дверь ( метал  толщ 1,5 мм  утеплен и обшитая ,) 
( inclusiv lăcăți cu 5 chei )
	m2	3,5400	
143	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  32 buc .   U90.U90*Дверь ( метал  толщ 1,5 мм  утеплен и обшитая ,) ( inclusiv lăcăți cu 5 chei )
	m2	58,4600	
144	CK21A
	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare   , inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor, la constructii cu inaltimi pina la 35 m , UI70.UI70*   113 buc ( culoare cafenie, inclusiv lăcăți cu fixator din interior și cu 5 chei )
	m2	207,2800	
145	CK21A
	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare   , inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor  la constructii cu inaltimi pina la 35 m, UI70.UI70*   55 buc ( culoare cafenie, inclusiv lăcăți cu fixator din interior și cu 5 chei )
	m2	76,1400	
146	CK07B
	Pervazuri sau baghete  din lemn montate la usi sau ferestre ( наличники для   дверей в перегородках  )
	m	645,0000	
		9. Vitraj 
	
147	CK11C
	Vitrine din profil PVC   cu 4 cam   2rinduri de sticla  , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220   Витраж  3.36*2.7 c встроенным двупольным дверным блоком  2,1*2,38       VI 220
	m2	9,2100	
148	CK11C
	Vitrine din profil PVC   cu 4 cam   2rinduri de sticla  , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220   Витраж  2.06*2.16 c встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1       UI 220
	m2	4,4500	
149	CK11B
	Vitrine din aluminu TERMOPAN     2rinduri de sticla, Общ площадь витражей  2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе   площадь  сэндвич панелей  21,23 м2   ,глухое остекл  -25,7м2.,   откр двойн  0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 m2    V4
	m2	61,6000	
		10. Scara interioare 
	
		10.1. Площадка на отм -1,4  ., -0,78
	
150	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat, 
	m2	13,4000	
151	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	13,4000	
152	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Bp150*150
	kg	18,7600	
153	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клеюНЕ скользащая   ) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	13,4000	
154	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) h=10 cm.
	m	13,5000	
		10.2. Лестничные площадки и ступени  (под линолеум) 
	
155	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)
	m2	67,2000	
156	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Вр 100*100)лестничные площадки 
	kg	208,3000	
157	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat,   площадки 
	m2	67,2000	
158	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm  (Подстилающий слой -лестничные площадки )
	m2	67,2000	
159	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных ступенях)
	buc	750,0000	
160	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat,  ступени
	m2	67,5000	
161	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Вр 50*50)
	kg	418,0000	
162	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	67,5000	
163	CF02B5r=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	67,5000	
164	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	40,0000	
165	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la scara  class NAS  (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной 5 мм,  вручную сухой клеевой  смесью на основе цемента, с ручным приготовлением раствора)ступени 67,5 и площадки 67,2
	m2	134,7000	
166	CG49A
	Executarea acoperirii  din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43 ,  (Устройство  гомогенного винилового покрытия полов)Линолеум для лестниц  и площадок 
	m2	134,7000	
167	CG49A
	Executarea acoperirii  din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43, la scari  (Устройство  гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум  для плинтуса 159*0,15
	m2	23,8500	
168	CD51C
	Zidarie din caramida plină, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250х120х65 мм)
	100 m2	0,1040	
169	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra 
	m2	20,8000	
170	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T 
	m2	20,8000	
171	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra 
	m2	20,8000	
172	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. 
	m2	20,8000	
173	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
	m2	20,8000	
174	CF51B к=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	20,8000	
175	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)
	m2	20,8000	
176	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	20,8000	
177	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)
	m2	20,8000	
178	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabilă  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	20,8000	
179	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat,  (площадки,марши(низ) и торцев стороны) 
	m2	144,4000	
180	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. 
	m2	144,4000	
181	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
	m2	144,4000	
182	CF51B к=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	144,4000	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare 
	m2	144,4000	
184	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	144,4000	
185	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare 
	m2	144,0000	
186	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabilă aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) 	m2	144,4000	
		11. Balcoane  лист 18,38
	
187	IzF17A
	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов  минватой  на клею   толщ 80 мм  (1 эт ось 2-3) 
	m2	3,3000	
188	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat  la balcoane,(Металлические готовые ограждения: из стального профиля , на  балконах,)Ограждение балконов  
	kg	3 519,8800	
189	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	3,5190	
190	CK17G1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profnastil  (Обшивка балконного ограждения  из профнастила  ) ( culoare cafenie )
	m2	213,8600	
191	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Каркас межбалконных перегородок из  уголка  40*40*3
	kg	494,9100	
192	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,4950	
193	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)
	buc	88,0000	
194	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton    анкера 
	kg	16,2800	
195	CD07A
	Pereti din panouri din tabla zincata (Обшивка меж балконного ограждения  из профнастила  )
	m2	80,5000	
196	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat,  tavane (Нанесение вручную  грунтовки "Betonogrunt  "  в один слой  поверхности  потолков)
	m2	256,0000	
197	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	256,0000	
198	CG01A1k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять или отнимать)
	m2	-256,0000	
199	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa  inclusiv stratul suport din mortar adezi rezistent la inghet, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической  не скольз   плитки на морозост  клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	256,0000	
200	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием под обшивку)
	m3	0,9000	
201	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	0,9000	
202	CD07A
	Tavane  din panouri din tabla zincataПодшивка потолка балкона   проф сталью с полимерным покрытием 
( culoare cafenie )	m2	256,0000	
203	CK17G
	Lambriuri la balcoane Зашивка торцов балконов  профильной сталью с полимерным покрытием 
( culoare cafenie )	m2	62,5000	
204	CK26B
	Lacrimari din tabla protejata anticoroziv(Капельник из  листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm 
	m	250,0000	
205	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv (Установка  уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов) )
	m	250,0000	
		12. Ограждение лестничных маршей и пандусов  
	
206	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din inox  profilat  la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав  , на лестницах) 75,55  мп     лист  n 41
	kg	599,8700	
207	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din inox  profilat Ограждение у окон блоков V-2  из нерж  стали   17,7 мп) 
	kg	140,5000	
208	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura       Ограждение лестниц  из металла  приямок и крыльцо S-2
	t	0,2850	
209	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ограждения )
	t	0,2850	
		13. Finisarea interioare  
	
		13.1. Tavane
	
210	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular ", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Tegularг", включая комплектующие)
	m2	63,8000	
211	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat,  tavane (Нанесение вручную  грунтовки "Betonogrunt  "  в один слой  поверхности  потолков)
	m2	2 300,5000	
212	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	2 300,5000	
213	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	2 300,5000	
214	CF53B
кmat =5.sal 2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-с на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52)
	m2	2 300,5000	
215	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)
	m2	2 300,5000	
216	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность  потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	2 300,5000	
217	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)
	m2	2 300,5000	
218	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabilă aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную	m2	2 300,5000	
		13.2. Perete si perete despartitori 
	
219	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642
	m2	2 642,0000	
220	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100    толщ 30 мм
	m2	2 642,0000	
221	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из  раствора)
	m2	2 642,0000	
222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642+2090(штукатурка о сетке  CBA)-1506
	m2	3 226,0000	
223	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar 
	m	1 474,0000	
224	CF50B
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. (4732м2-1506 облицовка)
	m2	3 226,0000	
225	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	-3 226,0000	
226	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	3 226,0000	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)
	m2	3 226,0000	
228	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	3 226,0000	
229	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)
	m2	3 226,0000	
230	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  lavabilă aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.	m2	3 226,0000	
231	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт 
	m2	1 506,0000	
232	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mată,  ( măr. 25x50cm, calitate superioară )

	m2	1 506,0000	
		13.3. Pereti despartitori  din ghipsocarton
	
233	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)
	m2	2 221,0000	
234	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori  , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок    толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-322облиц
	m2	1 899,0000	
235	CF51B к=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) 
	m2	-1 899,0000	
236	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)
	m2	1 899,0000	
237	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	1 899,0000	
238	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)
	m2	1 899,0000	
239	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabilă aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.
	m2	1 899,0000	
240	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mată, ( măr. 25x50cm, calitate superioară ) 
	m2	322,0000	
		14. Finisarea exterioare 
	
		14.1. Subsol
	
241	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер  
	m2	105,0000	
242	IzF04Fк=2
	Strat hidroizola Вертикальная обмазочная гидроиз  битумн мастикой в 2 слоя  
	m2	105,0000	
243	IzF17Aприм
	Termoizolarea exterioare  peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm  105
	m2	105,0000	
244	CF05A
	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe plase sudate4Вр 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной3 см, по  сварной  сетке 4Вр 150*150 , затертая, ,цементным раствором М 100-Т ,  вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ  и  ее крепление арм диам  6 = 0,318 кг/м2) )
	m2	105,0000	
245	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер  
	m2	105,0000	
246	CE13D2
	Invelitoricu membrane bituminoase( poliester  )  modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ,Вертикальн гидроиз  приклееной при помощи пламени  на вертикальную поверхность рулон  материалом  на основе  полиэстера    bipoli
	m2	105,0000	
		14.2. Soclu
	
247	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat,  perete (Нанесение вручную  грунтовки "Betonogrunt  "  в один слой  поверхности   стен)
	m2	122,0000	
248	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) 
( culoare cafenie )	m2	122,0000	
		14.3. Отделка  фасада 
	
249	CN53A
	Grunduirea suprafetelor a peretilor  (Грунтовка стен)Supraton extra 
	m2	127,0000	
250	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	127,0000	
251	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт 
	m2	37,0000	
252	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) 
( culoare cafenie )	m2	37,0000	
253	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm   135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2
	m2	1 387,0000	
254	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat,  perete (Нанесение вручную  грунтовки "Betonogrunt  " под карнизы и пилоны  )54*0,4+99*0,4
	m2	61,2000	
255	CJ08A1
	Decor pe fasade  - Карниз  из пенополистерола-  фасадный  декор  IE-05"    
	m	54,0000	
256	CJ08A1
	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior   din polisterol inconbustibil      Пилястра   из негорючего  полистерола   в=40 mm   gr =50mm 
	m	99,0000	
257	CK18C
	Установка  уголка  с двух сторон пилястр 
	m	198,0000	
258	CL53С
	Placaje din foi ETALBOND  cu carcas din aluminiu 
	m2	150,0000	
259	
	Утепление колоны  минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ 
	m2	-75,0000	
260	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment  "Fasad    " grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor  (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента   "FASAD  "торцевые стенки пилястр и карнизов) 5,4+9,9
	m2	15,3000	
261	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов) 1350+15,3)
	m2	1 365,3000	
262	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) colorata
	m2	1 304,1000	
263	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)
	kg	50,0000	
264	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )карнизы,пилоны и их торцы    ALB 
	m2	61,2000	
265	CK26B
	Glafuri montate  din tabla protejata anticoroziva  b=10 cm  отливы  над карнизом 
	m	54,0000	
266	CK26B
	Glafuri montate  din tabla protejata anticoroziva  b=15 cm   подокон отливы
	m	190,0000	
267	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))
	m2	1 844,0000	
		15. Lucrari  auxeliare 
	
		15.1. Внутренняя площадка и пандус  в ося А-В  5-7
	
268	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из  БМ 100
	m3	0,5000	
269	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	2,4000	
270	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   BM   150
	m2	4,8000	
271	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8м2+7,41м2)
	m2	12,2100	
272	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять или отнимать)
	m2	-12,2100	
273	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x
400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	12,2100	
274	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0,8+0,4
	m2	1,2000	
275	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, mată. Облицовка  подпорной стенки- торец  ( măr.25x50cm, calitate superioară ) 
	m2	1,2000	
276	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar 
	m	7,8000	
		15.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков 
	
277	RCsB30K
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) при устройстве поддонов 
	buc	29,0000	
278	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ghidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Зашивка труб в уровне потолка гипсокартоном  влагост  )
	m2	8,0000	
279	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,-Изоляция труб минватой  толщ  50 мм     лист 47 
	m2	16,0000	
280	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, - стояки )
	m2	70,4000	
281	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala  Шумоизоляция стояков  
	m2	49,0000	
282	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar 
	m	150,0000	
283	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части) 
	m2	11,7000	
284	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с  короба  )
	m2	11,7000	
285	CF51B к=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,ui. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  (	m2	-11,7000	
286	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части) 
	m2	11,7000	
287	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	11,7000	
288	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части) 
	m2	11,7000	
289	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  lavabilă aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) 	m2	11,7000	
		15.3. козырьки над  крыльцами   по оси С  - лист 38
	
290	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов  )
	m3	0,2500	
291	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	0,2500	
292	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))l
	m2	11,5000	
293	CE31B прим
	Streasina simpla cu capriori aparenti  din lambriu din mase plastice  - Подшивка  пластик вагонкой 
	m2	15,2000	
294	
	Заделка торцов,углов  пластиковой  планкой
	m	15,0000	
		15.4. Козырек главного входа по оси А  -лист 16
	
295	CL10A
	Монтаж металлоконструкций козырька  
	t	0,1750	
296	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска козырька )
	t	0,1750	
297	CI17B
	Placare cu OSB  gr 10 mm, ,  (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), Монтаж  OSB gr 10 mm  по  деревян каркасу 
	m2	3,6000	
298	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata  pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля излистовой стали c антикороз. покрытием  )	m2	4,2000	
299	IzF17A
	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов  минватой  на клею   толщ 80 мм 
	m2	3,3000	
300	CL53B
	Подшивка козырька снизу   Эталбондом  в комплекте 
	m2	8,3000	
		15.5. Крыльцо  главного входа по оси А  5-6-лист 39
	
301	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из  БМ 100
	m3	2,7300	
302	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	27,9000	
303	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	0,9000	
304	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	0,9000	
305	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa  (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 200
	m2	13,5300	
306	CG22A5к=5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2,  для готового бетона, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) 
	m2	13,5300	
307	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)
	kg	25,0300	
308	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare  Засыпка строительным мусором  
	m3	5,8000	
309	CA04F
	Beton m100 turnat in-  ступень 
	m3	0,2000	
310	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	1,0000	
311	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	13,5300	
312	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x
400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	13,5300	
313	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками  по  бетоноконтакту  ) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	1,1700	
314	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев  на ступенях  уголка  )	m	6,3600	
		15.6. Приямок 
	
315	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasaB 20) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   BM 250
	m2	10,0700	
316	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2,  для готового бетона, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) 
	m2	-10,0700	
317	CA04F
	Beton m100 turnat in-  ступень 
	m3	0,5000	
318	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) P-1a. P-2
	kg	33,6400	
319	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	1,8800	
320	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	11,9400	
321	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x
400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	6,6900	
322	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками  по  бетоноконтакту  ) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	5,2500	
323	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев  на ступенях  уголка  )	m	12,5000	
324	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт 
	m2	14,5800	
325	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,
	m2	14,5800	
326	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт 	m2	14,5800	
327	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mată, ( măr. 25x50cm, calitate superioară )
	m2	22,1800	
328	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)
	m	4,0000	
329	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	1,0000	
330	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	1,0000	
		15.7. Крыльцо  по оси  С (SE 2-4) -  лист 39
	
331	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из  БМ 200	m3	5,7000	
332	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	37,8000	
333	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare  Засыпка строительным мусором  
	m3	14,0000	
334	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	1,5000	
335	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	1,5000	
336	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   BM   200
	m2	15,8000	
337	CG22A5к=5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2,  для готового бетона, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) 
	m2	15,8000	
338	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)
	kg	35,1300	
339	CA04F
	Beton m100 turnat in-  ступень 
	m3	0,7500	
340	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	3,0000	
341	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	18,9900	
342	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (măr.400x
400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	10,8400	
343	CI24A
	Placarea treptelor cu placi  ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками  по  бетоноконтакту  ) (măr.400x400 mm, mată, calitate superioară )
	m2	8,1500	
344	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев  на ступенях  уголка  )	m	23,1000	
		15.8. Выход на чердак  -лист 41
	
345	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare-люк 
	m2	0,8000	
346	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,0150	
347	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincataУтепление   люка  минватой толщ 50 мм 
	m2	0,8000	
348	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile-Обшивка деревян  вагонкой 
	m2	0,8000	
349	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	0,8000	
350	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)
	buc	1,0000	
		15.9. Стремянки  
	
351	CH10A
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы,  с весом более 50 кг, прямые)	kg	63,4000	
352	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate,Закладные делали 
	kg	10,0000	
353	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий )	t	0,0734