CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Gazificarea casei particulare din bd. Grenoble. 106b si 106a, mun. Chișinău.    
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
	
		1.1. Cреднеее  давление Надземная прокладка 
	
		1.1.1. Трубопроводы и материалы 
	
1	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*)
	m	1,000
	
2	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"  (Предварительное испытание)
	m	1,000
	
3	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание )
	m	1,000
	
4	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  (Окраска  труб)
	m2	0,052
	
		1.1.2. Подземная прокладка  Трубопроводы и материалы
	
5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф57х3.5мм, ГОСТ 10704-91*)
	m	4,000
	
6	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"  (Предварительное испытание)
	m	4,000
	
7	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание )
	m	4,000
	
8	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Грунтование и покраска свинцовым суриком и желтой масляной краской трубопроводов и аппаратов, наружный диам. до 60 мм, включительно)
	m	4,000
	
9	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход  PE/OL 63/50)  Дн 63-57 мм
	buc	1,000
	
10	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm  (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  40х3.7   (2% в том числе на укладку змейкой )
	m	211,000
	
11	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	km	0,211
	
12	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm
	buc	4,000
	
13	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (переход) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm   PE 80 SDR 11
	buc	1,000
	
		1.1.3. Врезка  в существующий газопровод ф57 в газопроводф426, тавровая УГ25
	
14	GD14B
	Ramificatie de bransament,  (Врезка  ф57 в существующий газопровод ф426)
	buc	1,000
	
15	TsA05E1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4  m teren mijlociu (котлован 1,5х1,5х1,5(h))
	m3	3,380
	
16	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	3,380
	
		1.1.4. УПГ-12-3    Колодец  мелкого заложения    M1 IK-0,9 , Установка стального   шарового крана ф50 в колодке  - 1 buc
	
		1.1.5. Колодец   M1 IK-0,9 (ф50-1шт) т.п. 905-7 (применительно)
	
17	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Железобетонное кольцо  КЦ-10-9 для колодца  )
	buc	1,000
	
18	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(  Плита  перекрытия КЦП 1-10-1)
	buc	1,000
	
19	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Плита днища   КЦД-10)
	buc	1,000
	
20	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк)
	buc	1,000
	
21	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,300
	
22	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  (обмазка битумом за 2 раза к=2)
	m2	4,300
	
23	ID05C
	(Только монтаж)Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Кран шаровый  ст. Д 50) оборудование
	buc	1,000
	
24	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 57 mm
	buc	2,000
	
25	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (металлическая опора из трубы ф108х3, L=0,2м)
	kg	1,600
	
26	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  (Соединительные елементы)
	kg	1,380
	
27	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (окраска)
	m2	0,150
	
28	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр стальной Ду 80, L=300мм)
	buc	2,000
	
		1.1.6. UPG-6 f. 2  (ППС-К) - 1buc.
	
29	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)
	buc	1,000
	
30	
	Плата, текстолит А-8,  100х250мм
	buc	1,000
	
31	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Труба п/э Д=50 мм)
	m	1,000
	
32	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,040
	
33	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,300
	
34	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)
	kg	2,100
	
35	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,001
	
36	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020
	
37	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	0,400
	
		1.1.7. . УПГ 7    Установка ШГРП  на опоре в ограждении  (1шт)   Обвязка
	
38	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m
	buc	1,000
	
39	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент  Ф2 под опору для ШГРП из бетона  В12,5)
	m3	0,070
	
40	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка )
	m2	0,620
	
41	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm
	buc	1,000
	
42	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm
	buc	4,000
	
43	TfA01С1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)
	m	2,400
	
44	TfA01С1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф32х3мм, ГОСТ 10704-91*)
	m	1,000
	
45	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная  ф32x3.2мм, ГОСТ 3262-75*)
	m	1,000
	
46	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	1,060
	
47	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea
	m2	1,060
	
48	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3  0,8м-1шт,
	kg	1,890
	
49	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare
	t	0,002
	
50	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,002
	
51	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,002
	
		1.1.8.  Ограждение и покрытие площадки  УПГ -7  , 1шт
	
52	CO06A4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон  В12.5- 0.35м3 под стойки ф1)
	m	5,700
	
53	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)
	m2	2,100
	
54	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )Козырек
	kg	9,890
	
55	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare
	t	0,066
	
56	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,066
	
57	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,066
	
58	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм)
	m3	0,470
	
59	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)
	m3	0,750
	
		1.1.9.  Земляные работы для заземление шкафа (1шт)
	
60	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
	m3	0,900
	
61	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	0,900
	
		1.1.10. Узел  УПГ-30-2   Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,0м, 9шт
	
62	GA12A
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm
	buc	9,000
	
63	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 75 mm   (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф75,X6.8.  9шт)
	m	18,000
	
64	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Футляр  п/э Д=110 SDR17.6 )
	m	40,500
	
65	
	Полимерная липкая лента
	m	90,000
	
66	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)
	m3	5,400
	
		1.1.11. Узел  УПГ-31-2   Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,5м, 1шт
	
67	GA12A
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm
	buc	1,000
	
68	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф75х6,8, 1шт)
	m	2,500
	
69	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)
	m3	0,600
	
		1.1.12. УПГ-6   Пункт провода-спутника ППС совмещенный с контрольной трубкой  ППС-КТ  - 2шт.
	
70	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)
	buc	2,000
	
71	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,080
	
72	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,600
	
73	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)
	kg	4,200
	
74	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,040
	
75	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	0,120
	
76	
	Полимерная липкая лента
	m	3,000
	
77	IzI22A
	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2)
	m2	1,000
	
78	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)
	m3	0,100
	
79	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )
	m	3,000
	
80	GD52E
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=140мм)
	m	1,400
	
81	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Заглушка  Д=50мм)
	buc	2,000
	
82	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,040
	
83	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,002
	
		1.1.13.  УПГ-1-2   Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт  
	
84	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm  Футляр из  металлической  трубы ду=108мм
	m	1,000
	
85	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,010
	
86	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	1,000
	
87	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт,  патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3.53кг
	kg	3,530
	
88	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare
	t	0,004
	
89	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,004
	
90	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,004
	
91	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm  (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  40х3.7
	m	1,500
	
92	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)
	m	0,500
	
93	IzL02C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita
	m2	0,040
	
94	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm
	buc	1,000
	
95	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, Переход полиэтилен-сталь  Дн 40х32
	buc	1,000
	
		1.1.14. УПГ-8-2   Прокладка газопровода ф40мм  в ф/ц  футляре ф100х9мм,    L= 1,5м  , 1шт
	
96	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I  Ковер
	buc	1,000
	
97	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,040
	
98	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,300
	
99	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)
	kg	2,100
	
100	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	0,010
	
101	AcA15A
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm   (футляр ф100х9мм,    L= 1,5м  , 1шт)
	m	1,500
	
102	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел)
	m2	0,040
	
103	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел )
	m2	0,020
	
104	
	Полимерная липкая лента
	m	20,000
	
105	AcA11B1
	Протаскивание труб через футляр
	buc	1,000
	
106	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)
	buc	1,000
	
107	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,001
	
108	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020
	
109	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	0,400
	
		1.1.15. УПГ-8-2  Прокладка газопровода ф40мм  в ф/ц  футляре ф100х9мм,    L= 3.0м  , 3шт
	
110	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I  Ковер
	buc	3,000
	
111	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,120
	
112	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,900
	
113	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)
	kg	6,300
	
114	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	0,300
	
115	AcA15A
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm   (футляр ф100х9мм,    L= 3.0м  , 3шт)
	m	9,000
	
116	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел)
	m2	0,120
	
117	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел )
	m2	0,060
	
118	
	Полимерная липкая лента
	m	60,000
	
119	AcA11B1
	Протаскивание труб через футляр
	buc	3,000
	
120	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)
	buc	3,000
	
121	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,003
	
122	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,060
	
123	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	1,200
	
		1.1.16. УПГ-8-2  Прокладка газопровода ф40мм  в ф/ц  футляре ф100х9мм,    L= 4.0м  , 1шт
	
124	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I  Ковер
	buc	1,000
	
125	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,040
	
126	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,300
	
127	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)
	kg	2,100
	
128	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	0,010
	
129	AcA15A
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm   (футляр ф100х9мм,    L= 4,0м  , 1шт)
	m	4,000
	
130	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел )
	m2	0,020
	
131	
	Полимерная липкая лента
	m	20,000
	
132	AcA11B1
	Протаскивание труб через футляр
	buc	1,000
	
133	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)
	buc	1,000
	
134	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,001
	
135	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020
	
136	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	0,400
	
		1.1.17. УПГ-8-2  Прокладка газопровода ф40мм  в ф/ц  футляре ф100х9мм,    L= 10.0м  , 1шт
	
137	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I  Ковер
	buc	1,000
	
138	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,040
	
139	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,300
	
140	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)
	kg	2,100
	
141	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	0,010
	
142	AcA15A
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm   (футляр ф100х9мм,    L= 10,0м  , 1шт)
	m	10,000
	
143	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел)
	m2	0,040
	
144	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел )
	m2	0,020
	
145	
	Полимерная липкая лента
	m	20,000
	
146	AcA11B1
	Протаскивание труб через футляр
	buc	1,000
	
147	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)
	buc	1,000
	
148	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,001
	
149	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020
	
150	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	0,400
	
		1.2. Низкое давление  Подземная прокладка
	
		1.2.1. Трубопроводы и материаллы
	
151	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm  pE 80. SDR11
	m	101,000
	
152	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	km	0,101
	
153	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта) din polietilena  - МВ63
	buc	2,000
	
		1.2.2. Узел  УПГ-30-4   Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф63, в футляре   Д=110х10,0, L=4,5м,9шт
	
154	GA12A
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm
	buc	9,000
	
155	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф110х10,  9шт)
	m	18,000
	
156	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Футляр  п/э Д=110 SDR17.6 )
	m	40,500
	
157	
	Полимерная липкая лента
	m	90,000
	
158	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)
	m3	5,400
	
		1.2.3. Узел  УПГ-31-4   Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф63 , в футляре Д=110х10,0, L=2,5м,3шт
	
159	GA12A
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm
	buc	3,000
	
160	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф110х10,  3шт)
	m	7,500
	
161	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)
	m3	1,800
	
		1.2.4. УПГ-6   Пункт провода-спутника ППС совмещенный с контрольной трубкой  ППС-КТ  - 2шт.
	
162	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)
	buc	2,000
	
163	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,080
	
164	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,600
	
165	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)
	kg	4,200
	
166	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,040
	
167	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	0,120
	
168	
	Полимерная липкая лента
	m	3,000
	
169	IzI22A
	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2)
	m2	1,000
	
170	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)
	m3	0,100
	
171	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )
	m	3,000
	
172	GD52E
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=140мм)
	m	1,400
	
173	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Заглушка  Д=50мм)
	buc	2,000
	
174	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,040
	
175	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,002
	
		1.2.5. Узел УПГ-2-1 (D-63)      Вход -выход  из земли полиэт. газопровода ,2шт
	
176	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Teava D57x3 , ГОСТ 10704-91*)
	m	1,000
	
177	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта) din polietilena  - МВ63
	buc	2,000
	
178	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (tranzitie PE/OL 63/50) din polietilena, tevile avind diametrul de 63-50 mm
	buc	2,000
	
179	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63-50 mm
	buc	2,000
	
180	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200mm  Футляр из  металлической  трубы ду=150мм
	m	2,000
	
181	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-2шт,  патрубок Д20мм-2шт, кожух 350х450х3-2 шт)=7,24кг
	kg	7,240
	
182	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	2,000
	
183	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare
	t	0,007
	
184	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,007
	
185	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,007
	
186	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Тeava electrosudata  ф32х3.2мм, ГОСТ 3262-75*)
	m	2,000
	
187	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Тeava electrosudata  ф25х3.2мм, ГОСТ 3262-75*)
	m	1,000
	
188	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	0,360
	
189	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea
	m2	0,360
	
190	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Robinet cu bila si flansa  Du25)
	buc	2,000
	
191	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Cot 90* din otel Du25mm .fara sudura)
	buc	2,000
	
		1.2.6. УПГ-8-4  Прокладка газопровода ф63мм  в ф/ц  футляре ф100х9мм,    L= 4.0м  , 1шт
	
192	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I  Ковер
	buc	1,000
	
193	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
	m3	0,040
	
194	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	0,300
	
195	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)
	kg	2,100
	
196	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	0,010
	
197	AcA15A
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm   (футляр ф100х9мм,    L= 4,0м  , 1шт)
	m	4,000
	
198	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел )
	m2	0,020
	
199	
	Полимерная липкая лента
	m	20,000
	
200	AcA11B1
	Протаскивание труб через футляр
	buc	1,000
	
201	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)
	buc	1,000
	
202	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5
	m3	0,001
	
203	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020
	
204	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
	m2	0,400
	
		1.3. Надземная прокладка   Трубопроводы и материалы
	
205	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная  ф40х3.0мм, ГОСТ 3262-75*)
	m	12,000
	
206	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф32х3.2мм, ГОСТ 10704-91*)
	m	18,000
	
207	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф25х2,8мм, ГОСТ 10704-91*)
	m	18,000
	
208	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"  (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")
	m	48,000
	
209	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")
	m	48,000
	
210	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Грунтование и покраска свинцовым суриком и желтой масляной краской трубопроводов и аппаратов, наружный диам. до 60 мм, включительно)
	m	48,000
	
211	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм) Кран  шаровый  фланцевый Д=40мм
	buc	1,000
	
212	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран с фланцами Pn 10-16, диам. трубы 50 мм) Кран  шаровый  фланцевый Д=20мм
	buc	7,000
	
213	TfA02A2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;   Переход  ст. ф57х40мм
	buc	1,000
	
214	TfA02A2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;   Переход  ст. ф40х32мм
	buc	1,000
	
215	TfA02A2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;   Переход  ст. ф32х25мм
	buc	1,000
	
		1.4. Опора  ОП1.2   ф57х3, Н=2,2м ,  5шт
	
216	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m
	buc	5,000
	
217	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами)
	m3	0,700
	
218	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  - Опора ф57х3, Н=2,2м ,5шт
	kg	54,000
	
219	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  - Кронштейн для крепления газопровода (180х40х3,L=200)
	kg	6,000
	
220	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare
	t	0,060
	
221	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,060
	
222	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,060
	
		1.5. Опора  ОП1.3   ф89х3, Н=3,5м ,  5шт
	
223	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m
	buc	5,000
	
224	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами)
	m3	0,700
	
225	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  - Опора ф89х3, Н=3,5м ,5шт
	kg	108,000
	
226	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  - Кронштейн для крепления газопровода (250х80х4) (300х100х5),L=200)
	kg	12,500
	
227	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare
	t	0,121
	
228	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,121
	
229	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,121
	
230	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика G4T)
	buc	7,000
	
		1.6. Земляные работы
	
231	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	3,000
	
232	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .
	m3	9,290
	
233	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)
	100 m3	2,400
	
234	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	2,400
	
235	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)
	m3	59,900
	
236	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)
	100 m3	0,001
	
		1.7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия (180 м2)
	
237	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	420,000
	
238	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	16,800
	
239	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV
	100 m3	0,168
	
240	TsI50C
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	35,280
	
241	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,168
	
242	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	8,000
	
243	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	12,000
	
244	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  K=1.2 h-om
	m2	80,000
	
		2. Lucrari de montare 
	
245	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h   - Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами давления газа  FE-25
	buc	1,000
	
246	IA23A
	Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый ФС-32)
	buc	1,000
	
247	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Ф20мм  1шт=3м)
	10 buc	0,150
	
248	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Ф20мм)
	100 m	0,100
	
		3. Valoarea utilajului
	
249	pretul firmei
	Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами давления газа  FE-25
	buc	1,000
	
250	pretul firmei
	Фильтр газовый сетчатый ФС-32
	buc	1,000
	
251	pretul firmei
	Кран стальной шаровой фл. ф50мм
	buc	1,000