Formularul nr. 1
	
Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale
Obiect: Camera frigorifica
	

	
	


Caiet de sarcini

	Devizul: Instalatie frigorifică












	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Carcas , pereți, acoperiș
	
	

	1.1
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă
120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,13

	1.2
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,28

	1.3
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,51

	1.4
	CL08A
	Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x4 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,15

	1.5
	CL26A
	Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm -18 ml).
	kg
	90,00

	1.6
	CL08A
	Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,19

	1.7
	CL08A
	Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm -84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,33

	1.8
	CL17C
	Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm).
	kg
	0,04

	1.9
	CL19D
	Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm - 90 ml) .
	kg
	0,64

	1.10
	CL01A
	Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică.
	t
	0,01

	1.11
	FE31B
	Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14.
	m
	1,00

	1.12
	IzD05B
	Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente.
	t
	1,68

	1.13
	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv.
	t
	1,68

	
	
	TOTAL Carcas , pereți, acoperiș
	
	

	
	
	Pardoseli
	
	

	1.14
	TsC54A
	Nivelare pardosele (strat din moluză.)
	m3
	10,00

	1.15
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton (P1, P2, P3).
	m2
	         1 142,45

	1.16
	IzF10C
	Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm.
	m2
	           270,00

	1.17
	CG48A Kmat=0,75
	Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm.
	m2
	           270,00

	1.18
	CG48A
	Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.
	m2
	            310,00

	1.19
	CG48A
	Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.
	m2
	           561,00

	
	
	TOTAL Pardoseli
	
	

	
	
	1. Lucrări de montaj
	
	

	1.20
	FA02B
	Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C
	buc
	2,00

	1.21
	FC08F
	Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C.
	buc
	4,00

	1.22
	08-03-572-3
	Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu  Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse.
	buc
	2,00

	1.23
	08-01-058-2
	Set de automatizare.
	buc
	1,00

	
	
	TOTAL 1. Lucrări de montaj
	
	

	Devizul: Utilaj


	Nr.
	Simbol norme
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	
	si Cod resurse
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1
	Preț furnizor
	Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C
	buc
	2,00

	2.2
	Utilaj
	Ușă frigorifică glisată 2000x2500h
	buc
	2,00

	2.3
	Preț furnizor
	Panouri tip Sandwich culoare RAL 9002
	m2
	            655,10

	2.4
	Preț furnizor
	Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C
	buc
	4,00

	2.5
	Preț furnizor
	Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu  Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse
	buc
	2,00

	2.6
	Preț furnizor
	Ușă exterioară secțională izolată termic cu ușă pietonală 3000x3000h

	buc
	2,00

	2.7
	Preț furnizor
	Set de automatizare a instalației frigorifice
	set
	1,00

	2.8
	Preț furnizor
	[bookmark: _GoBack]Cintar industrial tip platforma, capacitatea max 3000 kg, min 20 kg. Dimensiune platforma 1500x1500
	buc
	2,00





	




