CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Tabara de odihna Radenii Vechi Baia

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	361,4000	
2	RCsH33B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	361,4000	
3	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,2000	
4	RpIzF03E
	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu  scripetele pentru primii 10 m distanta orizontala,inclusiv incarcarea in galeti si descarcarea in depozit sau la locul de punere in opera, montarea si demontarea scripetului (biga si scheletul)	t	4,2000	
5	RpCC02B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	35,2000	
6	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Centura  cota -3+20	kg	425,0000	
7	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) CENTURA 	m3	11,1200	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	180,0000	
9	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	122,0000	
10	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	9,9400	
11	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 	m2	361,4000	
12	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,9400	
13	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,9400	
14	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	361,4000	
15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) PROFNASTIL 	m2	361,4000	
16	RpCI29B
	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, 	m	40,0000	
17	RpCI29A
	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, 	m	44,0000	
18	CK26B
	Opritori de zapada 	m	42,0000	
19	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	35,2000	
20	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi 	m2	35,2000	
21	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  FRONTOANE 	m2	40,0000	
22	CK17A
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Frontoane 	m2	42,0000	
23	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele si stilpi 	m2	42,0000	
24	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul termoizolare	m2	286,0000	
25	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate,b=10cm	m2	286,0000	
26	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat de asuprastratul termoizolare	m2	286,0000	
		2. Fasada			
27	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,0000	
28	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2 (4cm mediu )	m2	185,0000	
29	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	90,0000	
30	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala B=5cm, cu latimea 25 cm INclusiv Corniere	m2	185,0000	
31	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	185,0000	
32	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,0000	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	185,0000	
34	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita LATEX	m2	185,0000	
35	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,3000	
		3. Pereu 			
36	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  Pereu B=80cm +Scari 	m3	8,0000	
37	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi pereu scari 	kg	160,0000	
		4. Soclu 			
38	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,3000	
39	CF05A
	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	29,3000	
40	CI11A
	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, COSOUTI 	m2	29,3000	
		5. Timplarii 			
41	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	65,5600	
42	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp Conform schitelor 	m2	45,5600	
43	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv MODEL conform specificatiei 	m2	11,0000	
		6. Pardosele , tevi canalizare			
44	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,0000	
45	CG32B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	21,6000	
46	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	228,0000	
47	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	216,0000	
48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	216,0000	
49	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare  avind diametrul de 110 mm  Amplasare Precizare pe loc 	m	30,0000	
50	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm (teu) Amplasare Precizare pe loc 	buc	20,0000	
51	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm Amplasare Precizare pe loc 	m	60,0000	
52	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm (teu) Amplasare Precizare pe loc 	buc	60,0000	
		7. Demontari , tencuieli 			
53	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc cos de fum 	m3	1,2000	
54	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor cos de fum 	kg	2 100,0000	
55	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Utilaj un cazangerie	kg	3 600,0000	
56	RpIA53J
	Demontarea cazanelor de incalzire centrala	buc	2,0000	
57	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	113,0000	
58	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti interiori	m3	8,6300	
		8. Interior			
59	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	271,2000	
60	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	271,0000