**CAIET DE SARCINI**

**Obiectul achizițiilor: ” Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica, str. N. Testemitanu, 24/5”**

**Caminul nr.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Bucatarii, Lavuare, WC - Tavan, Pereti** | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 20,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 20,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 100,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 100,00 |
| 7 | RpCM23C | Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta  ( identice cu cele existente ) | buc | 7,00 |
| 8 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 48,00 |
|  |  | **2. Odai - Tavan, Peretri** | | |
| 9 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 25,00 |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 5,00 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 132,00 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 132,00 |
| 16 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 17 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 10,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 10,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 10,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 355,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 355,00 |
|  |  | **3. Coridor, Hol - Tavan, Peretri** | | |
| 23 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 5,00 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 65,00 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 65,00 |
| 29 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 20,00 |
| 30 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 10,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 10,00 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 10,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 991,00 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 991,00 |
| 36 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 48,00 |
| 37 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 21,00 |
| 38 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm ( identice cu cele existente ) | m2 | 3,00 |
|  |  | **4. Casa scarii - Tavan, Peretri** | | |
| 39 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 5,00 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 25,00 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 25,00 |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 5,00 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 5,00 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,00 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 191,80 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 191,80 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 35,00 |
| 52 | RpCR09B | Vopsirea cu email a peretilor , pe glet, in 2 straturi, ( trepte, podest ) | m2 | 35,00 |
| 53 | RpCR23A | Vopsirea cu email pu metal a balustradelor si minei curente in doua straturi de vopsea ( incl. grunduirea ) | m2 | 35,00 |
|  |  | **5. Lucrari exterioare - Fatada** | | |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 45,00 |
| 55 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 45,00 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 40,00 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 40,00 |

**Caminul nr.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Bucatarii, Lavuare, Camara, WC - Tavan, Pereti** | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 15,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 60,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 60,00 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 15,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti,, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 50,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 50,00 |
| 13 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, 200x250mm | buc | 10,00 |
| 14 | RpCM23C | Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta ( identice cu cele existente ) | buc | 7,00 |
| 15 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 90,00 |
|  |  | **2. Coridor, Hol - Tavan, Peretri** | | |
| 16 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 20,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,00 |
| 22 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 10,00 |
| 23 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 5,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 383,60 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 383,60 |
| 29 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 10,00 |
|  |  | **3. Casa scarii - Tavan, Peretri** | | |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 20,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund( Supraton sau analogic ) | m2 | 85,00 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 85,00 |
|  |  | **4. Lucrari exterioare - Canale de ventilare de pe acoperis** | | |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,00 |
| 35 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 15,00 |

**Caminul nr.6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Bucatarii - Tavan, Pereti** | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 15,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 66,15 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 66,15 |
| 7 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, 200x250mm | buc | 10,00 |
| 8 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 15,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 86,10 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 86,10 |
| 14 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 30 cm , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( identice cu cele existente ) | m2 | 18,00 |
|  |  | **2. Coridor - Tavan, Peretri** | | |
| 15 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 15,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 21 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 71,40 |
| 22 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 23 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 15,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 15,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 362,88 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 362,88 |
|  |  | **3. Odai - Tavan, Pereti** | | |
| 29 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 18,40 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 18,40 |
| 35 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 10,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 10,00 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 44,50 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 44,50 |
|  |  | **4. Scara, Ascensor - Tavan, Pereti** | | |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 25,00 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 25,00 |
| 43 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 44 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 10,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 195,50 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 195,50 |
| 50 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical ) | m | 30,00 |
|  |  | **5. Hol - Pereti** | | |
| 51 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 8,50 |
| 52 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 35,00 |

**Caminul nr.7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Bucatarii, Dus - Pereti** | | |
| 1 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 10,00 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 5,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 55,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 55,00 |
| 8 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice ( masca la canale ) | m2 | 2,00 |
| 9 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, 200x250mm | buc | 10,00 |
|  |  | **2. Odai - Tavan, Peretri** | | |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 9,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 9,00 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 9,00 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 9,00 |
| 16 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 15,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 15,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 42,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 42,00 |
|  |  | **3. Coridor - Tavan, Peretri** | | |
| 22 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 28 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 29 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 25,50 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 512,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 512,00 |
|  |  | **4. Scara - Tavan, Pereti** | | |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 25,00 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 25,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 85,00 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 85,00 |

**Caminul nr.10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Coridor - Peretri** | | |
| 1 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 5,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 396,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 396,00 |
|  |  | **2. Holl - Tavan, Peretri** | | |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 55,00 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 55,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 29,00 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 29,00 |
|  |  | **3. Casa scarii - Pereti** | | |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 85,00 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 85,00 |

**Caminul nr.11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Bucatarii, Lavuare, Camara, WC - Tavan, Pereti** | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 15,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 30,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 30,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 25,00 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 25,00 |
| 9 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, 200x250mm | buc | 10,00 |
| 10 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 45,00 |
|  |  | **2. Odai - Tavan, Peretri** | | |
| 11 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 36,40 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 36,40 |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,40 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,40 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 36,40 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 36,40 |
| 18 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 5,00 |
| 19 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 15,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 15,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 91,52 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 91,52 |
|  |  | **3. Coridor, Hol - Tavan, Peretri** | | |
| 25 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 20,00 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,00 |
| 31 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 10,00 |
| 32 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 5,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 396,00 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 396,00 |
|  |  | **4. Casa scarii - Tavan, Peretri** | | |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 20,00 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 85,00 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 85,00 |
|  |  | **5. Lucrari exterioare - Canale de ventilare de pe acoperis** | | |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,00 |
| 43 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 15,00 |

**Caminul nr.12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Bucatarii - Tavan, Pereti** | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 93,24 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 93,24 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 40,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 40,00 |
| 13 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, 200x250mm | buc | 10,00 |
|  |  | **2. Coridor - Tavan, Peretri** | | |
| 14 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 25,00 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 25,00 |
| 20 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 35,00 |
| 21 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 25,00 |
| 22 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 15,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 15,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 1 204,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 204,00 |
| 28 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 75,00 |
|  |  | **3. Scara, Ascensor - Tavan, Pereti** | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 31 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 185,00 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 185,00 |
|  |  | **4. Sala de lectura - Tavan, Pereti** | | |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,70 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,70 |
| 36 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 10,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 62,66 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 62,66 |
| 39 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,00 |
| 40 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 5,80 |
| 41 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 7,50 |
|  |  | **5. Hol, Antreu, Tambur, Paza - Tavan, Pereti** | | |
| 42 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 29,50 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 29,50 |
| 48 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 3,00 |
| 49 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 74,36 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 74,36 |
| 55 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 2,90 |
| 56 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 2,90 |

**Caminul nr.13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. **Bucatarii - Tavan, Pereti** | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 93,24 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 93,24 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 40,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 40,00 |
| 13 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, 200x250mm | buc | 10,00 |
| 14 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 32,76 |
| 15 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 45,00 |
|  |  | **2. Coridor - Tavan, Peretri** | | |
| 16 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 10,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 10,00 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 22 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 35,00 |
| 23 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 15,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 15,00 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 15,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 363,07 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 363,07 |
|  |  | **3. Odai - Tavan, Peretri** | | |
| 29 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavane | m2 | 5,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 18,40 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 18,40 |
| 35 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 10,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 10,00 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 10,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 44,50 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 44,50 |
|  |  | **4. Scara, Ascensor - Tavan, Pereti** | | |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 43 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 185,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 185,00 |
|  |  | **5. Sala de lectura, Izolator - Tavan, Pereti** | | |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 49,20 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 49,20 |
| 48 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 100,30 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 100,30 |
| 51 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 7,80 |
| 52 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 7,50 |
|  |  | **6. Hol, Tambur - Tavan, Pereti** | | |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 28,60 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 28,60 |
| 55 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 5,00 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 29,55 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 29,55 |
| 58 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 2,90 |
| 59 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) sau analogic, pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 2,50 |
|  |  | **7. Fatada ( Antreu ) - Pereti** | | |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 7,50 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 7,50 |
| 62 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 7,50 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 19,50 |
| 64 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 19,50 |

**Caminul nr.17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Coridor - Peretri** | | |
| 1 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 15,00 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei cu decapant la pereti | m2 | 5,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 5,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 396,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 396,00 |
| 8 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC, 200x250mm | buc | 10,00 |
|  |  | **2. Holl - Peretri** | | |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 29,00 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 29,00 |
|  |  | **3. Casa scarii - Pereti** | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 85,00 |
| 12 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in solutie apoasa lavabila aplicate pe glet de ipsos existent, intr-un strat | m2 | 85,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului Valentina Șpac