Reconstructia blocurilor sanitare amplasate la parter, etajul 1 si etajul 2, a cladirii administrative in orasul Chisinau, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-10/012-IVC

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilajului
			
		Capitolul 1.1. Ventilare
			
1	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw 
	buc	2,00	
 2	08-03-530-4
	Regulator de viteza a ventilatorului СРМ2
	buc	2,00	
 3	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.2. Incalzire
			
4	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (ASV-PV 25 Danfoss)
	buc	1,00	
 5	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-M-25 Danfoss)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
		Capitolul 2.1. Ventilare
			
6	
	Ventilator circular Канал-ВЕНТ-315В "Веза"
	buc	1,00	
 7	
	Atenuator de zgomot circular Канал-ГКК-315 "Веза"
	buc	1,00	
 8	
	Ventilator circular Канал-ВЕНТ-250В "Веза"
	buc	1,00	
 9	
	Atenuator de zgomot circular Канал-ГКК-250 "Веза"
	buc	1,00	
 10	
	Regulator de viteza a ventilatorului CPM2
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.2. Incalzire
			
11	
	Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 25 Danfoss 
	buc	1,00	
 12	
	Supapa de inchidere ASV-M 25 Danfoss 
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie-montare
			
		Capitolul 3.1. Ventilare
			
		Capitolul 3.1.1. Sistem B1
			
13	
	Bratara Канал-МК-315
	buc	2,00	
 14	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm
	m2	13,44	
 15	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm
	m2	8,93	
 16	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm)
	m	8,00	
 17	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-125)
	buc	6,00	
 18	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-160)
	buc	2,00	
 19	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-200)
	buc	1,00	
 20	CL20A
	Difuzor D160mm
	buc	8,00	
 21	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ЗК.00.000-02)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3.1.2. Sistem B2
			
22	
	Bratara Канал-МК-250
	buc	2,00	
 23	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm
	m2	16,61	
 24	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm
	m2	12,89	
 25	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ЗК.00.000-01)
	buc	1,00	
 26	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm)
	m	6,00	
 27	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm)
	m	3,00	
 28	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-100)
	buc	2,00	
 29	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-125)
	buc	2,00	
 30	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-160)
	buc	1,00	
 31	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-200)
	buc	1,00	
 32	CL20A
	Difuzor D160mm
	buc	5,00	
 33	CL20A
	Difuzor D100mm
	buc	2,00	
 34	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover Isotec MAT-AL gr. 20mm)
	m2	12,00	
 35	IzI07C1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare
	m2	14,00	
 36	IzI07C2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6  m, montare
	m2	14,00	
 37	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele (ЖР 800*200)
	buc	10,00	
 38	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele (ЖР 400*200)
	buc	30,00	
 39	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltea cusuta Техно 80 gr. 30mm "Технониколь")
	m2	12,00	
 40	VC34C
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de  10-25 kg (cornier 50*5 pt. sustinerea ventilatoarelor)
	kg	41,50	
 		Capitolul 3.2. Incalzire
			
41	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica
	m2	20,00	
 42	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	40,00	
 43	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	17,00	
 44	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	6,00	
 45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 
	buc	1,00	
 46	ID04A
	Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	8,00	
 47	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet termostatic de colt RA-N cu senzor termostatic RA2000 Danfoss Dn15)
	buc	17,00	
 48	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet pentru radiator retur colt RLV Danfoss Dn15)
	buc	17,00	
 49	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*3,4 mm PN20 T=90*
	m	21,00	
 50	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*3,4 mm PN20 T=90* - 65% din lungimea tevii pentru fitinguri
	m	13,65	
 51	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*4,2 mm PN20 T=90*
	m	65,00	
 52	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*4,2 mm PN20 T=90* - 65% din lungimea tevii pentru fitinguri
	m	42,25	
 53	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm Thermaflex
	m	21,00	
 54	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x13 mm Thermaflex
	m	65,00	
 55	08-02-390-2
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm
	100 m	0,55	
 56	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	2,00	
 57	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	9,00	
 58	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	11,00	
 59	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (30% din lungimea tevii pentru fitinguri)
	m	0,60	
 60	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (30% din lungimea tevii pentru fitinguri)
	m	2,70	
 61	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (30% din lungimea tevii pentru fitinguri)
	m	3,30	
 62	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	22,00	
 63	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=35x20 mm Flexorock 
	m	2,00	
 64	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x20 mm Flexorock 
	m	9,00	
 65	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x20 mm Flexorock 
	m	11,00	
 66	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	15,00	
 67	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	20,00	
 68	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	20,00	
 		Capitolul 3.3. Demontare sistemului de incalzire existent
			
69	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor
	m2	15,08	
 70	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	15,08	
 71	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	22,00	
 72	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2"
	m	23,00