Lucrari de reparatie a incaperii din edificiul Judecatoriei sediul Riscani, Judecatoria Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioara
			
		Capitolul 1.1. Demolare
			
1	RpCP45D
	Demontarea gratii metalice
	kg	450,00	
 2	RpCP45D
	Demontarea copertina metalica
	kg	320,00	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare si interioare)
	m2	12,25	
 4	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	1,00	
 5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	6,00	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti  
	m2	76,00	
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	47,30	
 8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	47,30	
 9	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	47,30	
 10	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	10,00	
 11	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (transportarea gunoiului)
	t	10,00	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
12	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	47,30	
 13	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=4)
	m2	47,30	
 14	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (teracota portelanat, grosimea minim 8mm, calitate superioara, modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)
	m2	47,30	
 15	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	25,50	
 		Capitolul 1.3. Pereti
			
16	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	76,00	
 17	CF15C
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane (K=2)
	m2	76,00	
 18	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob din gips carton pentru mascarea tevilor)
	m2	7,20	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)
	m2	76,00	
 20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	76,00	
 21	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	76,00	
 22	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	9,16	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)
	m2	85,16	
 24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	85,16	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)
	m2	85,16	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	85,16	
 		Capitolul 1.4. Reparatie tambur
			
27	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	3,50	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)
	m2	3,50	
 29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	3,50	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)
	m2	23,00	
 31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	23,00	
 32	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	4,80	
 		Capitolul 1.5. Tavane
			
33	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	47,30	
 		Capitolul 1.6. Timplarie
			
34	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi metalice exterioare incalzite, imbracate cu lemn, calitate superioara, modelul se va alege cu beneficiarul, 1 buc. 2.6*1.7m; 1 buc 3.35*1.8m)
	m2	10,45	
 		Capitolul 2. Lucrari de reparatie exterioara
			
		Capitolul 2.1. Betonare scari
			
35	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	0,50	
 36	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	0,50	
 37	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d10)
	kg	22,40	
 38	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AI D8)
	kg	10,00	
 39	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	3,00	
 40	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton B15, fundatie)
	m3	1,00	
 		Capitolul 2.2. Reparatie fatada
			
41	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (prag)
	m2	11,00	
 42	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, )
	m2	13,50	
 43	CH06A
	Balustrada din inox 
	m	9,50	
 44	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mina curenta din inox 15cm innaltime, fixata de perete din piatra de calcar)
	m	5,00	
 45	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var 
	m2	42,50	
 46	RpCR01A
	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Vopsirea peretilor exterioari cu solutie de protectie a fatadei de calcar)
	m2	42,50	
 47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina 8*1.7m)
	kg	240,00	
 48	CN26A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	0,24	
 49	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit tonat cafeniu grosime 4mm)
	m2	13,60	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.