
CAIET DE SARCINI (Lotul II)

Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national G70 Straeni - Scoreni - Danceni - R3, km 26+000 - 26+400 s. Suruceni, amplasat teritorial in raionul Ialoveni 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Trotuar G70 Straeni - Scoreni - Danceni - R3, km 26.000 - 26.400 s. Suruceni
	
	
	

	
	
	1.1. Demolare
	
	
	

	1
	RpAr3E

	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm

	m
	
	210,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,034
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,004
	

	 2
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	
	0,44

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 3
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	
	0,315

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,39
	

	 4
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	
	3,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	 5
	TsI51A5

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	76,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 
	
	1.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	6
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm

	m3
	
	7,56

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 7
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)

	m
	
	216,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	2663102100001
	Beton C16/20 
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,005
	

	 8
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm

	m3
	
	5,88

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 9
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	
	210,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001
	Beton C16/20 
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	1.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	10
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	
	2,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 11
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	0,42

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 12
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare

	m2
	
	210,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 13
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri)

	m2
	
	210,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 14
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic)

	m2
	
	105,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	


 
Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național R29 Comrat - Ceadir-Lunga - frontiera cu Ucraina km 30+500 – 30+950 raionul Ceadîr -Lunga

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură
	Volum

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Trotuar R29 Comrat - Ceadir-Lunga - frontiera cu Ucraina km 30.500 - 30.950
	
	
	

	
	
	1.1. Demolare
	
	
	

	1
	RpAr3E

	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm
	m
	
	450,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,034
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,004
	

	 2
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	
	100,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,32
	

	 3
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3
	
	1,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,60
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 4
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3
	
	0,12

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 5
	TsI51A5

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	28,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 6
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decapare trotuarului existent)

	100 m3
	
	0,75

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 7
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	
	7,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	 8
	TsI51A5

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	132,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 
	
	1.2. Santuri pentru evacuarea apei
	
	
	

	9
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I
	100 m3
	
	0,34

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,75
	

	 10
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	
	1,70

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 11
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	272,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 12
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,06

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,43
	

	 13
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm
	m3
	
	2,94

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 14
	DI123

	Montarea sectiilor rigolei tip L 4-8, lungimea 3,0 m (1 buc = 0,360 m3) (30 m.l.) pentru edificii artificiale la drumuri
	m3
	
	3,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,10
	

	
	2666122800562
	Sectiile rigolei  L 6-8, L=3,0 m
	m3
	1,00
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,38
	

	 15
	DI124

	Montarea placilor din beton armat la rigole tip P 5-8, lungimea 3,0 m (1 buc=0.164 m3) (30 m.l.), pentru edificii artificiale la drumuri
	m3
	
	1,64

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,80
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,12
	

	
	2666122800563
	Placi din beton armat la rigole P 5-8
	m3
	1,00
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,74
	

	 
	
	1.3. Casiuri pentru evacuarea apelor pluviale - 4 buc
	
	
	

	16
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	
	5,28

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,19
	

	 17
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale

	m3
	
	1,04

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 18
	DI126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm)
	t
	
	0,12

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,40
	

	
	2710703517201
	Armatura
	t
	1,00
	

	 19
	DI126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm)

	t
	
	0,12

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,40
	

	
	2710703517201
	Armatura
	t
	1,00
	

	 20
	DI119

	Fundatii monolite din beton C25/30 (fundatia casiului)

	m3
	
	1,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C25/30
	Beton C25/30
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 21
	DI119

	Fundatii monolite din beton C25/30 (Placa 1,68x1,40x0,07 m)

	m3
	
	0,68

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C25/30
	Beton C25/30
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 
	
	1.4. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	22
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm
	m3
	
	16,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 23
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)

	m
	
	474,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15
	m
	1,005
	

	 24
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm
	m3
	
	12,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 25
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
	m
	
	450,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	1.5. Amenajarea acceselor - 4 buc
	
	
	

	26
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	
	1,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 27
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,24

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 28
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	
	12,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 29
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm caramida culoarea gri)
	m2
	
	120,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 
	
	1.6. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	30
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	
	4,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 31
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 32
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	
	54,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 33
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm caramida culoarea gri)

	m2
	
	450,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 34
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic)

	m2
	
	250,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	



  
Lucrări de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național R25 Bucovăț-Nisporeni km 23+750 - 24+450, amplasat teritorial în raionul Nisporeni 
   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Amenajarea trotuarului
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de pregatire
	
	
	

	1
	DI155A k=0,9

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm 
 K=0,90
	m2
	
	338,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,032
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	

	 2
	TsI51B2

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (la depozitul beneficiarului)
 
	t
	
	27,40

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0647
	

	 3
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	1,30

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 4
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 
 
	m3
	
	14,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	 5
	TsI51A5

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	230,40

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 
	
	1.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	6
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm 
	m3
	
	22,93

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 7
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)
	m
	
	655,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	2663102100001
	Beton C16/20 
	m3
	0,055
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,005
	

	 8
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm
 
	m3
	
	17,92

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 9
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
	m
	
	640,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001
	Beton C16/20 
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	1.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	10
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	
	76,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 11
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) h=12 cm
 
	m3
	
	92,16

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 12
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri)
 
	m2
	
	768,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 13
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
 
	m2
	
	320,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	

	 
	
	1.4. Restabilirea partii carosabile
	
	
	

	14
	DI108

	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=4 cm
 
	t
	
	33,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,566
	

	
	11110001000131
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	1,01
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0809
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133
	

	 
	
	2. Casiuri pentru evacuarea apelor pluviale - 2 buc
	
	
	

	15
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,63

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,19
	

	 16
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale 
 
	m3
	
	0,53

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 17
	DI126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm)
 
	t
	
	0,05

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,40
	

	
	2710703517201
	Armatura
	t
	1,00
	

	 18
	DI126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm)
 
	t
	
	0,05

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,40
	

	
	2710703517201
	Armatura
	t
	1,00
	

	 19
	DI119

	Fundatii monolite din beton C25/30 (fundatia casiului)
 Alte utilaje=1,03

	m3
	
	0,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C25/30
	Beton C25/30
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 20
	DI119

	Fundatii monolite din beton C25/30 (Placa 1,68x1,40x0,07 m)
 Alte utilaje=1,03

	m3
	
	0,34

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C25/30
	Beton C25/30
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 
	
	3. Podet D=0,6 m, km 23+750 (stinga)
	
	
	

	21
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,053

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,75
	

	 22
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,17

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 23
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
 
	t
	
	27,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 24
	PI06A k=0.8

	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf
 K=0,80

	buc
	
	2,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,25
	

	
	2010102900566
	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm
	m3
	0,004
	

	
	2010102904545
	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m
	m3
	0,015
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,30
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,61
	

	 25
	DH16A

	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc
 
	m3
	
	4,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	4,05
	

	 26
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,04

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 27
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
 
	t
	
	6,40

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 28
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 
	m3
	
	1,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 29
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm
 
	m3
	
	2,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 30
	DI119

	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm 
 Alte utilaje=1,03

	m3
	
	1,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 31
	DI122

	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (1 buc=0,60 m3) (utilizarea podetelor tubulare demontate)
 
	m3
	
	1,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,00
	

	
	2666122800561dem
	Tuburi din beton armat Demontate
	m3
	1,00
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,98
	

	 32
	DI119

	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (ST 9=2 buc (1 buc=1,23 m3)
 Alte utilaje=1,03
	m3
	
	2,46

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C30/37
	Beton C30/37
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 33
	DI126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri
 
	t
	
	0,18

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,40
	

	
	2710703517201
	Armatura
	t
	1,00
	

	 34
	DI121

	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
 Alte materiale=1,03

	m2
	
	31,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,564
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 35
	DI120

	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
 Alte materiale=1,03

	m2
	
	3,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,16
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0068
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	2,34
	

	 36
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
 
	100 m3
	
	0,05

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,84
	

	 37
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 
	m3
	
	5,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 
	
	4. Podet D=0,6 m, km 24+040 (stinga)
	
	
	

	38
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,053

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,75
	

	 39
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	
	0,17

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 40
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	27,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 41
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 
	m3
	
	1,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 42
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm
 
	m3
	
	2,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 43
	DI119

	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm 
 Alte utilaje=1,03

	m3
	
	1,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 44
	DI122

	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =4 buc  (1 buc=0,60 m3)
 
	m3
	
	2,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,00
	

	
	2666122800561
	Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int
	m3
	1,00
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,98
	

	 45
	DI119

	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (ST 9=2 buc (1 buc=1,23 m3)
 Alte utilaje=1,03

	m3
	
	2,46

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C30/37
	Beton C30/37
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 46
	DI121

	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
 Alte materiale=1,03

	m2
	
	31,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,564
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 47
	DI120

	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
 Alte materiale=1,03

	m2
	
	3,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,16
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0068
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	2,34
	

	 48
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
 
	100 m3
	
	0,05

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,84
	

	 49
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 
	m3
	
	5,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 
	
	5. Podet D=0,6 m, km 24+260 (stinga)
	
	
	

	50
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,053

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,75
	

	 51
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,17

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 52
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
 
	t
	
	27,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 53
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 
	m3
	
	1,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 54
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm
 
	m3
	
	2,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 55
	DI119

	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm 
 Alte utilaje=1,03

	m3
	
	1,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 56
	DI122

	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =4 buc  (1 buc=0,60 m3)
 
	m3
	
	2,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,00
	

	
	2666122800561
	Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int
	m3
	1,00
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,98
	

	 57
	DI119

	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (ST 9=2 buc (1 buc=1,23 m3)
 Alte utilaje=1,03

	m3
	
	2,46

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C30/37
	Beton C30/37
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 58
	DI121

	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
 Alte materiale=1,03

	m2
	
	31,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,564
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 59
	DI120

	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
 Alte materiale=1,03

	m2
	
	3,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,16
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0068
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	2,34
	

	 60
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
 
	100 m3
	
	0,05

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,84
	

	 61
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 
	m3
	
	5,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 
	
	6. Santuri pentru evacuarea apei
	
	
	

	62
	RpAr3B

	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu  disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm
 
	m
	
	30,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,022
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,17
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,021
	

	
	2952270013101
	Instalatie de stropire cu apa
	h-ut
	0,083
	

	
	2932110004423
	Tractor T-25 pentru  transportarea  instalatiei de stropire 
	h-ut
	0,01
	

	 63
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
 
	m3
	
	1,17

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,10
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,05
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,29
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,29
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,15
	

	 64
	TrI1AA02F3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
 
	t
	
	2,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	

	 65
	TsI51B2

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (la depozitul beneficiarului)
 
	t
	
	2,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0647
	

	 66
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I
 
	100 m3
	
	0,48

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,75
	

	 67
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
 
	100 m3
	
	2,81

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 68
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	450,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 69
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	
	1,25

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,43
	

	 70
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm
 
	m3
	
	62,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 71
	DI123

	Montarea sectiilor rigolei tip L 4-8, lungimea 3,0 m (1 buc=0,360 m3) (639 m.l.), pentru edificii artificiale la drumuri 
 Alte materiale=1,03

	m3
	
	76,68

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,10
	

	
	2666122800562
	Sectiile rigolei  L 6-8, L=3,0 m
	m3
	1,00
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,38
	

	 72
	CP21B

	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton
 
	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,10
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	395,00
	

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	1,355
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,37
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,60
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,30
	

	 73
	DI124

	Montarea placilor din beton armat la rigole tip P 5-8, lungimea 3,0 m (1 buc=0,164 m3) (48 m.l.), pentru edificii artificiale la drumuri
 Alte materiale=1,0
	m3
	
	2,62

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,80
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,12
	

	
	2666122800563
	Placi din beton armat la rigole P 5-8
	m3
	1,00
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,74
	

	 
	
	7. Amenajarea acceselor
	
	
	

	74
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3
	
	0,63

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,61
	

	 75
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	
	0,63

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 76
	TsI51A5

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	100,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 77
	TsD7C1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%
	100 m3
	
	0,58

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,07
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	9,516
	

	 78
	DA12A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm
	m3
	
	41,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,80
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,257
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16 mm
	m3
	0,102
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-63 mm
	m3
	1,27
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,25
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,258
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,025
	

	 79
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)
	t
	
	0,20

	
	23203226000401
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 80
	DB19G aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
	m2
	
	287,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,06
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,141
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 81
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)
 
	t
	
	0,09

	
	23203226000401
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 82
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70, se modifica 0,0974 t)
	m2
	
	287,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	



