Капитальный ремонт пешеходного тротуара вдоль центральной улицы с. Етулия, Вулканештского района	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-07-2021
Deviz-oferta № 18-07-2021
Ремонт
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных  бордюров из шпалерных столбов  различного размера, уложенных на песок)	m	410,0000			
2	
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	4,6500			
3	
	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	14,7000			
4	
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  cm, pe fundatie de beton  cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров см, по бетонному основанию см)	m	410,0000			
5	
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	69,8000			
6	
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,6980			
7	
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	465,0000			
8	
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,1860			
	Total	 Lei			
	Отчисления на социальное и медицинское	24 %			
	Транспорт материалов	10 %			
	Итого	 			
	Накладные расходы	14,5 %			
	Итого	 			
	Сметная прибыль	6 %			
	Итого	 			
	Непредвиденные расходы	2 %			
	Итого	 			
	НДС	20 %			
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor