CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия
3.Obiectul achiziţiilor:  Капитальный ремонт стадиона г.Вулканешты
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. lucrari de terasamente - Земляные работы
			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)
	100 m3	10,030	
 2	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт )
	m3	31,000	
 3	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт ) доработка для бетонной подготовки
	m3	15,200	
 4	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,  грунт естественной влажности I категории) Погрузка разработанного грунта вручную
	100 m3	0,462	
 5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	1 783,050	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
	100 m3	10,489	
 7	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)
	100 m3	10,489	
 8	TsD30B
	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: peste 100 m2 (Уплотнение грунта тяжелой трамбовкой под здание при 6-9 ударах по одному следу диаметр трамбовки 1,5 м, в котлованах по дну: более 100 м2)
	100m2	3,494	
 9	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,  грунт естественной влажности I категории) в отвале
	100 m3	5,620	
 10	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) Завоз для грунтовой подушки и обратной засыпки
	t	955,400	
 11	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером
	100 m3	4,496	
 12	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)
	100 m3	4,496	
 13	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную
	m3	112,400	
 14	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)
	m3	112,400	
 		Capitolul 2. Fundatii - Фундаменты
			
		Capitolul 2.1. Fundatii FL-1, FL-2 - Фундаменты ФЛ1, ФЛ-2
			
15	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонная подготовка из бетона В3,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	18,000	
 16	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)
	m2	142,400	
 17	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)   B 15 ФЛ-1,ФЛ-2
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	59,000	
 18	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)  АРМАТУРА АI д6
	kg	220,450	
 19	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)  АРМАТУРА АI д8
	kg	747,810	
 20	CC01E1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)   АРМАТУРА АIII д8
	kg	642,490	
 21	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д14
	kg	892,710	
 22	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д20
	kg	155,520	
 23	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д22
	kg	205,440	
 24	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	88,000	
 25	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка  закладных деталей  в построечных условиях)
	m2	4,580	
 		Capitolul 2.2. Fundatii FM-1- Фундаменты ФМ-1
			
26	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонная подготовка из бетона В3,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	1,680	
 27	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)
	m2	35,840	
 28	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) B 15 ФМ-1
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	7,200	
 29	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)  АРМАТУРА АI  д8
	kg	51,840	
 30	CC01C1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)  АРМАТУРА АIII д8
	kg	94,560	
 31	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52,  уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА АIII д16
	kg	128,640	
 32	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура класса РС 52,  уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА АIII д20
	kg	302,400	
 33	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	38,400	
 34	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка  закладных деталей  в построечных условиях)
	m2	2,000	
 		Capitolul 2.3. Peret de subsol Стены подвала
			
35	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно,  включая крепления)
	m2	356,000	
 36	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) стены по верх лент футдаментов В 7,5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	68,000	
 37	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)
	m2	70,000	
 		Capitolul 3. Coloane KM1.KM2
			
38	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)
	m2	138,190	
 39	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20 KM1,2
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	18,960	
 40	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d8
	kg	791,430	
 41	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром  более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 16
	kg	191,880	
 42	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d20
	kg	432,040	
 43	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром  более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d22
	kg	191,880	
 44	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	75,200	
 45	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка  закладных деталей  в построечных условиях)
	m2	3,910	
 		Capitolul 4. Rama RM1 (1buc) -  Рама РМ1 (1шт)
			
46	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	141,120	
 47	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	396,000	
 48	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20  RM1 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	18,300	
 49	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6
	kg	264,040	
 50	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d8
	kg	270,900	
 51	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d10
	kg	109,830	
 52	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d14
	kg	874,590	
 53	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d16
	kg	288,770	
 		Capitolul 5. Rama RM2 (1buc) - Рама РМ2 (1шт)
			
54	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	112,000	
 55	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	264,000	
 56	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	9,300	
 57	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6
	kg	65,240	
 58	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d8
	kg	289,800	
 59	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d14
	kg	328,580	
 60	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d16
	kg	288,770	
 		Capitolul 6. Rama RM3 (1buc) - Рама РМ3 (1шт)
			
61	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	73,360	
 62	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	132,000	
 63	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	9,700	
 64	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d8
	kg	284,400	
 65	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d16
	kg	288,770	
 66	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	25,600	
 67	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка  закладных деталей  в построечных условиях)
	m2	1,330	
 		Capitolul 7. Rama RM4 (2buc) - Рама РМ4 (2шт)
			
68	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	37,140	
 69	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	114,000	
 70	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	4,260	
 71	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6
	kg	73,140	
 72	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d14
	kg	241,600	
 		Capitolul 8. Rama RM5 (3buc) - Рама РМ5 (3шт)
			
73	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	29,780	
 74	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	72,000	
 75	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	3,900	
 76	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d8
	kg	161,040	
 77	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d16
	kg	133,500	
 78	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d20
	kg	199,750	
 79	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	14,400	
 80	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка  закладных деталей  в построечных условиях)
	m2	0,750	
 		Capitolul 9. Rama RM6(1buc) - Рама РМ6 (1шт)
			
81	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	16,160	
 82	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	48,000	
 83	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	1,900	
 84	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6
	kg	30,090	
 85	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d14
	kg	88,180	
 		Capitolul 10. Rama RM6а (2buc) - Рама РМ6а (2шт)
			
86	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	39,520	
 87	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	96,000	
 88	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	4,400	
 89	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6
	kg	73,150	
 90	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d14
	kg	239,180	
 		Capitolul 11. Planseu si scara  din beton armat monolit - Перекрытие и лестница из монолитного железобетона
			
		Capitolul 11.1. Planseu 
			
91	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)
	m2	410,240	
 92	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	2 050,000	
 93	CA04F
	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B20  плита
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	69,300	
 94	CC02M2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)   АРМАТУРА АIII д8
	kg	3 535,250	
 95	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)    АРМАТУРА АIII д 10
	kg	823,680	
 96	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI д10
	kg	798,000	
 97	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	55,910	
 98	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка  закладных деталей  в построечных условиях)
	m2	2,900	
 		Capitolul 11.2. Scara 
			
99	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) scara 
	m2	194,120	
 100	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) B15 F50 scara
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	103,000	
 101	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)  АРМАТУРА АI д6
	kg	1 086,240	
 102	CC02M2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)   АРМАТУРА АIII д8
	kg	2 123,360	
 103	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)  АРМАТУРА 4ВР-1
	kg	286,950	
 104	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	56,000	
 105	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  (Оцинковка  закладных деталей  в построечных условиях)
	m2	2,900	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Pereti - Стены
			
1	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara  (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные толщ39см)
	m3	63,260	
 2	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara  (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные толщ20см на отм 4,150)
	m3	5,740	
 3	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara  (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)
	m3	44,610	
 4	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм,  армированных перегородок толщиной в 1/2  кирпича, с приготовлением раствора  M-50 вручную, высотой этажа до 4 м)
	100 m2	0,324	
 5	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром  более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) Buiandrug din armatura d12 перемычка из арматуры А3
	kg	10,300	
 6	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)
	kg	29,800	
 7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)обрамление проемов9,10 уголком 32*32*3
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	15,400	
 8	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)з/д МС-1
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	45,100	
 9	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) 
	t	0,060	
 10	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)  
	t	0,060	
 		Capitolul 2. Usi - Двери
			
11	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	8,870	
 12	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Установка двухстворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	7,440	
 13	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,110	
 		Capitolul 3. Ferestre - Окна
			
14	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	8,950	
 15	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	4,620	
 		Capitolul 4. Pardoseli - Полы
			
		Capitolul 4.1. Incapere auxiliara, spatiu comerciale
			
16	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100 m2	0,366	
 17	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7.5 толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	36,600	
 18	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из бетона B7.5, толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением  бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) K=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	-36,600	
 19	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)
	m2	36,600	
 20	CG47B
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 200 x 200 mm  (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - porcelanat
Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2	36,600	
 21	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)
	m	40,260	
 		Capitolul 4.2. WC p/t persoane cu dezabilitati, WC(F), WC(B)
			
22	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100 m2	0,921	
 23	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С7.5), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)-80mm
	m2	92,060	
 24	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из бетона С7.5), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением  бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	-92,060	
 25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)-20mm
	m2	92,060	
 26	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается)K=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	-92,060	
 27	IzF04E
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом,  для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям,  из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)CERESIT CE50
	m2	92,060	
 28	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)-20mm
	m2	92,060	
 29	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается)K=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	-92,060	
 30	CG47B
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 200 x 200 mm  (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) 
Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2	92,060	
 31	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)
	m	101,270	
 		Capitolul 5. Finisare exterioare - Наружная отделка
			
		Capitolul 5.1. Peretii exteriori din piatra de calcar  (detaliu "В.") - Стены наружные из котельца (деталь"В.")
			
32	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  минераловатными плитами)gros.100mm -толщ.100мм
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010
	m2	162,210	
 33	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren  (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  полистироловыми плитами)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010
	m2	162,210	
 34	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)gr.10mm
	m2	162,210	
 35	CF15C
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью) К=2
	m2	-162,210	
 36	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	162,210	
 37	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	162,210	
 38	CN55A apl
	Finisare manuala decorativa (Vopsea pentru lucrari externe "Eurostil") la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta". (Декоративная отделка вручную ( "Eurostil") наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")  Aplicat -Применительно
	m2	162,210	
 		Capitolul 5.2. Peretii exteriori din beton +4.15  Стены наружные из бетона на отм+4,150 
			
39	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	90,400	
 40	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	90,400	
 41	CN55A apl
	Finisare manuala decorativa (Vopsea pentru lucrari externe "Eurostil") la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta". (Декоративная отделка вручную ( "Eurostil") наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")  Aplicat -Применительно
	m2	90,400	
 		Capitolul 5.3. Soclu (detaliu "A") - Цоколь (деталь "А")
			
42	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren  (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  полистироловыми плитами)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010
	m2	20,000	
 43	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) gr10mm
	m2	20,000	
 44	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	20,000	
 45	CF15C
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью) К=2
	m2	-20,000	
 46	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010
	m2	20,000	
 		Capitolul 5.4. Trepte  finisar -Отделка ступеней
			
47	IzA12A
	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m  (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с Н<100 м, на уровне 50 м)
	m2	542,400	
 48	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)
	m2	542,400	
 49	IzF04F APL
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)  APL. Mastica hidroizolare "HYPERDESMO"- 2слоя К=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	542,400	
 50	IzF01A APL
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) APL. Защитное полиуретановое светостойкое покрытие  "HYPERDESMO-ADY"-2 слоя К=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	542,400	
 51	IzF19B
	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de celochit (Защитный слой для гидроизоляции кровли, выполненный из песка 1-3 мм (3 кг/м2), равномерно уложенного на один слой битумной шпатлевки) Посыпка ступеней песком
	m2	57,400	
 		Capitolul 6. Finisare interioare -Внутренняя отделка
			
		Capitolul 6.1. Tavane finisar -Отделка потолков
			
		Capitolul 6.1.1. Incapere auxiliara, spatiu comerciale
			
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) 
	m2	41,000	
 53	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м) 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2	41,000	
 54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  ( Supraton  Lux )
	m2	41,000	
 55	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	41,000	
 56	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	41,000	
 57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  ( Supraton  Lux )
	m2	41,000	
 58	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)- primul strat- первый слой
Коэффициент к трудозатратам=1,000
Коэффициент к материалам=1,000
Коэффициент к машинам=1,000
	m2	41,000	
 59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)- al doilea  strat - второй слой
Коэффициент к трудозатратам=1,000
Коэффициент к материалам=1,000
Коэффициент к машинам=1,000
	m2	41,000	
 60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  ( Supraton  Lux )
	m2	41,000	
 61	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	41,000	
 		Capitolul 6.1.2. WC p/t persoane cu dezabilitati, WC(F), WC(B)
			
62	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м)  Прим . пластиковой вагонкой
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2	103,100	
 		Capitolul 6.2. Pereti finisar - Отделка стен
			
		Capitolul 6.2.1. Peretii interiori din piatra de calcar  (detaliu "C.") - Стены внутренние из котельца  по оси"В" (деталь"C.")
			
63	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  минераловатными плитами)gros.100mm -толщ.50мм
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010
	m2	85,120	
 64	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	85,120	
 65	CF15C
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью) К=2
	m2	-85,120	
 66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	85,120	
 		Capitolul 6.2.2. Incapere auxiliara, spatiu comerciale
			
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) 
	m2	93,200	
 68	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	93,200	
 69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  ( Supraton  Lux )
	m2	93,200	
 70	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	93,200	
 71	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	93,200	
 72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Supraton  Lux )
	m2	93,200	
 73	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)- primul strat- первый слой
Коэффициент к трудозатратам=1,000
Коэффициент к материалам=1,000
Коэффициент к машинам=1,000
	m2	93,200	
 74	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)- al doilea  strat - второй слой
Коэффициент к трудозатратам=1,000
Коэффициент к материалам=1,000
Коэффициент к машинам=1,000
	m2	93,200	
 75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Supraton  Lux )
	m2	93,200	
 76	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	93,200	
 		Capitolul 6.2.3. WC p/t persoane cu dezabilitati, WC(F), WC(B)
			
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) 
	m2	245,840	
 78	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	245,840	
 79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  ( Supraton  Lux )
	m2	245,840	
 80	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010
	m2	245,840	
 		Capitolul 6.2.4. Partea de jos a peretilor - Панели
			
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) 
	m2	2,900	
 82	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010
	m2	2,900	
 		Capitolul 6.2.5. Coltari  si  finisari
			
83	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.  Coltare din aluminiu
	m	85,300	
 		Capitolul 7. Alte lucrari - Прочие работы
			
		Capitolul 7.1. Ingradirea  scarii Ограждение лестниц
			
84	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)
Materiale marunte=1,050
	buc	86,000	
 85	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей)  
	kg	497,840	
 86	RpIzE16B
	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv   (Очистка  металических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металической щеткой и скребком)
	t	0,498	
 87	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) 
	t	0,498	
 88	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)  
	t	0,498	
 		Capitolul 7.2. Сopertina- Козырек
			
89	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) ( diam. 16 mm )
Materiale marunte=1,050
	buc	21,000	
 90	Pret  furnizor
	Ancher  chimic  
	buc	21,000	
 91	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)
	t	0,165	
 92	RpIzE16B
	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv   (Очистка  металических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металической щеткой и скребком)
	t	0,165	
 93	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) 
	t	0,165	
 94	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)  
	t	0,165	
 95	CE18A
	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii 
Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050
	m2	9,000	
 		Capitolul 7.3. Pereului pe axele 1,8,C  -Отмостка по осям 1,8,С
			
96	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)
	100 m3	0,029	
 97	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa  В7,5  (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	10,940	
 98	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)
	m2	72,960	
 		Capitolul 7.4. Intrare-Вход
			
99	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100 m2	0,127	
 100	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa  В7,5  (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	1,910	
 101	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)
	m2	12,720	
 102	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М150-Т, добавляется или уменьшается)K=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	-12,720	
 103	CG47B
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 200 x 200 mm  (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые
Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2	12,720	
 		Capitolul 7.5. Sistem de jghtaburi Водосточная система
			
104	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
Material marunt=1,030
	m	45,200	
 105	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
Material marunt=1,020
	m	25,600	
 		Capitolul 7.6. Bloc- sanitar
			
106	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (Carcas metalic Каркас металлический )
	kg	391,520	
 107	IzD02C
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками  с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)
	t	0,392	
 108	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) 
	t	0,392	
 109	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)  
	t	0,392	
 110	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке,  площадью до 10 м2 включительно, из пластмассового профиля) (ecranuri in bloc sanitar- экран санитарного блока)
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002
	m2	40,800	
 111	CK33B
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( Хромированная ручка для входных металлических дверей) прим ручка- защелка для двери в санузле
	buc	12,000	
 112	Pret  furnizor
	Balama pt usa
	buc	24,000	
 		Capitolul 7.7. Bara  de  sprijin ( Bs 1 - Bs 3 )
			
113	CH06A apl
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m	55,200	
 114	Pret  furnizor
	Bara  de  sprijin Bs-1 Поручень для инвалидов  навесной GRONE ESSENTIALS
	buc	1,000	
 115	Pret  furnizor
	Bara  de  sprijin Bs-2 Поручень для инвалидов напольный MEDICLINICS  MEDINOX угловой
	buc	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de  constructie. Строительные работы.
			
		Capitolul 1.1. Водопровод  А-1
			
		Capitolul 1.1.1. Ввод в земле L=3м
			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	1,7000	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,6000	
 3	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	1,6000	
 		Capitolul 1.1.2. Трубопроводы.
			
4	SA04A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" (Прокладка стальных оцинкованных труб,  в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 1/2") Трубы стальные водогазопроводные д-15x2.8мм, ГОСТ 3262-75
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250
	m	0,5000	
 5	SA04B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб,  в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 3/4") Трубы стальные водогазопроводные д-20х2,5мм ГОСТ 3262-75
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250
	m	1,0000	
 6	SA04E
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (Прокладка стальных оцинкованных труб,  в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 1 1/2")(Трубы стальные водогазопроводные d-40x3.5) ГОСТ 3262-75
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150
	m	1,0000	
 7	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) (Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 д-20х1,9мм)
	m	52,0000	
 8	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) (Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 д-25х2,3мм)
	m	9,0000	
 9	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм) (Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 д-32х3мм)
	m	23,0000	
 10	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 40  мм)(Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 д-40х3,7мм)
	m	14,0000	
 11	SA17D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 50 мм)(Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 д-50х4,6мм)
	m	6,0000	
 12	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. (Труба из напорного полиэтилена  SDR17 РЕ80 PN8   д-50x3 мм),на вводе
	m	3,0000	
 13	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Пластиковые соединительные части Неразъемные соединения полиэтиленовых и стальных труб д=40*50 (вода) ПЭ80
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500
	buc	2,0000	
 14	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Cтальные и пластиковые крепления  для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные) Зажим для трубы с защелкой пластик для крепления полипропиленовых труб д-20мм 
	buc	8,0000	
 15	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Cтальные и пластиковые крепления  для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 ", пристрелянные) (Зажим для трубы с защелкой пластик для крепления полипропиленовых труб д-25мм )(Зажим для трубы с защелкой пластик для крепления полипропиленовых труб д-25мм )
	buc	14,0000	
 16	SA38D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Cтальные и пластиковые крепления  для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 1/4 ", пристрелянные) Зажим для трубы с защелкой пластик для крепления полипропиленовых труб д-32мм 
	buc	36,0000	
 17	SA38E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (Cтальные и пластиковые крепления  для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 1/2 ", пристрелянные) (Зажим для трубы с защелкой пластик для крепления полипропиленовых труб д-40мм  )
	buc	22,0000	
 18	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Cтальные и пластиковые крепления  для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 ", пристрелянные) (Зажим для трубы с защелкой пластик для крепления полипропиленовых труб д-50мм )
	buc	6,0000	
 19	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их оцинкованных, стальных, продольносварных труб, диаметром 3/8"- 2")
	10 m	0,2500	
 20	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых  труб, диаметром 3/8"- 2")
	10 m	10,7000	
 21	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" Промывка систем холодной и горячей воды из стальных, оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")
	m	2,5000	
 22	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)
	m	107,0000	
 23	
	Арматура.
	???	0,0000	
 24	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"  (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1 1/2") (Обратный клапан      д-40мм Danfoss)
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150
	buc	1,0000	
 25	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1 1/2") (Кран стальной шаровой d-40мм)
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150
	buc	1,0000	
 26	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1 1/4") (Кран стальной шаровой d-32мм )
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	1,0000	
 27	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1") (Кран стальной шаровой d-25мм)
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	2,0000	
 28	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 3/4") (Кран стальной шаровой d-20мм)
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	3,0000	
 29	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 3/8"-1/2")(Кран стальной шаровой d-15мм)
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	27,0000	
 30	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом),  с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Кран поливочный Д=15: Рукав резинотканевый L = 10.0м             
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
 31	
	Материалы
	???	0,0000	
 32	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем навинчивания на стальные и оцинкованные трубы, стояки внутренних гидрантов, диаметр 2") Гибкая вставка, резиновая резьбовая типа ZKT д=40мм, Danfoss
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100
	buc	1,0000	
 33	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой,  установленный на кронштейны,  прикрепленные к  бетонным стенам) (Умывальник в комплекте со смесителем и сифоном)
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250
	buc	14,0000	
 34	SC05B
	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к бетонной стене) Раковина для инвалидов VitrA Arkitekt 6147B003
Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100
	buc	1,0000	
 35	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") Gustavsberg NAUTIC 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.1.3. Водомерный узел №1 д=20мм
			
36	SF51B (f)
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды неконтурный, диаметр трубопровода 50 мм) Водомерный узел №1 д-20мм.
Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0310
	set	1,0000	
 		Capitolul 1.2. Канализация C1.
			
		Capitolul 1.2.1. Трубопроводы.
			
37	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм).Трубы полипропиленовые канализационные д-50мм
	m	31,0000	
 38	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PP-R(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) Трубы полипропиленовые канализационные д-110мм
	m	86,0000	
 39	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)Тройник HTEA д= 50 мм 87°
	buc	2,0000	
 40	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)   для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник HTEA д= 110х50 мм 87°
	buc	29,0000	
 41	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)   для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник HTEA д= 110 мм 87°
	buc	17,0000	
 42	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)   для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПП  д=110мм                                     
	buc	9,0000	
 43	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Заглушка  д= 50 мм 
	buc	1,0000	
 44	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)   для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Заглушка ПП  д=110мм                                     
	buc	6,0000	
 45	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	11,7000	
 		Capitolul 1.2.2. Материалы.
			
46	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены) Писсуар Славута R в комплекте с креплениями (Ду40) 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200
	buc	14,0000	
 47	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч.  для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) Унитаз с прямым выпуском 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300
	buc	11,0000	
 48	SC07B
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч.  для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа P) 	IDO TREVI 39197-01
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500
	buc	1,0000	
 49	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Эксцентриковая манжета для унитаза
	buc	12,0000	
 50	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Половой трап с вертикальным отводом д-110мм
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200
	buc	5,0000	
 51	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительнве части  для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Вентиляционный клапан HL900N DN 110
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari  de  montare. Монтажные работы
			
		Capitolul 2.1. Водопровод А-1
			
52	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") Фильтр механический       д=40мм
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100
	buc	1,0000	
 53	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"  (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1 1/2") (Кран шаровой с электроприводом Gidrolock Professional          д-40мм)
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj. Оборудование.
			
		Capitolul 3.1. Водопровод А-1
			
54	Цена поставщика
	Contor de apa ultrasonic diametrul de -20mm.Водомер антимагнитного типа д-20мм.
	buc	1,0000	
 55	Цена поставщика
	Кран шаровой с электроприводом Gidrolock Professional   д-40мм
	buc	1,0000	
 56	Цена поставщика
	Фильтр механический      Д-40мм
	buc	1,0000	
 57	Цена поставщика
	Огнетушитель ОП-5
	buc	5,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Монтажные  работы
			
		Capitolul 1.1. Электрооборудование  напряжением  до  1000В
			
		Capitolul 1.1.1. PE-1
			
1	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( щит  распределительный  металлический  встроенного  исполнения  ЩРв-36э-036  УХЛЗ, IP 31 )
	buc	1,0000	
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  нагрузки  BH32/3P/20A )
	buc	1,0000	
 3	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  нагрузки  BH32/2P/20A )
	buc	1,0000	
 4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/С/1A )
	buc	4,0000	
 5	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/4A )
	buc	3,0000	
 6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/16A )
	buc	2,0000	
 7	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  автоматический  ВA47-29/3P/С/8A )
	buc	1,0000	
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( контактор  КМ20-20 )
	buc	3,0000	
 9	Pret  furnizor
	Шина  нулевая  8х12мм 14/2
	buc	2,0000	
 10	Pret  furnizor
	Шина  соединительная  L=1000 mm  PIN 1P 100A
	buc	1,0000	
 11	Pret  furnizor
	Изолятор  шинный  SM25
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.1.2. PE-2
			
12	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( щит  распределительный  металлический  встроенного  исполнения  ЩРв-36э-036  УХЛЗ, IP 31 )
	buc	1,0000	
 13	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  автоматический  ВA47-29/3P/В/20A )
	buc	1,0000	
 14	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  нагрузки  BH32/3P/20A )
	buc	1,0000	
 15	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  нагрузки  BH32/2P/20A )
	buc	1,0000	
 16	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza  ( счётчик  активной  энергии  STAR 301/1R2-5(60) M )
	buc	1,0000	
 17	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый  расцепитель  РН 47 )
	buc	1,0000	
 18	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/4A )
	buc	2,0000	
 19	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/13A )
	buc	3,0000	
 20	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( автомат  дифференциальный  АД12/2Р/С/16A/30mA )
	buc	1,0000	
 21	Pret  furnizor
	Шина  нулевая  8х12мм 14/2
	buc	2,0000	
 22	Pret  furnizor
	Шина  соединительная  L=1000 mm  PIN 1P 100A
	buc	1,0000	
 23	Pret  furnizor
	Изолятор  шинный  SM25
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.1.3. Разное
			
24	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( пост  управления  кнопочный  2-х  штифтовой  ПКЕ 222-2У3 )
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.2. Кабельные  изделия
			
25	08-02-405-1
	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 ( провод  с  медными  жилами  в  ПВХ  изоляции  0,66 кВ )
	100 m	0,2600	
 26	Pret  de  piata
	Провод  с  медными  жилами  в  ПВХ  изоляции  0,66 кВ  ПВ1-0,66  1x1,5 mm2
	m	6,0000	
 27	Pret  de  piata
	Провод  с  медными  жилами  в  ПВХ  изоляции  0,66 кВ  ПВ1-0,66  1x4,0 mm2
	m	20,0000	
 28	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( кабель  силовой  с  медными  жилами  с  ПВХ  изоляцией  ВВГнг-LS-0.66 )
	100 m	5,4800	
 29	Pret  de  piata
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66  2x1.5 mm2
	m	51,0000	
 30	Pret  de  piata
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66  3x1.5 mm2
	m	398,0000	
 31	Pret  de  piata
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66  3x2.5 mm2
	m	55,0000	
 32	Pret  de  piata
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66  4x1,5 mm2
	m	8,0000	
 33	Pret  de  piata
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66  4x6,0 mm2
	m	6,0000	
 34	Pret  de  piata
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66  5x6,0 mm2
	m	30,0000	
 35	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  ( кабель  силовой  с  медными  жилами  с  ПВХ  изоляцией  с  пониженным  дымоудалением  ВВГнг( А-F/R)-FRLS-0.66 )
	100 m	0,1000	
 36	Pret  de  piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66  3x1.5 mm2
	m	10,0000	
 		Capitolul 1.3. Розетки  и  выключатели
			
37	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa ( выключатели  одноклавишные )
	100 buc	0,1600	
 38	Pret  de  piata
	Выключатель  одноклавишный  для  открытой  установки  250В, 6А, IP20  Всп10-1-0-КБ
	buc	4,0000	
 39	Pret  de  piata
	Выключатель  одноклавишный  для  открытой  установки  250В, 6А, IP44  ВС20-1-0-ГПБ
	buc	12,0000	
 40	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa ( выключатели  двухклавишные )
	100 buc	0,0100	
 41	Pret  de  piata
	Выключатель  двухклавишный  для  открытой  установки  250В, 6А, IP20  Всп10-2-0-КБ
	buc	1,0000	
 42	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa ( розетки  для  открытой  установки )
	100 buc	0,0600	
 43	Pret  furnizor
	Розетка  двухполюсная  IP20, Inom-16A, Unom-250V  для  открытой  установки  одноместная  Рсб20-3-ГПБ
	buc	6,0000	
 44	Pret  furnizor
	Коробка  распаячная  для  открытой  проводки  100х100х50 мм,  КМ41233
	buc	14,0000	
 		Capitolul 1.4. Материалы
			
45	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( короб  стальной )
	100 m	0,2400	
 46	Pret  de  piata
	Короб  стальной  50х50х3000 мм
	m	24,0000	
 47	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( кабель  канал  ПВХ )
	100 m	3,3000	
 48	Pret  de  piata
	Кабель  канал  из  самозатухающего  ПВХ-пластика  25х16х2000
	m	330,0000	
 49	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм)
	100 m	0,0600	
 50	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,0200	
 		Capitolul 1.5. Освещение
			
51	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  ( светильник  со  светодиодными  источниками  света  потолочный )
	100 buc	0,1600	
 52	Pretul furnizorului
	Светильник  со  светодиодными  источниками  света  потолочный  AOT.OPL UNI  LED  600  4000K
	buc	16,0000	
 53	Pretul furnizorului
	Установочный  элемент  к  светильнику   AOT.OPL UNI  LED  
	buc	16,0000	
 54	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света)
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
	100 buc	0,2100	
 55	Pret  furnizor
	Светильник  со светодиодным  источником  света 18Вт, IP54 ДПО4004 
	buc	21,0000	
 		Capitolul 2. Оборудование
			
		Capitolul 2.1. Электрооборудование  напряжением  до  1000В
			
		Capitolul 2.1.1. PE-1
			
56	Pret  de  piata
	Щит  распределительный  металлический  встроенного  исполнения  ЩРв-36э-036  УХЛЗ, IP 31
	buc	1,0000	
 57	Pret  de  piata
	Выключатель  нагрузки  BH32/3P/20A
	buc	1,0000	
 58	Pret  de  piata
	Выключатель  нагрузки  BH32/2P/20A
	buc	1,0000	
 59	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/С/1A
	buc	1,0000	
 60	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/4A
	buc	3,0000	
 61	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/16A
	buc	2,0000	
 62	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  ВA47-29/3P/С/8A
	buc	1,0000	
 63	Pret  de  piata
	Контактор  КМ20-20
	buc	3,0000	
 		Capitolul 2.1.2. PE-2
			
64	Pret  de  piata
	Щит  распределительный  металлический  встроенного  исполнения  ЩРв-36э-036  УХЛЗ, IP 31
	buc	1,0000	
 65	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  ВA47-29/3P/В/20A
	buc	1,0000	
 66	Pret  de  piata
	Выключатель  нагрузки  BH32/3P/20A
	buc	1,0000	
 67	Pret  de  piata
	Выключатель  нагрузки  BH32/2P/20A
	buc	1,0000	
 68	Pret  de  piata
	Счётчик  активной  энергии  STAR 301/1R2-5(60) M
	buc	1,0000	
 69	Pret  de  piata
	Независимый  расцепитель  РН 47
	buc	1,0000	
 70	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/4A
	buc	2,0000	
 71	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  ВA47-29/1P/В/13A
	buc	3,0000	
 72	Pret  de  piata
	Выключатель  автоматический  дифференциальный  АД-12 2Р/16А/С/30mA
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.3. Разное
			
73	Pret  furnizor
	Пост  управления  кнопочный  2-х  штифтовой  ПКЕ 222-2У3
	buc	2,0000	

	                                                                                                         

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-5

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Монтажные  работы
			
		Capitolul 1.1. Автоматическая  пожарная  сигнализация
			
1	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze  ( прибор  приемно-контрольный  пожарный  SmartLina 020-4 )
	buc	1,0000	
 2	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 7 А/ч )
	buc	1,0000	
 3	10-04-066-05 apl
	Aparataj de perete: Avertizator  manual  ( извещатель  ручной  пожарный  ИПР-1 )
	buc	3,0000	
 4	10-08-002-03
	Avertizoare automatice: termic, de fum  ( датчик  дымовой )
	buc	12,0000	
 5	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( сирена + стробоскоп  наружная )
	buc	1,0000	
 6	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( сирена + стробоскоп  внутренняя )
	buc	1,0000	
 7	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ( монтаж  кабеля )
	100 m	2,5000	
 8	Pret  furnizor
	Кабель  многожильный  экранированный  КПСВВнг-FRLS  2x0,8 mm2
	m	250,0000	
 9	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( монтаж  кабеля )
	100 m	0,0500	
 10	Pret  de  piata
	Кабель  силовой  ШППН  2х0,5 мм2
	m	5,0000	
 11	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj  ( металлоизделия )
	t	0,0010	
 12	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. ( монтаж  пластикового  желоба )
	100 m	1,5000	
 13	Pret  de  piata
	Желоб  пластиковый  10х22
	m	150,0000	
 		Capitolul 2. Оборудование
			
14	Pret  furnizor
	Прибор  приемно-контрольный  пожарный  SmartLine020-4
	buc	1,0000	
 15	Pret  furnizor
	Источник  бесперебойного  питания  BPS 24160
	buc	1,0000	
 16	Pret  furnizor
	Аккумулятор  12В, 7 А/ч
	buc	1,0000	
 17	Pret  furnizor
	Извещатель  пожарный  ручной  
	buc	3,0000	
 18	Pret  furnizor
	Извещатель  пожарный  дымовой
	buc	12,0000	
 19	Pret  furnizor
	Сирена + стробоскоп  наружная
	buc	1,0000	
 20	Pret  furnizor
	Сирена + стробоскоп  внутренняя
	buc	1,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-6
Deviz-oferta № 2-7-6
Трибуна 1      Ventilare si  incalzire   (marca  IVC)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Вентиляция 					
		Capitolul 1.1.1. Система   ПЕ					
1	VB11A
	(только монтаж)    Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe zidarie (Гидрорегулируемое приточное устройство   ЕНА -22-50)	buc	3,000			
 2	Pretul firmei
	Гидрорегулируемое приточное устройство   ЕНА -22-50	buc	3,000			
 3	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal  - Приточный воздушный клапан VTK 160 с кольцом вставки для зазора	buc	14,000			
 4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Впускная решетка  IGC-160    	buc	14,000			
   		Capitolul 1.1.2.  Система В1					
5	VC20A
	Piesa de trecere   Хомут быстроразьемный   FK 315	buc	2,000			
 6	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm    - Клапан  обратный    SRK   315	buc	1,000			
 7	Pretul firmei
	Клапан  обратный    SRK   315	buc	1,000			
 8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   - Наружная решетка   IGC  315	buc	1,000			
 9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная   P150x150	buc	9,000			
 10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная   P150x100	buc	2,000			
 11	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime  -Короб из оцинкованной стали  b=0,7 mm  450х450х250h в изоляции	m2	0,450			
 12	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm.  - Переход из оцинкованной стали  b=0,5 mm  (150х100)-(400х200) I=200м	m2	0,270			
 13	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm.  - Переход из оцинкованной стали  b=0,5 mm  (150х150)-(100х150) I=200м	m2	0,170			
 14	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm.  - Воздуховод из оцинк. стали  b=0,5 mm  100х150, в изоляции	m2	1,750			
 15	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm.  - Воздуховод из оцинк. стали  b=0,5 mm  150х150, в изоляции	m2	0,120			
 16	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm.  - Воздуховод из оцинк. стали  b=0,5 mm  400х200, в изоляции	m2	10,800			
 17	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф315,  ГОСТ19904-90*)	m2	5,440			
 18	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Патрубки из оцинкованной стали  b=0,5 mm  (150х150х100h), в изоляции	m2	0,480			
 19	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Патрубки из оцинкованной стали  b=0,5 mm  (150х100х100h), в изоляции	m2	0,050			
 20	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime,    Отвод 90* из оцинк. стали  b=0,5 mm, ф 315, в изоляции	m2	0,650			
 21	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm.    Отвод 45* из оцинк. стали  b=0,5 mm,400х200 , в изоляции	m2	0,860			
 22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь для крепления воздуховодов)	kg	18,000			
 23	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,018			
   		Capitolul 1.1.3. Система  В2					
24	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Наружная решетка    VK 40	buc	1,000			
 25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  регулируемая   Р 300x150 	buc	7,000			
 26	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  регулируемая   Р 150x150 	buc	3,000			
 27	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  регулируемая   Р 150x100 	buc	1,000			
 28	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime  -Короб из оцинкованной стали  b=0,7 mm  550х550х300h в изоляции	m2	0,660			
 29	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime  -Короб из оцинкованной стали  b=0,7 mm  1050х400х400h в изоляции	m2	1,160			
 30	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm.  - Воздуховод из оцинк. стали  b=0,5 mm  100х150, в изоляции,3м	m2	1,500			
 31	VA20B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime   - Воздуховод из оцинк. стали  b=0,7 mm  500х250, в изоляции,16м	m2	14,400			
 32	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Патрубки из оцинкованной стали  b=0,5 mm  (300х150х100h), в изоляции	m2	0,630			
 33	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Патрубки из оцинкованной стали  b=0,5 mm  (150х100х100h), в изоляции	m2	0,050			
 34	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь для крепления воздуховодов)	kg	18,000			
 35	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,018			
   		Capitolul 1.1.4. Система  ВЕ1					
36	VB28A1.F
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate ,    Дефлектор  , д250    по серии 5.904-51	buc	1,000			
 37	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка    Р  300х150	buc	1,000			
 38	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .(Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, 300х150   ГОСТ19904-90*)	m2	0,500			
 39	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 250,  ГОСТ19904-90*)	m2	1,570			
 40	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь для крепления воздуховодов)	kg	6,000			
 41	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,006			
 42	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	4,000			
 43	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	4,000			
   		Capitolul 1.1.5. Системы ВЕ для потрибунного пространства в осях А-В					
44	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная   P150x150	buc	16,000			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Отопление					
45	IB09A
	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw,  inclusiv  Электрический конвектор  с электр. термостатом N=1.0кВт,   Е119.   ATLANTIC 	buc	2,000			
   		Capitolul 2.2. Вентиляция					
		Capitolul 2.2.1.   Система В1 					
46	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Вентилятор осевой  MF 120/5T Vortice)	buc	1,000			
 47	IA05A
	Regulator de admisie a aerului,  (Регулятор скорости   )	buc	1,000			
 48	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm,  Шумоглушитель   LDC 315-600	buc	1,000			
   		Capitolul 2.2.2.   Система В2					
49	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Вентилятор  канальный    RS 50-25 EC selioe)	buc	1,000			
 50	IA05A
	Regulator de admisie a aerului,  (Регулятор скорости   )	buc	1,000			
 51	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка    DS 50-25	buc	2,000			
 52	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm    - Клапан  воздушный    SRK   50-25	buc	1,000			
 53	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm   - Электропривод  SF 230A	buc	1,000			
 54	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm,  Шумоглушитель   LDR  50-25	buc	1,000			
 		Capitolul 3. Valoarea utilajului					
		Capitolul 3.1. Отопление					
55	Pretul firmei
	Электрический конвектор  с электр. термостатом N=1.5кВт,   Е119.   ATLANTIC 	buc	2,000			
   		Capitolul 3.2. Вентиляция  					
		Capitolul 3.2.1. Система В1 					
56	Pretul firmei
	Вентилятор  канальный L=965 м3/час, Н=260 Па,  N=0,231кВт, 1ф, 230в,50Гц  , п=2783 об/мин  К 315 Selio	buc	1,000			
 57	Pretul firmei
	Регулятор скорости 	buc	1,000			
 58	Pretul firmei
	Шумоглушитель  LDC 315-600	buc	1,000			
   		Capitolul 3.2.2. Система В2					
59	Pretul firmei
	Вентилятор  канальный L=1755 м3/час, Н=250 Па,  N=0,405кВт, 1ф, 230в,50Гц  , п=2185 об/мин    RS 50-25 EC selio	buc	1,000			
 60	Pretul firmei
	Регулятор скорости 	buc	1,000			
 61	Pretul firmei
	Гибкая вставка    DS 50-25	buc	2,000			
 62	Pretul firmei
	Клапан  воздушный    SRK   50-25	buc	1,000			
 63	Pretul firmei
	Сервопривод для клапана  воздушного  SF230A    	buc	1,000			
 64	Pretul firmei
	Шумоглушитель  LDR  50-25         	buc	1,000			

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-7

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Монтажные  работы
			
		Capitolul 1.1. Шкаф  ЩУС В2
			
1	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( щит  управления  ЩМП-1-2-74  У1  395х310х220  IP54 )
	buc	1,0000	
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автоматический  выключатель  ВА47-29/2Р/С2А )
	buc	1,0000	
 3	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( светосигнальный  индикатор  с  подсветкой  неоновой  лампой )
	buc	3,0000	
 4	Pret  de  piata
	Индикатор  светосигнальный  с  белым  светофильтром  AL-22TE  
	buc	1,0000	
 5	Pret  de  piata
	Индикатор  светосигнальный  с  зеленым  светофильтром  AL-22TE  
	buc	2,0000	
 6	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3  ( кнопочный  сдвоенный  пост  с  подсветкой  " Пуск - Стоп "  РРВВ-30N )
	buc	2,0000	
 7	08-02-317-4 apl
	Реле  промежуточное  модульной  серии  ( РЭК  77/4  )
	buc	3,0000	
 8	08-03-575-2
	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4 )
	buc	3,0000	
 9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( контактор  малогабаритный   КМИ  10910 )
	buc	1,0000	
 10	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie  ( клеммные  зажимы  ЗНИ )
	100 buc	0,1500	
 11	Pret  de  piata
	Зажимы  клеммные  ЗНИ-4  синие
	buc	15,0000	
 12	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc	8,0000	
 13	Pret  de  piata
	Рамка  для  надписей  РПМ 55х15
	buc	4,0000	
 14	Pret  de  piata
	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26
	buc	4,0000	
 15	Pret  de  piata
	DIN-reica ( latimea  35 mm )
	m	1,0000	
 16	Pret  furnizor
	Нулевая шина 8х12
	buc	1,0000	
 17	08-02-405-1
	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m	0,0200	
 18	Pret  de  piata
	Провод  гибкий   ПВ3  1х1,5 mm2
	m	2,0000	
 		Capitolul 1.2. Кабеля
			
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,6500	
 20	Pret  de  piata
	Кабель  контрольный  с  медными  жилами  с  огнестойкой  оболочкой   KВВГнг-FRHF  4x1.5 mm2
	m	65,0000	
 		Capitolul 1.3. Материалы
			
21	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,0700	
 22	Pret  de  piata
	Труба  ПВХ  diam. 16 mm
	m	7,0000	
 23	08-01-087-3
	Металлоизделия
	t	0,0010	
 		Capitolul 2. Оборудование
			
		Capitolul 2.1. Шкаф  ЩУС В2
			
24	Pret  furnizor
	Щит  управления  ЩМП-1-2-74  У1  395х310х220  IP54
	buc	1,0000	
 25	Pret  de  piata
	Автоматический  выключатель  ВА47-29/2Р/С2А
	buc	1,0000	
 26	Pret  de  piata
	Кнопочный  сдвоенный  пост  с  подсветкой  " Пуск - Стоп "  РРВВ-30N
	buc	2,0000	
 27	Pret  de  piata
	Реле  РЭК 77/4
	buc	3,0000	
 28	Pret  de  piata
	Модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4
	buc	3,0000	
 29	Pret  de  piata
	Контактор  малогабаритный   КМИ  10910
	buc	1,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2 
Разборка существующей трибуны-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton  	Разборка бетонной подготовки 
	m2	98,0000	
 2	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite  существующие фундаменты по оси "А", 
	m3	70,0000	
 3	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri резка бетона у каждого столбчатого фундамента для демонтажа ф-ов
	m	6,6000	
 4	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc Демонтаж ленточных фундаментов по оси "А"  между колонами 
	m3	52,0000	
 5	CP01A
	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv демонтаж столбчатых фундаментов к =0,8
Коэффициент к трудозатратам=0,8000
Коэффициент к машинам=0,8000
	buc	11,0000	
 6	CP03A
	Montarea stilpilor  prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv демонтаж колонн к=0,8
Коэффициент к трудозатратам=0,8000
Коэффициент к машинам=0,8000
	buc	11,0000	
 7	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite  существующие фундаменты по оси "Б", 
	m3	71,0000	
 8	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri резка бетона у ленточного  фундамента для демонтажа ф-ов
	m	3,3000	
 9	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc Демонтаж ленточных фундаментов по оси "Б"  
	m3	2,0400	
 10	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III погрузка демонтированных бетонных и ж/бетонных конструкций
	100 m3	0,8800	
 11	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km вывоз мусора от разборки
	t	180,5400	
 12	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,8800