APROB:__________________
Director al Serviciului de Informații și Securitate al RM
general-maior al SIS 
Alexandr ESAULENCO

Caiet de sarcini № 2-1-2

Lucrari de reparatii curente a edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in or. Orhei

Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Echipamente sanitare
			
1	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Closet de podea in complet cu furnitura necesara, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	2,000
	
 2	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar cu piedestal in complet cu furnitura necesara, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	3,000
	
 3	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie pentru lavoar in complet cu furnitura necesara, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	3,000
	
 4	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Oglinda 80x60cm in complet cu furnitura necesara, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	2,000
	
 5	SE59A
	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	2,000
	
 6	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	2,000
	
 7	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cadita de dus din acril 90x90 cm in complet cu furnitura necesara, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,000
	
 8	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Baterie pentru cada si dus in complet cu furnitura necesara, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,000
	
 		Capitolul 1.2. Apeduct
			
9	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teava de polipropilena PN20, D20 alba, Destinatie: Apa rece, Apa calda)
	m	82,000
	
 10	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	82,000
	
 11	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	8,200
	
 12	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	82,000
	
 13	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie pentru teava D22*9)
	m	82,000
	
 14	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (D20)
	buc	90,000
	
 15	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet sferic D20)
	buc	16,000
	
 16	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"
	buc	6,000
	
 		Capitolul 1.3. Canalizare menajera
			
17	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D50)
	m	8,000
	
 18	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D50 - Fitinguri 50 %)
	m	4,000
	
 19	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D100)
	m	21,000
	
 20	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D100 - Fitinguri 40 %)
	m	8,400
	
 21	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufa antiincendiara D100)
	buc	3,000
	
 22	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	25,000
	
 23	SA34F
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"
	buc	1,000