CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a intrării blocului chirurgical, construcția gardului interior a Spitalului Clinic Municipal 
„Sfântul Arhanghel Mihail”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de măsură 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Acoperiș	
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase 	m2	10,10	
2	RpCI42A
	Demontarea tablei zincate la acoperiș 	m	8,60	
3	CN53A
	Grunduirea suprafețelor interioare sau exterioare cu grubd  cu pătrunderea adâncă de tip ' Tuffuhgpuht '	m2	10,10	
4	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,10	
5	RpCI23C
	Montarea tablii albe 60 cm la copertina	m	9,00	
6	IzF01C
	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,10	
7	RpCI34A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex ЭПП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	12,00	
		Capitolul 2. Tavan	
8	RpCO56A
	Demontări: la lambriul din masa plastica (vagonca)	m2	14,20	
9	CI17B
	Placare cu panouri (vagonca) lambriu din masa plastica la  tavane  montate prin prindere cu (саморезе)si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	14,20	
		Capitolul 3. Pereți	
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți 	m2	97,90	
11	RpCO56A
	Demontări: tâmplărie din metal	m2	3,00	
12	RpCG29A
	Demolarea pereților de zidărie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,20	
13	CK12A
	Uși metalice confecționate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,00	
14	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	97,90	
15	CF15C k=2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane k=2	m2	97,90	
16	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu – coltar	m	80,00	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	97,90	
18	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	97,90	
19	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "plaster de marmura la pereti	m2	84,90	
20	CI11A
	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor облицовка косоуцким камнем	m2	52,40	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți 	m2	13,00	
22	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate  pe glet existent	m2	13,00	
		Capitolul 4. Gard L=34 m	
23	RpCI42C
	Demontarea gardului din tabla	m2	50,20	
24	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,83	
25	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, in pereți si placi, cu placaj de 15 mm	m2	28,20	
26	RpCD02A1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de șantier, fasonarea armaturilor pentru fundații si radiere	kg	214,88	
27	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul	m2	12,00	
28	CO08A	Împrejurimi din elemente din beton armat prefabricat cu stâlpi montări la 2,5 m distanța interax, înălțimea împrejmirii fiind de 1,2 m, constând din stîlpi de 1,7 m lungimea stâlpilor și un panou format din 2 plăci pline de 0,4 m lățime și o placă traforată de 0,4 m lățime (se exclud materialele de construcție a beneficiarului)	m	34,00	
29	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații Бетон а В7,5 	m3	12,50	
30	CI11A
	Placaje din piatră de COSAUTI cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor	m2	27,80	
31	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate  pe glet existent	m2	113,20	
32	CK13A	Portiță metalică pliantă într-un canat montata în zidarie inclusiv accesoriile necesare, cu suprafața de 1,7 m2	m2	1,70