CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SIA RSAP
3. Obiectul achiziţiilor: Modernizarea si reparatia capitala a sediului Sectorului de Politie nr.5 Singereii Noi IP Singerei

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/06-18-SAC
 Lucrari de constructie

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii.			
		1.1. Parter			
		1.1.1. Demontarea constructiilor			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	13,030	
2	RpCU10B
	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor (Разборка печей для отопления, из кирпича, включая очистку и укладку кирпичей)
	buc	1,000	
3	RpCU13A
	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida (Разборка кирпичных дымовых труб и боровов: один канал с толщиной стенки 1/2 кирпича)
	m	5,000	
4	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства veranda) 	m3	2,500	
5	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах spargere usa) 
	m3	1,008	
6	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей pereti dispartitor grup sanitar) 
	m3	0,680	
7	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	8,200	
8	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)
	m2	43,530	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	58,000	
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	59,130	
11	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	7,800	
12	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм)
	m3	0,200	
13	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu maaina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в котельце)
	buc	18,000	
14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea golului G-1)
	kg	73,640	
15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)
	t	0,073	
16	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	7,800	
17	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)
	t	7,800	
 		1.1.2. Pridvor intrare			
		1.1.2.1. Pardosele			
18	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,112	
19	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	11,240	
20	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	11,240	
21	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	11,240	
22	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	7,200	
 		1.1.2.2. Pereti			
23	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	15,400	
24	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	15,400	
25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	15,400	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	15,400	
27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	15,400	
 		1.1.2.3. Tavan			
28	CK52B
	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Грильято" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	1,000	
29	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	6,000	
30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	6,000	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	6,000	
32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	6,000	
 		1.1.3. Hol asteptare			
		1.1.3.1. Pardosele			
33	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,079	
34	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	7,860	
35	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	7,860	
36	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	7,860	
37	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	11,200	
 		1.1.3.2. Usi, ferestre			
38	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,100	
39	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,090	
40	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	12,800	
41	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	3,300	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	3,300	
43	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	3,300	
44	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	3,300	
 		1.1.3.3. Pereti			
45	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	13,800	
46	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	13,800	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	13,800	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	13,800	
49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	13,800	
 		1.1.3.4. Tavan			
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	7,860	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	7,860	
52	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	7,860	
 		1.1.4. Birou al conducatorului SP			
		1.1.4.1. Pardosele			
53	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,121	
54	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	12,080	
55	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	12,080	
56	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	12,080	
57	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	13,400	
 		1.1.4.2. Usi, ferestre			
58	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,250	
59	CK11A
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)
	m2	10,200	
60	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	3,000	
61	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	1,350	
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	1,350	
63	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	1,350	
64	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	1,350	
 		1.1.4.3. Pereti			
65	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	26,200	
66	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	26,200	
67	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	26,200	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	26,200	
69	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	26,200	
 		1.1.4.4. Tavan			
70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	12,080	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	12,080	
72	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	12,080	
 		1.1.5. Sala multifunctionala			
		1.1.5.1. Pardosele			
73	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,120	
74	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	12,000	
75	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	12,000	
76	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	12,000	
77	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	14,200	
 		1.1.5.2. Usi, ferestre			
78	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	3,000	
79	CK11A
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)
	m2	5,500	
80	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	4,000	
81	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	1,500	
82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	1,500	
83	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	1,500	
84	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	1,500	
 		1.1.5.3. Pereti			
85	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	32,000	
86	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	32,000	
87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	32,000	
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	32,000	
89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	32,000	
 		1.1.5.4. Tavan			
90	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	12,000	
91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	12,000	
92	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	12,000	
 		1.1.6. Galeree (coridor casa scarii			
		1.1.6.1. Pardosele			
93	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,100	
94	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	10,000	
95	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	10,000	
96	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	10,000	
97	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	14,800	
 		1.1.6.2. Usi, ferestre			
98	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	0,360	
99	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,090	
100	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	1,200	
101	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	0,540	
102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	0,540	
103	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	0,540	
104	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	0,540	
 		1.1.6.3. Pereti			
105	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	36,200	
106	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	36,200	
107	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	36,200	
108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	36,200	
109	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	36,200	
 		1.1.6.4. Tavan			
110	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,000	
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	10,000	
112	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	10,000	
 		1.1.7. Bloc sanitar			
		1.1.7.1. Pardosele			
113	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,043	
114	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	4,300	
115	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклееным по всей поверхности на битумную мастику) 
	m2	8,600	
116	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	4,300	
117	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	4,300	
118	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	8,200	
 		1.1.7.2. Usi, ferestre			
119	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	1,470	
120	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	4,900	
121	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	0,490	
122	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	0,490	
123	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	0,490	
124	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	0,490	
 		1.1.7.3. Pereti			
125	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	6,000	
126	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	6,000	
127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,000	
128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	6,000	
129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	6,000	
130	CI05A
	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
	m2	15,800	
131	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	8,200	
 		1.1.7.4. Tavan			
132	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	4,300	
133	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,300	
134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	4,300	
135	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	4,300	
 		1.1.8. Pridvor esire in curte			
		1.1.8.1. Pardosele			
136	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,062	
137	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	6,200	
138	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	6,200	
139	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	6,200	
140	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	4,100	
 		1.2. Etaj cota 3.000			
		1.2.1. Demontarea constructiilor			
141	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	17,530	
142	RpCU10B
	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor (Разборка печей для отопления, из кирпича, включая очистку и укладку кирпичей)
	buc	1,000	
143	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей pereti dispartitor grup sanitar) 
	m3	1,200	
144	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах spargere usa) 
	m3	1,000	
145	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)
	m2	48,030	
146	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	59,720	
147	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	59,130	
148	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	5,700	
149	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	5,700	
150	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)
	t	5,700	
 		1.2.2. Coridorul casei scarii			
		1.2.2.1. Pardosele			
151	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	5,800	
152	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	5,800	
153	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	5,800	
154	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	8,200	
 		1.2.2.2. Usi, ferestre			
155	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,720	
156	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	3,000	
157	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	1,710	
158	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	1,710	
159	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	1,710	
160	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	1,710	

			
 		1.2.2.3. Pereti			
161	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	39,000	
162	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	39,000	
163	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	39,000	
164	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	39,000	
165	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	39,000	
 		1.2.2.4. Tavan			
166	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,800	
167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	5,800	
168	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	5,800	
 		1.2.3. Birou sala (5angajati)			
		1.2.3.1. Pardosele			
169	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	26,370	
170	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	26,370	
171	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	26,370	
172	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	23,200	
 		1.2.3.2. Usi, ferestre			
173	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	8,050	
174	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,090	
175	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	9,400	
176	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	5,080	
177	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	5,080	
178	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	5,080	
179	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	5,080	

			
 		1.2.3.3. Pereti			
180	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	70,000	
181	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	70,000	
182	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	70,000	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	70,000	
184	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	70,000	
 		1.2.3.4. Tavan			
185	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	26,370	
186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	26,370	
187	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	26,370	
 		1.2.4. Birou (2 angajati)			
		1.2.4.1. Pardosele			
188	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	13,000	
189	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	13,000	
190	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	13,000	
191	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	12,800	
 		1.2.4.2. Usi, ferestre			
192	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	3,000	
193	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,090	
194	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	4,000	
195	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	3,030	
196	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	3,030	
197	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	3,030	
198	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	3,030	

			
 		1.2.4.3. Pereti			
199	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	38,400	
200	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	38,400	
201	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	38,400	
202	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	38,400	
203	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	38,400	
 		1.2.4.4. Tavan			
204	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	13,000	
205	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	13,000	
206	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	13,000	
 		1.2.5. Incapere de luat masaa			
		1.2.5.1. Pardosele			
207	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	4,100	
208	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклееным по всей поверхности на битумную мастику) 
	m2	8,600	
209	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	4,300	
210	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	4,100	
211	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	8,200	
 		1.2.5.2. Usi, ferestre			
212	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	0,360	
213	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	1,470	
214	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	4,900	
215	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	2,010	
216	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	2,010	
217	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	2,010	
218	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	2,010	
 		1.2.5.3. Pereti			
219	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	6,000	
220	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	6,000	
221	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,000	
222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	6,000	
223	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	6,000	
224	CI05A
	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
	m2	15,000	
225	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	8,200	
 		1.2.5.4. Tavan			
226	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,100	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	4,100	
228	CK52B
	Plafoane suspendate din placi  "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Amstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)
	m2	4,100	
 		1.3. Punct termic			
		1.3.1. Lucrari terasamente.			
229	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)
	100 m3	0,068	
230	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)
	100 m3	0,014	
231	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) 
	m3	0,650	
232	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)
	t	11,220	
233	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,400	
234	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	1,400	
 		1.3.2. Fundatia			
235	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	3,000	
236	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно,  включая крепления)
	m2	8,800	
237	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...  (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) 
	m3	1,800	
238	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )
	kg	62,800	
239	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)
	kg	21,730	
240	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно,  включая крепления)
	m2	10,640	
241	CA09A1
	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса С5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)
	m3	2,000	
242	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)
	m2	3,600	
243	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей  (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)
	m2	7,500	
 		1.3.3. Stilpi si grinzi din beton monolit  armat Stm - 2шт.			
244	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	12,960	
245	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3	1,500	
246	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	29,400	
247	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	96,000	
 		1.3.4. Planseu			
248	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками,  для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или  монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R)
	buc	24,000	
249	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	6,900	
250	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	23,883	
251	CA04K
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса...)
	m3	0,840	
252	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	7,680	
253	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	29,400	
254	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	96,000	
255	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3	1,680	
 		1.3.5. Pereti exteriori si dispartitori			
256	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)
	m3	4,256	
257	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)
	kg	8,500	
258	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см)
	m2	17,380	
259	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	17,380	
260	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2	17,380	
 		1.3.6. Usi, ferestre			
261	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	1,810	
262	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,090	
263	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки)  из пластмассы окон и дверей)
	m	7,020	
264	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)
	m2	2,040	
265	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)
	m2	2,040	
266	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	2,040	
267	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	2,040	
 		1.3.7. Acoperis			
268	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)
	m3	0,190	
269	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)
	m2	10,000	
270	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) в том числе контробрешетка 0,74м3, asterala 3,3 m.c.
	m2	10,000	
271	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	0,280	
272	RpIzC10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) лист8 узел2
	m2	7,000	
273	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))
	m2	10,000	
274	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) 
	m2	3,500	
275	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	3,500	
276	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	3,000	
 		1.3.8. Pardosele			
277	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,065	
278	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2	6,350	
279	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклееным по всей поверхности на битумную мастику) 
	m2	12,700	
280	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	6,350	
281	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	6,350	
282	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)
	m	9,200	
 		1.3.9. Finisare interioara			
		1.3.9.1. Pereti			
283	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)
	m2	30,000	
284	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)
	m2	30,000	
285	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	30,000	
286	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	30,000	
287	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	30,000	
 		1.3.9.2. Tavan			
288	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	6,350	
289	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan
	m2	6,350	
290	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	6,350	
 		1.4. Acoperis			
		1.4.1. Demolari			
291	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)  (Foia 21 p.3)
	m2	210,000	
292	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)  (Foia 21 p.3)
	m2	210,000	
 		1.4.2. Acoperis			
293	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)
	m3	0,700	
294	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)
	m2	120,000	
295	RpIzC10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) лист22 
	m2	120,000	
296	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)  asterala 1,3 m.c.
	m2	120,000	
297	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	2,000	
298	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)
	m2	210,000	
299	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))
	m2	210,000	
300	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) 
	m2	49,000	
301	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	62,000	
302	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	39,000	
 		1.5. Finisare exterioara			
303	CI11C1
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно,  на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой,  для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)
	m2	3,200	
304	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	150,000	
305	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm
	m2	150,000	
306	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )
	m2	150,000	
307	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка откосов - бетоноконтакт)
	m2	17,000	
308	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание откосов)
	m2	17,000	
309	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)
	m2	17,000	
310	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Laramar 250 mm
	m	18,000	
311	CI08A1
	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей,  по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым растворомМ 100-Тбез цемента, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора) 
	m2	20,000	
312	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	150,000	

			
 		1.6. Scara renovare trepte balustrada  (foia Nr.24)			
		1.6.1. Treptele scarii			
313	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	9,120	
314	CA05D3
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330)  (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...)
	m3	0,320	
315	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)
	kg	92,000	
316	CI08A1
	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей,  по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым растворомМ 100-Тбез цемента, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора) 
	m2	16,800	
 		1.6.2. Scara 			
317	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)  
	kg	44,000	
318	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)
	m2	8,200	
 		1.7. Lucrari diverse			
319	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru ferestre
	m2	9,200	
320	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru usi
	m2	9,200	
321	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru usi	m2	9,200	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 056-18-НВК-ВК
 Retele exteriore si interioare de apeduct si canalizare
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
1.1. Retele interioare de apeduct si canalizare	
			
		1.1.1. Sistema B1			
1	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	34,000	
2	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	5,000	
3	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)
	buc	1,000	
4	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник  редукционный Ф25х20х25 ппр)
	buc	2,000	
5	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник  редукционный Ф25х20х20 ппр)
	buc	1,000	
6	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Уголок под 90 Ф25)
	buc	2,000	
7	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Уголок под 90 Ф20)
	buc	14,000	
8	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Уголок под 45 Ф20)
	buc	4,000	
9	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" ( Хомут пластиковый для труб Ф25)
	buc	8,000	
10	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" ( Хомут пластиковый для труб Ф20)
	buc	56,000	
11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  с рычажной ручкой Ф15)
	buc	4,000	
12	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	6,000	
13	SA34C
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"
	buc	6,000	
14	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	39,000	
15	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	39,000	
 		1.1.2. Sistema Т3			
16	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	33,000	
17	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)
	buc	2,000	
18	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Уголок под 90 Ф20)
	buc	14,000	
19	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" ( Хомут пластиковый для труб Ф20)
	buc	51,000	
20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  с рычажной ручкой Ф15)
	buc	5,000	
21	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	4,000	
22	SA34C
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"
	buc	4,000	
23	IzI05C1
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C  de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata
	m2	0,240	
24	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	33,000	
25	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	33,000	
 		1.1.3. Ansamblu de masurare a debitului de apa			
26	SF51A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды неконтурный, диаметр трубопровода 50 мм)
	компл.	1,000	
27	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"   Клапан обратный латунный Ф20
	buc	1,000	
28	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр осадочный Ф20)
	buc	1,000	
29	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник  переходной Ф20х15х20)
	buc	1,000	
30	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Футорка Ф20х15
	buc	2,000	
 		1.1.4. Sistema K1			
31	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф110 
	m	10,000	
32	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф50 
	m	12,000	
33	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Отвод ПП 45 Ф50
	buc	4,000	
34	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Отвод ПП 90 Ф50
	buc	1,000	
35	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод ПП 45 Ф110
	buc	3,000	
36	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод ПП 90 Ф110
	buc	1,000	
37	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Тройник ПП 90 Ф50)
	buc	3,000	
38	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник ПП 90 Ф110
	buc	1,000	
39	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник ПП 45 Ф110
	buc	1,000	
40	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Тройник ПП 45 Ф50)
	buc	3,000	
41	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник ПП 90 Ф110 х 50
	buc	1,000	
42	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход 110X50
	buc	1,000	
43	SB07C
	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП, Ф50)
	buc	3,000	
44	SB07E
	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП, Ф110)
	buc	1,000	
45	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Ревизиа Ф110)
	buc	1,000	
46	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (Ревизиа Ф50)
	buc	1,000	
47	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-50)
	buc	1,000	
48	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-110)
	buc	2,000	
49	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф50)
	buc	6,000	
50	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф110)
	buc	5,000	
51	SD12C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  2"  (Вентиляционный клапан Ф50)
	buc	1,000	
52	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	6,000	
53	SA34H
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"
	buc	6,000	
54	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,200	
 		1.1.5. Obiecte sanitare			
55	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком)
	buc	1,000	
56	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в комплекте с сифоном)
	buc	1,000	
57	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка кухонная стальная)
	buc	1,000	
58	SC18A
	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Душевой поддон)	buc	1,000	
59	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап Ф50)
	buc	1,000	
60	SD04A1
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель для умывальника)
	buc	1,000	
61	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)
	buc	1,000	
62	SD04A1
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель для мойки)
	buc	1,000	
 		1.2. Retele exterioare de apeduct si canalizare	
		1.2.1. Retele exterioare apeduct			
63	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,349	
64	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,440	
65	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	8,715	
66	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	8,715	
67	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,261	
68	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,261	
69	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)
	m3	0,520	
70	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)
	buc	1,000	
71	AcE51E
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25mm (Хомут для врезки в существующую сеть водопровода Ф90)
	piesa	1,000	
72	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый латунныйФ20)
	buc	1,000	
73	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Муфта переходная ПЭ/латунь Ф25х20)
	buc	1,000	
74	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза из ПЭ труб Ф225)
	buc	1,000	
75	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза из ПЭ труб Ф280)
	buc	2,000	
76	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d25-2.3mm
	m	41,500	
77	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)
	m	41,500	
78	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром  до 100 мм) 
	m	41,500	
 		1.2.2. Canalizare exterioarа.
1.2.2.1. Retele canalizare exterioara.	
			
79	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,050	
80	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,000	
81	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,050	
82	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,050	
83	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm
	m	6,000	
84	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	6,000	
 		1.2.2.2. Hazna			
85	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,034	
86	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	10,336	
87	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)
	t	170,610	
88	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,034	
89	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/
	m3	10,100	
90	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Крышка для подземного резервуара)
	buc	2,000	
91	AcD17E
	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Удлинитель подземного резервуара)
	buc	2,000	
92	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 
	m3	13,040	
93	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Вентиляционная труба Ф160 SN27,6)	m	4,000	
94	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	2,000	
 		2. Montarea utilajului.			
95	SE54D
	Rezervor tampon  din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l (Буферный резервуар пластиковый , емкостью 1500-2000 л)	buc	2,000	
 		3. Valoarea utilajului			
96	
	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000L
	buc	2,000	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 056-18-IV-SM
 Incalzire
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii			
		1.1. Отопление			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (Стальные радиаторы панельные  К22 500/800)
	buc	2,00	
2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные  К22 500/900)
	buc	3,00	
3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные  К22 500/1000)
	buc	2,00	
4	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные  К22 500/1200)
	buc	2,00	
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные  К10 500/600)
	buc	1,00	
6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные  К10 500/800)
	buc	1,00	
7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый (R206) Ф15  Romstal)
	buc	6,00	
8	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой Ф15 (R401TG))
	buc	11,00	
9	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой Ф15 (R14TG))
	buc	11,00	
10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  (Термоголовка R470)
	buc	11,00	
11	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик автоматический)	buc	11,00	
12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровый  Ф20)	buc	2,00	
13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  Ф15)	buc	4,00	
14	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PR-R/AL PN20
	m	114,00	
15	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PR-R/AL PN20
	m	7,00	
16	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PR-R/AL PN20
	m	8,00	
17	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Концевик 1/2х20 ППР)
	buc	24,00	
18	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Концевик 3/4х32 ППР)	buc	1,00	
19	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Концевик 1"х32 ППР) 	buc	1,00	
20	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32ппр)
	buc	4,00	
21	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32х25х32 ппр)
	buc	2,00	
22	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32х20х32 ппр)
	buc	2,00	
23	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник Ф25 ппр)
	buc	2,00	
24	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)
	buc	12,00	
25	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод Ф20 ппр)	buc	34,00	
26	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод Ф25 ппр)	buc	4,00	
27	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Отвод Ф32 ппр)	buc	4,00	
28	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью  дюбелей ПВХ, диаметр труб  до 1", включительно)	buc	86,00	
29	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью  дюбелей ПВХ, диаметр труб  до 1", включительно)	buc	6,00	
30	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью  дюбелей ПВХ, диаметр труб  1 1/4"-2")	buc	8,00	
31	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходник латуный 1"х3/4)
	buc	1,00	
32	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	121,00	
33	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	8,00	
34	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	14,00	
35	SA34C
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc	14,00	
36	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)	buc	2,00	
37	SA33A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1")	buc	2,00	
38	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (крпление котла)	kg	8,00	
 		1.2. Вентиляция			
		1.2.1. ВЕ-1			
39	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	2,00	
40	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
41	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm
	buc	1,00	
42	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	2,00	
 		1.2.2. В-1			
43	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900,  весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)
	buc	1,00	
44	VA02E2
	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2	6,00	
45	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2	0,63	
46	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm
	buc	1,00	
47	VB30A
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленый из листовой стали толщиной 0,5 мм)
	m2	1,00	
48	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	2,00	
 		1.2.3. ВЕ-2			
49	VB16A1
	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul  400 - 2500 mm, montata pe zidarie, confectionarea in ateliere centralizate
	buc	1,00	
50	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Установка регулировочной заслонки, дроссельной заслонки в круглых воздуховодах типа CFC-I, CFC-II,  периметром 800-1600 мм)
	buc	6,00	
51	VB10A2
	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul  1200 - 2500 mm, montata pe zidarie, pentru confectionarea in ateliere centralizate
	buc	4,00	
52	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	4,00	
 		2. Montarea utilajului.			
53	IA12A
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25 кВт, прикрепленный прямо к стене)
	buc	1,00	
54	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40-80 mm (фильтр Ду25)	buc	1,00	
 		3. Valoarea utilajului			
55	
	Cazan de incalzire cu gaze naturale 
	buc	1,00	
56	Pretul fiemei
	Фильтр Ду25
	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 056-18-AEE-EEF/IEI
 Alimentarea cu energie electrica
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Alimentarea cu energie electrica 
1.1. Alimentarea cu energie electrica retele exterioare. (05/06-18-0-АЕЕ)	
			
		1.1.1. Lucrari de constructie 			
1	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)
	100 m3	0,126	
2	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,126	
3	08-02-142-1
	 Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 m	0,200	
4	08-02-143-1
	Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля
	100 m	0,200	
5	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (для заземления)
	m3	0,750	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	0,750	
 		1.1.2. Lucrari de montare			
		1.1.2.1. Echipament electric			
7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM
	buc	1,000	
8	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	1,000	
9	08-03-530-11
	Asamblare din citiva demarori magnetici de destinatie comuna, montati pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Ограничитель импульсов напряжения ОПС1-В-3р)
	buc	1,000	
10	08-02-396-1
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m
	100 m	0,030	
11	RpEM16A
	Racordarea cablului la linii electrice aeriene
	buc	1,000	
 		1.1.2.2. Cablu			
12	08-02-141-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1
	100 m	0,200	
13	
	Cablu АПвБбнг(В)  4x35,0 mm2
	м	20,000	
14	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,250	
15	
	Cablu BBГнг(В)  5x6,0 mm2
	м	25,000	
16	33-04-017-2
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту
	1000 m	0,250	
17	33400028
	Cablu SIP 2  3x35+1х50
	м каб.	250,000	
 		1.1.2.3. Заземление			
18	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm
	100 m	0,180	
19	
	Сталь круглая Ф20мм
	м	18,000	
20	08-02-471-4
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16
	10 buc	0,100	
21	
	Сталь круглая Ф16мм
	м	9,000	
22	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм
	100 m	0,320	
23	
	Сталь круглая Ф10мм
	м	32,000	
 		1.1.2.4. Materiale diverse			
24	100245784564
	Banda din otel inoxidabil "F 2007"
	buc	48,000	
25	100245784564
	А200
	buc	48,000	
26	10003425124511
	CA-1500
	buc	9,000	
27	10003425124511
	PA-1500
	buc	9,000	
28	10003425124511
	ES-1500
	buc	6,000	
29	10003425124511
	ES-1500
	buc	4,000	
30	Pretul fiemei
	Curau CSB
	buc	10,000	
31	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,230	
32	Pretul fiemei
	Труба ПВХ Д=25мм 
	м	23,000	
33	33400028
	Кожух стальной размерами 60*60*3
	м	3,000	
34	Pretul fiemei
	Кирпич строительный
	buc	166,000	
35	Pretul fiemei
	Песок
	m3	0,800	
 		1.1.3.  Valoarea utilajului. 			
36	Pretul fiemei
	BZUM-TF-02-100-16
	buc	1,000	
37	Pretul fiemei
	Выключатель нагрузки на 50А  ВН32-3Р-50А
	buc	1,000	
38	Pretul fiemei
	Contor  MT174-D2R42-MZKO
	buc	1,000	
39	Pretul fiemei
	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А  ВА47-29-3Р-С20А
	buc	1,000	
40	Pretul fiemei
	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А  ВА47-29-3Р-С25А
	buc	1,000	
41	33400172
	Ограничитель перенапряжения  3-х фазный ОПС1-В-3P
	buc	1,000	
 		1.2. Alimentarea cu energie electrica retele interioare. (05/06-18-ЕЕF/IEI)
1.2.1. Lucrari de montare	
			
		1.2.1.1. Echipament electric			
42	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
	buc	2,000	
43	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	18,000	
44	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A (Пускатель магнитный)
	buc	1,000	
 		1.2.1.2. Echipament pentru iluminare			
45	08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2
	100 buc	0,020	
46	
	Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 2*18Вт с IP24
	buc	2,000	
47	08-03-594-14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 buc	0,200	
48	
	Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 4*18Вт с IP24
	buc	20,000	
49	08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2
	100 buc	0,040	
50	
	Светильник с люминисцентными лампами герметичный потолочный мощн. 2*18Вт с IP44
	buc	4,000	
51	08-03-593-6
	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 buc	0,020	
52	
	Светильник с  лампой накаливания настеный  мощн. 60Вт с IP44
	buc	2,000	
 		1.2.1.3. Cablu			
53	08-02-403-3
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 m	2,300	
54	
	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 2*1,5мм2 ВBГнг (В)
	м	40,000	
55	
	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 3*1,5мм2 ВBГнг (В)
	м	110,000	
56	
	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 3*2,5мм2 ВBГнг (В)
	м	80,000	
 		1.2.1.4. Materiale diverse			
57	08-03-591-9
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,170	
58	
	Розетка штепсельная для срытой установке с заземляющим контактом на 10А   сдвоеная 
	buc	17,000	
59	08-03-591-2
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,040	
60	100245784564
	Выключатель на одно направление 6А
	buc	4,000	
61	08-03-591-5
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,080	
62	100245784564
	Выключатель на два направления 6А
	buc	8,000	
63	10-06-034-12
	 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	buc	38,000	
64	100245784564
	Коробка разветвительная 
	buc	38,000	
65	10-06-034-12
	 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	buc	29,000	
66	100245784564
	Коробка установочная
	buc	29,000	
67	Pretul fiemei
	Труба ПВХ Д=16мм 
	м	176,000	
 		1.2.2.  Valoarea utilajului. 			
68	Pretul fiemei
	Щит распределительный встраеваемый на 18модулей ЩРВ-П-18
	buc	1,000	
69	Pretul fiemei
	Выключатель нагрузки 3Р на 20А ВН32-3Р-20А
	buc	1,000	
70	33400172
	Автоматичческий выключатель 1Р тип В на 3А ВА47-29-1Р-В3А
	buc	1,000	
71	33400172
	Автоматичческий выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С3А
	buc	1,000	
72	33400172
	Автоматичческий выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С10А
	buc	1,000	
73	Pretul fiemei
	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 30мА
	buc	3,000	
74	Pretul fiemei
	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 10мА
	buc	1,000	
75	Pretul fiemei
	Щит распределительный встраеваемый на 24модулей ЩРВ-П-24
	buc	1,000	
76	Pretul fiemei
	Выключатель нагрузки 3Р на 25А ВН32-3Р-25А
	buc	1,000	
77	33400172
	Автоматичческий выключатель 1Р тип В на 6А ВА49-27-1Р-В6А
	buc	1,000	
78	Pretul fiemei
	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 30мА
	buc	4,000	
79	Pretul fiemei
	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 10мА
	buc	2,000	
80	33400172
	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С20А
	buc	1,000	
81	33400172
	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С25А
	buc	1,000	
82	Pretul fiemei
	Пускатель магнитный КМ ПКЕ-131 
	buc	1,000	
83	Pretul fiemei
	Реле К1 РПУ2-3624
	buc	1,000	
84	Pretul fiemei
	Кнопка SB1 толкатель красный КЕ-11
	buc	1,000	
85	Pretul fiemei
	Кнопка SB1 толкатель черный КЕ-11
	buc	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 10/2018-130-AG
 Retele de gaz exterioare si interioare
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct exterior presiune joasa			
1	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями)
	buc	1,00	
2	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")
	m	3,00	
3	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм Переход Ф25х20)
	buc	1,00	
4	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului.(Газопроводы, прокладываемые в траншеях из полиэтиленовых труб  (с продувкой трубопроводов воздухом), диаметром до 63 mm. Примечание: характеристики трубы и фитингов включаются согласно проекту)
	m	90,00	
5	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc	2,00	
6	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm
	buc	2,00	
7	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m	2,40	
8	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	м3	0,01	
9	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,66	
10	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	м3	3,31	
11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	м3	18,90	
12	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	м3	18,90	
13	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,47	
14	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,47	
15	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)
	m2	1,20	
16	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 
	km	0,09	
17	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	km	0,09	
18	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	м3	5,70	
 		2. Gazoduct interior			
19	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	10,00	
20	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	3,00	
21	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр из стальной трубы Ф48х2,8
	buc	1,00	
22	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm
	buc	1,00	
23	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)
	2 buc	1,00	
24	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм,  электросваркой)
	buc	2,00	
25	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm
	buc	2,00	
26	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 15mm
	buc	1,00	
27	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	1,00	
28	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно)
	buc	5,00	
29	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 
	km	0,01	
30	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	km	0,01	
31	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	1,00	
 		3. Lucrari  de montare			
32	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"
	buc	1,00	
33	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)
	buc	1,00	
34	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	1,00	
35	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer 
	buc	1,00	
 		4. Valoarea utilajului			
36	Laiola
	Газовый счетчик G-4Т Q=6м3/ч
	buc	1,00	
37	
	Изолирующее фланцевое соединение Ду20мм
	buc	1,00	
38	
	Электромагнитный запорный клапан нормально-закрытый Ду20
	buc	1,00	
39	
	Газосигнализатор бытовой на метан и угарный газ 
	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/06-18 -SI
 Semnalizarea de incendiu
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare.			
1	10-08-001-04
	Прибор ПС на: 4 луча  (Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4")
	buc	1,000	
2	10-08-001-12
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Клавиатура)
	buc	1,000	
3	10-08-003-01
	 Прибор сигнализирующий емкостной  (Устройство свето-сигнальная со страбоскопом SA-913F)
	buc	1,000	
4	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Аккумуляторная батарея 12в РИП-7А*h)
	buc	1,000	
5	10-04-014-01
	Дроссель или трансформатор, масса, кг, до: 20 (Трансформатор напряжением 40V*A PS-40V*A)
	buc	1,000	
6	10-02-015-05
	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров: до 100 (Радиопередающее устройство  ATS-!00)
	buc	1,000	
7	10-08-002-02
	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3)
	buc	20,000	
8	10-08-002-01
	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Извещатель пожарный ручной Алай-2-01)
	buc	3,000	
9	10-08-002-04
	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Оконочное устройство ОК-1)
	buc	2,000	
10	10-06-034-12
	 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (Коробка разветвительная КК-8)
	buc	5,000	
11	10-08-005-02
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
	100 m	0,840	
12	08-02-390-1
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм. (Кабель-канал 16x10)
	100 m	0,910	
13	08-02-410-1
	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25
	100 m	0,005	
 		2. Valoarea utilajului.			
14	Pretul firmei
	Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4"
	buc	1,000	
15	Pretul firmei
	Клавиатура
	buc	1,000	
16	
	Устройство свето-сигнальная со страбоскопом SA-913F
	buc	1,000	
17	Pretul firmei
	Аккумуляторная батарея 12в РИП-7А*h
	buc	1,000	
18	Pretul firmei
	Трансформатор напряжением 40V*A PS-40V*A
	buc	1,000	
19	
	Радиопередающее устройство  ATS-!00
	buc	1,000	
20	Pretul firmei
	Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3
	buc	20,000	
21	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной Алай-2-01
	buc	3,000	
22	Pretul firmei
	Оконочное устройство ОК-1
	buc	3,000	
23	Pretul firmei
	Коробка разветвительная КК-8
	buc	5,000	
24	Pretul firmei
	Кабель чептырех проводной экранированный сечением 4 * 0,22
	m	58,000	
25	Pretul firmei
	Кабель чептырех проводной экранированный сечением 10 * 0,75
	m	3,000	
26	Pretul firmei
	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 2 * 1,5
	m	3,000	
27	Pretul firmei
	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 3 * 1,5
	m	10,000	
28	Pretul firmei
	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 5 * 1,5
	m	10,000	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/06-18 -PG
 Amenagarea teritoriului
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajarea teritoriuluii.			
		1.1. Lucrari de terasament.			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (плодородный слой)
	100 m3	0,233	
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории) (плодородный слой на вывоз) 
	100 m3	0,466	
3	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)
	t	76,936	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (планировка территории) 
	100 m3	0,466	
 		1.2. Pavaj			
5	TsE04C
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории )
	100 m2	1,540	
6	RpDD06A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной  смеси, укладка выполняется вручную)
	m3	15,400	
7	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)
	m	35,000	
8	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
	m2	154,000	
9	TRI1AA05F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau  teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)
	t	1,600	
10	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	1,600	
 		1.3. Parcare			
11	TsC01A
	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.
	100 m2	0,380	
12	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	5,700	
13	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	5,700	
14	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см)
	m	30,000	
15	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	38,000	
16	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	38,000	
 		1.4. Inverzirea			
17	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 10 см)
	m2	180,000	
18	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm
	m2	180,000	
19	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100 m2	1,800