Renovarea si extinderea apeductului din strazile cartierilor Regiei, Botanica si Frunze din or. Soldanesti (cartierul Botanica, Frunze)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-14-B-0-PG-7-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)
	100 m3	0,2500	
 2	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil, nivelarea terasamentului)
	100 m3	0,5700	
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3	0,5300	
 4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)
	100 m3	0,2100	
 5	TsI50A1 k=0.5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	33,6000	
 		Capitolul 1.2. Imprejmuiri
			
6	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel 50x50x4x2700 39- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 38 buc
	m	120,0000	
 7	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот
	m3	0,2600	
 8	CP15A
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m
	buc	2,0000	
 9	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5
	m3	0,1400	
 10	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5
	m3	0,2560	
 11	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  Ворота BM1B
	m2	7,0000	
 12	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	192,0000	
 13	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate,   Покраска ворот
	m2	14,0000	
 14	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000	
 15	CK33B
	Miner
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera
			
16	TsC53B
	Compactarea pamintului 
	100m2	1,6000	
 17	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	15,0000	
 18	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 
	100m2	1,6000	
 19	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15
	m	60,0000	
 		Capitolul 1.4. Valul si margina din beton asfaltic
			
20	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,1000	
 21	Dl108
	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 
	t	1,2000	
 		Capitolul 1.5. Rigole de scurgere
			
22	
	Rigola tip1
		0,0000	
 23	TsC53B
	Compactarea pamintului 
	100m2	1,2600	
 24	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (impetruirea rigolei tip 1)
	m3	12,6000	
 25	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5
	m3	10,0800	
 26	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B5 (Tiava din beton armat)
	m3	1,4000	
 27	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre  0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Л-5-15
	buc	1,0000	
 28	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre  0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv П-6-15
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.6. Inverzirea
			
29	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	1,0000	
 30	TsE01B K=1.2
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  
	100m2	1,2000	
 31	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc	0,5000	
 32	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m
	100 buc	0,5000	
 33	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)
	buc	50,0000	
 34	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
	100 buc	0,5000	

	                                                                                                         

Proiectant    Iaconi C.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.