Lucrari de constructie pentu finalizarea blocului locativ cu 9 nivele din or. Rezina	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de constructii - lucrarile adaugatoare

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Acoperis
			
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm -демонтаж плит покрытия -6м*0,4*0,1*32 шт=9.61 m3
	m3	9,61
	
 2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm -разборка старого бетона по периметру парапета и стен машинного отделения 140 мп*0,15*0,15=4.20 м3
	m3	4,20
	
 3	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (устройство пандуса по периметру здания и между плитами покрытия размером 476м*0,2*0,15=14.30м3
	m3	14,30
	
 4	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, (Armatura 10 AIII )
	kg	1 218,56
	
 5	CB03F2	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
	m2	12,80
	
 6	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (устройство пандуса вокруг вентшахт 32 мп*0,2*0,15=0,96 м3
	m3	0,96
	
 7	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, (Armatura 10 AIII )
	kg	95,00
	
 8	CB03F2	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi
	m2	12,80
	
 9	RCsD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm  
	buc	143,00
	
 10	RCsU07E	Matarea santurilor de acoperis de 51 - 100 cm2, intre panouri
	m	115,00
	
 11	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in beton, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 120 mm, (под вентшахты 30*50 см)
	buc	16,00
	
 12	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv, (установка трапов ливневой воронки канализации)
	buc	15,00
	
 13	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - 5 (betonarea parapetului )
	m3	2,40
	
 14	CP53A	Montare placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .  (fara pret placi de planseu)-монтаж ранее демонтированных плит перекрытий
	buc	32,00
	
 15	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (polisteren-beton)-nivelarea panourilor de scurgere
	m3	8,00
	
 16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la parapet
	m2	48,76

		Total	 lei		
		Total Acoperis
Inclusiv salariu			
		1.2. Etaj tehnic
			
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,98

		Total	 lei		
		Total Etaj tehnic
Inclusiv salariu			
		1.3. Scara
			
		1.3.1. Pereti la scara
			
18	IzF54С	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor 
	m2	116,50
	
 19	IzF20A	Hidroizolarea  rosturilor intre panouri de pereti  , prin umplera  golurilor  cu spuma de poliuretan
	m	630,00
	
 20	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial
	m2	38,00

		Total	 lei		
		Total Pereti la scara
Inclusiv salariu			
		1.3.2. Pardoseli la scara
			
21	RCsD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l (Cрезка метал. стержней временного ограждения)
	buc	198,00
	
 22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte
	m2	300,00
	
 23	CK26B	Coltare montate la trepte 
	m	388,80
	
 24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm(Teracota la trepte)
	m2	300,00

		Total	 lei		
		Total Pardoseli la scara
Inclusiv salariu			
					
		Total	 lei		
		Total Scara
Inclusiv salariu			
		1.4. Ferestre si glafuri  
			
25	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var (устройство оконных откосов на лестн.клетках, 4 см ) к=2
	m	970,00
	
 26	CK18C	Montarea coltar din aluminiu (la ferestre)
	m	970,00

		Total	 lei		
		Total Ferestre si glafuri  
Inclusiv salariu			
		1.5. Apartamente
			
		1.5.1. Demolari in apartamente
			
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 
	m2	1 941,00
	
 28	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori Демонтаж поврежденных бетонных перегородок (1,6,7 этажи 1 подъезд) 3,0*7,7 м2=23 m2
	m2	23,00
	
 29	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Резка ж/б стен, толщ. более 15 см) (la usi parter)
	m	16,80

		Total	 lei		
		Total Demolari in apartamente
Inclusiv salariu			
		1.5.2. Pereti in apartamente si viceu
			
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti -sub teracotala baie si viceu
	m2	1 346,83

		Total	 lei		
		Total Pereti in apartamente si viceu
Inclusiv salariu			
		1.5.3. Pereti in apartamente
			
31	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (IN APARTAMENTE -ETAJ 1,6,7)
	100m2	0,15
	
 32	RCsU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, (заделка отверстий в поврежденных дверных проемах 0,3*0,2*0,08-224 шт)-зал
	buc	224,00
	
 33	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка столбиков 25*20*210-36 шт) 
	m3	3,78
	
 34	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv -executarea stilpi din beton (0.1*0.2*2.1 - 36 buc)
	m3	1,50
	
 35	CB03F2	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi
	m2	37,00
	
 36	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la usi si colturi interioare
	m	3 503,00

		Total	 lei		
		Total Pereti in apartamente
Inclusiv salariu			
		1.5.4. Coroburi la pereti
			
37	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile (Corob la viceu-baie)
	m2	111,60
	
 38	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile (Corob la bucatarie)
	m2	57,60
	
 39	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile (Corob la livnevca)
	m2	77,40
	
 40	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la livnevca
	m	90,00
	
 41	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile (Corob la contor de apa)
	m2	48,30
	
 42	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la contor de apa
	m	93,60
	
 43	CL20A	Usite din plastic 60x60
	buc	20,00

		Total	 lei		
		Total Coroburi la pereti
Inclusiv salariu			
					
		Total	 lei		
		Total Apartamente
Inclusiv salariu			
		1.6. Subsol
			
44	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	251,00
	
 45	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (gunoi)
	t	251,00
	
 46	TsI50C5	Transportarea  cu autobasculanta (gunoi)
	t	251,00
	
 47	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	82,92
	
 48	TrI1AA02F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (pamint )
	t	120,00
	
 49	TsI50C5	Transportarea  cu autobasculanta (pamint)
	t	120,00
	
 50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой щебня)
	m3	55,28
	
 51	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina, strat avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	55,28
	
 52	RpCB02E	Beton gr.10 cm turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente,  preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice 
	m3	55,28
	
 53	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	5,20
	
 54	RpCR02A2	Zugraveli obisnuite ale peretilor, executate cu var
	m2	1 397,00
	
 55	RpCR02A2	Zugraveli obisnuite ale tavanelor, executate cu var
	m2	545,00

		Total	 lei		
		Total Subsol
Inclusiv salariu			
		1.7. Soclu
			
56	RCsU07E	Matarea santurilor in pereti 
	m	245,00
	
 57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti,(soclu)
	m2	300,00
	
 58	IzF55B	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm
	m2	334,30
	
 59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii exteriori la fasade 
	m2	334,30
	
 60	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea "Relief", a, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa Relief
	m2	334,30

		Total	 lei		
		Total Soclu
Inclusiv salariu			
		1.8. Copertina
			
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	2 242,32
	
 62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. –обрешетка(1,18m3)
	m2	86,02
	
 63	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. - огнезащита
	100m2	1,18
	
 64	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	1,18
	
 65	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	86,10
	
 66	CK26B	Montare parazapezi
	m	51,00
	
 67	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	51,00
	
 68	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	270,00
	
 69	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)--леса
	m2	86,02

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)