WinСмета2000     
Repararea fatadelor Filormonicii Nationale"Serghei Lunchevici" pe str.Mitropolit Varlaam 78, mun.Chisinau №454-0718-SA	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Fatade. Lucrari de constructie generale (mаrcа  SA)

Valoarea de deviz  216 540 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Главные фасады					
1	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)
	m2	41,000	118,36
—————
98,02
	4 852,92
—————
4 018,90
	
2	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов  краской Muresco-plus в 2 слоя, по грунту Caparol Tiefgrund, по затертой штукатурке)
	m2	408,000	75,08
—————
31,71
	30 630,60
—————
12 938,90
	
3	CF13B
	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit,  dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm,  iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm (Отделка цоколя мраморной крошкой)
	m2	54,000	173,20
—————
158,56
	9 353,04
—————
8 562,51
	
4	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)
	m2	156,300	25,91
—————
20,18
	4 050,41
—————
3 154,29
	
5	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)
	m2	364,700	22,75
—————
20,18
	8 295,70
—————
7 360,01

					
 			Total Главные фасады
	            			57 182,68	
			Inclusiv salariu				36 034,62	
 		2. Ротонда					
6	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка  и ремонт сущ. кладки с помощью металлической щетки)
	m2	183,000	7,24
—————
6,34
	1 325,40
—————
1 160,70
	
7	CN01B (F)
	Conservarea zidariei cu Disboxan 452 (Консервация кладки составом "Disboxan 452")
	m2	183,000	80,14
—————
8,07
	14 666,06
—————
1 477,25

					
 			Total Ротонда
	            			15 991,45	
			Inclusiv salariu				2 637,95	
 		3. Дворовые фасады					
8	CN01B (F)
	Conservarea zidariei cu Disboxan 452 (Консервация кладки составом "Disboxan 452")
	m2	447,000	80,14
—————
8,07
	35 823,65
—————
3 608,36
	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки)
	m2	67,000	15,67
—————
15,57
	1 050,10
—————
1 043,07
	
10	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)
	m2	67,000	118,36
—————
98,02
	7 930,38
—————
6 567,47
	
11	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов  краской Muresco-plus в 2 слоя, по грунту Caparol Tiefgrund, по затертой штукатурке)
	m2	240,000	75,08
—————
31,71
	18 018,00
—————
7 611,12
	
12	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)
	m2	201,000	25,91
—————
20,18
	5 208,43
—————
4 056,38
	
13	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)
	m2	469,000	22,75
—————
20,18
	10 668,17
—————
9 464,89

					
 			Total Дворовые фасады
	            			78 698,74	
			Inclusiv salariu				32 351,30	
 
	Прямые затраты	 lei			151 873	
	Fondul social	27,50 %			19 532	
	Total	100,00 +			171 404	
	Transportarea materialelor	7,00 %			5 451	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %			1 557	
	Total	100,00 +			178 413	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			25 870	
	Total	100,00 +			204 283	
	Beneficiu	6,00 %			12 257	
	Total deviz:				216 540	
	Inclusiv salariu				71 024	

Intocmit 	(Hitenco S.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)