Constructia bazinului IP Tabara de odihna Viisoara - Anenii Noi	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini
 Amenajarea teritoriului

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Demolari
					
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (imbracaminte din beton)
	m3	9,2000
			
 2	CO06A Kman=0.5	Desfaceria ingradirilor din plasa metalica kman=0.5
	m	54,0000
			
 3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (soclu din beton)
	m3	3,0000
			
 4	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3

	t	26,8400
			
 5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	26,8400

		Total	 Lei				
		Total Demolari
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de terasament
					
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol vegetal - Nivelarea solului)
	100 m3	1,5700
			
 7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)
	100 m3	1,1600
			
 8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3	1,1600
			
 9	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (lucrarile de excavare sunt prevazute in devizul 2-2 - constructia bazinului)
	100 m3	0,4000
			
 10	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (lucrarile de excavare sunt prevazute in devizul 2-2 - constructia bazinului)
	100 m3	0,7000
			
 11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	1,5700

		Total	 Lei				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		3. Teren de baschet
					
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,6000
			
 13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	5,3000
			
 14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   D 8 A I
	kg	5,7000
			
 15	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15
	m3	2,6000
			
 16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	126,1600
			
 17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  Покраска 2 слоя
	t	0,1270

		Total	 Lei				
		Total Teren de baschet
Inclusiv salariu					
		4. Imbracamintea accesorilor, trotuarelor, terenurilor de odihna
					
		4.1. Imbracaminte din amestec special
					
18	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	14,0000
			
 19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	1,4000
			
 20	DI134A1 k=2	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
	100m2	1,4000
			
 21	TsC54A	Strat de fundatie din amestec special (Caramida faramitata cu granulometria de 5mm - 66% din volum, sol argilos - 23% din volum, argila nisipoasa - 7% din volum, var - 4 % din volum)
	m3	8,4000
			
 22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	16,0000

		Total	 Lei				
		Total Imbracaminte din amestec special
Inclusiv salariu					
		4.2. Trotuar din placi de beton
					
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	2,1000
			
 24	DI134A1 k=10	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
	100m2	2,1000
			
 25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	210,0000
			
 26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	30,0000

		Total	 Lei				
		Total Trotuar din placi de beton
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Imbracamintea accesorilor, trotuarelor, terenurilor de odihna
Inclusiv salariu					
		5. Inverzirea
					
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	0,5600

		Total	 Lei				
		Total Inverzirea
Inclusiv salariu					
		6. Mobilier
					
28	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare 
	buc	6,0000

		Total	 Lei				
		Total Mobilier
Inclusiv salariu					
		7. Zid de sprijin
					
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,6000
			
 30	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	192,0000
			
 31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   D 6 A I
	kg	101,0000
			
 32	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  D 10 mm  A III
	kg	185,0000
			
 33	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5
	m3	41,0000
			
 34	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat   pe stilpi metalici  montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 38- buc cu capac, Panouri  gata confectionate - 4.5 m2 33 buc (GARDLINE)
	m	82,5000

		Total	 Lei				
		Total Zid de sprijin
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		Fondul social	24 %				
		Transportarea	10 %				
		Depozitarea	2 %				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	14,5 %				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	6 %				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 	Iaconi C	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)