CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Bulgara (de la  str. I. Franco pina la drumul de centura) mun. Balti
Etapa 2
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	1,25	
		Trasarea axelor 	
km	  
1,25	
		1. Etapa 2
	
		1.1. Demolarea parapetului directional
	
1	RpCL22E
	Demontarea parapet metalic
	kg	37,10	
2	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m
	t	0,631	
3	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t	0,631	
		1.2. Demontarea indicatoarelor rutiere
	
4	DF22A
	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera 
	buc	8,00	
		1.3. Demolarea pavilioanelor
	
5	RpCL22E
	Demontarea acoperis din tigla
	kg	120,00	
6	RpCL22E
	Demontarea carcasul statiei
	kg	46,70	
7	RpCL22E
	Demontarea stilpilor metalici
	kg	45,21	
8	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m
	t	0,212	
9	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	0,212	
		1.4. Demolarea trotuarului
	
10	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m	134,83	
11	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)
	t	5,40	
12	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t	5,40	
13	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren
	t	5,40	
14	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)
	m3	4,31	
15	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)
	100 m3	0,04	
16	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	10,35	
17	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm
	m3	77,55	
18	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm
	m3	193,87	
19	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3	2,714	
20	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t	535,08	
21	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea structura rutiera din beton) h=5cm
	m3	4,58	
22	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm
	m3	9,16	
23	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,14	
24	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	27,49	
25	DG02B
	Desfacerea de pavaje 
	m2	1 129,67	
26	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)
	t	108,45	
27	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	108,45	
28	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren
	t	108,45	
29	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm
	m3	242,84	
30	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3	2,43	
31	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	437,11	
32	PJ01A
	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment
	m3	8,60	
33	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,086	
34	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	20,64	
		1.5. Demolarea bordurei
	
35	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m	628,12	
36	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)
	t	70,66	
37	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	70,66	
38	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren
	t	70,66	
39	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)
	m3	37,06	
40	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)
	100 m3	0,37	
41	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	88,94	
		1.6. Demolarea sructurii rutiere existente
	
42	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm
	m3	1,75	
43	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,02	
44	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	3,50	
		1.7. Lucrari de terasament
	
45	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	18,67	
46	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	3 529,14	
47	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	18,67	
48	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,07	
49	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	13,66	
50	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)
	m3	7,23	
51	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,07	
52	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II
	100m2	23,89	
53	TsC21A1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)
	100 m3	3,58	
54	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (incarcarea)
	100 m3	3,58	
55	TsI51A9
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km
	t	429,96	
56	material
	Pamint vegetal (pret)
	m3	358,30	
57	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)
	m3	358,30	
58	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II
	100m2	23,89	
59	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2	23,89	
60	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	23,89	
61	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat  (platforma drumului)
	100m2	68,56	
62	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 6855.84m2)
	100 m3	20,57	
		1.8. Montarea bordurei
	
63	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30
	m3	35,88	
64	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) 
	m	598,00	
65	
	Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)
	m3	3,59	
		1.9. Constructia trotuarului
	
66	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/15 XF2)
	m	3 351,10	
67	
	Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-53,61	
68	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm 
	m3	317,78	
69	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, la trotuare
	m2	5 955,94	
70	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
	m2	5 955,94	
71	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit
	m2	4 587,35	
72	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare rosie
	m2	1 287,47	
73	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj Tactil 20x10, h=6cm)
	m2	47,40	
		1.10. Constructia platformei de asteptare
	
74	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/15 XF2)
	m	24,30	
75	
	Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-0,39	
76	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)
	m3	11,64	
77	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)
	100 m3	0,12	
78	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	27,93	
79	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm 
	m3	3,93	
80	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, la trotuare
	m2	71,86	
81	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
	m2	71,86	
82	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri
	m2	70,18	
		1.11. Constructia pavilionului de asteptare
	
83	RCsP01A
	Confectionarea carcasului din profil inox mat de diferite dimensiuni (Profil din inox mat, AISI 304, 80x80x2,0, 50x50x1.5, 40x20x1.5 - conform proiectului)
	kg	390,21	
84	RCsP01C
	Montarea carcasului din profil inox
	kg	390,21	
85	CM03F
	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp,  la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit  de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm)
	m2	10,46	
86	CM03F
	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp,  la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit  de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla securizata samblata 10 mm  )
	m2	14,03	
87	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (banca conform proiectului )
	buc	1,00	
88	TsH91B
	Instalarea urne (conform proiectului)
	buc	1,00	
		1.12. Ajustarea capacelor la fintini
	
89	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc	16,00	
90	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) 
	m3	2,06	
91	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B  (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)
	buc	16,00	
		1.13. Montare parapetelor metalice
	
92	DI135
	Executarea parapetului metalic  Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4
	m	969,00	
		1.14. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere
	
93	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)
	buc	14,00	
94	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de diametru 600mm
	buc	11,00	
95	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dreptunghiulare 500x650mm
	buc	6,00	
96	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2	3,43