CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Procuratura Generala a RM
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Procuratura Generala a RM
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a sediilor Procuraturilor raioanelor Cantemir, Leova și Soroca

Lot 1. Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Cantemir

№
 crt.	Simbol norme și Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de măsură 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrări de reparație
	
		1.1. Acoperiș
	
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	144,000	
2	IzF01A
	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasa (bitum tăiat), in 2 straturi
	m2	169,400	
3	CE13A
	Învelitori la acoperișuri cu 2 membrane bituminoase modificate lipite cu flacără în sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
	m2	169,400	
		1.2. Finisari interioare
	
		1.2.1. Tavane
	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	11,070	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	11,070	
6	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,070	
7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,070	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	11,070	
9	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	11,070	
10	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	216,560	
		1.2.2. Pereti
	
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	750,490	
12	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	69,070	
13	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2	69,070	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	750,490	
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu
	m2	750,490	
16	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	750,490	
17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	750,490	
18	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	750,490	
19	CK18A
	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2 cm, pentru protectia peretilor
	m	24,000	
		1.2.3. Pardoseli
	
20	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	151,190	
21	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	65,370	
22	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	216,560	
23	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=3
	m2	216,560	
24	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.
	m2	151,190	
25	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	65,370	
26	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu
	m2	62,630	
27	CI14A
	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	118,000	
		1.2.4. Usi, ferestre
	
28	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	70,930	
29	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu 5 camere si doua pozitii deschidere-inchidere
	m2	42,830	
30	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	22,200	
31	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	22,200	
32	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	25,600	
33	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,330	
		1.2.5. Scari
	
34	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg	120,000	
35	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-32 mm, peste 2 trepte , bara de sprijin d-50.8 mm), inclusiv scara exterior
	m	16,000	
		1.2.6. Echimament sanitar
	
36	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	
37	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,000	
38	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000	
39	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- . inclusiv piciorusul (пъедестал)
	buc	2,000	
40	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,000	
41	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
42	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
		1.3. Lucrari de reparatie a copertinei  de la intrarea principala
	
43	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	1,200	
44	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	16,800	
45	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	260,000	
46	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	1,820	
47	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	22,000	
48	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	22,000	
49	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	22,000	
		1.4.  Evacuarea deseurilor
	
50	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	2,200	
51	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	2,200	
52	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 
	t	2,200	
		2. Electricitatea
	
		2.1. Lucrari de montaj
	
53	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	22,000	
54	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	22,000	
55	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	18,000	
56	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat LPO 4*12, inclusiv lampile 
	buc	28,000	
57	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	4,000	
58	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	8,000	
59	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	12,000	
60	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*1,5
	m	400,000	
61	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*2,5
	m	600,000	
62	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*4,0
	m	80,000	
63	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	22,000	
64	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,000	
65	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc	2,000	
66	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	2,000	
67	RpED01A
	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet 
	m	220,000	
68	RpEE03A
	 Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E +TF
	buc	10,000	
		2.2. Utilaj
	
69	pret de piata
	Щит распр. ЩСВ-ЩМП-2-036 разм.100х150
	buc	2,000	
		3. Semnalizarea antiincendiu
	
		3.1. Lucrari de montaj
	
70	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze
	buc	1,000	
71	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control
	buc	1,000	
72	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1
	set	1,000	
73	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc	42,000	
74	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1
	buc	1,000	
75	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1кабель СОR 6x0.22mm в трубе и канале
	1 km	0,120	
76	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m	120,000	
		3.2. Utilaj
	
77	pret de piata
	контрольная панель на 8 зон РС5010
	buc	1,000	
78	pret de piata
	клавиатура для РС5010
	buc	1,000	
79	pret de piata
	резервный источник питания РИП-12б 12В2А
	buc	1,000	
80	pret de piata
	радиопередатчик ATS-100
	buc	1,000	
81	pret de piata
	Acumulator 12B. 7Aч
	buc	1,000	

Lot 2. Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Leova

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Lucrari de demolare
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	378,000	
2	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	68,000	
3	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.
	m3	1,200	
		1.2. Acoperis
	
4	RpCH15A
	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi 
	m3	1,200	
5	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect - 2,65 mc schinduri
	m2	378,000	
6	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 
	100m2	3,780	
7	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	3,780	
8	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	378,000	
9	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn
	m	378,000	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	378,000	
11	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din lemn - captuseala din lemn (vagonca)
	m2	68,000	
12	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante
	m2	52,000	
13	CK23B
	Ferestre din mase plastice 
	m2	3,600	
14	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre  din aluminiu
	m	3,600	
15	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	74,000	
16	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	54,000	
		1.3. Finisari interioare
	
		1.3.1. Tavane
	
17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	13,200	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	13,200	
19	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	13,200	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	13,200	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	13,200	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	13,200	
23	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	219,400	
		1.3.2. Pereti
	
24	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	730,500	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	730,500	
26	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu
	m2	730,500	
27	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	730,500	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	730,500	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	730,500	
30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	730,500	
31	CK18A
	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2 cm, pentru protectia peretilor
	m	48,000	
		1.3.3. Pardoseli
	
32	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	219,400	
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	233,200	
34	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=3
	m2	233,200	
35	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.
	m2	219,400	
36	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	13,800	
		1.3.4. Usi
	
37	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,780	
38	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	3,780	
		1.3.5.  Evacuarea deseurilor
	
39	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	6,800	
40	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	6,800	
41	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 
	t	6,800	
		1.4. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati
	
42	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	1,600	
43	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	18,000	
44	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	60,000	
45	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	4,800	
46	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).
	m	12,000	
47	CG17A
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	22,000	
		2. Electricitatea
	
48	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	32,000	
49	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	32,000	
50	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	16,000	
51	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat LPO 4*12, inclusiv lampile 
	buc	34,000	
52	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	8,000	
53	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*1,5
	m	200,000	
54	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*2,5
	m	300,000	
55	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*4,0
	m	60,000	
56	RpED01A
	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet 
	m	60,000	
57	RpEE03A
	 Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E +TF
	buc	10,000	

Lot 3. Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Soroca

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie 
	
		1.1. Acoperis
	
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	515,000	
2	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	16,400	
3	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	1,200	
4	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	41,300	
5	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2	515,000	
6	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu 2 membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 
	m2	515,000	
		1.2. Finisari interioare
	
		1.2.1. Tavane
	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	15,600	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	15,600	
9	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	15,600	
10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	15,600	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	15,600	
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,600	
13	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	195,650	
		1.2.2. Pereti
	
14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	401,910	
15	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	162,000	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	543,130	
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu
	m2	543,130	
18	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	543,130	
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	543,130	
20	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	543,130	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	49,300	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	49,300	
23	CK18A
	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2 cm, pentru protectia peretilor
	m	46,000	
		1.2.3. Pardoseli
	
24	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	134,700	
25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	134,700	
26	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=3
	m2	134,700	
27	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.
	m2	182,960	
28	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	15,600	
		1.2.4. Usi, ferestre
	
29	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	28,890	
30	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu 5 camere si doua pozitii deschidere-inchidere
	m2	21,690	
31	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	14,400	
32	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	14,400	
33	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	7,200	
		1.2.5. Sistema de incalzire
	
34	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"
	m	56,000	
35	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	18,000	
36	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	28,000	
37	IC01B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1"
	m	56,000	
		1.2.6.  Evacuarea deseurilor
	
38	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	8,400	
39	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	8,400	
40	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 
	t	8,400	
		2. Electricitatea
	
41	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	25,000	
42	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	30,000	
43	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	10,000	
44	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat LPO 4*12, inclusiv lampile 
	buc	16,000	
45	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	4,000	
46	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*1,5
	m	150,000	
47	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*2,5
	m	200,000	
48	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*4,0
	m	50,000	
49	RpED01A
	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet 
	m	220,000	
50	RpEE03A
	 Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E +TF
	buc	10,000