	Anexa nr. 22 
Specificaţia  TEHNICĂ      

	Numărul procedurii de achiziție nr. 

	Obiectul achiziției: Procurarea mobilierului pentru. Primăria Rezina. 


 
	Denumirea 
bunurilor
	Denumirea modelului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referință

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul 1: Dulapuri metalice
	

	Dulap metalic (Safeu)
	
	
	
	Tip încuietoare: Cheie
Montare pe podea
Număr de încuietori: 1
Număr de zăvoare: 2
Număr de uși: 1
Balamale: Interioare
Grosimea ușii: 1,2 mm
Grosimea peretelui: 1,2 mm
Dimensiuni exterioare (LxAxÎ): 460x340x870 mm
Greutate: 22 kg
Culoare: Alb, Vopsire cu pulbere


[image: ]









	
	

	Lotul 2: Rafturi de depozitare
	

	Rafturi de depozitare
	
	
	
	Înălțime	1800 mm;
Lățime	1000 mm;
Adâncime	500 mm;
Tipul cadrului	fără șurub;
Material cadru	metal; 
Grosimea metalului	0.7;
Acoperire	cu pulbere ;
Culoare cadru	negru ;
Material rafturi	MDF; 
Grosimea raftului	4 mm;
Numărul de rafturi:5 ;
Sarcina maximă pe raft:200 kg;
Culoarea de rafturi:bej; 
Specificații suplimentare:ciocan in set;[image: ]













	
	

	
	Total lotul 2:


	
	

	
	Lotul 3: DULAP-VITRNA
	
	

	DULAP-VITRNA
	
	
	
	Tip:Vitrină
Material:MDF, Melamină, Metal, Sticlă securizată
Culoare:Alb
Include:2 uși,minim 2 rafturi
Dimensiune după asamblare
Lățime: 70 cm, Înălțime: minim :152 cm, Adâncime: minim: 35 cm 
[image: ]
	
	

	
	Total lotul 3:

	
	
	

	Lotul 4: Vitrina verticala
	
	

	Vitrina verticala
	
	
	
	Structura metalica de sticla
Structura este fixa si elementul se livreaza gata ambalat
Echipare: 4 spoturi led in partea de sus, 3 rafturi de sticla
Sticla securizata: minim 6mm
Temperatura de culaore leduri 4000K
Incuietori
Dimensiune 60 x 60 x 200cm
Culoare carcasă: Alb[image: Vitrina verticala muzeu MU/60FC] 
	
	

	Total lotul 4:
	
	

	Lotul 5: Vitrina de expunere pe strucutra metalica
	
	

	Vitrina de expunere pe strucutra metalica
	
	
	
	Dimensiuni: 1200 x 550 x1000
Structura metalica cu sticla securizata-6 mm grosime.
Partea vizibilă a sticlei va avea înălţimea 250 mm.
Iluminare LED a vitrinei.
[image: C:\Users\RY\Downloads\Vitrina 2.jpg]
	
	


,
							


SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

	Furnizorul de bunuri 
	Autoritatea contractantă

	Semnătura autorizată:
	                                                                      Semnătura autorizată:

	
_____________  ________L.Ș.
	
_______________Tatarov Simion
                                                                                          L.Ș.
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