CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al  Poliţiei de Frontieră al MAI

1.Descriere generala
Obiectul de construcție conform proiectului de execuție, reprezintă un depozit cu subsol și parter (S+P), reprezentând în plan un dreptunghi cu dimensiunile generale de 42,73x12,40, proiectul de execuție prevede construcția rețelelor edilitare (арă, ani-incendiar, pază și alte.), execuția pardoselilor și finisarea interioară a exterioare și amenajarea teritoriului. 

2. Materiale, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate
Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții, normativelor compartimentelor A.02."Sistemul calității în construcții", A.03." Sistemul de certificare în construcții". Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă cerințelor, A.02. " Sistemul calității în construcții", A.08. "Executarea și recepția construcțiilor și conform normelor de executare și recepție a elementelor și lucrărilor de construcție în vigoare". Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate numai pe baza soluțiilor stabilite de  investitor. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse. Executantul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

3. Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta și garanta calitatea construcției conform prevederilor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.
La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnice ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Toate probele vor fi efectuate de către laboratoare autorizate şi acreditate în modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de șantier atestat.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulate în normele de construcţie, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare și protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecția și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente în funcție de condițiile atmosferice până la desemnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care au predat investitorului documentele necesare și întocmirii cărții tehnice a construcției. Sesizarea în timp de 24 de ore a Inspecției de Stat în Construcții, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție
Executarea încercărilor necesare a tuturor elementelor de construcții se efectuează conform normelor în vigoare, reglementărilor tehnice naționale specific fiecărui domeniu de lucrări și prescripțiilor tehnice fiind obligatorii pentru executare. În cazul care termenul de obținere a rezultatelor nu este scadent, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor, urmând ca rezultatele să fie consemnate în Registrul pentru procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse(formular, anexa G) care face parte din cartea tehnică. Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriza se înregistrează în registrele antreprenorului de către primul. Responsabil de păstrarea, întocmirea și ținerea la zi a cărții tehnice este dirigintele de șantier atestat.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor
Executantul este obligat de-a soluționa neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai cu acordul investitorului. În toate cauzele, în care la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau ne încadrarea în prevederile din documentele normative, urma a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauza sau care ar împiedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duce la nerespectarea exigentelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul în scris al investitorului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de masuri cu termene pentru repunerea construcției în situația prevăzută: după executarea remedierilor se întocmește un nou proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante, care se înregistrează conform dispozițiilor legale. Executantul este obligat să execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor atât în perioada de execuție, cât şi în perioada de garanție stabilita conform legislației.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor
Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă proiectului de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite.

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor
Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespunda normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor
Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă, standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, produse și piese necesare instalațiilor
Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caiet de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11.Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Pentru respectarea strictă tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupune:
-	împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;
-	amenajare baraca pentru depozitarea utilajului pentru construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;
-	amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor și produselor semifabricate;
-	asigurarea provizorie cu utilități, inclusiv:
-	asigurarea pazei pe toata durata de construcții; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, anti-incendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor.

12. Definiții
Definițiile utilizate în caietul de sarcini corespund legislației, standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

13. Cerințe privind calculul costului
Calcularea costului deviz - oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la producția de construcții". Totodată având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului public național normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.

14. La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate prin metoda de resurse formularele nr.7; nr.3 și formularul desfășurat nr.5.

CAIET DE SARCINI №2-1-1
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF. Lucrări generale de construcție (SAC)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari			
		Capitolul 1.1. Demolari interioare			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	22,50	
 2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre )	m2	16,80	
 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	710,00	
 4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	90,00	
 5	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(captusire la tavan)	m2	450,30	
 6	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	50,00	
 7	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	50,00	
 		Capitolul 1.2. Demolari exterioare			
8	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea rampa)	m3	64,00	
 9	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pereu)	m3	12,00	
 10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	400,00	
 11	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 	m3	3,60	
 12	TrI1AC02D1
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	150,00	
 13	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	150,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de reparatie			
		Capitolul 2.1. Consolidari			
		Capitolul 2.1.1. Consolidari gol			
14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidare gol )	kg	132,24	
 		Capitolul 2.2. Pardoseli			
		Capitolul 2.2.1. P-1			
15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  	m2	240,00	
 16	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	240,00	
 17	CG53A
	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD"  "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent 	m2	240,00	
 		Capitolul 2.2.2. P-2			
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (20cm )	m3	52,00	
 19	IzF02A
	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  cu impaslitura  din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (strat de difuzie din pelicula polietilena 1mm)	m2	260,00	
 20	CG48A
	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Armare cu plasa d8mm; 150*150mm, 2540kg)	m2	260,00	
 21	CG48A1
	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (K=5)	m2	-260,00	
 		Capitolul 2.3. Pereti			
22	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 444,00	
 23	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 	m2	722,00	
 24	CF15C1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	722,00	
 25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	722,00	
 26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	722,00	
 27	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	722,00	
 28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	722,00	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	722,00	
 30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	722,00	
 		Capitolul 2.4. Tavane			
31	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (constructie metalica la tavan din cornier 63*4mm- 335m.l)	kg	1 302,57	
 32	CK29E
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din aluminiu dispuse celular  (Tavane din tabla zincata montata pe structura metalica, inclusiv elementele de fixare, se exclude sistema grila k=0)	m2	455,00	
 		Capitolul 2.5. Timplarie			
33	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice U1 2.5*2.9-2buc, confectionate conform specificatiei din proiect pl 10 )	m2	14,50	
 34	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice U2 1.55*2.9-3buc, confectionate conform specificatiei din proiect pl 10 )	m2	13,48	
 35	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice U3 1.5*1.5-3buc, confectionate conform specificatiei din proiect pl 10 )	m2	6,75	
 36	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi gratie U4 1.5*1.5-3buc, confectionate conform specificatiei din proiect pl 10 )	m2	6,75	
 37	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi gratie U5 2.5*2.9-2buc, confectionate conform specificatiei din proiect pl 10 )	m2	14,50	
 38	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi gratie U6 1.55*2.9-3buc, confectionate conform specificatiei din proiect pl 10 )	m2	13,48	
 		Capitolul 2.6. Reparatie exterioara			
		Capitolul 2.6.1. Pereu			
39	IzF06A
	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	88,20	
 40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (20cm )	m3	18,00	
 41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,41	
 42	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2 746,00	
 43	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(pereu )	m3	7,06	
 		Capitolul 2.6.2. Fatada			
44	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 004,00	
 45	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 	m2	502,00	
 46	CF15C1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	502,00	
 47	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	412,00	
 48	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	412,00	
 49	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	90,00	
 50	RpCR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi 	m2	30,00	

CAIET DE SARCINI №2-1-2
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF. Retele electrice (IEI\EEF.SU)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Accesorii metalice)	kg	1 302,57	
 2	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox d20mm, 1m*30buc)	100 m	0,30	
 3	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda din otel zincat 40*4mm)	100 m	1,50	
 4		Mufa de legatura din otel inox	buc	20,00	
 5	
	Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical	buc	10,00	
 6	
	Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda	buc	5,00	
 7		Cap de batut	buc	10,00	
 8		Virf de penetrare	buc	10,00	
 9	
	Conductor rotund din otel inox cu invelis PVC d16mm	m	25,00	
 10	
	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox 16mm	buc	2,00	
 11		Suport conductor pentru fixare pe perete	buc	25,00	
 12		Banda de protectie impotriva coroziunii	buc	5,00	
 13		Suport captor (electronic ) H=3.0m, cu fixare pe perete	buc	2,00	
 14	
	Captor activ (electronic ), raza de actiune R35m la innaltime de 3,0m 	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Montare utilaj 			
		Capitolul 2.1. Tablou de distributie			
		Capitolul 2.1.1. Tablou 1.1			
15	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc	1,00	
 16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =230V	buc	1,00	
 17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 	buc	2,00	
 18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat Ip=10A, "C" 10	buc	1,00	
 19	08-01-054-1
	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (transformator de coborire, cu montare pe sine IP20, tensiune primara 230V-400V, tensiune secubdara 12V-24V-36V, putere 160VA)	buc	2,00	
 20	
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A	buc	1,00	
 21	
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A	buc	1,00	
 		Capitolul 2.1.2. Tablou 1.2			
22	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 1000(L)* 650 (l)* 275 (g)	buc	1,00	
 23	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =230V	buc	1,00	
 24	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 	buc	8,00	
 25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar Ip=10A, "C" 10	buc	1,00	
 26	08-01-054-1
	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (transformator de coborire, cu montare pe sine IP20, tensiune primara 230V-400V, tensiune secubdara 12V-24V-36V, putere 160VA)	buc	8,00	
 27	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230mA, In=9A	buc	1,00	
 28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	1,00	
 29	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,00	
 30	
	Buton de comanda, dublu cu cap detansabil, Un=230V	buc	1,00	
 31	
	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A	buc	1,00	
 32	
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A	buc	1,00	
 		Capitolul 2.1.3. Tablou 1.3			
33	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc	1,00	
 34	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =230V	buc	1,00	
 35	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 	buc	2,00	
 36	08-01-054-1
	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (transformator de coborire, cu montare pe sine IP20, tensiune primara 230V-400V, tensiune secubdara 12V-24V-36V, putere 160VA)	buc	2,00	
 37	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230mA, In=9A	buc	2,00	
 38	
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A	buc	1,00	
 39	
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A	buc	1,00	
 		Capitolul 2.1.4. 1.4			
40	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Sursa neintrruptibila de curent Pnom=1kVA, Uint= 220\380V, Fint=45-65Hz, tensiunea la iesire Uies= 220\380V, Fies=50Hz, IP =20, autonomie de functionare de la 3 ore pina la 24 ore.)	buc	1,00	
 		Capitolul 2.2. Echipament de iluminat			
41	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , pentru iluminatul general de interior, IP67, IK08, ExnRIIT6X, modul LED 32W, policarbonat optic, flux luminos 3500Lm, 5000k, tensiune de alimentare 24-38V))	100 buc	0,45	
 42	
	corp de iluminat , pentru iluminatul general de interior, IP67, IK08, ExnRIIT6X, modul LED 32W, policarbonat optic, flux luminos 3500Lm, 5000k, tensiune de alimentare 24-38V	buc	45,00	
 		Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri			
43	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	6,25	
 44	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5	m	15,00	
 45	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*4	m	440,00	
 46	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*4	m	110,00	
 47	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*6	m	5,00	
 48	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	2,15	
 49	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5	m	50,00	
 50	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*4	m	150,00	
 51	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*6	m	15,00	
 52	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	0,15	
 53	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PV4*1	m	15,00	
 		Capitolul 2.4. Accesorii electrice			
54	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	
 55	
	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	5,00	
 56	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07	
 57	
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	7,00	
 58	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,01	
 59	
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	1,00	
 60	
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	13,00	
 61	
	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	50,00	
 		Capitolul 2.5. Tevi si accesorii			
62	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	7,30	
 63		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	730,00	
 64	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,60	
 65		Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	60,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
66		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	2,00	
 67		Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 1000(L)* 650 (l)* 275 (g)	buc	1,00	
 68		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =230V	buc	3,00	
 69	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 	buc	12,00	
 70		Intrerupator automat Ip=10A, "C" 10	buc	2,00	
 71		Intrerupator automat tripolar Ip=10A, "C" 10	buc	1,00	
 72	
	Transformator de coborire, cu montare pe sine IP20, tensiune primara 230V-400V, tensiune secubdara 12V-24V-36V, putere 160VA	buc	14,00	
 73	
	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230mA, In=9A	buc	1,00	
 74	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	1,00	
 75	
	Sursa neintrruptibila de curent Pnom=1kVA, Uint= 220\380V, Fint=45-65Hz, tensiunea la iesire Uies= 220\380V, Fies=50Hz, IP =20, autonomie de functionare de la 3 ore pina la 24 ore	buc	1,00	
 	
CAIET DE SARCINI №2-1-3
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF. Semnalizare anti-incendiară (SI).

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilaj 
			
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze  (Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 зон)	buc	1,00	
 2	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze  (Модуль расширения пожарный шлейф сигнализации (8 Z))	buc	1,00	
 3	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Модуль связи Ethernet) 	set	1,00	
 4	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Прибор пожарный дублирующий) 	set	1,00	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный EN54-7)	buc	16,00	
 6	10-08-002-02
	Avertizoare (Извещатель пожарный ручной красный EN54-11 )	buc	5,00	
 7	10-04-101-08
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Оповещатель звуковой, строб красный Ф6, 24 Vdc, 46mA, 102 dBA, IP53, EN54-3, EN54-13)	buc	6,00	
 8	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze  (Устройство оконечное контроля шлейфа EN54-13))	buc	10,00	
 9	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (12Vб 17 Ач)	buc	2,00	
 10	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (cablu COR 6*0,22mm)	100 m	7,52	
 11		Кабель типа (витая пара) кат. 3 огнестойкий с медными жилами емк. 2*2*0,8	m	300,00	
 12		Кабель пожарный сигнализации огнестойкий экранировный с медными жилами емк. 4*0,5	m	452,00	
 13	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,16	
 14		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	316,00	
 15	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	3,00	
 16		Tub tehnic de protectie din PVC d40	m	300,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
17		Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 зон	buc	1,00	
 18		Модуль расширения пожарный шлейф сигнализации (8 Z)	buc	1,00	
 19		Модуль расширения памяти до 200 событий	buc	1,00	
 20		Модуль связи Ethernet	buc	1,00	
 21		Одноканальный релейный модуль	buc	5,00	
 22		Прибор пожарный дублирующий	buc	1,00	
 23		Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный EN54-7 с базой	buc	16,00	
 24		База автоматического извещателя	buc	16,00	
 25		Извещатель пожарный ручной красный EN54-11	buc	5,00	
 26	
	Оповещатель звуковой, строб красный Ф6, 24 Vdc, 46mA, 102 dBA, IP53, EN54-3, EN54-13	buc	6,00	
 27		Устройство оконечное контроля шлейфа EN54-13	buc	10,00	
 28		Acumulatoare tip C1, CK-1 (12V-Ач)	buc	2,00	
 29		Коробка соединительная огнестойкая	buc	11,00	

CAIET DE SARCINI №2-1-4
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF. Semnalizare de pază (SP).

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilaj 			
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze  (Прибор приемно-контрольный охранный, 4\64 ззоны, 2\14 в разделе)	buc	1,00	
 2	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze  (Модуль расширитель, 8 охранных шлейфов сигнализации)	buc	1,00	
 3	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze  (Модуль расширитель, 4 программируемых реле)	buc	1,00	
 4	10-04-030-03
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: (клавиатура ЖК сегментная)	buc	6,00	
 5	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Модуль резервного электропитания.)	buc	1,00	
 6	10-08-002-02
	Avertizoare (Извещатель охранный магнито- контактный)	buc	20,00	
 7	10-08-002-02
	Avertizoare (Извещатель охранный движения пассивный ИК объёмный)	buc	12,00	
 8	10-04-101-08
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Оповещатель свето-звуковой, 95дБ, #12В, 300мА)	buc	5,00	
 9	08-01-054-1
	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (Трансформатор 220/19 Vac 40Вт)	buc	1,00	
 10	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (12Vб 17 ч)	buc	2,00	
 11	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (cablu COR 6*0,22mm)	100 m	10,10	
 12		Кабель типа (витая пара) кат. 3 огнестойкий с медными жилами емк. 2*2*0,8	m	300,00	
 13		Кабель пожарный сигнализации огнестойкий экранировный с медными жилами емк. 4*0,5	m	710,00	
 14	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,10	
 15		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	310,00	
 16	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	3,00	
 17		Tub tehnic de protectie din PVC d40	m	300,00	
 18	08-02-396-2
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (Лоток металлический перфорированный 50x100 включая крепежные элементы)	100 m	1,88	
 19	
	Лоток металлический перфорированный 50x100	m	188,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
20		Прибор приемно-контрольный охранный, 4\64 ззоны, 2\14 в разделе	buc	1,00	
 21		клавиатура ЖК сегментная	buc	6,00	
 22		Модуль расширитель, 8 охранных шлейфов сигнализации	buc	1,00	
 23	
	Модуль расширитель, 4 программируемых реле	buc	2,00	
 24		Модуль резервного электропитания	buc	1,00	
 25	
	Извещатель охранный магнито- контактный	buc	20,00	
 26	
	Извещатель охранный движения пассивный ИК объёмный	buc	12,00	
 27	
	Оповещатель свето-звуковой, 95дБ, #12В, 300мА	buc	5,00	
 28		Трансформатор 220/19 Vac 40Вт	buc	1,00	
 29		Acumulatoare tip C1, CK-1 (12V-ч)	buc	2,00	

CAIET DE SARCINI №2-1-5
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF. Ventilare.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montarea deflectorilor in acoperis
			
1	VB28B
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II (Deflector D300mm, H=2750mm, cu ramificare de trecere si colector de condensat 300mm)	buc	14,00	
 2	
	Deflector D300mm, H=2750mm, cu ramificare de trecere si colector de condensat 300m	buc	14,00	

CAIET DE SARCINI №6-1
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF. Reţea exterioară de apă (REAC).

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasament			
1	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,30	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva)	100 m3	0,03	
 3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,62	
 		Capitolul 2. Montarea hidrantului			
4	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm   (Teu drept din fonta cu flanse si suport hidrant D100)	buc	1,00	
 5	GD53C
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Adaptor flansa de larga toleranta, din fonta d 100mm)	buc	2,00	
 6	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, D150mm) 	m	0,60	
 7	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm (Hidrant subteran H=0.75m, D125mm) 	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Camin pentru hidrant			
8	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	3,30	
 9	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00  se ia conform proiectului  (Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 )	buc	1,00	
 10	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00  se ia conform proiectului  (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 )	buc	1,00	
 11	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00  se ia conform proiectului  (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 )	buc	1,00	
 12	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00  se ia conform proiectului  (Placi prefabricate pt. camine КЦП 2-15-1)	buc	1,00	
 13	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00  se ia conform proiectului  (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3))	buc	1,00	
 14	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	
 15	AcD23A
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton pentru supoarte, inclusiv executia ulucelor)	m3	0,11	

CAIET DE SARCINI №7-1
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a Depozitului nr. 1 al Directiei regionale, Centru al IGPF. Amenajarea teritoriului (PG)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Constructia gardului			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	60,00	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva)	100 m3	0,60	
 3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	84,00	
 		Capitolul 1.2. Executia fundatiei			
4	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII d8)	kg	1 491,00	
 5	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AI d6)	kg	524,00	
 6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,00	
 7	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,  Beton C20	m3	60,00	
 		Capitolul 1.3. Montarea imprejmuirii metalice			
8	CO06B aplicativ
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m  (Panouri de gard din plasa zincata "EUROGARD", 2.5m lung; 3.35m innaltime, grosimea sirmei 4.2mm; inclusiv stilpi din teava metalica 100*100*3 mm-60 buc *4.2m; elementele de fixare 7buc la fiecare stilp, (schita gardului este stipulata PG plansa 4) 	m	150,00	
 9	CO06B aplicativ
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m  (Panouri de gard din plasa zincata "EUROGARD", 2.5m lung; 4.2m innaltime, grosimea sirmei 4.2mm; inclusiv stilpi din teava metalica 100*100*3 mm-66 buc *5.05 m; elementele de fixare 9buc la fiecare stilp, in partea de sus a gardului (850mm) este montata sirma ghimpata in 3 rinduri (1m.l de gard- 3m de sirma ghimpata). (schita gardului este stipulata PG plansa 4) 	m	165,00	
 10	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (portita 3.1*3.5m, 2 buc,  din profil metalic 60*60*3mm, captusita cu plasa zincata "EUROGARD", stilpi din profil metalic 150*150*4mm- 9m- )	m2	21,70	
 11	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (portita 3.1*5m, 2 buc,  din profil metalic 60*60*3mm, captusita cu plasa zincata "EUROGARD", stilpi din profil metalic 150*150*4mm- 9m- )	m2	31,00	
 12	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (culoarea gardului se va consulta cu beneficiarul)	m2	52,70	
 		Capitolul 2. Amenajarea suprafetelor pavate			
13	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,52	
 14	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura)	m3	17,40	
 15	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100х20x8 см,  pe fundatie de beton B7.5)	m	315,00	
 16	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)	m	120,00	
 17	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	46,80	
 18	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 60mm,)	m2	312,00	
 19	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	57,00	
 20	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (plasa din armatura AIII d 8mm, pasul 150*150mm- 380m2)	kg	2 101,40	
 21	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton C20- 380m2*0.15m=57m3 )	m3	57,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de terasament			
22	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului dupa cartogr.)	100 m3	1,46	
 23	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (sapatura albiei sub accese)	100 m3	0,30	
 24	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului )	100 m3	1,52	
 25	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	212,80	
 26	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura pamint dupa cartogr.)	m3	7,00	
 27	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Implutura de pamint pina la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului))	m3	17,00	
 28	TsD25B
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (Compactarea pamintului 8 traversari a fiecarui strat)	100 m3	0,24	
 29	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului vegetal necesar pentru amenajarea spatiilor verzi)	100 m3	0,72	
 30	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	100,80	
 31	TsE04B
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,60	
 32	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,60	
 33	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	3,60