____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a bazei de odihna pentru copii "Poenita Vesela " din r-nul Ialoveni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie	
		1.1. Anexa la cantina Vestiar + WC	
		1.1.1. Lucrari de terasamente	
1	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,2000
	
2	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Обратная засыпка)	m3	3,2000
	
3	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,2000
	
		1.1.2. Fundament	
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4000	
5	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,8000
	
6	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,6000
	
7	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	63,4000
	
8	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,5000
	
		1.1.3. Zidaria peretilor	
9	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.20cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti exteriori	m3	4,8000
	
10	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de Fortan gr.12cm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (pereti interiori)	m3	1,2000
	
		1.1.4. Coloane + centura monolita	
11	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,8500
	
12	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	114,2000
	
13	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,6000
	
14	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	17,9200
	
		1.1.5. Acoperis	
15	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	0,6000
	
16	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.11m3	m2	23,0000
	
17	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7100
	
18	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,7100
	
19	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка полэтиленовая	m2	33,4000
	
20	CE09A
	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau  din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	23,0000
	
21	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil)	m2	16,4000
	
22	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	16,7000
	
		1.1.6. Pardoseli
	
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,7000	
24	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5 (100x100)	kg	30,0600
	
25	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,7000
	
26	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,7000
	
27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,2000
	
28	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,2000
	
		1.1.7. Pereti
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	59,7000
	
30	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	125,0000
	
31	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	59,7000
	
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	59,7000
	
33	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	59,7000
	
		1.1.8. Tavan
	
34	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	16,2000
	
35	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2000
	
36	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,2000
	
37	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,2000
	
38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	16,2000
	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,2000
	
40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2000
	
		1.1.9. Usi, ferestre	
41	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,6200
	
42	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,9700
	
43	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000
	
44	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,0000
	
45	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	26,3000
	
46	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,2600
	
47	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,4000
	
48	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,0400
	
49	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 50mm	m2	1,0400
	
50	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,0400
	
		1.1.10. Lucrari exterioare - fasad + pereu
	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	19,8000
	
52	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	19,8000
	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	19,8000
	
54	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 50mm	m2	19,8000
	
55	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	19,8000
	
56	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,8000
	
57	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,8500
	
58	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,8600
	
59	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,4800
	
60	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,6000
	
		1.1.11. Lucrari sanitare, apeduct si canalizare
	
61	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	5,7600
	
62	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,4800
	
63	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,0000
	
64	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,2000
	
65	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000
	
66	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,0000
	
67	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,0000
	
68	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc	1,0000
	
69	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	2,0000
	
70	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	2,0000
	
71	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000
	
72	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	16,0000
	
73	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	4,0000
	
74	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,0000
	
75	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000
	
76	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	16,0000
	
77	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000
	
78	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
	
79	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	
80	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	
81	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
	
82	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, din PVC 200x200	buc	2,0000
	
		1.1.12. Lucrari diverse
	
83	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,5000
	
84	TRI1AA11B3
	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	8,5000
	
		1.2. Casute de odihna (4 buc)	
		1.2.1. Pardoseli	
85	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	60,4000
	
86	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	6,0000
	
87	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	60,4000
	
88	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,4000
	
89	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,4000
	
90	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	60,4000
	
		1.2.2. Tavane
	
91	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	60,4000
	
92	RpCO53B
	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din Placi OSBgrs.10mm melaminat cu rosturi acoperite cu profile sau baghete din mase plastice	m2	60,4000
	
		1.2.3. Pereti
	
93	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,2000
	
94	RpCO51E
	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din placaj din PFL melaminat montat prin lipire Placi din OSB 10mm	m2	112,8000
	
95	RpCR16B
	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	112,8000
	
		1.2.4. Lucrari exterioare Pereti 
	
96	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	112,4000
	
97	RpCR17A
	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	112,4000
	
		1.2.5. Acoperis
	
98	RpCI10A
	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm	m2	8,0000
	
		1.2.6. Balustrada
	
99	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	300,2000
	
100	CN25A
	Vopsitorii  pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in  2 straturi, manual	m2	18,8000
	
		1.2.7. Lucrari diverse
	
101	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,5000
	
102	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	14,5000
	
103	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,5000
	
		1.3. Lucrari de betonare a centurii bazinului 
	
104	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	8,2000
	
105	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	284,2000
	
106	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	106,6000
	
107	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	56,0000
	
108	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	13,0000
	
109	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	130,0000
	
110	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,8000
	
111	TRI1AA11B3
	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	10,8000
	
		1.4. Cladirea linga Bazin	
		1.4.1. Lucrari de demolare	
112	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea placilor de ardezie)	m2	180,1000
	
113	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	180,1000
	
114	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	70,8000
	
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	22,5000	
116	TsI50B5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	22,0000
	
		1.4.2. Lucrari de terasamente
	
117	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1500
	
118	TsA04D1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3	17,0000
	
119	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Обратная засыпка)	m3	32,4000
	
120	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	32,4000
	
		1.4.3. Fundament
	
121	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	2,7000
	
122	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	36,0000
	
123	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	147,0000
	
124	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 016,3000
	
125	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	165,7000
	
		1.4.4. Plansee monolite cota 0.00	
126	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,4000	
127	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	18,4000
	
128	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	36,7000
	
129	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 020,0000
	
130	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	225,0000
	
		1.4.5. Zidaria peretilor cota 0,00, +2,64  	
131	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.40cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	38,5000
	
132	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.20cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	12,8000
	
133	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.12cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	9,6000
	
134	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	203,9000
	
135	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	60,0000
	
136	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,0000
	
137	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,8200
	
138	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5000
	
		1.4.6. Coloane 1etaj I	
139	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	13,1000
	
140	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 210,0000
	
141	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	304,3000
	
142	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 18 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	150,2000
	
		1.4.7. Plansee monolite cota +2.4 +2.8
	
143	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	48,8000
	
144	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 757,1000
	
145	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	311,9000
	
146	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 18 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	279,6000
	
147	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	838,0000
	
		1.4.8. Lucrari interioare etaj I	
148	
	Pardoseli		0,0000
	
149	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151,1000
	
150	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,4000
	
151	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	125,7000
	
152	
	Tavane		0,0000
	
153	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	151,1000
	
154	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,1000
	
155	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	151,1000
	
156	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	151,1000
	
157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,1000
	
158	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,1000
	
159	
	Pereti		0,0000
	
160	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	425,2000
	
161	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	425,0000
	
162	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	425,2000
	
163	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	66,6000
	
164	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	358,6000
	
165	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	358,6000
	
166	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	358,6000
	
167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	358,6000
	
168	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	358,6000
	
169	
	Instalatii sanitare
		0,0000
	
170	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	8,0000
	
171	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,0000
	
172	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,0000
	
173	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000
	
174	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP D-110mm	buc	10,0000
	
175	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110mm	buc	10,0000
	
176	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50mm PP	buc	10,0000
	
177	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,0000
	
178	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,0000
	
179	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d=50mm	buc	8,0000
	
180	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d=50mm	buc	8,0000
	
181	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,0000
	
182	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000
	
183	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	105,0000
	
184	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	105,0000
	
185	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	38,0000
	
186	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,0000
	
187	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	24,0000
	
188	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" Americanca 25x3/4	buc	24,0000
	
189	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	105,0000
	
190	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,6000
	
		1.4.9. Zidaria peretilor ET.2
	
191	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.40cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	31,7000
	
192	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.20cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	7,6000
	
193	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.12cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	10,8000
	
194	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	140,0000
	
195	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	88,8000
	
		1.4.10. Coloane etaj II
	
196	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	6,3400
	
197	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	616,5000
	
198	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	135,8000
	
199	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 18 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,7000
	
		1.4.11. Centura monolita cota +5.00 , 5.20
	
200	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	7,0000
	
201	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	735,7000
	
202	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	270,6000
	
203	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 18 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	76,0800
	
		1.4.12. Lucrari interioare etaj II
	
204		Pardoseli		0,0000	
205	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,0000
	
206	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	85,4000
	
207	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	125,6000
	
208	
	Tavane
		0,0000
	
209	CK28C
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	203,8000
	
210	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,7000
	
211	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,7000
	
212	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,7000
	
213	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	18,7000
	
214	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,7000
	
215	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,7000
	
216	
	Pereti
		0,0000
	
217	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	355,0000
	
218	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	355,0000
	
219	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	355,0000
	
220	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	71,0000
	
221	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	284,0000
	
222	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	284,0000
	
223	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	284,0000
	
224	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	284,0000
	
225	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	284,0000
	
226	
	Instalatii sanitare
		0,0000
	
227	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,0000
	
228	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,0000
	
229	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,0000
	
230	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000
	
231	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP D-110mm	buc	12,0000
	
232	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110mm	buc	12,0000
	
233	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50mm PP	buc	10,0000
	
234	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,0000
	
235	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,0000
	
236	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d=50mm	buc	10,0000
	
237	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d=50mm	buc	10,0000
	
238	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,0000
	
239	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000
	
240	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	115,0000
	
241	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	115,0000
	
242	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	42,0000
	
243	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	28,0000
	
244	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	30,0000
	
245	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" Americanca 25x3/4	buc	30,0000
	
246	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	115,0000
	
247	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,0000
	
		1.4.13. Acoperis	
248	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,4000	
249	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2.3m3	m2	304,0000
	
250	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,7000
	
251	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	8,7000
	
252	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка пароизоляцыонная	m2	400,0000
	
253	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка полэтиленовая	m2	400,0000
	
254	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	184,0000
	
255	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	304,0000
	
256	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din profile din mase plastice, cu latimea medie de 0,5 m	m2	270,0000
	
257	CE31C
	Streasina infundata, la frontoane , din profile din tigla metalica, cu latimea medie de 0,5 m	m2	270,0000
	
258	CK26B
	Снегодержатель
	m	36,0000
	
259	CK26B
	Ветровая планка
	m	24,0000
	
260	CK26B	Конек	m	18,0000	
261	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,0000
	
262	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,0000
	
		1.4.14. Fasada	
263	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	445,6000
	
264	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	238,4000
	
265	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 50mm	m2	238,4000
	
266	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	238,4000
	
267	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	207,2000
	
		1.4.15. Timplarie Usi, ferestre
	
268	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	55,8000
	
269	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	33,0000
	
270	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	40,7400
	
271	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	21,0000
	
272	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	26,1000
	
273	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	26,1000
	
274	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	163,4000
	
275	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	37,8000
	
276	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,8000
	
277	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,8000
	
278	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	37,8000
	
279	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,8000
	
280	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,8000
	
281	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	112,0000
	
282	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,4000
	
283	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 50mm	m2	22,4000
	
284	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,4000
	
		1.4.16. Balustrade la balcoane
	
285	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	456,2000
	
286	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,4560
	
		1.4.17. Scara monolit et.1
	
287	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,5000
	
288	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	15,8000
	
289	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,0000
	
290	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	5,9000
	
291	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	22,0000
	
292	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	832,0000
	
293	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	117,4000
	
		1.4.18. Scara metalica exterioara (mansarda -2 buc)
	
294	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 703,8000
	
295	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,7000
	
296	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,8000
	
		1.4.19. Otmoska
	
297	TsC02B11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,2100
	
298	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	33,0000
	
299	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	8,1000	
300	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	167,0000
	
301	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	16,1000
	
		1.4.20. Gard	
302	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,1000
	
303	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	2,8000
	
304	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	148,2000
	
305	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	27,5000
	
		1.4.21. Apeduct, canalizarea exterioara
	
306	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	44,0000
	
307	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	20,0000
	
308	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	43,0000
	
309	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110mm	buc	3,0000
	
310	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,4300
	
311	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,0000
	
312	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000
	
313	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  40, mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	50,0000
	
		1.4.22. Lucrari diverse
	
314	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	38,2000
	
315	TRI1AA11B3
	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	38,2000
	
		1.5. Amenajarea teritoriului linga cladirea Bazinului
	
316	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,5400
	
317	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	85,7000
	
318	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,6000
	
319	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	21,0000
	
320	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	14,0000
	
321	RpCS19A
	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	168,0000
	
322	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	160,0000
	
		1.6. Ospatoria, frigider si depozit	
		1.6.1. Lucrari de terasamente	
323	TsA04D1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3	14,1000
	
324	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Обратная засыпка)	m3	14,1000
	
325	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,2800
	
		1.6.2. Fundament
	
326	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,4000	
327	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,0000
	
328	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	13,5000
	
329	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	153,0000
	
330	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,3000
	
		1.6.3. Zidaria peretilor exteriori
	
331	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.20cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti exteriori	m3	15,7500
	
		1.6.4. Coloane + centura monolita
	
332	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	2,6400
	
333	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,0000
	
334	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,7000
	
335	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	56,7500
	
		1.6.5. Plansee monolite cota  + 3.00
	
336	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	2,6000
	
337	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	294,4000
	
338	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	19,7000
	
339	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	44,0000
	
		1.6.6. Acoperis
	
340	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	0,8400
	
341	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.58m3	m2	73,5000
	
342	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,4200
	
343	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,4200
	
344	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка полэтиленовая	m2	73,5000
	
345	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil)	m2	73,5000
	
346	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,8000
	
347	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000
	
		1.6.7. Timplarie
	
348	CK13A
	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	3,3300
	
349	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,4200
	
350	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,7500
	
351	
	Plasa moschit la usa
	m2	1,8500
	
352	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000
	
353	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	28,9000
	
354	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,1000
	
355	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	19,5900
	
356	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,9500
	
357	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,9500
	
		1.6.8. Pardoseli
	
358	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	10,9000
	
359	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5 (100x100)	kg	216,0000
	
360	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	108,6000
	
361	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	315,2000
	
362	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	315,2000
	
363	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	315,2000
	
364	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,1000
	
365	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	45,1000
	
		1.6.9. Pereti
	
366	CK17G
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de Profnastil	m2	24,7000
	
367	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Vagonca)	m2	20,4000
	
368	IzF12D
	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren celular grs.100mm, in 3 straturi lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor	m2	22,6000
	
369	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	101,1000
	
370	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	202,0000
	
371	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	101,1000
	
372	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	50,2000
	
373	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,2000
	
374	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,9000
	
375	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,9000
	
376	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,9000
	
377	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	14,9000
	
378	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,9000
	
379	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,9000
	
		1.6.10. Tavan
	
380	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2	32,0000
	
381	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка полэтиленовая	m2	64,0000
	
382	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular grs.100mm, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	13,1000
	
383	CK17F1
	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (vagonca)	m2	13,1000
	
384	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	32,0000
	
385	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,0000
	
386	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,0000
	
387	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000
	
388	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	32,0000
	
389	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000
	
390	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000
	
		1.6.11. Lucrari exterioare
	
391	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  "Betonocontact"	m2	53,6000
	
392	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	53,6000
	
393	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	53,6000
	
394	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	53,6000
	
395	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	10,5000
	
		1.6.12. Lucrari sanitare Apeduct si canalizare
	
396	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,7600
	
397	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,4800
	
398	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,0000
	
399	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,2000
	
400	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,0000
	
401	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,0000
	
402	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc	1,0000
	
403	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000
	
404	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	1,0000
	
405	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	2,0000
	
406	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000
	
407	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,0000
	
408	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,6000
	
409	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	15,0000
	
410	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	6,0000
	
411	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	2,0000
	
412	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000
	
413	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
	
414	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	
415	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	
416	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000
	
417	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,0000
	
418	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,4000
	
419	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,0000
	
420	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	15,0000
	
		1.6.13. Lucrari diverse
	
421	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,5000
	
422	TRI1AA11B3
	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	24,5000
	
		1.6.14. Amenajarea teritoriului + pereu din beton
	
423	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,6000
	
424	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	100,0000
	
425	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	4,2000
	
426	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,0000
	
		1.7. Ospataria (Depozit alimentar)	
		1.7.1. Pardoseli	
427	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,3600
	
428	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3600
	
429	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,3600
	
		1.7.2. Tavan
	
430	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,4000
	
431	CK28D
	Tavane suspendate executate pe santier din Profnastil	m2	15,3600
	
		1.7.3. Pereti
	
432	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,2000
	
433	CK17G
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de Profnastil	m2	43,7500
	
434	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500
	
		1.7.4. Stelaje
	
435	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	192,8000
	
436	CK31A
	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PFL dur de 6 mm grosime (OSB din 18 mm grosime) pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	21,6000
	
		1.8. Streasina acoperis Cantina	
		1.8.1. Lucrari de demolare	
437	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Placi de mase plastice la streasina (vagonca)	m2	121,0000
	
438	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	121,0000
	
439	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	4,5000
	
440	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,5000
	
		1.8.2. Streasina
	
441	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Profil 40x20	kg	514,3000
	
442	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din Profnastil, cu latimea medie de 1,9 m	m2	121,0000
	
443	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	121,0000
	
		1.9. Bloc 22	
		1.9.1. Scara metalica exterioara (cota. 0.00 + 3,20)	
444	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	419,0000
	
445	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,4900
	
446	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	2,0000
	
		1.9.2. Balustrade la balcoane
	
447	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	574,7000
	
448	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,5260
	
		1.9.3. Ferestre, Usi
	
449	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	24,0000
	
450	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,4000
	
451	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	10,0000
	
		2. Lucrari electrice	
		2.1. Lucrari de constructii	
		2.1.1. Anexa la cantina Vestiar + WC	
452	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000
	
453	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,0000
	
454	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	40,0000
	
		2.1.2. Cladirea linga Bazin	
455	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000
	
456	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	580,0000
	
457	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	580,0000	
		2.1.3. Ospatoria, frigider si depozit	
458	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
	
459	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	106,0000
	
460	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	106,0000
	
		2.2. Lucrari de montare	
		2.2.1. Anexa la cantina Vestiar + WC	
461	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4000
	
462	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	28,0000
	
463	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	12,0000
	
464	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	2,0000
	
465	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,0000
	
466	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400
	
467	
Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	4,0000
	
468	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
	
469	
Pret de piata	Intreruptor cu o clapa
	buc	3,0000
	
470	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,0100
	
471	Pret de piata
	Priza
	buc	1,0000
	
472	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	4,0000
	
		2.2.2. Casute de odihna (4 buc)
	
473	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4800
	
474	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	25,0000
	
475	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	23,0000
	
476	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	4,0000
	
477	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	48,0000
	
478	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400
	
479	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400
	
480	Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	4,0000
	
481	Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi luminiscente exterior	buc	4,0000
	
482	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
	
483	
Pret de piata	Intreruptor cu doua clape
	buc	4,0000
	
484	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	4,0000
	
485	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000
	
486	Pret de piata
	Intreruptor automat 1F, 16 A
	buc	4,0000
	
		2.2.3. Cladirea linga Bazin
	
487	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,8000
	
488	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	360,0000
	
489	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	220,0000
	
490	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	24,0000
	
491	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	580,0000
	
492	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2400
	
493	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400
	
494	Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	24,0000
	
495	Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi luminiscente exterior	buc	4,0000
	
496	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200
	
497	
	Intreruptor cu o clapa
	buc	12,0000
	
498	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,2200
	
499	
Pret de piata	Priza
	buc	22,0000
	
500	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	34,0000
	
501	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,0000
	
502	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
	
503	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
	
		2.2.4. Ospatoria, frigider si depozit
	
504	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0600
	
505	Pret material	Cablu  3 x 1.5 mmp	m	68,0000	
506	Pret material	Cablu  3 x 2.5 mmp	m	38,0000	
507	pret	Cutie de ramificatie	buc	4,0000	
508	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	106,0000
	
509	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0600
	
510	
Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	6,0000
	
511	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	12,0000
	
512	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
	
513	
Pret de piata	Intreruptor cu o clapa
	buc	4,0000
	
514	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0900	
515	Pret de piata	Priza	buc	9,0000	
516	Pret de piata	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	7,0000	
517	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,0000
	
518	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
	
519	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000
	
520	VA05C1
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 1600 - 2500 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie	m	6,0000
	
521	VA01A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,5000
	
522	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm	buc	2,0000
	
523	VB30D2
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate - doar manopera	m2	4,0000
	
524	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw - ventilator in cap. utilaje	buc	1,0000
	
		3. Utilaj	
		3.1. Cladirea linga Bazin	
525	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	
526	Pret de piata	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	1,0000	
527	Pret de piata	Intreruptor automat 3F, 20A	buc	2,0000	
		3.2. Ospatoria, frigider si depozit	
528	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat		1,0000	
529	Pret de piata	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	6,0000	
530	Pret de piata	Intreruptor automat 3F, 20A	buc	1,0000	
531	Pret de piata	Hota de ventilare 1x1m	buc	2,0000	
532	Pret de piata	Hota de ventilare 0.60x0.35m	buc	2,0000	
533	Pret de piata	Ventilator de canal	buc	1,0000