Lucrari de reparatie la Gradinita nr 78	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie			
		Capitolul 1.1. Lucrari de finisare			
		Capitolul 1.1.1. Casa scarii			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	27,200	
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	170,000	
 3	CF02B3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	27,200	
 4	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	33,100	
 5	CF50B k=0.6
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Grosimea 3.0 mm
	m2	58,000	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si peretilor
	m2	203,100	
 7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a tavanelor si peretilor
	m2	203,100	
 8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	203,100	
 9	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	46,000	
 10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	203,100	
 11	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea
	m2	48,000	
 		Capitolul 1.1.2. Coridor			
12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	24,500	
 13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	212,500	
 14	CF02B3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	24,500	
 15	CF52B k=0.6
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Grosimea 3.0 mm
	m2	72,000	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	72,000	
 17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a tavanelor 
	m2	212,500	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	212,500	
 19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	212,500	
 20	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	99,000	
 21	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Captuseala din lemn la pereti
	m2	141,500	
 22	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite - Lac pu lemn: norma 0.36 kg/m2
	m2	141,500	
 23	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	12,600	
 24	RpCK01B k=0.67
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 2 cm
	m2	12,600	
 25	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	72,000	
 26	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinte
	m	99,000	
 27	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,400	
 28	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x1.20 - 2 buc
	m2	4,800	
 29	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	13,500	
 		Capitolul 1.1.3. Deseuri			
30	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	3,300	
 31	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	3,300	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice			
32	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	15,000	
 33	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi
	buc	15,000	
 34	RpED02B
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp
	m	68,500	
 35	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235
	buc	4,000	
 36	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	6,000	
 37	RpEQ03A
	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	
 38	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	

	
	
INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.