Reparatia salii festive la Gimnaziul din s.Alcedari	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09-01-2020

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
		Capitolul 1.1. Demontari			
1	RpCO56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	23,100	
 2	RpCG29C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	11,490	
 3	RpVA35A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	14,600	
 4	RpCK41A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Scena)	m2	42,160	
 5	RpCK41A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	161,000	
 6	RpCR29A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Curatarea vopselei 	m2	150,000	
 7	RpEF23A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de finisare			
8	CK23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	17,850	
 9	CE23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(OTLIV)	m	8,750	
 10	CK26A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 	m	8,750	
 11	CK25A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,460	
 12	RpCJ06B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,950	
 13	TsC54C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Strat de fundatie din pietris	m3	16,100	
 14	CG22A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	161,000	
 15	CG47C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	161,000	
 16	CN53A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	225,000	
 17	CF57A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	225,000	
 18	CF56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	225,000	
 19	CN05B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	225,000	
 		Capitolul 1.3. Scena			
20	RpCH05A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Carcas pentru pardoseli la scena)	m	86,400	
 21	CG04B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 	m2	42,160	
 22	CG06A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	29,350	
 23	CK17A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Captusirea partii frontale a scenii)	m2	11,330	
 24	CN16D
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	42,160	
 		Capitolul 1.4. Tavane			
25	CK50B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	262,000	
 26	CF57A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	262,000	
 27	CK18B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	54,000	
 28	CN53A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	262,000	
 29	CF56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	262,000	
 30	CN06A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	262,000	
 31	CB14C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	262,000	
 		Capitolul 1.5. Lucrari electrice			
32	RpEB02B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp	m	126,500	
 33	RpEF18C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea suportului lampa halogen	buc	20,000	
 34	RpEF19A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea proiectorului cu halogen 150 W  	buc	2,000	
 35	RpEE05A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru lampi cu halogen	buc	4,000	
 36	RpEE15A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,000	
 37	RpEE03A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	
 38	RpEA04A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau  ferme metalice.	m	12,800	
 		Capitolul 1.6. Coridor			
39	RpCO56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,440	
 40	RpVA35A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	8,800	
 41	RpCK41A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,030	
 42	RpCR29A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Curatarea vopselei 	m2	126,550	
 43	RpEF23A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,000	
 44	CD55A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,200	
 45	CF15A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,000	
 46	TsC54C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Strat de fundatie din pietris	m3	5,300	
 47	CG22A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	53,600	
 48	CK23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	10,710	
 49	CE23C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(OTLIV)	m	5,250	
 50	CK26A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 	m	5,250	
 51	CK25A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,730	
 52	RpCJ06B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	23,000	
 53	CN53A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	126,550	
 54	CF57A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	126,550	
 55	CF56A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	126,550	
 56	CN06A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,550	
 57	CG47C
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	53,600	
 58	RpEF15B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	4,000	
 59	RpEF22A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub halogen 220 V-100 W	buc	16,000	
 60	RpEB02B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp	m	26,400	
 61	
п. 
К=1,000
	Radiatoare de incalzire  otel T22 500x1200	buc	8,000	
 62	IC35B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,500	
 63	ID04A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	8,000	
 64	IC53B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	8,000	
 65	IC38A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000	

	                                                                                                         

 	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.