Anexa 1
	Denumirea operatorului economic
	

	IDNO
	

	Adresa poștală completă
	

	Numărul de telefon
	

	Adresa de e-mail 
	

	Cod TVA
	

	Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)
	

	Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)
	_____________________
(Director)
	___________________
(Administrator)



OFERTĂ
Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)
Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:
T-175/07-26 Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)
(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:
I. Furnizarea (executarea, prestarea):
	Nr. d/o
	Denumirea
	Cantitatea
	U.M
	Pret unitar,
Lei fără TVA
	Suma, Lei fără  TVA
	Pret unitar, Lei cu TVA
	Suma, Lei cu  TVA

	Lotul 1: Comutatoare

	1
	Comutator cu came 4P 12A
	4
	buc
	
	
	
	

	2
	Comutator de transfer automat ATS 3P 100A 220-240V
	2
	buc.
	
	
	
	

	3
	Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°
	2
	buc.
	
	
	
	

	4
	Comutator 4P 25A 60° 400V
	2
	buc.
	
	
	
	

	5
	Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC
	2
	buc.
	
	
	
	

	6
	Comutator cu came 4P 12A 400V
	2
	buc.
	
	
	
	

	Total Lot 1
	x
	
	x
	

	Lotul 2: Panouri și cutii distribuție, accesorii

	1
	Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module
	2
	buc.
	
	
	
	

	2
	Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module
	6
	buc.
	
	
	
	

	3
	Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module
	3
	buc.
	
	
	
	

	4
	Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54
	4
	buc.
	
	
	
	

	5
	Cutie de distribuție (dulap) pentru contorizare 570 x 960 x 290 mm
	1
	set
	
	
	
	

	6
	Cutie de distribuție 4 module exterior
	1
	buc.
	
	
	
	

	7
	Cutie de distribuție 6 module exterior
	3
	buc.
	
	
	
	

	8
	Cutie de distribuție 8 module exterior
	2
	buc.
	
	
	
	

	9
	Cutie de distribuție 12 module exterior
	2
	buc.
	
	
	
	

	10
	Încălzitor rezistență pentru panouri  electrice
	5
	buc.
	
	
	
	

	11
	Cutie de testare cu capac transparent
	22
	buc.
	
	
	
	

	12
	Cutie de borne cu capac transparent
	12
	buc.
	
	
	
	

	13
	Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P
	1
	buc.
	
	
	
	

	14
	Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P
	2
	buc.
	
	
	
	

	15
	Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P
	1
	buc.
	
	
	
	

	16
	Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P
	2
	buc.
	
	
	
	

	17
	Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P  albastra
	3
	buc.
	
	
	
	

	18
	Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P  verde
	3
	buc.
	
	
	
	

	19
	Șină de montare DIN 125 125 cm
	22
	buc.
	
	
	
	

	20
	Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară
	20
	buc.
	
	
	
	

	21
	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară
	10
	buc.
	
	
	
	

	22
	Limitator șina DIN 
	60
	buc.
	
	
	
	

	23
	Bloc de distribuție 100 A
	6
	buc.
	
	
	
	

	Total Lot 2
	x
	
	x
	

	Lotul 3: Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii

	1
	Contactor 12 A 50 Hz 230 V IP20
	24
	buc.
	
	
	
	

	2
	Bloc de contacte auxiliare 2NO + 2NC
	24
	buc.
	
	
	
	

	3
	Contactor 18 A 50 Hz 6 kW 220 V IP20
	22
	buc.
	
	
	
	

	4
	Contactor 25 A 50 Hz 11 kW 220 V IP20 
	12
	buc.
	
	
	
	

	5
	Contact auxiliar lateral 6A
	2
	buc.
	
	
	
	

	6
	Contactor 3P 160А 380V
	1
	buc.
	
	
	
	

	7
	Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V
	2
	buc.
	
	
	
	

	8
	Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20
	20
	buc.
	
	
	
	

	9
	Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20
	12
	buc.
	
	
	
	

	10
	Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20
	9
	buc.
	
	
	
	

	11
	Releu termic 16A
	6
	buc.
	
	
	
	

	12
	Demaror 25A U(bobinei)- 110V
	4
	buc.
	
	
	
	

	13
	Demaror 10A U(bobinei)- 24V
	4
	buc.
	
	
	
	

	14
	Demaror 9A U(bobinei)-220V, (cu revers)
	4
	buc.
	
	
	
	

	Total Lot 3
	x
	
	x
	

	
	Lotul 4: Termostate, higrostate, relee

	1
	Higrostat digital 5A 220V
	34
	buc.
	
	
	
	

	2
	RELEU 1048
	20
	buc.
	
	
	
	

	3
	RELEU 1012
	10
	buc.
	
	
	
	

	4
	Releu 5230
	10
	buc.
	
	
	
	

	5
	Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm
	76
	buc.
	
	
	
	

	6
	Releu de control al tensiunii monofazat 40A
	95
	buc
	
	
	
	

	
	Total Lot 4
	x
	
	x
	

	Lotul 5: Transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare

	1
	Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5
	6
	buc.
	
	
	
	

	2
	Reglator de tensiune (Autotransformator)  
	1
	buc.
	
	
	
	

	3
	Stabilizator de tensiune 1,5kW
	3
	buc.
	
	
	
	

	Total Lot 5
	x
	
	x
	

	Lotul 6: Elemente de încălzire

	1
	Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet)
	6
	buc.
	
	
	
	

	2
	Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet)
	3
	buc.
	
	
	
	

	3
	Rezistență electrică(element de încălzire) – 3,0kW, 220V
	8
	buc.
	
	
	
	

	Total Lot 6
	x
	
	x
	

	Total ofertă
	x
	
	x
	



II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:
___________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,
(suma în litere şi în cifre)

III. Termen livrare (termen de livrare acceptat: maxim 30 zile din data semnării contractului):
_____________________________________________________________________________ 
                                                         (se completează în mod obligatoriu)                                                       
Data completării:______________	
__________________________________________________________
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.



Anexa 2


INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________
2. Codul fiscal: ________________________________________________________________
3. Adresa sediului central: ________________________________________________________
4. Telefon:____________
Fax: _________________
E-mail: ______________
5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 
                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                          (instituţia emitentă) 
6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________
                                                            (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 
___________________________________________________________ 
7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________
                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 
_____________________________________________________________________________
 durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 
                                                                                                         (denumirea, adresa) 
9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________
                                                                (denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________
                                                                                                         (de indicat valoarea şi data)
11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din 
care muncitori ____ persoane, inclusiv:
______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)
13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei
14. Dotare tehnică:_________________________________________________________
                             (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 
________________________________________ 
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 
        Anul_________________________ mii lei
        Anul_________________________ mii lei
        Anul  _________________________mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,
  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________
__________________________________________________________
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ş.








Anexa 3

________________________________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
şi întreprinderea municipală

Titlul achiziţiei: T-175/07-26 Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)
Subsemnatul, ___________________________, reprezentantul legal al ________________________,
                       (numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, la achiziţia: Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)
                                              (denumirea achiziţiei)

organizată de Î.S.”MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:
     - nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
     - nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire,
     Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________ 
Operator economic ______________________________ 
                                                         (semnătura)
 Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia: 
 - __________________________________________
 - __________________________________________
 - __________________________________________



Anexa 4
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

T-175/07-26 Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]
	Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

	Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru anul 2026 (Repetat)



	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă
	Ţara de origine
	Producă
torul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Lotul 1: Comutatoare

	1. 
	Comutator cu came 4P 12A
	
	
	Numărul de poli
	4P
	

	2. 
	
	
	
	Tipul de fixare
	Montaj în fața sau la șina de montare tip DIN
	

	3. 
	
	
	
	Tipul capului comutatorului
	Cu placă frontală 45 × 45 mm
	

	4. 
	
	
	
	Caracteristici speciale
	Comutator: fără poziție 0, 
	

	5. 
	
	
	
	
	Unghi de pas 60°: (stânga - 330°, dreapta - 30°)
	

	6. 
	
	
	
	Prezentarea legendei
	Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj
	

	7. 
	
	
	
	Tip de operator
	Negru mâner
	

	8. 
	
	
	
	Conexiune electrica
	Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 2,5 mm²
	

	9. 
	
	
	
	Schema de comutare
	 [image: ]
	

	10. 
	
	
	
	Curent nominal
	12 A
	

	11. 
	
	
	
	Tensiunea nominală
	440 V ~AC
	

	12. 
	
	
	
	Frecvența nominală
	50 Hz
	

	13. 
	
	
	
	Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C
	– 20 оС ...+55 оС
	

	14. 
	
	
	
	Clasa de protecție la electrocutare
	Clasa II conformitate cu IEC 60536
	

	15. 
	
	
	
	Gradul de protecție , IP
	Bloc de contacte: IP20
	

	16. 
	
	
	
	
	Cap de acționare: IP65 conformând SR EN 60529
	

	17. 
	Comutator de transfer automat ATS 3P 100A 220-240V
	
	
	Lățime, mm 420
Înălțime, mm 241
Adâncime, mm 141
Clasa de protecție (IP) IP20
Număr de intrări 2
Număr de ieșiri 1
Întrerupător de curent rezidual (RCCB/RCD/RCD) Nu
Temperatura de funcționare, °C -5...40
Frecvență 50/60 Hz
Cu indicație LED Da
Tensiune nominală de intrare, V 400
Curent nominal de intrare de la rețeaua staționară externă, A 25
Timpul de deschidere a contactelor rețelei principale, ms 0...30
Timpul de închidere a contactelor de rezervă, ms 0...30 De tip: АVR EKF TCM-100 3P 100 A 220 - 240 V sau echivalentul
	

	18. 
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	

	24. 
	Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°
	
	
	Comutator voltmetru, 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°, 48x48mm, montare centrală
Măsurarea între fază și neutru Da
Posibilitate de măsurare a interfazei Da
Cu poziție zero Da
Grad de protecție IP IP65
Proiecta Pentru montaj frontal
Cu unitate de control Da
De tip T0-3-8007/EZ EATON sau cu parametri tehnici analogici
	

	25. 
	Comutator 4P 25A 60° 400V
	
	
	Tip Comutator cu came
Tensiune nominală de lucru, V 400
Tensiune nominală de izolație, V 690
Frecvența nominală, Hz 50/60
Curentul nominal, A 25
Numărul de poli 4
Numărul de contacte 8
Tip terminal Bloc de borne cu șurub
Tip de montare Montare ușă, cu zăvoare
Tip mâner de control Controlul mânerului
Sistem 1-2 Particularitate 60°
Grad de protecție, IP IP20
Lățime, mm 48
Înălțime, mm 48
Adâncime, mm 116
De tip ONWS4PB sau cu parametri tehnici analogici
	

	26. 
	Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC
	
	
	Comutator de pachete PMO
Curentul nominal de funcționare, 6.3A
Tensiune nominală de lucru, Ue, 380V AC, 220V DC
Metoda de prindere instalare din partea de montare a panoului
Dimensiuni montaj, mm 58x58
Grad de protective IP10
Termeni de utilizare în interior
Numărul de secțiuni 6
Material carcasă: plastic rezistent la impact, neinflamabil
Poziția de fixare -45°...0°...45°
Dimensiuni de gabarit LxLxD, mm 72x72x160
De tip ПМОВ-222222 sau cu parametri tehnici analogici
	

	27. 
	Comutator cu came 4P 12A 400V
	
	
	Tip Comutator cu came
Tensiune nominală de lucru, V 400
Tensiune nominală de izolație, V 690
Frecvența nominală, Hz 50/60
Curentul nominal, A 12
Numărul de poli 4P
Tip terminal Bloc de borne cu șurub
Tip de montare pe ușă
Tip mâner de control Mâner negru, lungime = 35 mm
Sistem 2-0-1
Grad de protecție, IP IP40
Lățime, mm 45
Înălțime, mm 45
De tip K1H004ULH sau cu parametri tehnici analogici
	

	Lotul 2: Panouri și cutii distribuție, accesorii

	1. 
	Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module
	
	
	Dulap metalic exterior
Gradul de protecție: IP54
Culoare: gri
Dimensiuni: 335*310*130 mm
de tip: ЩРн-12з-1 74 У2 IP54 sau echivalentul
	

	2. 
	Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module
	
	
	Dulap metalic exterior
Gradul de protecție: IP54
Culoare: gri
Dimensiuni: 454*310*135 mm
	

	3. 
	Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module
	
	
	Dulap metalic exterior
Gradul de protecție: IP54
Culoare: gri
Dimensiuni: 540*330*120 mm
	

	4. 
	Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54
	
	
	Cutie pentru automate neechipată metalică 
Dimensiuni: 500*400*220 mm 
Grad de protecție: IP54
Culoare: gri
	

	5. 
	Cutie de distribuție (dulap) pentru contorizare 570 x 960 x 290 mm
	
	
	Compoziția și denumirea materialelor
	caracteristici
	Unitate de măsură
	Cantitate
	

	6. 
	
	
	
	Cablu SIPt-4 
	4 x 70 mm², aluminiu
	m
	40
	

	7. 
	
	
	
	Tub gofrat 320N
	32 mm
	m
	40
	

	8. 
	
	
	
	Bandă de oțel pentru împământare
	40 x 4 mm
	m
	15
	

	9. 
	
	
	
	Set de împământare cu țăruș ascuțit 
	20 mm x 1.5 m x 3 m, cupru
	set
	1
	

	10. 
	
	
	
	Papuc de cablu
	DL, 70 mm², aluminiu
	buc
	15
	

	11. 
	
	
	
	Papuc de cablu 
	DL, 16 mm², aluminiu
	buc
	15
	

	12. 
	
	
	
	Întreruptor automat 3P,  IP30
	250A, 400V Cat. decl. electromagnetic – „A”
	buc
	1
	

	13. 
	
	
	
	Întreruptor automat 3P,  IP30 
	63A, 400V C Cat. decl. electromagnetic – „C”
	buc
	2
	

	14. 
	
	
	
	

	

	15. 
	Cutie de distribuție 4 module exterior
	
	
	Tip material: plastic
Culoare: alb/gri/negru
Gradul de protecție: IP20
Instalare: pe perete (exterior)
	

	16. 
	Cutie de distribuție 6 module exterior
	
	
	Tip material: plastic
Culoare: alb/gri/negru
Gradul de protecție: IP20
Instalare: pe perete (exterior)
	

	17. 
	Cutie de distribuție 8 module exterior
	
	
	Tip material: plastic
Culoare: alb/gri/negru
Gradul de protecție: IP20
Instalare: pe perete (exterior)
	

	18. 
	Cutie de distribuție 12 module exterior
	
	
	Tip material: plastic
Culoare: alb/gri/negru
Gradul de protecție: IP20
Instalare: pe perete (exterior)
	

	19. 
	Încălzitor rezistență pentru panouri  electrice
	
	
	Grad de protectie (IP) - IP 20;
Adâncime (mm) - 60 mm;
Lățimea (mm) - 70 mm;
Înălțimea (mm) - 184 mm;
Puterea nominală (W) - 100W;
Tip de instalare - Șină DIN;
Tensiunea nominală (V) - 230V
	

	20. 
	Cutie de testare cu capac transparent
	
	
	Material 
	carbolit
	

	21. 
	
	
	
	Curent nominal
	10 A
	

	22. 
	
	
	
	Tensiunea nominală
	380 V AC 
	

	23. 
	
	
	
	Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere
	cleme cu șurub
	

	24. 
	
	
	
	Gradul de protecție , IP
	IP20 
	

	25. 
	
	
	
	Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C
	– 40 оС … +60 оС
	

	26. 
	
	
	
	Transversala firului conectat la bornele
	6 mm 2
	

	27. 
	
	
	
	Numărul de cleme de conectare/terminale
	11
	

	28. 
	
	
	
	Materialul terminalelor
	alamă
	

	29. 
	
	
	
	Grosimea punților de conectare din alamă, mm 
	1
	

	30. 
	
	
	
	Dimensiuni, mm
	68 х 220 х 33
	

	31. 
	
	
	
	[image: ]
	

	32. 
	Cutie de borne cu capac transparent
	
	
	Material
	Termoplast
	

	33. 
	
	
	
	Curent nominal, A
	125/41 
	

	34. 
	
	
	
	Tensiunea nominală
	380 V AC 
	

	35. 
	
	
	
	Numărul de poli
	4
	

	36. 
	
	
	
	Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere
	cleme cu șurub
	

	37. 
	
	
	
	Gradul de protecție , IP
	IP20 
	

	38. 
	
	
	
	Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C
	– 40 оС … +60 оС
	

	39. 
	
	
	
	Transversala firului conectat la bornele, mm 2
- fir de intrare (principal)
- fir de derivație
	
10 - 35 
4 - 10 
	

	40. 
	
	
	
	Numărul de cleme de conectare
- fir de intrare (principal)
- fir de derivație
	
4 
16
	

	41. 
	
	
	
	Materialul terminalelor
	alamă
	

	42. 
	
	
	
	Dimensiuni, mm
	70 х 150 х 35
	

	43. 
	
	
	
	

	

	44. 
	Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P
	
	
	Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P
	

	45. 
	Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P
	
	
	Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P
	

	46. 
	Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P
	
	
	Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P
	

	47. 
	Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P
	
	
	Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P
	

	48. 
	Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P  albastra
	
	
	Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P  albastra
	

	49. 
	Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P  verde
	
	
	Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P  verde
	

	50. 
	Șină de montare DIN 125 125 cm
	
	
	Șină de montare DIN 125 125 cm
	

	51. 
	Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară
	
	
	Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară
	

	52. 
	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară
	
	
	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară
	

	53. 
	Limitator șina DIN 
	
	
	E/NS 35N
	

	54. 
	Bloc de distribuție 100 A
	
	
	Tip 2 x 7
Curent (A) 100 A
Grupul de contact al blocului este realizat din cupru electric conservat
Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lotul 3: Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii

	1. 
	Contactor 12 A 50 Hz 230 V IP20
	
	
	Frecvența: 50 Hz
Nr. Poli: 3P
Tip: AC3
Tensiune bobinei (V): 220-240 V
Curent: 12A
Nr. de contacte auxiliare: 1 NO + 1 NC
Gradul de protecție (IP): IP20
De tip:  LC1D12P5 sau echivalentul 
	

	2. 
	Bloc de contacte auxiliare 2NO + 2NC
	
	
	Nr. Poli: 4P (2NO + 2NC)
Conexiuni: terminal cu șurub
Funcționalitate: instantaneu
De tip:  LAND22 sau echivalentul 
	

	3. 
	Contactor 18 A 50 Hz 6 kW 220 V IP20
	
	
	Frecvența: 50 Hz
Puterea (W): 6 kW
Nr. Poli: 3P
Tip: AC3
Tensiune (V): 220 V
Curent: 18A
Gradul de protecție (IP): IP20
De tip:  KMI 11811 sau echivalentul
	

	4. 
	Contactor 25 A 50 Hz 11 kW 220 V IP20 
	
	
	Frecvența: 50 Hz
Puterea (W): 11 kW
Nr. Poli: 3P
Tip: AC3
Tensiune (V): 220 V
Curent: 25A
Gradul de protecție (IP): IP20
De tip:  KMI-22511 sau echivalentul 
	

	5. 
	Contact auxiliar lateral 6A
	
	
	Curent: 6A
2 perechi de contate: 1 pereche normal deschis + 1 pereche normal închis
Metodă de prindere: lateral, pe șină DIN
De tip: GVAN11 NO+NC sau echivalentul
	

	6. 
	Contactor 3P 160А 380V
	
	
	Tensiune: 380V
Curent: 160A
Nr de contacte auxiliare: 2
Tensiune de comandă: 380V
Nr. de poli: 3P
Contactor de tip: KT-6023Б-160А-380АС-УЗ-КЭАЗ sau echivalentul
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V
	
	
	Putere KW: 2.2 KW 
Tensiune: 230 V 
Curent (A): 6A 
Dimensiuni: 45 x 58 x 57 mm 
Gradul de protecție: IP20 
Frecvența: 50/60 Hz 
Nr. Poli: 3P
De tip: LC1K0610P7 sau cu parametri echivalenți
	

	10. 
	Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20
	
	
	Categoria de utilizare AC-3 AC-4
[In] curent nominal 40 A
[Uc] tensiune circuit de control 110 V AC 50/60 Hz
Compoziția contactelor auxiliare 1 NU + 1 NC
[Ui] tensiune nominală de izolație 690 V
[Ie] curent nominal de funcționare 40 A la 380/400 V AC-3; 34 A la 660/690 V AC-3; 18,5 A la 380/400 V AC-4; 9 A la 660/690 V AC-4
Putere kW 18,5 kW la 380/400 V AC-3; 30 kW la 660/690 V AC-3; 7,5 kW la 380/400 V AC-4; 7,5 kW la 660/690 V AC-4
Categoria de instalare III
Gradul de poluare 3
Temperatura aerului ambiant pentru funcționare -5…40 °C
Temperatura medie a aerului ambiant pentru funcționare ≤ 35 °C (medie peste 24 de ore)
Temperatura aerului ambiant pentru depozitar -25…55 °C
Altitudine de operare 2000 m
Grad de protecție IP IP20
Umiditatea relativă 0…50 % la 0…40 °C; 0…90 % la 0…20 °C
	

	11. 
	Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20
	
	
	Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 380 V
Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN
Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A
Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi
Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1
Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V
Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V
Tensiune nominală de impuls: 6 kV
Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A
Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW
Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW
Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW
Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A
Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A
Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A
Număr de contacte suplimentare: 1
Clasa de protecție – IP: IP20
Tip de montare: Panou/placă de montare
Performanța climatică: UHL4
Temperatura de funcționare: -25…+50 °C
Lățime: 56,0 mm
Înălțime: 84,0 mm
Greutate: ≤ 0,55 kg
Tip tensiune de control: Variabilă (AC)
Număr de poli: 3
Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm²
	

	12. 
	Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20
	
	
	Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 230 V
Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN
Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A
Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi
Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1
Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V
Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V
Tensiune nominală de impuls: 6 kV
Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A
Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW
Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW
Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW
Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A
Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A
Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A
Număr de contacte suplimentare: 1
Clasa de protecție – IP: IP20
Tip de montare: Panou/placă de montare
Performanța climatică: UHL4
Temperatura de funcționare: -25…+50 °C
Lățime: 56,0 mm
Înălțime: 84,0 mm
Greutate: ≤ 0,55 kg
Tip tensiune de control: Variabilă (AC)
Număr de poli: 3
Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm²
	

	13. 
	Releu termic 16A
	
	
	Releu termic de tip TPH-25 sau echivalentul, 
Curent: 16-25 A
Tensiune: 220-400 V
Nr de poli: 2P
	

	14. 
	Demaror 25A U(bobinei)- 110V
	
	
	Curent (A): 25 A
Gradul de protecție (IP): IP00
Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la +40°С
Tensiunea bobinei: 110 V
De tip: PME-111 sau echivalentul
	

	15. 
	Demaror 10A U(bobinei)- 24V
	
	
	Curent (A): 10 A
Gradul de protecție (IP): IP00
Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la +40°С
Tensiunea bobinei: 24 V
De tip: PME-111 sau echivalentul
	

	16. 
	Demaror 9A U(bobinei)-220V, (cu revers)
	
	
	Curent (A): 9 A
Tensiune (V): 220 V
Gradul de protecție (IP): IP20
Dimensiuni (L x W x H x Ø): 47 x 76 x 82 mm
Tip: AC
Tensiune bobină: 220-240 V
De tip: LC2-D0910 sau echivalentul
	

	Lotul 4: Termostate, higrostate, relee

	1. 
	Higrostat digital 5A 220V
	
	
	Tensiune de alimentare 110...240Vac
Interval de control al umidității 20...80%
Histerezis 3%
Capacitate maximă de comutare 5A 30Vdc; 8A 250Vac
Ieșiri higrostate Două contacte independente a două relee
Conexiune șurub, secțiune transversală a firului de până la 2,5 mm²
Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime) 56×85×44
Temperatura de funcționare 0°C ... +50°C
Temperatura de depozitare -5°C ... +55°C
Grad de protective IP 20
Materialul corpului Policarbonat, gri deschis
	

	2. 
	RELEU 1048
	
	
	De tip R3N-2013-23-1048-WTL,  48VDC 3 Form C 250VAC/10А sau cu caracteristici echivalente
	

	3. 
	RELEU 1012
	
	
	De tip Relpol R3N-2013-23-1012-WTL  sau cu caracteristici echivalente
	

	4. 
	Releu 5230
	
	
	De tip R3N-2013-23-5230-WT 10A/250V AC sau cu caracteristici echivalente
	

	5. 
	Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm
	
	
	Tip produs sau componenta: Termostat simplu
Gama de setare a temperaturii: 0…60 °C
Informații afișate: Temperatură în °C
Tensiune de intrare: 250 V
Tip senzor Bimetal
Tip si compoziție contacte Nu
Rezistenta de contact 10 mOhm
Durata ciclului de service 100000 cic
Capacitate de comutație maximă 2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6; 10 A 250 V c.a. rezistiv; 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c.
Conexiune electrica 4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm²
Mod de montare Fixat cu clipsuri
Înălțime Extern: 68 mm
Lățime Extern: 33 mm
Adâncime Extern : 44 mm
Locul de montare Stâlp Special/Sina DIN 35mm/Pe placă de montaj/Montanți transversali
Temperatura ambientala de funcționare -20…80 °C
Grad de protectie IP IP20
Histerezis 7 K +/- 0.4K
Histerezis 7 %
Număr de ieșiri 1 funcție de ventilație
Material PC (policarbonat)
Culoare Gri deschis
Întârziere flacără Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
	

	6. 
	Releu de control al tensiunii monofazat 40A
	
	
	Intervalul de reglare a tensiunii limită superioară 220-300
Interval de reglare a tensiunii la limita inferioară 80-210
Interval de reglare a timpului de întârziere la pornire, sec. 5-600
Lungime, mm 65
Înălțime, mm 90
Forța de strângere a clemelor de contact, Nm 2,5
Lățime (l), mm 36
Tensiune de izolație Ui, V 400
Tensiune nominală de funcționare Ue, V AC 220
Frecvență nominală, Hz 50/60
Caracteristică Metodă de extracție: True RMS; Precizie de măsurare a tensiunii: ≤1% (pe întregul interval)
Altitudine deasupra nivelului mării, m, nu mai mult de 2000
Gradul de poluare a mediului 3
Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați, mm² 16
Grad de protecție, IP IP20
Curent nominal In, A 40
Rezistența la uzură a pieselor mecanice/electrice, cicluri de apă/încălzire, nu mai puțin de 1.000.000/10.000
Contact 1 NU
Intervalul temperaturii de funcționare, °C -5…+40
Instalare pe o șină DIN de 35 mm
Poziția de lucru: arbitrar
	

	Lotul 5: Transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare

	1. 
	Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5
	
	
	Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5
	

	2. 
	Reglator de tensiune (Autotransformator)  
	
	
	Reglator de tensiune (Autotransformator) monofazat                                                         
Puterea nominală, W :    500;
Curentul maximal, А : 20;
Diapazonul de lucru al tensiunii de intrare, V: 0-250;
Reglaj manual;
Complectație: cu cleme de conectare;
Gradul de protecție: IP20
Conectare la rețea: borne/cleme.
	

	3. 
	Stabilizator de tensiune 1,5kW
	
	
	Putere: 1500 W
Tensiune de intrare: 140-260 V
Tensiune de ieșire: 220 V
Număr de prize: minim 1 buc.
Răcire: Pasivă
Frecventa curent electric: 50 hz
Timp măsurare: 0.015 sec
Temperatura de lucru: -10~+40 °C
Montare: Podea
Randament: 97 %
LCD ecran: Da
Clasa de protecție: min. IP20
Ștecher: Da
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lotul 6: Elemente de încălzire

	1. 
	Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet)
	
	
	Diametru filet: 2xM21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit
Rezistență: ≥ 0,5 MΩ
Material: cupru/alamă/inox
Forma: tip U
Distanța între bornele de conexiune: 75 mm
Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm
	

	2. 
	Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet)
	
	
	Diametru filet: 2xM21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit
Rezistență: ≥ 0,5 MΩ
Material: cupru/alamă/inox
Forma: tip U
Distanța între bornele de conexiune: 75 mm
Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm
	

	3. 
	Rezistență electrică(element de încălzire) – 3,0kW, 220V
	
	
	Diametru filet: 2xM22 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din PVC sau paranit
Material: cupru/alamă/inox
Forma: tip U
Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm 
Diametru element: 12-13 mm
	




Data completării:______________
__________________________________________________________
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.
_______________________________________________
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