
APROBAT:                     Veaceslav Rusnac
 Președintele rlui Soroca 
	                 

           CAIET DE SARCINI

1. Denumire beneficiarului de stat   Consiliul Raional Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție  Consiliul Raional Soroca 
3. Obiectul achizițiilor Reparatia a unei portiuni de drum public local L89 Soroca-Holosnita-Grigorauca ( km 3+100 - km 3+500)
	

	
	



	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Partea carosabila

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demolari

	
	

	1
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	324,00


	 2
	RpDD17A

	Separarea manuala a materialulul scarificat

	m3
	10,00


	 3
	RCsA08A

	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)

	m3
	324,00


	 4
	TsI51A1

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	648,00


	 5
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I

	100 m3
	3,24


	 
	
	Capitolul 1.2. Structura rutiera

	
	

	6
	TsD21A

	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv

	100 m3
	1,35


	 7
	DA06B2

	[bookmark: _GoBack]Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT
	m3
	90,00


	 8
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innororire

	m3
	135,00


	 9
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,54


	 10
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic BAD  22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	900,00


	 11
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,27


	 12
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic BA  16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	900,00


	 13
	DI158A

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)

	m2
	70,00


	 14
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,17


	 15
	Dl133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA  16 rul. 50/70, hmed - 2 cm
K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,20

	t
	27,76


	 16
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,17


	 17
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic BA  16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	570,00



 
						
	Coordonat:

Alla Bordian, 
Vicepreședinta  raionului Soroca                                                                         __________________


Vadim Popușoi
 Specialist principal al Secției Construcții, Gospodăriei Comunale  și Drumuri __________________
                                          

                                                                                                         

