Reparatia casei de cultura din sat. Holercani, raionul Dubasari	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Coridor
			
		Capitolul 1.1.1. Reparatie pardoselelor
			
1	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	42,0000	
 2	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv FLEXSTOP Baumit, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  Gresie 400*400*9 mm sau 300*600*9 mm (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2	42,0000	
 3	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
	m	28,0000	
 		Capitolul 1.2. Sala mare
			
		Capitolul 1.2.1. Reparatia peretilor interiori
			
4	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - cu recuperarea caloriferelor
	m2	6,7600	
 5	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate la pereti pentru formarea golurilor in perete
	m	13,5000	
 6	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc
	m3	0,5400	
 7	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	166,0000	
 8	RCsN11A
	Inlocuirea ornamentelor decorative din ipsos sau ciment, turnate pe santier, rotunde, patrate, poligonale sau de alte forme cu suprafata de pina la 0,125 mp/buc din ipsos 
	buc	15,0000	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	14,7400	
 10	RCsJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat pe baza de ipsos, avind spaletii drepti, 35 cm latime (Amestec uscat 11kg/m.l)
	m	26,8000	
 11	RCsJ27C
	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
	m2	14,7400	
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	14,7400	
 13	RCsR11B
	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe tencuiala driscuita, executate manual
	m2	14,7400	
 14	RCsR29A
	Curatarea suprafetelor de praf (elemente decorative din ipsos)
	m2	166,0000	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	166,0000	
 16	RCsJ27D
	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, 
	kg	4,5000	
 17	RCsR11B
	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe tencuiala driscuita, executate manual
	m2	166,0000	
 18	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase laminate analogic tip EGGER 18 mm grosime destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	80,8000	
 19	CG06A
	Plinte din lemn , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,  (Cornier din lemn in jurul caloriferelor)
	m	39,0000	
 20	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm - caloriferele beneficiarului
	buc	6,0000	
 		Capitolul 1.2.2. Reparatia pardoselelor
			
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	243,7000	
 22	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  Gresie 400*400*9 mm sau 300*600*9 mm (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2	243,7000	
 23	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
	m	110,9000	
 		Capitolul 1.2.3. Reparatia tavanului interior
			
24	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	264,0000	
 25	RCsN11A
	Inlocuirea ornamentelor decorative din ipsos sau ciment, turnate pe santier, rotunde, patrate, poligonale sau de alte forme cu suprafata de pina la 0,125 mp/buc din ipsos 
	buc	12,0000	
 26	RCsR29A
	Curatarea suprafetelor de praf (elemente decorative din ipsos)
	m2	264,0000	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	264,0000	
 28	RCsJ27D
	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, 
	kg	7,1500	
 29	RCsR11B
	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe tencuiala driscuita, executate manual
	m2	264,0000	
 		Capitolul 1.3. Sala de dansuri si vestiarele
			
		Capitolul 1.3.1. Reparatia peretilor interiori
			
30	RpCP25A
	Forare gauri in peretii existenti  pentru incastrarea otelului beton cu diametrul de 12 mm adancime 15cm
	buc	25,0000	
 31	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,2040	
 32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	10,0000	
 33	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	94,7000	
 34	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou
	m2	94,7000	
 35	CF15A k=2.5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	94,7000	
 36	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	94,7000	
 37	RCsJ27C
	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
	m2	94,7000	
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	94,7000	
 39	RCsR29A
	Curatarea suprafetelor de praf (elemente decorative din ipsos)
	m2	111,8000	
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	206,5000	
 41	RCsJ27D
	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, 
	kg	5,6000	
 42	RCsR11B
	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe tencuiala driscuita, executate manual
	m2	206,5000	
 		Capitolul 1.3.2. Reparatia tavanului interior
			
43	RCsO56B
	Demontari: tavane cu ornamente din gips
	m2	46,2000	
 44	RCsN15C
	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp
	buc	28,0000	
 45	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	23,0000	
 46	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	46,2000	
 47	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
	m2	46,2000	
 48	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	46,2000	
 49	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	46,2000	
 50	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice (analogic tip GP55 45x122mm)
	m	28,0000	
 51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	46,2000	
 52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	46,2000	
 53	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	15,0000	
 54	RCsR29A
	Curatarea suprafetelor de praf (elemente decorative din ipsos)
	m2	25,4000	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	25,4000	
 56	RCsJ27D
	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, 
	kg	0,6000	
 57	RCsR11B
	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe tencuiala driscuita, executate manual
	m2	25,4000	
 		Capitolul 1.3.3. Reparatia pardoselelor
			
58	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	76,7000	
 59	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv FLEXSTOP Baumit, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  Gresie 400*400*9 mm sau 300*600*9 mm(Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2	76,7000	
 60	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
	m	51,0000	
 		Capitolul 1.3.4. Timplaria interioara
			
61	RpCP45A
	Demontarea usilor metalice
	kg	125,0000	
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	35,4000	
 63	RCsJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat pe baza de ipsos, avind spaletii drepti, 35 cm latime (Amestec uscat 11kg/m.l)
	m	70,8000	
 64	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	12,3300	
 		Capitolul 1.3.5. Sistema de incalzire
			
65	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm
	buc	4,0000	
 66	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	4,0000	
 67	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	4,0000	
 68	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m	30,0000	
 69	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20*3/4
	buc	8,0000	
 		Capitolul 1.4. Diverse
			
70	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 , cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m

	t	18,5000	
 71	TsH92A
	Incarcarea in auto deseuri

	t	18,5000	
 72	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	18,5000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Sala mare
			
73	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	25,0000	
 74	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente
	buc	25,0000	
 75	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000	
 76	RpEG01B
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise 
	buc	1,0000	
 77	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	14,0000	
 78	RpEA10A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm
	m	40,0000	
 79	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVGng, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp
	m	40,0000	
 80	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat  (analogic tip Corp de iluminat led Elmos 523-32 34 W)
	buc	89,0000	
 81	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (analogic tip Horoz HL218 11 W 285 x 285 x 75 mm E27)
	buc	12,0000	
 82	RpEF19A
	Montarea proiectorului  150 W  (analogic tip LED Elmos FLAP3 150 W LED)
	buc	4,0000	
 		Capitolul 2.2. Sala de dansuri si vestiare
			
83	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	8,0000	
 84	RpEF13B
	Montarea corpurilor de iluminat cu 3 module (Lustre analogic tip  1081233 55 W LED)

	buc	3,0000	
 85	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat  (analogic tip Corp de iluminat led Elmos 523-32 34 W)
	buc	5,0000	
 86	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,  prize pentru desfiintare)
	buc	15,0000	
 87	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N
	buc	5,0000	
 88	RpEE17B
	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232
	buc	10,0000