|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) | | | | | | | | | | |
|  | |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | | | | |
| Numărul COP: | |  | | | | | | **Data: „ ” 2021** | | Alternativa nr.: **−** | |
| Denumirea COP: | | **Procurarea *Echipament de laborator*** | | | | | | Lot: **1** | | Pagina: 1din1 | |
|  |  | | | | | |  | | | | |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Stand. de refer** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 |
|  | **Bunuri/Servicii:** | |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Lotul 1 | |  |  |  |  | | |  | |  |
| 38900000-4 | Încapsulator de capsule moi fără sudură | |  |  |  | Diametrul capsulei : 5 - 12 mm,  Productivitatea : 15000 capsule pe oră,  Temperatura învelișului : 60 – 70 °С,  Temperatura de umplere : 12 – 40 °С,  Umplerea capsulei : 0,1 – 0,5 g,  Presiunea uleiului în pulsator: 0,5 – 1,5 kg/cm.  Parametrii electrici ai instalației :  Tensiunea : 220 W,  Dimensiuni totale : 900х800х2000 mm  Masa: 220 kg. | | |  | |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Adresa:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***