Replanificarea încaperii de la parter pentru amplasarea unui Angiograf în incinta blocului nr. 1 a Spitalului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau		
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Solutii Arhitectural Constructive (SAC)
Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Demolari					
		1.1. Demolari interioare					
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pardoselilor pina la planseu 100mm)
	m3	15,00			
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2 unitati )
	m2	4,00			
3	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var  (Curatirea tavanelor de var)
	m2	410,00			
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie
	m3	2,00			
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontarea corpurilor de incalzire existente 300kg)
	m2	30,00			
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm (17m.l.)
	m2	34,00			
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	15,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Demolari interioare
Inclusiv salariu					
		1.2. Executarea gaurilor
					
8	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 300*200-1buc)
	m	1,00			
9	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 200*200-1buc)
	m	0,80			
10	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 300*300-1buc)
	m	1,20			
11	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 600*400-1buc)
	m	2,00			
12	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 500*500-2buc)
	m	4,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Executarea gaurilor
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Demolari
Inclusiv salariu					
		2. Consolidari
					
		2.1. Consolidare planseu prefabricat podea
					
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	676,32			
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150*150*5mm)
	kg	7,20			
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)
	m3	1,30			
16		Bulon, piulita, saiba (2 buc) M16*65
	buc	24,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Consolidare planseu prefabricat podea
Inclusiv salariu					
		2.2. Consolidari planseu prefabricat tavan
					
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	575,65			
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150*150*4mm)
	kg	120,00			
19	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	55,00			
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)
	m3	3,60			
21		Bulon, piulita, saiba (2 buc) M16*340
	buc	6,00			
22		Bulon, piulita, saiba (2 buc) M12*300
	buc	192,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Consolidari planseu prefabricat tavan
Inclusiv salariu					
		2.3. Elemente de fixare a tevilor de ventilare
					
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	136,00			
24		Ancora M16\100 Hilti
	buc	24,00			
25		Ancora M20\40 Hilti
	buc	60,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Elemente de fixare a tevilor de ventilare
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Consolidari
Inclusiv salariu					
		3. Finisari 
					
		3.1. Pardoseli
					
		3.1.1. P-1, Cota 0.000
					
26	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din "Mat fonoizolant Sound Guard Cover 15mm" inspumat, grosime 15 mm, intr-un strat
	m2	20,00			
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	20,00			
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	40,80			
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (k=4) 
	m2	20,00			
30	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %
	m2	20,00			
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2	20,00			
							
32	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Vopsirea pardoselilor cu vopsea Silikon Exterior 3 straturi)
	m2	20,00			
							
		Total	 Lei				
		Total P-1, Cota 0.000
Inclusiv salariu					
		3.1.2. P-2, Cota 0.000
					
33	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3).
	m2	80,00			
34	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=3)
	m2	-80,00			
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	80,00			
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	163,20			
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (k=4) 
	m2	80,00			
38	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2.5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen 2.5 mm grosime, inclusiv plitele)
	m2	80,00			
							
		Total	 Lei				
		Total P-2, Cota 0.000
Inclusiv salariu					
		3.1.3. P-2, Cota 3.300
					
39	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3).
	m2	80,00			
40	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=3)
	m2	-80,00			
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	80,00			
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	163,20			
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (k=4) 
	m2	80,00			
44	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen 3mm grosime, inclusiv plitele)
	m2	80,00			
							
		Total	 Lei				
		Total P-2, Cota 3.300
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Pardoseli
Inclusiv salariu					
		3.2. Pereti
					
		3.2.1. Pereti, Cota 0.000
					
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)
	m2	240,00			
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	240,00			
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	240,00			
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	240,00			
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	240,00			
50	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1.5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare  (linoleum antibacterial omogen 1.5mm, pentru perete)
	m2	240,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Pereti, Cota 0.000
Inclusiv salariu					
		3.2.2. Camera tehnica
					
51	СF60B modificat	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea peretilor cu 2 panouri fonoizolante SoundGuard Premium 12mm, si 1 strat de gips carton fonoizolant, cu izolatie din placa fonoabsobanta Sound Guard 50mm, )
	m2	70,00			
52		Banda de amortizare a vibratiilor VibroLenta 50mm
	buc	15,00			
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	70,00			
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	70,00			
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	70,00			
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	70,00			
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	70,00			
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	70,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Camera tehnica
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Pereti
Inclusiv salariu					
		3.3. Tavane
					
		3.3.1. Incaperea 1
					
59	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (captusirea tevilor de ventilatie cu gips carton )
	m2	30,00			
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund betonocontact)
	m2	80,00			
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	80,00			
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	80,00			
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	80,00			
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	80,00			
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	80,00			
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	80,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Incaperea 1
Inclusiv salariu					
		3.3.2. Incaperea 3;4
					
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane suspendate Armstrong)
	m2	25,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Incaperea 3;4
Inclusiv salariu					
		3.3.3. Incaperea 2
					
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund betonocontact)
	m2	15,00			
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	15,00			
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	15,00			
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,00			
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	15,00			
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,00			
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Incaperea 2
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Tavane
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Finisari 
Inclusiv salariu					
		4. Timplarie
					
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, cu securitate impotriva razelor Y 2100*1500)
	m2	3,15			
76	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	7,14			
77	CK57B	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2  (Geam orb din PVC 1.6*2.0, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 2mm Pb, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm)
	m2	3,20			
							
		Total	 Lei				
		Total Timplarie
Inclusiv salariu					

Inginer șef                                               Eugeniu SCURTU

Tel.06713800