Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea reritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare si demolare (SAC pl.-103, 104, 105)
					
		1.1. cota -3,300
					
1	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice ( Demontarea usilor din metal )
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,030			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005			
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
4	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005			
5	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
		1.2. cota 0,000
					
8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
10	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2				
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,330			
	4100126202818	Apa	m3	0,005			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020			
11	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
12	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
		1.3. cota 3,300
					
14	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
15	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
16	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2				
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,330			
	4100126202818	Apa	m3	0,005			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020			
17	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
18	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
19	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
		1.4. cota 6,600
					
20	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
21	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2				
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,330			
	4100126202818	Apa	m3	0,005			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020			
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
23	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
24	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
		1.5. cota 9,900
					
26	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
27	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
28	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2				
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,330			
	4100126202818	Apa	m3	0,005			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020			
29	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
30	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
31	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
		1.6. Demolare si demontare acoperis
					
32	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea  burlane din tabla zincata )
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
33	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea  jgheaburi din tabla zincata )
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
34	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( Demontarea captuselei de streasina din lambriu de plastic )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,120			
35	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea temporara a invelisului de acoperis din foi ondulate din asbociment )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020			
		1.7. Demolare si demontare exterioara
					
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea de tencuiala  a soclulu)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
37	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Sol indepartat pentru executarea hidroizolarii si termoizolarii fundatiilor )
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100			
38	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
		1.8. Incarcarea si transportarea moluzului de la demolari
					
39	TRI1AA05C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600			
40	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300			
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870			
41	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 15 km)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258			
		2. Finisarea  stresenii  (SAC pl.-111)
					
42	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata,  LS8, б=0.45mm, culoare alba  )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2710403642001	Tabla cutata,  LS8, б=0.45mm, culoare alba	m2	1,150			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,150			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022			
43	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, б=0,45mm, L=200mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490264	Lacrimar din tabla zincata, d=0,45mm, L=200mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
44	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2812106306005	Banda de etansare 	m	1,100			
45	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Leat 50x50 )
	m3				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500			
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,010			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930			
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,120			
	287312200075111	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010			
	23203226000361	Gudron	kg	2,580			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000			
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,450			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230			
46	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scandura Vtot=0.94m3
	m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030			
47	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250			
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,960			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,001			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002			
48	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,050			
	2430116104963	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,800			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,040			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,004			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008			
49	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2812106306005	Banda de etansare 	m	1,100			
50	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=150mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300			
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  d150	m	1,050			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400			
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,0355			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,124			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0532			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
51	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d=100mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300			
	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  d100	m	1,050			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400			
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,200			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
52	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,050			
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,148			
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,250			
	2413217300010	Cleme	buc	0,500			
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,0738			
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0738			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,0738			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015			
53	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=80mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350			
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,050			
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500			
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,250			
	2413217300010	Cleme	buc	0,500			
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250			
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015			
54	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura ( oblon 600x800h S=0.48m2  =2buc )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,270			
	7422010060100	Timplar	h-om	4,940			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,130			
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,050			
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,000			
	2863146311270	Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,700			
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,300			
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,050			
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,000			
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,000			
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,200			
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,080			
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020			
55	RpCI38B
	Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane din lemn, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru/ (Montarea invelisului de acoperis din foi ondulate din asbociment demontate temporar )
	m2				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,650			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,070			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750  OL32	kg	0,300			
	2665122700701	Placi ondulate tip ETERNIT cu ondule mari	m2	1,250			
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice 	buc	3,500			
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,110			
	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 	buc	0,040			
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200			
		3. Termoizolarea fasadelor (SAC pl.-112)
					
		3.1. Fundatii
					
56	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101127	Grund cu cuart "Betonogrund" 	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
57	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm  cu fixata cu diblu de montare rapida (б=6mm, l=60mm) si saiba de sprijin rotunda (ф40mm))
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
58	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
59	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
60	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,298			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000			
	2521302602988	Placi termoizolante, placi polistiren  extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,070			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	6,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018			
61	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
62	CE17B
	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta pentru fundatii )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2682132691626	Membrana hidroizolanta pentru fundatii	m2	1,150			
	2875276312005	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		3.2. Soclu 
					
63	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101127	Grund cu cuart "Betonogrund" 	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
64	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm  cu fixata cu diblu de montare rapida (б=6mm, l=60mm) si saiba de sprijin rotunda (ф40mm))
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
65	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
66	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
67	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  Y=135 kg/m3 gr=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,418			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000			
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=100mm	m2	1,070			
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	8,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021			
68	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie portelanat  pentru exterior б=20mm ) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
69	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Profil de soclu cu gauri pentru ventilare, din tabla zincata, б=0,5mm, L=250mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490263	 Profil de soclu cu gauri pentru ventilare, din tabla zincata, б=0,5mm, L=250mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		3.3. Pereti
					
70	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101127	Grund cu cuart "Betonogrund" 	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
71	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr. 100 mm Se exclude adezivul, plasa, cornier, dibluri 4 buc/m2, h-om K - 0,2
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,418			
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100 mm	m2	1,070			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021			
72	CL53B
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata y=135 kg/m3 , б=50mm, si 100 mm total 150 mm folie anticondens pentru fatade fixata cu diblu ciuperca cu cui (l=240mm), carcas din metal pentru fixarea placilor compozite, placi compozite din aluminiu ignifuge )
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886			
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)/ ompozite din aluminiu ignifuge	m2	1,100			
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala extrudata y=135 kg/m3 , б=50mm	m2	1,030			
	26141226019131	Folie anticondens	m2	1,100			
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500			
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275			
	2940520004058	Masina de taiat cu disc 	h-ut	0,004			
		3.4. Muchii exterioare
					
73	CL53B
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata y=135 kg/m3 , б=50mm, folie anticondens pentru fatade fixata cu diblu ciuperca cu cui (l=240mm), carcas din metal pentru fixarea placilor compozite, placi compozite din aluminiu ignifuge )
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886			
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)/ ompozite din aluminiu ignifuge	m2	1,100			
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala extrudata y=135 kg/m3 , б=50mm	m2	1,030			
	26141226019131	Folie anticondens	m2	1,100			
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500			
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275			
	2940520004058	Masina de taiat cu disc 	h-ut	0,004			
74	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda adeziva de etansare L=50mm)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	26821326004791	Banda adeziva de etansare L=20mm	m	1,150			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,030			
		3.5. Rusturi exterioare
					
75	RpCE32A
	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( umplerea rusturilor cu spuma poliuretanica, hidroizolatie lichida elastica pentru exterior, )
	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	17142273229261	Spuma poliuretanica 	kg	0,700			
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	0,700			
	2462106109925	Aracet dp 50 	kg	0,100			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400			
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400			
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030			
		3.6. Pereti vopsiti
					
76	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,070			
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070			
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,120			
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,150			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050			
	2320166200676	White spirit	kg	0,100			
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,012			
		3.7. Schela metalica
					
77	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001			
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003			
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500			
		4. Goluri de usi si ferestre
					
		4.1. Cota -3.300
					
		4.1.1. Blocuri de usa (SAC pl .- 114 )
					
78	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu bariera termica,  intr-un canat, U1 -1000*2100h=1buc )
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,540			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270			
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280			
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,020			
		4.1.2. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 114)
					
79	CK19C
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  deschidere basculanta, sticluire termopan F1-5,600*1500=3buc;)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,590			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
80	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F2-3000*1500=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
81	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F3-900*1500=1buc )
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
82	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	25211067183921	Glaf interior din PVC,  L=250mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
83	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=500mm, culoare gri )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490262	Glaf exterior din aluminiu,  L=500mm, culoare gri	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		4.1.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 114)
					
84	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
85	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
86	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
87	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
88	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
89	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
90	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
92	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.1.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 114)
					
93	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
94	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
95	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
		4.1.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 114)
					
96	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
97	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
98	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
99	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
100	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
101	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
102	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.2. Cota 0.000
					
		4.2.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 115)
					
105	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=13buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
106	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
107	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
108	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	25211067183921	Glaf interior din PVC,  L=250mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
109	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		4.2.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 115)
					
110	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	53,500			
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300			
	00000052	Nisip	m3	0,290			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,400			
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084			
111	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,300			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060			
112	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026			
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025			
		4.2.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 115)
					
113	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
114	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
115	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
116	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
117	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
118	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
119	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
121	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.2.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 115)
					
122	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
123	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
124	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
		4.2.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 115)
					
125	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
126	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
127	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
128	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
129	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
130	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
131	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
133	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.3. Cota 3.300
					
		4.3.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 116)
					
134	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=12buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
135	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
136	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
137	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F7-800*600=1buc )
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
138	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	25211067183921	Glaf interior din PVC,  L=250mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
139	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		4.3.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 116)
					
140	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	53,500			
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300			
	00000052	Nisip	m3	0,290			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,400			
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084			
141	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,300			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060			
142	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026			
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025			
		4.3.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 116)
					
143	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
144	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
145	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
146	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
147	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
148	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
149	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
151	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.3.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 116)
					
152	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
153	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
154	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
		4.3.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 116)
					
155	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
156	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
157	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
158	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
159	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
160	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
161	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
162	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
163	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.4. Cota 6.600
					
		4.4.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 117)
					
164	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=12buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
165	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
166	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
167	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F7-800*600=1buc )
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
168	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	25211067183921	Glaf interior din PVC,  L=250mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
169	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		4.4.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 117)
					
170	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	53,500			
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300			
	00000052	Nisip	m3	0,290			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,400			
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084			
171	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,300			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060			
172	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026			
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025			
		4.4.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 117)
					
173	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
174	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
175	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
176	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
177	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
178	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
179	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
181	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.4.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 117)
					
182	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
183	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
184	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
		4.4.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 117)
					
185	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
186	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
187	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
188	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
189	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
190	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
191	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
192	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
193	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.5. Cota 9.900
					
		4.5.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 118)
					
194	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=12buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
195	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
196	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
197	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F7-800*600=1buc )
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112938101	Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247			
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
198	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	25211067183921	Glaf interior din PVC,  L=250mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
199	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		4.5.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 118)
					
200	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960			
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	53,500			
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300			
	00000052	Nisip	m3	0,290			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,400			
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084			
201	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,300			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060			
202	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026			
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025			
		4.5.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 118)
					
203	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
204	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
205	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
206	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
207	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
208	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
209	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
210	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
211	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		4.5.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 118)
					
212	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
213	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
214	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
		4.5.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 118)
					
215	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
216	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
217	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
218	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
219	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
220	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
221	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
223	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
		5. Pereu  (SAC pl .- 119)
					
224	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  DECAPAREA ASFALTULUI
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600			
225	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258			
226	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Piatra sparta б=100mm)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420			
227	CC03C
	Montare plase sudate d6A240 (150x150mm ) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005			
	2873122004113	Plase sudate d6 A240 pas 150x150mm	kg	1,010			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,300			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
228	CA02C1
	Beton simplu cl. C12/15  F100, turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,350			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650			
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,290			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,550			
229	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip б=10mm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048			
230	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200 mm б= 40 mm	m2	1,015			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020			
231	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 ( БР100.20.10 )
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440			
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	0,045			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008			
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.10	m	1,005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
232	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Solutie bituminoasa pentru hidroizolare)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060			
	23203226000365	Solutie bituminoasa pentru hidroizolare	kg	1,700			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013			
		6. Prag B1
					
		6.1. Demolare si demontare (SAC pl .- 120)
					
233	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( Demolarea parapetului din zidarie )
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500			
	4100126202818	Apa	m3	0,120			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,080			
234	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390			
	4100126202818	Apa	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050			
235	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea zidului de sprijin de tencuiala  )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
236	TRI1AA05C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600			
237	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 15 km)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258			
		6.2. Specificatia materialelor   (SAC pl .- 122)
					
		6.2.1. Trepte
					
238	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior б=20mm cu suprafata antiderapanta pe adeziv F100 б=15mm )
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855			
	2670112202052	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta	m2	1,020			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800			
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150			
	24302261000001	Fuga	kg	0,200			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020			
	4100126202818	Apa	m3	0,005			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072			
239	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101127	Grund cu cuart "Betonogrund" 	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
		6.2.2. Zid de sprijin
					
240	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
241	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
242	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
243	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu diblu de montare rapida (d6mm, l=60mm)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
244	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101127	Grund cu cuart "Betonogrund" 	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
		6.3. Centura monolita Cm-1  (SAC pl .- 122)
					
245	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,140			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,500			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,070			
246	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C  l=450mm  )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,060			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	2710602001012	Otel beton  d12 A500C 	kg	1,030			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,500			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010			
247	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*14buc =2,8m )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	24302261030005	Ancora chimica	kg	0,150			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010			
248	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
249	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  ( d8 A240 )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
250	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,280			
251	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,130			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020			
		6.4. Elemente inglobate Ei-1 7 buc; Ei-2 2 buc  (SAC pl .- 123)
					
252	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,210			
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,040			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
253	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0,15m*8buc =1,2m )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	24302261030005	Ancora chimica	kg	0,150			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010			
254	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840			
	2320166200676	White spirit	kg	3,000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500			
		6.5. Balustrada Bl-1 1 buc; Bl-2 1 buc (SAC pl .- 124)
					
255	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010			
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050			
256	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund  epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  ZOCOR VE3000
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,360			
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,180			
	24302261009501	Grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000	kg	0,250			
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,030			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	2320166200676	White spirit	kg	0,100			
		7. Fintina de lumina B1
					
		7.1. Demolare si demontare (SAC pl .-126)
					
257	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea zidului de sprijin de tencuiala  )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
258	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea briului din beton armat  )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200			
259	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demolarea podelelor din beton armat )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200			
260	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300			
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870			
261	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 15 km)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258			
		7.2. Specificatia materialelor   (SAC pl .- 128)
					
262	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Gresie de exterior d=20mm pe adeziv F100 d=15mm) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
263	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.( Beton clasa C16/20 F100 )..
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	2663102100150	Beton clasa C16/20  F100	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250			
264	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d10 A500C ( 150x150mm)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005			
	28731220041006	Plase sudate d10 A500C ( 150x150mm)	kg	1,010			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,300			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
265	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Piatra sparta б=100mm)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420			
266	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
267	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
268	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu diblu de montare rapida (d6mm, l=60mm)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
269	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101127	Grund cu cuart "Betonogrund" 	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
		7.3. Centura monolita Cm-1  (SAC pl .- 128)
					
270	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,140			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,500			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,070			
271	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C  l=450mm  )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,060			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	2710602001012	Otel beton  d12 A500C 	kg	1,030			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,500			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010			
272	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*29buc =5.8m )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	24302261030005	Ancora chimica	kg	0,150			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010			
273	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
274	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  ( d8 A240 )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
275	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,280			
276	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,130			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020			
		7.4. Elemente inglobate Ei-1 19 buc  (SAC pl .-130)
					
277	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,210			
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,040			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
278	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840			
	2320166200676	White spirit	kg	3,000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500			
		7.5. Balustrada Bl-1 2 buc ; Bl-2 2 buc ; Bl-3 1 buc   (SAC pl .-130)
					
279	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010			
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050			
280	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund  epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  ZOCOR VE3000
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,360			
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,180			
	24302261009501	Grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000	kg	0,250			
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,030			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	2320166200676	White spirit	kg	0,100			
		8. Copertina B1
					
		8.1. Specificatia materialelor (SAC pl .- 132)
					
281	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 35, б=0,5mm (culoare gri, RAL 7010 )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2710403642002	Tabla cutata LK 35, б=0,5mm (culoare gri, RAL 7010	m2	1,150			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,150			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022			
282	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, б=0,5mm, L=150mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490265	Lacrimar din tabla zincata, d=0,45mm, L=150mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
283	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2812106306005	Banda de etansare 	m	1,100			
284	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Sort din tabla zincata,
б=0,45mm, (culoare gri, RAL 7010 )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,950			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	27104036422991	Tabla plana zincata б=0,45mm, (culoare gri, RAL 7010 )	kg	5,550			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
285	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d=100mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300			
	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  d100	m	1,050			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400			
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,200			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
286	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=80mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350			
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,050			
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500			
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,250			
	2413217300010	Cleme	buc	0,500			
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250			
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015			
		8.2. Structura de rezistenta  (SAC pl .- 132)
					
287	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000			
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,500			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,500			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150			
288	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000 si doua straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280			
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	12,000			
	24302261009501	Grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000	kg	6,000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840			
	2320166200676	White spirit	kg	3,000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500			
		9. Copertina B2
					
		9.1. Specificatia materialelor (SAC pl .- 135)
					
289	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 35, б=0,5mm (culoare gri, RAL 7010 )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2710403642002	Tabla cutata LK 35, б=0,5mm (culoare gri, RAL 7010	m2	1,150			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,150			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022			
290	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, б=0,5mm, L=150mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490265	Lacrimar din tabla zincata, d=0,45mm, L=150mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
291	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2812106306005	Banda de etansare 	m	1,100			
292	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Sort din tabla zincata,
б=0,45mm, (culoare gri, RAL 7010 )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,950			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	27104036422991	Tabla plana zincata б=0,45mm, (culoare gri, RAL 7010 )	kg	5,550			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
293	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d=100mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300			
	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  d100	m	1,050			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400			
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,200			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
294	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=80mm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350			
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,050			
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500			
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,250			
	2413217300010	Cleme	buc	0,500			
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250			
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015			
		9.2. Structura de rezistenta  (SAC pl .- 136)
					
295	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000			
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,500			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,500			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150			
296	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000 si doua straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280			
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	12,000			
	24302261009501	Grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000	kg	6,000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840			
	2320166200676	White spirit	kg	3,000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500