CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  ”Reparația  capitală a scării Centrului de Cultură și Tineret din str. Decebal, 13A mun.Bălți”
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
	
1	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25)
	buc	1,00
	
2	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник  люминисцентный,кол-во ламп 4, ARS/S-4x18)
	100 buc	0,08
	
3	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa(Светильник светодиодный 15 Вт)
	100 buc	0,02
	
4	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный)
	100 buc	0,02
	
5	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)
	100 m	1,40
	
6	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д16,25)
	100 m	1,00
	
7	
	Стоимость материалов неучтенных ценником
	buc	0,00
	
8	
	Светильник люминисцентный 4*18 Вт    ARS/S  -4*18
	buc	8,00
	
9	
	Светильник светодиодный ,настенный 15 Вт
	buc	2,00
	
10	
	Лампа люминисцентная Л Б-18
	buc	32,00
	
11	
	Стартер С80
	buc	16,00
	
12	
	Выключатель на два направления 6А
	buc	2,00
	
13	
	Коробка установочная
	buc	2,00
	
14	
	Коробка  разветвительная
	buc	2,00
	
15	
	Кабель 3*1,5  ВВГнг
	m	140,00
	
16	
	Труба ПВХ  Д16
	m	100,00
	
		2. Lucrari de constructie 
	
		2.1. Lucrari de demontare
	
17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	296,06
	
18	CH06A apl
	Demontarea balustradei din aluminiu
	m	66,00
	
19	RpCK41B apl
	Desfacerea treptelor din plastic
	m2	59,80
	
20	RpIB11G
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru
	m	11,00
	
21	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	22,00
	
22	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	11,50
	
23	TRI1AA04C3
	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 3
	t	11,50
	
24	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	11,50
	
		2.2. Pereti
	
25	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori
	m2	194,01
	
26	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	194,01
	
27	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau 2 mm la art. CF50)
	m2	194,01
	
28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	194,01
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	194,01
	
30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	194,01
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	194,01
	
32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	194,01
	
33	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri
	m2	102,05
	
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	102,05
	
35	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	102,05
	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	102,05
	
37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor
	m2	102,05
	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	102,05
	
39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	102,05
	
40	CK18C
	Montarea cornierilor din aluminiu
	m	190,00
	
41	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	59,40
	
		2.3. Fatada. Vitralii
	
42	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	148,20
	
43	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (фасадное остекление, профиль 130х50, цвет профиля: белый,  стеклопакет 27мм 6х16х5)
	m2	138,90
	
44	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	105,40
	
45	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri exterioare de ferestre
	m2	21,10
	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	m2	21,10
	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de cimet "Otkos" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare
	m2	21,10
	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	m2	21,10
	
49	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	21,10
	
		2.4. Usi 
	
50	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	9,34
	
		2.5. Tavane
	
51	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie
	m2	160,30
	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	160,30
	
53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	160,30
	
54	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	160,30
	
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	160,30
	
56	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	160,30
	
57	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	52,00
	
58	CK18C
	Montarea cornierilor din aluminiu
	m	40,00
	
59	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	59,40
	
		2.6. Pardosele
	
60	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	79,75
	
61	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	79,75
	
62	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	79,75
	
63	CI23A
	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum pentru scari cu componenta de granit tip Safetred, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33), la podele
	m2	79,75
	
		2.7. Trepte
	
64	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la trepte
	m2	59,80
	
65	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	35,88
	
66	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	29,90
	
67	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale)
	m2	23,92
	
68	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	71,80
	
69	CI23A
	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum pentru scari cu componenta de granit tip Safetred, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33, inclusiv coltarul de cauciuc (156) si profilele de finisaj din cauciuc (45 m), pentru trepte), la trepte
	m2	71,80
	
70	CH06B
	Balustrada din inox montata la scari
	m	66,00
	
		2.8. Sistema de incalzire
	
71	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (500x2000 T22), montate pe picioruse
	buc	5,00
	
72	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	5,00
	
73	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	5,00
	
74	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	5,00
	
75	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava otel d15x2.5 mm)
	m	36,00
	
76	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava otel d25x2.8mm)
	m	6,00
	
77	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava otel  d32x2.8mm)
	m	12,00
	
78	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava otel d57x3,0mm)
	m	50,00
	
79	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление трубопроводов)
	kg	75,25
	
80	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"(Испытание на герметичность)
	m	42,00
	
81	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  (Испытание на герметичность)
	m	62,00
	
82	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание)
	m	42,00
	
83	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания )
	m	62,00
	
84	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 63x9
	m	50,00
	
85	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm
	buc	2,00
	
		2.9. Retele electrice
	
86	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	4,00
	
87	SA34A
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1"
	buc	10,00
	
88	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	40,00
	
89	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	40,00
	
		3. Utilaj
	
90	
	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-B10А
	buc	1,00