Caracteristici tehnice a monitoarelor
	Nr. d/o
	Denumirea articolului
	Monitor 21.5” + Android System

	1
	Model procesor (CPU)
	RK3566, quad-core, up to 1.8GHz sau compatibil

	2
	Memorie RAM
	Minim : 2 GB, opțional 4 GB

	3
	Memorie internă (eMMC):
	Minim: 32 GB

	4
	Sistem de Operare
	Minim Android 11

	5
	Dimensiune ecran
	21.5"

	6
	Tip ecran
	TFT/LED LCD

	7
	Protectie ecan
	Sticlă securizată (călită) cu grosimea minim de 3 mm.

	8
	Rezolutie ecran
	1920*1080, 16:9

	9
	Display colors
	16.7M Colors, 73% NTSC

	10
	Contrast
	1000:1

	11
	Timp de raspuns
	Min 14ms

	12
	Back-light Tip
	WLED

	13
	Luminozitate
	500 cd/m²

	14
	WiFi / HotSpot
	Support 2.4GHz Wi-Fi 802.11b/g/n protocol, support HotSpot

	15
	Bluetooth
	Bluetooth 4.2

	16
	4G
	4G network

	17
	Ethernet
	10M/100M

	18
	Interface
	RJ45, 1-way USB-3.0 HOST, 1-way USB2.0 OTG, 2-way extended USB port, HDMI output, up to 4K, 3.5mm earphone jack, DC power input 9-36V

	19
	Product Colors
	Negru

	20
	VESA
	75x75

	21
	Speaker
	4Ω*5W*2

	22
	Language
	Multi-language

	23
	Working Temperature
	0℃~50℃

	24
	Storage Temperature
	-20℃~60℃

	25
	Working Humidity
	20~80%RH

	26
	Storage Humidity
	10~95%RH

	27
	Video format
	Support H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 and other video formats

	28
	Audio format
	MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP and other formats

	29
	Photo
	Support JPG, BMP, PNG and other image formats

	30
	CMS
	Sistem de gestionare a contentului prin Cloud (compatibilitate cu Xiaohui Cloud Platform)

	31
	Carcasa
	Metal cu grosimea minim 1,8 mm, Antivandal p/u montarea in autobuze

	32
	Tipurile de fixare
	Tavan, perete (anexa 2),  bara (anexa 1)

	33
	Gestionare
	Telecomandă IR  - gestionare Android



Complectare:

1) Cablu HDMI 10m – cîte o bucată pentru fiecare set.
2) Cablu audio 3.5 jack cu reglare sunet, 6m -  cîte o bucată pentru fiecare set.


Caracteristici tehnice a monitoarelor

	Nr. d/o
	Denumirea articolului
	Monitor 21.5” 

	1
	Dimensiune ecran
	21.5"

	2
	Tip ecran
	TFT/LED LCD

	3
	Protectie ecan
	Sticlă securizată (călită) cu grosimea minim de 3 mm.

	4
	Rezolutie ecran
	1920*1080, 16:9

	5
	Display colors
	16.7M Colors, 73% NTSC

	6
	Contrast
	1000:1

	7
	Timp de raspuns
	Min 14ms

	8
	Back-light Tip
	WLED

	9
	Luminozitate
	500 cd/m²

	10
	Interface
	HDMI x 1, VGA x 1, DC-IN 9-36V

	11
	Product Colors
	Negru

	12
	VESA
	75x75

	13
	Speaker
	4Ω*5W*2

	14
	Language
	Multi-language

	15
	Working Temperature
	0℃~50℃

	16
	Storage Temperature
	-20℃~60℃

	17
	Working Humidity
	20~80%RH

	18
	Storage Humidity
	10~95%RH

	19
	Carcasa
	Metal cu grosimea minim 1,8 mm, Antivandal p/u montarea in autobuze

	20
	Tipurile de fixare
	Tavan, perete (anexa 2), bara (anexa 1)














Instalare Bara (anexa 1)
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Instalare Perete sau Tavan (anexa 2)
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