Proiect de executare privind forarea sondei arteziene in scopul in aprovizionarii cu apa a partii de Nord a s. Congaz, r-nul Comrat, UTA GAGAUZ  YERI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Deviz-oferta № 2-2-1
Statia de pompare de asupra sondei arteziene.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Rezistenta					
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 	100 m3	0,06			
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -растительный грунт	100 m3	0,19			
 3	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu 	m3	2,50			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	1,13			
 5	RpAcA27A
	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны и кондуктора) 	buc	2,00			
 6	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,82			
 7	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,71			
 8	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1	buc	1,00			
 9	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1	buc	1,00			
 10	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9	buc	2,00			
 11	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00			
 12	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	2,00			
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	27,60			
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scobe))	kg	8,00			
 15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,01			
 16	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) 	m2	20,00			
 17	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	2,50			
 18	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	2,50			
 19	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -в пазухи	100 m3	0,19			
 20	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3	0,19			
 21	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение растительного слоя	100 m3	0,06			
 22	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,25			
 23	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	0,53			
 24	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..  (Устройство бетонной отмостки)	m3	0,38			
   		Capitolul 1.2. Montarea tevilior si armaturi					
25	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,00			
 26	AcA06B
	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 32x4mm-Teva constr. f.s. tr.32x4mm 	m	60,00			
 27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Оголовок герметизированный ОГ-51)	buc	1,00			
 28	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot( reductie, ramificare din otel) d=32mm	buc	1,00			
 29	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(кран трёхходовой и манометр)	buc	1,00			
 30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din otel d=32mm	buc	1,00			
 31	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=40mm)-фланцы и сварка	buc	3,00			
 32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  -болтовое соединение без стоимости фланцев	buc	3,00			
 33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -racord din otel d=32x3.5mm L-0.4m	buc	1,00			
 34	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=32mm	buc	1,00			
 35	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  -mufa-flansa d=40мм	buc	1,00			
 36	AcA52A
	Teava din polipropilen pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  40 mm	m	1,50			
 37	RpEG06B
	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de  ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станции управления (cпецификация на листе Desen tehnic Nr. 4)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.3. Ventilarea					
38	VB27A1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00 -дефлектор д=150мм	buc	1,00			
 39	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 150 mm  	m	2,00			
 40	AcA13C
	Sudarea tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 90-225 mm -Cot  90gr. d=150mmmm-1buc	buc	1,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Transportare materialelor	10,00 %				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
41	07-04-030-07
	Montarea pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса	buc	1,00			
 42	AcB04B
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm (без материалов)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
43	Pret de peata
	Contor de apa d=32mm	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozit	1,20 %				
		Total	100,00 +				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(P.Cunev)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)