CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii gard si acces din pavaj la blocul de studii
	
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Amenajarea teriotoriului					
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,850			
 2	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	44,480			
 3	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,150			
 4	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	7,600			
 5	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat tip caramida gr. 40 mm, culoare se coorodoneaza co beneficiarul)	m2	37,800			
 6	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( beton cl. C 7.5,  БP100.20.8)	m	42,000			
 7	CO06B4 apl.
	Imprejmuiri din panouri Eurogard (Panou gard ECO H-2,0m D-3,8mm zincat si vopsit), fixati pe stipli metalici zincati (Stalp ЕСО 20 L-2,6m 61х35 RAL 6005), inclusiv elementele metalice vopsite prefabaricate si capac 60x40mm verde, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	80,000			
 8	CK14A
	Portita Н-2,05m L-0,8m, culoare verde (Eurogard), gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare	m2	1,640			
 9	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 	100 m3	0,050			
 10	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	6,500			

Executor:                       Vadim Negru, Director adjunct pe gospodarie, tel: 060728087