Constructia retelei de canalizare menajer-fecaloide (retea publica) din str. Postiei de la str. Doina pina la str. Putnei, or. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolarea acoperirii drumului si trotuarelor 
			
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	590,00
	
 2	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	29,55
	
 3	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m
	100 m3	0,30
	
 4	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	65,01
	
 5	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,30
	
 6	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pietris)
	100 m3	0,43
	
 		Capitolul 2. Lucrari de terasament
			
7	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	6,12
	
 8	TsA16L2
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime > 1 m, adincime 2,01-4 m , teren mijlociu cu obstacol
	m3	431,00
	
 9	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,66
	
 10	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	108,90
	
 11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,66
	
 12	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m
	m2	2 146,20
	
 13	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	270,00
	
 14	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	270,00
	
 15	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	7,73
	
 16	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	7,73
	
 		Capitolul 3. Camine 
			
17	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	4,31
	
 18	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 pentru regola - 6.84 m3)
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0070
	m3	13,11
	
 19	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦД-10
	buc	19,00
	
 20	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 10-6
	buc	11,00
	
 21	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 10-9
	buc	17,00
	
 22	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦП1-10-1
	buc	19,00
	
 23	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦО-1
	buc	50,00
	
 24	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 7-3
	buc	19,00
	
 25	
	Elemente din otel pentru consolidarea caminelor
	kg	390,64
	
 26	AcE10A1
	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250
	buc	19,00
	
 27	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 pentru regola - 1.08 m3)
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0060
	m3	5,01
	
 28	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦД-15
	buc	3,00
	
 29	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 15-6
	buc	1,00
	
 30	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 15-9
	buc	6,00
	
 31	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦП1-15-2
	buc	3,00
	
 32	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦО-1
	buc	12,00
	
 33	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 7-3
	buc	3,00
	
 34	
	Elemente din otel pentru consolidarea caminelor
	kg	61,68
	
 35	AcE11A1
	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250
	buc	3,00
	
 36	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00 (6,60 kg/buc)
	kg	13,20
	
 37	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc)
	kg	58,20
	
 38	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc)
	kg	25,80
	
 39	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc)
	kg	32,40
	
 40	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc)
	kg	97,00
	
 41	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05 (22,7 kg/buc)
	kg	90,80
	
 42	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-07 (29,20 kg/buc)
	kg	29,20
	
 43	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (pereu)
	m3	11,66
	
 44	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100
	m3	8,14
	
 		Capitolul 4. Conducte si accesorii 
			
45	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena PE100, SDR26, PN6  avind diametrul de 350 mm (tub de protectie)
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100
	m	14,00
	
 46	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena PE100, SDR26, PN6  avind diametrul de 315 mm (tub de protectie)
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100
	m	72,00
	
 47	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	235,00
	
 48	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	236,00
	
 49	
	Cot 90*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
		10,00
	
 50	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6"
	buc	27,00
	
 51	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	2,00
	
 52	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc	3,00
	
 53	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	3,00
	
 		Capitolul 5. Scoaterea din functiune 
			
54	RpAcF34A
	Demontarea capacelor din fonta, in vederea desfiintarii sau mutarii lor
	buc	2,00
	
 55	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm
	m3	0,20
	
 56	CP21B
	Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton
	m3	0,16
	
 		Capitolul 6. Reabilitarea cailor de acces 
			
57	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 30(h)x15 cm, pe fundatie de beton 20(h)x30 cm
	m	13,00
	
 58	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	42,90
	
 59	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  M300 fr. 40-70 mm
	m3	50,50
	
 60	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast existent - 50% din volum decapat fara pret balasat M300 fr. 40-70 mm
	m3	21,50
	
 61	DI155A k=0.8
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (4 cm)
Coeficient la manoperei=0,8000
Coeficient la utilajului=0,8000
Coeficient la pentru materiale=0,8000
	m2	190,00
	
 62	DI155B k=0.6
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm)
Coeficient la manoperei=0,6000
Coeficient la pentru materiale=0,6000
Coeficient la utilajului=0,6000
	m2	137,00
	
 63	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	34,80
	
 64	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,16
	
 65	Dl 107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,17
	
 66	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala
	m2	423,00
	
 67	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, SMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2	476,00
	
 68	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  M300 fr. 40-70 mm (trotuare)
	m3	1,52
	
 69	DB16D k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, SMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 5 cm)
Coeficient la manoperei=1,2500
Coeficient la pentru materiale=1,2500
Coeficient la utilajului=1,2500
	m2	19,00
	
 		Capitolul 7. Restabilirea zonei vegetale 
			
70	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,60
	
 71	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	75,00
	
 72	TsH05D
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime
	m2	200,00