CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație la Gimnaziul V.Cantemir, s.Sofia, r-ul Drochia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Capitolul 1. Lucrari de demontare
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	14,29	
2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 
	m3	8,54	
3	
	Demontarea canalizarii
		0,00	
4	RpSB01D
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 mm
	m	7,00	
5	RpSB01B
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm
	m	2,80	
6	
	Demontarea sistemului de incalzire/apa
		0,00	
7	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2"
	m	10,00	
8	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" 
	m	78,00	
9	RpIA59A
	Demontarea pompei 
	buc	1,00	
10	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	26,44	
11	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	26,44	
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructii
	
		2.1. Capitolul 2.1. Pereti
	
12	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3	0,65	
13	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 
	100m2	0,37	
14	CP11A
	Montarea placilor prefabricate din beton 
	buc	7,00	
15	CK26D
	Montarea  profilelor  - maiac
	m	68,00	
16	CF06A
	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil
	m2	33,41	
17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	16,30	
18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 5 mm
	m2	16,30	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	16,30	
20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	16,30	
21	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	97,91	
		2.2. Capitolul 2.2. Tavane
	
22	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane  PGC - hidrofob
	m2	20,70	
23	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	20,70	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	23,50	
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,70	
		2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli
	
26	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu bitum
	m2	20,70	
27	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	20,70	
28	CG17D
	Pardoseli din placi portalanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	20,70	
		2.4. Capitolul 2.4. Timplarii din PVC si metalice
	
29	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	7,49	
30	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	8,69	
31	CK27C
	Glasvanduri din HPL la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	16,20	
32	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	11,00	
33	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre
	m	11,00	
		3. Capitolul 3. Lucrari tehnice sanitare
	
		3.1. Canalizare
	
34	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	68,00	
35	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	17,50	
36	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	27,00	
37	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot Dn 110mm 45GRD
	buc	12,00	
38	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot Dn 110mm 90GRD
	buc	18,00	
39	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa Dn 110mm 
	buc	5,00	
40	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP Dn 50mm 87GRD
	buc	16,00	
41	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP Dn 50mm 45GRD
	buc	8,00	
42	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa PP Dn 50mm
	buc	4,00	
43	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 110
	buc	12,00	
44	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 110/50
	buc	5,00	
45	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa coloana ventilare 110
	buc	3,00	
46	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 50/50
	buc	4,00	
47	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm
	buc	10,00	
48	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
49	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,00	
50	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc	6,00	
51	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,00	
52	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	3,00	
		3.2. Apa rece
	
53	IC22A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, sau montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  57 x 3 mm
	m	21,00	
54	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PP-R/FB PN25
	m	16,00	
55	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R/FB PN25
	m	24,00	
56	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PP-R/FB PN25
	m	24,00	
57	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R PN25
	m	28,00	
58	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 90gr
	buc	16,00	
59	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 45gr
	buc	8,00	
60	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PP-R 
	buc	4,00	
61	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 90gr
	buc	76,00	
62	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 45gr
	buc	30,00	
63	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP-R
	buc	10,00	
64	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 90gr
	buc	28,00	
65	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 45gr
	buc	14,00	
66	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PP-R
	buc	8,00	
67	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP-R 25x20x20
	buc	20,00	
68	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot baterie, 20x1/2" PPR
	buc	2,00	
69	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PP-R 20
	buc	1,00	
70	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PP-R 25
	buc	1,00	
71	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord M, 20x1/2")
	buc	2,00	
72	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord M, 25x1/2")
	buc	2,00	
73	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord M, 32x1")
	buc	2,00	
74	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet sublavoar)
	buc	22,00	
75	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	6,00	
76	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
77	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 32 mm
	buc	20,00	
78	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 25 mm
	buc	28,00	
79	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 20 mm
	buc	30,00	
80	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm
	buc	3,00	
81	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Filtru)
	buc	1,00	
82	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Filtru antikal)
	buc	1,00	
83	IC30B
	Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord drept)
	buc	2,00	
84	IC30B
	Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord flexibil 1/2")
	buc	3,00	
		4. Capitolul 4. Electricitatea
	
85	08-03-573-4
	Panou de distributie  12  module  
	buc	1,00	
86	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, УЗО 25А
	buc	1,00	
87	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/25
	buc	1,00	
88	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/16А
	buc	3,00	
89	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/20А
	buc	5,00	
90	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	1,35	
91	
	Cablu VVGng-3x1.5
	m	82,00	
92	
	Cablu VVGng-3x2,5
	m	40,00	
93	
	Cablu VVGng-3x4
	m	138,00	
94	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,  Corp de iluminat LED-2x36
	100 buc	0,07	
95	
	Lampa LED 36w
	buc	16,00	
96	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,05	
97	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,02	
98	
	Cutie У409У1
	buc	13,00	
99	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 18 mm
	100 m	0,84	
100	08-02-396-10
	Canal plastic 25x25
	100 m	0,84	

5.Capitolul 5 Hazna	
101	TsC03D1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV
	100 m3	0,25	
102	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	4,50	
103	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	4,50	
104	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	1,82	
105	
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)
	buc	4,00	
106	
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc	1,00	
107	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B типаТ
	buc	1,00	
108	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	28,00	
109	IzF04A   k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	13,30