CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Реконструкция учебного корпуса «Г» теоретического лицея с.Дезгинжа под филиал детского сада «Колосок»

№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Общестроительные работы
				
		Capitolul 1.1. Крыльцо главного входа и служебного
				
1	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах) Отбивка старых скол бетона, раствора со ступеней, площадки и стенок
	m2	23,75	
 2	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	23,75	
 3	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки)из керамических плиток на клее (сухая смесь) для наружных работ ) Облицовка главного входа с пандусом (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая
	m2	23,75	
 4	RpCP21D

	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)
	m	18,00	
 5	CL19D

	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля  или кованные, на лестницах или балконах, включая поручни) Поручни готовые из проф.трубы, 
	kg	61,74	
 6	CN21A

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)
	m2	8,40	
 		Capitolul 1.2. Тамбуры главного входа и служебного
				
		Capitolul 1.2.1. Полы
				
7	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")
	m2	9,38	
 8	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях
	m2	9,38	
 9	CG17D1

	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: равной или до 16 м2 Облицовка по готовым бетонным полам  *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
Коэффициент к трудозатратам=0,60
	m2	9,38	
 10	CG18A1

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m	10,40	
 		Capitolul 1.2.2. Потолки
				
11	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00
	m2	9,38	
 12	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	9,38	
 13	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	9,38	
 14	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	9,38	
 15	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	9,38	
 16	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	9,38	
 17	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	9,38	
 18	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков
	m2	9,38	
 		Capitolul 1.2.3. Стены
				
19	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)
	m2	37,98	
 20	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	37,98	
 21	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя,  вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам
	m2	37,98	
 22	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из  раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
Коэффициент к машинам=4,00
	m2	37,98	
 23	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	37,98	
 24	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	37,98	
 25	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен -  грунтовка "Supraton")
	m2	37,98	
 26	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)
	m2	37,98	
 27	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен -  грунтовка "Supraton")
	m2	37,98	
 28	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	37,98	
 29	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *Цвет согласовать с заказчиком
	kg	0,38	
 		Capitolul 1.2.4. Откосы
				
30	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)
	m2	2,00	
 31	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	2,00	
 32	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	2,00	
 33	CN53A

	Грунтовка поверхностей  откосов - "Бетоноконтакт"
	m2	2,00	
 34	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	2,00	
 35	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов -  грунтовка "Supraton")
	m2	2,00	
 36	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)
	m2	2,00	
 37	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки)  на откосы из алюминия)
	m	81,67	
 38	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов -  грунтовка "Supraton")
	m2	2,00	
 39	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	2,00	
 		Capitolul 1.2.5. Дверные и оконные проёмы
				
40	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,7х2,0 - 1шт.
	m2	1,40	
 41	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,7х3,1 - 4шт, 1,15х2,8 - 2шт.
	m2	27,52	
 42	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,7х2,1м -1шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку
	m2	1,40	
 43	CK25D

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж  дверей,  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 1,7х3,1м - 4шт. 1,15х2,8м - 2шт.
	m2	27,52	
 44	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)
	m	0,80	
 45	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металлопласта в помещении общего зала для устройства тамбура служебного входа,,,
	m2	6,50	
 		Capitolul 1.3. Санитарный узел для детской группы и взрослых
				
		Capitolul 1.3.1. Полы
				
46	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)
	m2	18,76	
 47	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")
	m2	18,76	
 48	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	18,76	
 49	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")
	m2	18,76	
 50	CG17D1

	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2  *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
Коэффициент к трудозатратам=0,60
	m2	18,76	
 		Capitolul 1.3.2. Потолок
				
51	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков "Бетоноконтакт") *с учётом поверхности короба
	m2	12,68	
 52	RpCJ14A

	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite,  la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или  монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марким 25-Т для намета и наружнего слоя (толщ.1.5 см))  50% поверхности
	m2	9,38	
 53	RpCJ27B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ.штукатурки до 3см.
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	m2	9,38	
 54	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Устройство короба для сущ. вент.каналов
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00
	m2	6,00	
 55	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей короба -  грунтовка "Supraton")
	m2	6,00	
 56	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	6,00	
 57	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	6,00	
 58	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	6,00	
 59	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков
	m2	6,00	
 60	CK28B

	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) 
	m2	18,76	
 		Capitolul 1.3.3. Стены
				
61	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см) Разборка перегородки в С/У персонала
	m2	4,83	
 62	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)
	m2	34,66	
 63	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)
	m2	69,32	
 64	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	69,32	
 65	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя,  вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам
	m2	69,32	
 66	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из  раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
Коэффициент к машинам=4,00
	m2	69,32	
 67	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт")
	m2	69,32	
 68	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) Облицовка стен керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
	m2	69,32	
 		Capitolul 1.3.4. Откосы
				
69	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)
	m2	5,58	
 70	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	5,58	
 71	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	5,58	
 72	CN53A

	Грунтовка поверхностей  откосов - "Бетоноконтакт"
	m2	5,58	
 73	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) Облицовка стен керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
	m2	5,58	
 		Capitolul 1.3.5. Дверные и оконные проёмы
				
74	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверных блоков с фрамугой) 0,8х2,6м -1 шт, 0,8х2,1м -1 шт.
	m2	3,76	
 75	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,8х0,8м - 4шт.
	m2	6,40	
 76	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,8х0,8м -4шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку
	m2	6,40	
 77	CK25D

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж  дверей,  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 0,8х2,6м. - 1шт. и дверь без фрамуги 0,8х2,1м. - 1шт
	m2	3,76	
 78	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы  для окон из алюминия  шириной 25см) 
	m	1,80	
 		Capitolul 1.3.6. Водопровод наружный
				
79	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под траншею для водопровода L=60м. 0,3(b)х1,0(h)м.
	m3	18,00	
 80	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки водопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 60х0,3х0,3м.
	m3	5,40	
 81	AcA12B

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 32 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 32 мм)
	m	60,00	
 82	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m3	12,60	
 		Capitolul 1.3.7. Водопровод (холодное и горячее водоснабжение)
				
83	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий до  толщ. 50см. d40мм
	buc	3,00	
 84	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) ППР труба d25мм, для горячей и холодной воды
	m	34,00	
 85	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый  перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 25мм.
	buc	3,00	
 86	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый  перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм.
	buc	10,00	
 87	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой,  установленный на ножке) Умывальники для детей и 1шт для взрослых
	buc	6,00	
 88	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete    ( Электроводонагреватель, объемом 110  л  с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демнотированного
	buc	1,00	
 89	SE44A

	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.3.8. Вентиляция
				
90	VC01Aприм

	Монтаж бытового вентилятора d100 в комплекте с решёткой с регулирующимися заслонками, колено d100 *ресурсы включены в норму
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	2,00	
 91	VB09Aприм

	Готовая вентиляционная рамка с фиксированными жалюзями, монтируемая на стену в отверстие ВК
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.3.9. Канализация
				
92	RpSC07A

	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat  (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) Демонтаж старых разбитых сан.тех. пиборов
	buc	4,00	
 93	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )
	m	6,50	
 94	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )
	m	18,00	
 95	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)
	m	6,50	
 96	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90 град.
	buc	5,00	
 97	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100х100х50
	buc	3,00	
 98	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч.  для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)  Установка детских унитазов
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05
	buc	5,00	
 99	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч.  для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)  Установка унитаза для взрослых
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05
	buc	1,00	
 100	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)
	m	9,00	
 101	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ 50
	buc	4,00	
 102	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"
	buc	2,00	
 103	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник 50х50х50
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.3.10. Канализация наружная
				
104	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0х0,4х1,0 (h) м)
	m3	2,00	
 105	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5х0,4х0,3м.
	m3	0,60	
 106	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)
	m	5,00	
 107	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m3	1,40	
 		Capitolul 1.3.11. Колодец d1,0м. на 1 кольцо
				
108	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под  под колодец 
	m3	3,77	
 109	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=10см.
	m3	0,31	
 110	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища толщ. 10см.
	m3	0,31	
 111	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м.  с устройством бетонного основания для смотрового колодца
	m3	0,79	
 112	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)
	buc	1,00	
 113	TsH190A

	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка пазух землей после выкапывания с послойной ручной трамбовкой, на легкой почве)
Коэффициент к трудозатратам=5,00
	m3	2,99	
 		Capitolul 1.4. Общий зал (игровая зона и зона для занятий)
				
		Capitolul 1.4.1. Полы
				
114	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")
	m2	119,63	
 115	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях
	m2	119,63	
 116	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (АС4) (износостойкого) "насухо"  с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)
	m2	119,63	
 117	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ,  наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) 
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m	41,64	
 		Capitolul 1.4.2. Потолки
				
118	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00
	m2	119,63	
 119	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	119,63	
 120	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	119,63	
 121	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	119,63	
 122	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	119,63	
 123	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	119,63	
 124	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	119,63	
 125	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков
	m2	119,63	
 		Capitolul 1.4.3. Стены
				
126	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)
	m2	101,22	
 127	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	101,22	
 128	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя,  вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам
	m2	101,22	
 129	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из  раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
Коэффициент к машинам=4,00
	m2	101,22	
 130	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	101,22	
 131	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	101,22	
 132	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен -  грунтовка "Supraton")
	m2	101,22	
 133	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)
	m2	101,22	
 134	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен -  грунтовка "Supraton")
	m2	101,22	
 135	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	101,22	
 136	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *Цвет согласовать с заказчиком
	kg	1,02	
 		Capitolul 1.4.4. Откосы
				
137	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)
	m2	10,53	
 138	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	10,53	
 139	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	10,53	
 140	CN53A

	Грунтовка поверхностей  откосов - "Бетоноконтакт"
	m2	10,53	
 141	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	10,53	
 142	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов -  грунтовка "Supraton")
	m2	10,53	
 143	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)
	m2	10,53	
 144	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки)  на откосы из алюминия)
	m	77,45	
 145	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов -  грунтовка "Supraton")
	m2	10,53	
 146	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	10,53	
 		Capitolul 1.4.5. Дверные и оконные проёмы
				
147	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 1,85х2,0м - 6шт.
	m2	22,20	
 148	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,85х2,0м - 6шт. *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку 
	m2	22,20	
 149	CK25D

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж  дверей,  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,2х2,6м -1 шт.
	m2	3,12	
 150	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)
	m	11,70	
 151	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы  для окон из алюминия  шириной 25см) 
	m	11,70	
 152	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) *Новые перегородки из металлопласта в лестничном проёме
	m2	4,58	
 		Capitolul 1.5. Помещения спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка
				
		Capitolul 1.5.1. Полы
				
153	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m2	244,74	
 154	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях
	m2	244,74	
 155	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (АС4) (износостойкого) "насухо"  с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)
	m2	237,04	
 156	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ,  наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) 
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m	147,18	
 157	CG17D1

	Облицовка пола возле мойки в раздаточной керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2  *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
Коэффициент к трудозатратам=0,60
	m2	7,70	
 		Capitolul 1.5.2. Потолки
				
158	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков "Бетоноконтакт") 20%от общей поверхности
	m2	48,50	
 159	RpCJ14A

	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite,  la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или  монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марким 25-Т для намета и наружнего слоя (толщ.1.5 см))  20% поверхности
	m2	48,50	
 160	RpCJ27B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ.штукатурки до 3см.
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	m2	48,50	
 161	СF59A

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00
	m2	242,49	
 162	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	242,49	
 163	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	242,49	
 164	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	242,49	
 165	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	242,49	
 166	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	242,49	
 167	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -  грунтовка "Supraton")
	m2	242,49	
 168	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков
	m2	242,49	
 		Capitolul 1.5.3. Стены
				
169	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)
	m2	386,07	
 170	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка частей дверного проёма из фортана) Заложить дверные проёмы в спальных помещениях (0,55х0,45х2,6м. -2 шт.) и оконные проёмы в раздевалке группы 1 (5,55х1,15х0,45м - 2шт) в 1 фортан
	m3	7,06	
 171	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	401,70	
 172	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя,  вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам
	m2	401,70	
 173	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт")
	m2	401,70	
 174	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	392,25	
 175	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен -  грунтовка "Supraton")
	m2	392,25	
 176	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)
	m2	392,25	
 177	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен -  грунтовка "Supraton")
	m2	392,25	
 178	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	392,25	
 179	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *Цвет согласовать с заказчиком
	kg	3,93	
 180	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) Облицовка стен "фартук" перед мойкой в раздаточной керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
	m2	9,45	
 		Capitolul 1.5.4. Откосы
				
181	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)
	m2	43,74	
 182	CN53A

	Грунтовка поверхностей  стен - "Бетоноконтакт"
	m2	43,74	
 183	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	43,74	
 184	CN53A

	Грунтовка поверхностей  откосов - "Бетоноконтакт"
	m2	43,74	
 185	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	43,74	
 186	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов -  грунтовка "Supraton")
	m2	43,74	
 187	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)
	m2	43,74	
 188	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки)  на откосы из алюминия)
	m	94,55	
 189	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов -  грунтовка "Supraton")
	m2	43,74	
 190	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	43,74	
 		Capitolul 1.5.5. Дверные и оконные проёмы
				
191	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 5,55х1,15м - 2шт, 3,55х2,0м -2шт, 1,85х2,0м - 12шт.
	m2	71,37	
 192	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,75х2,6м -1шт, 2,0х2,6м -2шт, 1,1х2,6м -2шт.
	m2	20,67	
 193	CK23C

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окна 5-и камерные из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) 3,55х2,0м -2шт, 1,85х2,0м - 12шт.*Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку
	m2	58,60	
 194	CK25D

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж  дверей,  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери с фрамугами, 1,75х2,6м -1шт, 2,0х2,6м -2шт, 1,1х2,6м -2шт.
	m2	20,67	
 195	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)
	m	30,70	
 196	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы  для окон из алюминия  шириной 25см) 
	m	30,70	
 		Capitolul 1.5.6. Водопровод для раздаточной
				
197	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 )
	m	20,00	
 198	SD05B

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый  перед сантехприборами, диаметр 3/4") Вентиль бронз. 20
	buc	1,00	
 199	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый  перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм.
	buc	2,00	
 200	SC06A

	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой,  установленная на кронштейны,  прикрепленные к кирпичным стенам) *дезинфекция, мойка, сполоскание
	buc	3,00	
 201	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")
	buc	1,00	
 202	SE44A

	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.5.7. Канализация для раздаточной 
				
203	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90 град.
	buc	1,00	
 204	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100х100х50
	buc	1,00	
 205	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)
	m	26,00	
 206	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ 50
	buc	4,00	
 207	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)  (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.5.8. Канализация наружная
				
208	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0х0,4х1,0 (h) м)
	m3	2,00	
 209	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5х0,4х0,3м.
	m3	0,60	
 210	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)
	m	5,00	
 211	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m3	1,40	
 		Capitolul 1.5.9. Колодец d1,0м. на 1 кольцо
				
212	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под  под колодец 
	m3	3,77	
 213	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=10см.
	m3	0,31	
 214	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища толщ. 10см.
	m3	0,31	
 215	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м.  с устройством бетонного основания для смотрового колодца
	m3	0,79	
 216	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)
	buc	1,00	
 217	TsH190A

	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка пазух землей после выкапывания с послойной ручной трамбовкой, на легкой почве)
Коэффициент к трудозатратам=5,00
	m3	2,99	
 		Capitolul 1.6. Отопление
				
218	RpIC19C

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2") Разбрка труб отопления d50мм.
	m	113,00	
 219	RpIB12B

	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов  с количеством до 25 элементов) Снятие батарей отопления
	buc	25,00	
 220	IE05A

	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)
	m2	25,00	
 221	CN23C1

	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Обычная окраска  оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления)
	m2	50,00	
 222	IB01A

	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) Обратный монтаж ранее снятых радиаторов 25 шт.
	m2	25,00	
 223	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)
	buc	100,00	
 224	IC36E

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.  (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)
	m	120,00	
 225	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) Трубы отопления Stabi PN20 d20мм.
	m	25,00	
 226	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран угловой подачи и обратки 20 мм
	buc	50,00	
 227	IC38K

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром  50 мм) Отвод 90 d50мм
	buc	8,00	
 228	IC38K

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром  50 мм) Тройник d50х50х20мм
	buc	50,00	
 229	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Отвод 90 град. d 20мм
	buc	50,00	
 230	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Фитинги, муфты, прогоны. резьбы d 20мм
	buc	50,00	
 231	ID04Aприм

	Кран "маевского"
	buc	25,00	
 232	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Переход (американка) d20мм
	buc	50,00	
 233	IC38K

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром  50 мм) Переход (американка) d50мм
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.7. Отмостка
				
234	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Разборка отмостки в местах сильной деформации сущ.старой отмостки ср.толщ. 0,15м 1/4 от всей длины
	m3	4,69	
 235	TsA02F

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной< 1,5 м, твердый грунт) 
	m3	3,75	
 236	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	6,25	
 237	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)
	m2	25,00	
 238	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-1 100х100х3, при бетонировании отмостки)
	m2	125,00	
 239	CA02B

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) толщина 100 мм. *уклон отмостки от стены 3 градуса.
	m3	12,50	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
				
		Capitolul 2.1. Электрика
				
240	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)
	buc	38,00	
 241	08-03-572-8

	Монтаж распределительного  щита  на 24групы
	buc	1,00	
 242	08-03-526-1

	 Монтаж УЗО  25А
	buc	2,00	
 243	08-02-403-1

	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВСнг 3х1,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включён в ресурсы
	100 m	5,75	
 244	08-02-403-1

	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВСнг 3х2,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включён в ресурсы
	100 m	5,75	
 245	08-03-594-14

	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4, IP20
	100 buc	0,59	
 246	

	Светильник 4-х ламповый IP20
	buc	59,00	
 247	08-03-593-6

	Светильник потолочный -герметичный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый IP54
	100 buc	0,08	
 248	цена рыночная

	Светильник герметичный простой IP54
	buc	8,00	
 249	08-03-591-4

	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie deschisa   Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка двуклавишного выключателя IP24 *материал включён в ресурсы 
	100 buc	0,12	
 250	08-03-591-7

	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные) IP24
	buc	13,00	
 251	VC07A

	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора d 20 см.)
Коэффициент к трудозатратам=0,30
	buc	9,00	
 		Capitolul 3. Оборудование
				
 252	цена рыночная

	Щиток на 24групп
	buc	1,00	
 253	цена рыночная

	Автомат. выключатель однополюсный  ВА47-29/1Р  16А
	buc	7,00	
 254	цена рыночная

	Автомат. выключатель однополюсный  ВА47-29/1Р  25А
	buc	7,00	
 255	цена рыночная

	Устройство защитного отключения -УЗО 25А
	buc	2,00	
 256	цена рыночная

	Бойлер на 50л
	buc	2,00