CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   I.P. ,,Gimnaziul Făleștii Noi,,
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.P. ,,Gimnaziul Făleștii Noi,,
3. Obiectul achiziţiilor  Renovare/construcție a blocului sanitar în IP ,,Gimnaziul Făleștii Noi,,
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrări de demontare
	
1	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor, haznaua veche v=2.0 m3
	kg	300,00	
2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie cu sortarea si stivuirea materialelor recuperabile
	m2	47,25	
3	RpCH32C
	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor
	m2	47,25	
4	RpCH32B
	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	47,25	
5	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lambriu de mase plastice, la tavane suspendate (inc.5,6)
	m2	14,80	
6	RpCO56A Adaptare
	Demontari: timplarie din mase plastice sau aluminiu: usi, 2.76 m2, ferestre, 1.98 m2 pentru reinstalare ulterioara
	m2	4,74	
7	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (usi, fereastra) 
	m3	1,50	
8	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din fortan, exclusiv schela si curatirea blocurilor (inc.5 si parapet)
	m3	1,40	
9	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (inc. 6)
	m2	4,70	
		2. Lucrări interioare
	
		2.1. Tîmplărie
	
10	CK25A
	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	25,22	
11	CK23A
	Ferestre din profile PVC cu cel putin 4 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp, inclusiv plasele ,,Moskit,,
	m2	1,98	
12	CK26B
	Glafuri exterioare (sorturi din aluminiu b=100 mm), montate la ferestre din mase plastice
	m	3,60	
		2.2. Tavan
	
13	CK51A
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton rezistente la umeditate, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de grinzile planseului: suprafete plane a tavanelor, inclusiv tratarea rosturilor cu banda de armare si adeziv special 
	m2	4,70	
14	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ,,Rotband,,, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	51,85	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 
	m2	78,60	
16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	78,60	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 
	m2	78,60	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane 
	m2	78,60	
		2.3. Pardoseli
	
19	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, (suport sub vasele de clozet)
	m3	1,00	
20	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime la pardoseli
	100m2	0,42	
21	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta de 10 cm grosime la pardoseli
	m3	4,18	
22	CA02B2
	Beton simplu de 10 cm grosime, turnat in egalizari la pardoseli, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	4,18	
23	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	46,45	
24	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica de 8 mm grosime, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	46,45	
25	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte) 
	m	12,50	
		2.4. Finisare – pereți
	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 
	m2	198,60	
27	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	218,60	
28	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar de ciment-var marca M 100-T pina la grosimea totala de 3 cm (k=2)
	m2	218,60	
29	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	177,10	
30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu aracet (clei PVA) 
	m2	41,50	
31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ,,Rotband,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	41,50	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	41,50	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 
	m2	41,50	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti 
	m2	41,50	
		2.5. Încălzire
	
35	RpIB11A
	Demontari radiatoare din fonta de pozitie pentru desfiintare (3 buc.) pentru reinstalarea ulterioara
	m2	6,00	
36	RpIB11C
	Demontarea dispozitivelor de sustinere a radiatoarelor pentru desfiintare 
	buc	12,00	
37	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm
	m	18,00	
38	RCsB29D k=2.8
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8) 
	buc	14,00	
39	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast Stabi PN20 d=20 x 2 mm) 
	m	58,00	
40	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)
	buc	80,00	
41	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	16,00	
42	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Itip Termo 500/095, 40 sectii)
	m2	7,68	
43	RpIC30C
	Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm)
	buc	16,00	
44	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)
	buc	4,00	
45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)
	buc	4,00	
46	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)
	buc	4,00	
47	ID01A
	Cap termostatic HERZ ,,Mini,, c 9000
	buc	4,00	
48	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	46,00	
49	Pret de piata
	Teu prin presare 201620
	buc	16,00	
50	Pret de piata
	Teu prin presare 202016
	buc	14,00	
51	Pret de piata
	Teu prin presare 202016
	buc	16,00	
52	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena (trecere PPR x Fe d=20 mm x 1/2'' (15 mm), imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	8,00	
53	RpCP26A
	Montarea tevii de protectie, de 2" (d=50 mm, l=300 mm), pentru tevi metalice, la trecerea prin zidurile neportante
	buc	12,00	
54	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii 
	buc	14,00	
55	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1/2" - 1" (15-25 mm)
	m	58,00	
		2.6. Instalații de ventilare
	
56	RCsB29N k=2.8
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8)
	buc	4,00	
57	VA05A
	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP (mase plastice), gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (d=150 mm)
	m	17,10	
58	SA37I
	Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru fixarea canalelor de ventilatie circulare, din PVC montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 150 mm
	buc	20,00	
59	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru ventilare (dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 150 mm
	buc	4,00	
60	SB07G Adaptare
	Gratar de ventilare din PVC tip usor (U), pentru conducte de ventilare din PVC tip U, avind diametrul de 150 mm, marca MV 150 bVS (606)
	buc	9,00	
		2.7. Canalizare 
	
61	RCsB29K k=3.7
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, adincimea gaurilor pina la 40 cm (k=3.7) 
	buc	2,00	
62	RCsB29K k=2.8
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra sau planseu din beton armat, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8) 
	buc	3,00	
63	SB08C
	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	14,00	
64	SB08E
	Idem, avind diametrul de 110 mm
	m	35,00	
65	SA37I
	Bratara cu surub pentru fixarea tevilor de canalizare, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm)
	buc	35,00	
66	SA37F
	Idem, conductele avind diametrul de 2" (50 mm)
	buc	26,00	
67	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	11,00	
68	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	11,00	
69	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00	
70	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	17,00	
71	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	9,00	
72	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	5,00	
73	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (piesa de curatare), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00	
74	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (trecere), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm
	buc	5,00	
75	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm, nereglabil metal 100 x 100 mm
	buc	3,00	
76	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii 
	buc	5,00	
77	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	5,00	
78	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal
	buc	8,00	
79	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, tip oval sau dreptunghiular Ghenuia HD 18 (560 X 420 mm), montat ingropat 
	buc	12,00	
80	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	3,00	
81	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
82	SC14A
	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, (distribuitor de sapun lichid),  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	8,00	
83	SC11A
	Suport din mase plastice pentru hirtie igienica, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin
	buc	12,00	
84	SE59A
	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
		2.8. Apeduct
	
85	RCsB29B K=2.8
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8) 
	buc	7,00	
86	SE54B
	Rezervor tampon  din material plastic avind capacitatea de 400 - 500 l
	buc	1,00	
87	IzH13B
	Izolarea aparatelor cu saltele din vata de sticla,  tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit,  imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 100 mm, la volume de format complicat
	m2	6,00	
88	SA20A
	Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional - 15 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (58 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 mm x 1/2'' (15 mm) - 30 buc.
	m	58,00	
89	SA20B
	Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 25 mm (diametrul conventional - 20 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (9 buc.) si trecerile PPR x Fe d=25 mm x 3/4'' (20 mm) - 3 buc.
	m	30,00	
90	SA38B
	Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)
	buc	100,00	
91	SA38C
	Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 1" (25 mm)
	buc	30,00	
92	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (15 mm)
	buc	25,00	
93	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25 mm)
	buc	3,00	
94	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	8,00	
95	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii 
	buc	7,00	
96	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm
	m	88,00	
		3. Lucrări exterioare
	
		3.1. Terasamente
	
97	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. pentru demontarea haznalei vechi
	100 m3	0,10	
98	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm, astuparea groapei haznalei
	100 m3	0,10	
99	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv, pamintul haznalei vechi
	100 m3	0,10	
100	TsA01F1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la indepartarea stratului vegetal de 30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren mijlociu
	m3	15,30	
101	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 0.4 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime 1,0 m teren mijlociu
	m3	12,20	
102	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (pamintul in plus)
	t	22,50	
103	TsI50A3
	Transportarea pamintului in surplus cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	22,50	
104	TsC50B K=6
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (K=6 la 3 km)
	100 m3	0,18	
105	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,18	
106	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	12,20	
107	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv, pamintul fundatiilor
	100 m3	0,12	
		3.2. Fundații
	
108	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta, compactarea volumului pamintului ocupat de haznaua veche
	m3	3,00	
109	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la pereu gr.10 cm
	m3	1,30	
110	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta de 10 cm grosime sub talpile fundatiilor
	m3	0,68	
111	CB01A
	Cofraje din scinduri de rasinoase gr.=30 mm, pentru turnarea betonului in talpile fundatiilor, inclusiv sprijinirile
	m2	10,52	
112	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 (d=18 mm, A III) fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	71,88	
113	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 (d=6 mm, A I) fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	16,14	
114	CC03C Adaptare
	Montare plase sudate 10/10/100/100 A III, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la talpile fundatiilor
	kg	72,66	
115	CA03D2
	Beton turnat in fundatii (talpi), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	4,42	
116	CA09B
	Beton ciclopian, clasa C10/8 B10;12.5/M150 in fundatii, preparat manual pe santier
	m3	3,45	
117	CB01A
	Cofraje din scinduri de rasinoase gr.=30 mm, pentru turnarea betonului in grinda fundatiei, inclusiv sprijinirile
	m2	12,65	
118	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 (d=6 mm A I) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinda fundatiei,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	37,38	
119	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 (d=12 mm A III) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinda fundatiei,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	107,00	
120	CA04B3
	Beton turnat in grinda fundatiei, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	2,53	
121	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment M 200 cu sticla solubila la fundatii, aplicate pe suprafete orizontale de 3 cm grosime
	m2	8,00	
122	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2	22,00	
		3.3. Pereți și planșeu
	
123	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3	10,98	
124	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 (d=18 mm A III) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	103,20	
125	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 (d=6 mm A I) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	42,60	
126	CC13B
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 18 mm
	buc	24,00	
127	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	12,74	
128	CA04B3
	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	2,35	
129	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	25,32	
130	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea betonului in plansee cu grinzi monolite tip PE 3100 R (pas 1.2 m)
	buc	18,00	
131	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 (d=12 mm A III) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	168,63	
132	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 (d=6 mm A I) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	39,30	
133	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel rotund cu filet d=12 mm, l=35 cm, pas 1.5 m, pentru sustinerea cosoroabei, inglobate partial in betonul grinzilor sau in zidaria peretilor existenti
	kg	8,10	
134	CA04B3
	Beton turnat in grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	2,53	
135	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placii la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	45,67	
136	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea betonului in plansee cu grinzi monolite tip PE 3100 R (pas 1.2 m)
	buc	55,00	
137	CC02F2
	Armaturi din otel beton PC 52 (d=10 A III) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	385,34	
138	CC02E2
	Armaturi din otel beton PC 52 (d=10 mm A III) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	241,43	
139	CA04B3
	Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	6,85	
140	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (inzidirea golurilor de timplarie neintrebuintate)
	m3	0,72	
141	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la peretii exteriori (parapet) cu inaltimea pina la 4 m 
	m3	10,20	
142	CD66E
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori nearmati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 
	100m2	0,57	
		3.4. Acoperiș
	
143	CE41A
	Montarea capriorilor si a cosoroabei (mauerlat) cu tratament antiseptic 
	m3	1,40	
144	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata, fixat pe capriori cu sipci de rasinoase 50 x 25 mm. Norma de lemn 0.0014
	m2	101,53	
145	CE30A
	Asterala la invelitori din tabla profilata, executate din scinduti tivite de rasinoase 120 x 30 mm, pas 500 mm. Norma de lemn 0.008
	m2	101,53	
146	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata (profnastil) H-20 de 0.45 mm grosime, montata pe astereala din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletante, inclusiv racordarile de perete (20.23 ml) 
	m2	101,53	
147	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, cu latimea medie de 0.67 m, din lambriu de rasinoase de 10 mm grosime clasa ,,C,,. inclusiv carcasa din rigle de rasinoase 50x50 mm, 0.2 m3 si pervazurile din lemn de rasinoase b=15 cm, 20.23 ml
	m2	13,50	
148	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri pentru exterior, aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la streasuna 
	m2	13,50	
149	CN51F
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: sarpanta, astereala, rigle, etc..
	100m2	1,50	
150	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; popi, pene, sipci, capriori, cosoroabe, astereala, etc.
	m3	2,60	
151	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125 mm
	m	9,23	
152	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90 mm
	m	4,00	
		3.5. Finisare exterioară
	
153	CF15A
	Tencuieli iexterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	63,33	
154	IzF55A
	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm 
	m2	63,33	
155	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 
	m2	63,33	
156	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	63,33	
157	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala decorativa
	m2	63,33	
		3.6. Pereu
	
158	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in albia pereului cu adancimea pana la 0.15 m, in teren tare 
	m3	5,00	
159	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime
	100m2	0,40	
160	CB01A
	Cofraje din scinduri de rasinoase gr.=30 mm, pentru turnarea betonului in pereu, inclusiv sprijinirile
	m2	4,00	
161	CA02B2
	Beton simplu turnat in pereu nou de 10 cm grosime, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	4,00	
		3.7. Canalizare 
	
162	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in transei pentru canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	14,00	
163	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare (3 buc.) din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m si adincimea 1.25 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,77	
164	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde: - elemente caminului din beton armat prafabricat; - capacul pentru fintina cu cheie; - scara cu vanguri din otel (12.5 kg)
	buc	3,00	
165	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv a scarilor
	t	0,04	
166	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat de 20 cm grosime la caminele de canalizare si hazna 
	buc	8,00	
167	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, executate cu nisip
	m3	1,40	
168	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4-MS, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 x 3.2 mm
	m	8,00	
169	AcA08A
	Idem, avind diametrul de 160 x 4.0 mm
	m	26,00	
170	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de canalizare
	buc	11,00	
171	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	14,00	
172	RpCS01B
	Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara scliviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la caminul de canalizare (3 buc.)
	m2	5,40	
		3.8. Construcția haznaleI din inele din beton prefabricat, D=2.0 m V=11.3 m3
	
173	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,13	
174	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,12	
175	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	2,50	
176	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	21,00	
177	TsC50B K=6
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (K=6 la 3 km)
	100 m3	0,12	
178	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,12	
179	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime
	100m2	0,06	
180	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m si adincimea 4.0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	3,46	
181	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde:- elemente caminului din beton armat prefabricat;- capacul pentru fintina cu cheie;- scara cu vanguri din otel (40 kg)
	buc	1,00	
182	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,13	
183	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	2,50	
184	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton armat de 20 cm grosime la hazna
	buc	1,00	
185	SB08E
	Teava din material plastic pentru aerisire, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata vertical la hazna, avind diametrul de 110 mm
	m	1,00	
186	SB27A
	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din material plastic, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
187	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de aerisire
	buc	1,00	
188	RpCS01B
	Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara scliviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la hazna
	m2	1,80	
		4. Lucrări de montare
	
189	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	50,00	
190	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pentru 8 intrerupatoare automate, la cladiri social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete
	buc	1,00	
191	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor automate 16 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu
	buc	10,00	
192	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVG - 3 x 2.5 mm2
	m	300,00	
193	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	50,00	
194	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	9,00	
195	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	8,00	
196	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor electrice 
	buc	10,00	
197	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	9,00	
198	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	6,00	
199	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc	1,00	
200	SE59A Adaptare
	Ventilator de fereastra de 150 Wt, montat pe perete
	buc	4,00	
201	IA17A
	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 100 l
	buc	1,00	
202	SC01B Adaptare
	Cabina de dus cu cadita de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla, etc..,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta
	buc	1,00	
203	SC18A
	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (15 mm)
	buc	1,00	
		5. Utilaj
	
204	Pret de piata
	Ventilator de fereastra de 150 Wt
	buc	4,00	
205	Pret de piata
	Incalzitor electric de apa (boiler), capacitatea 100 l, puterea electrica 1.5 kw
	buc	1,00	
206	Pret de piata
	Cabina de dus 900 x 900 x 2100 mm
	buc	1,00