____Lucrari de reparatie in cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4, IMSP AMT Buiucani	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Cabinet 306
			
		Capitolul 1.1.1. Demolari 
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	10,320
	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	40,200
	
 3	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,320
	
 4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,320
	
 5	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	13,400
	
 6	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 7	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	1,750
	
 8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,770
	
 9	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 10	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	8,000
	
 11	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 12	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 13	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.1.2. Tavan
			
14	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,320
	
 15	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	10,320
	
 16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,320
	
 17	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,320
	
 18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,320
	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,320
	
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,320
	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,320
	
 22	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,320
	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,320
	
 24	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	10,320
	
 25	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	13,400
	
 		Capitolul 1.1.3. Pereti
			
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	40,200
	
 27	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	124,620
	
 28	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 29	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	40,200
	
 30	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	40,200
	
 31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	40,200
	
 32	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	40,200
	
 33	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 34	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 35	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 36	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.1.4. Pardosea
			
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,320
	
 38	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	31,992
	
 39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,320
	
 40	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,320
	
 41	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	10,320
	
 42	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	10,320
	
 		Capitolul 1.1.5. Timplarie
			
43	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 44	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	3,500
	
 45	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 46	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 47	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.2. Cabinet 305
			
		Capitolul 1.2.1. Demolari 
			
48	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	9,960
	
 49	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	39,670
	
 50	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,960
	
 51	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	13,220
	
 52	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	13,220
	
 53	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 54	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
	m2	9,960
	
 55	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	2,000
	
 56	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,770
	
 57	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 58	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
 59	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 60	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 61	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.2.2. Tavan
			
62	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	9,960
	
 63	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,960
	
 64	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,960
	
 65	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	9,960
	
 66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,960
	
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,960
	
 68	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,960
	
 69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,960
	
 70	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,960
	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,960
	
 72	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	9,960
	
 73	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	13,220
	
 		Capitolul 1.2.3. Pereti
			
74	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,020
	
 75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	39,670
	
 76	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	36,000
	
 77	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	25,000
	
 78	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	39,670
	
 79	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	39,670
	
 80	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	39,670
	
 81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,670
	
 82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	39,670
	
 83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,670
	
 84	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	39,670
	
 85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,670
	
 86	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	39,670
	
 87	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 88	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 89	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 90	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.2.4. Pardosea
			
91	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,960
	
 92	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	30,876
	
 93	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,960
	
 94	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,960
	
 95	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,960
	
 96	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	9,960
	
 97	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	9,960
	
 		Capitolul 1.2.5. Timplarie
			
98	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 99	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,750
	
 100	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 101	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 102	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.3. Cabinet 304
			
		Capitolul 1.3.1. Demolari 
			
103	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	10,250
	
 104	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	40,200
	
 105	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,250
	
 106	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	13,400
	
 107	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	13,400
	
 108	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 109	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	24,300
	
 110	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
	m2	10,250
	
 111	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	1,850
	
 112	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,500
	
 113	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 114	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	5,000
	
 115	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 116	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 117	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.3.2. Tavan
			
118	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,250
	
 119	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	10,250
	
 120	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,250
	
 121	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,250
	
 122	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,250
	
 123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,250
	
 124	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,250
	
 125	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,250
	
 126	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,250
	
 127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,250
	
 128	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	10,250
	
 129	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	13,620
	
 		Capitolul 1.3.3. Pereti
			
130	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,018
	
 131	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	40,200
	
 132	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	124,620
	
 133	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 134	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	40,200
	
 135	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	40,200
	
 136	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	40,200
	
 137	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	40,200
	
 138	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 139	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 140	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 141	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.3.4. Pardosea
			
142	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,250
	
 143	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	31,775
	
 144	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,250
	
 145	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,250
	
 146	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	10,250
	
 147	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	10,250
	
 		Capitolul 1.3.5. Timplarie
			
148	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 149	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,750
	
 150	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 151	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 152	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.4. Cabinet 303
			
		Capitolul 1.4.1. Demolari 
			
153	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	10,440
	
 154	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	40,860
	
 155	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,440
	
 156	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,440
	
 157	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	13,620
	
 158	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	1,270
	
 159	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 160	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	1,850
	
 161	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,770
	
 162	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 163	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
 164	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 165	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 166	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.4.2. Tavan
			
167	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,440
	
 168	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	10,440
	
 169	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,440
	
 170	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,440
	
 171	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,440
	
 172	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,440
	
 173	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,440
	
 174	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,440
	
 175	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,440
	
 176	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,440
	
 177	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	10,440
	
 		Capitolul 1.4.3. Pereti
			
178	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	40,860
	
 179	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	36,000
	
 180	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	30,000
	
 181	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,860
	
 182	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	40,860
	
 183	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	40,860
	
 184	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,860
	
 185	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	40,860
	
 186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,860
	
 187	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	40,860
	
 188	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,860
	
 189	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	40,860
	
 190	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 191	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 192	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 193	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.4.4. Pardosea
			
194	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,440
	
 195	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	32,364
	
 196	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,440
	
 197	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,440
	
 198	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,440
	
 199	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	10,440
	
 200	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	10,440
	
 		Capitolul 1.4.5. Timplarie
			
201	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 202	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	3,500
	
 203	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 204	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 205	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.5. Cabinet 302
			
		Capitolul 1.5.1. Demolari 
			
206	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	21,430
	
 207	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	55,860
	
 208	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	21,430
	
 209	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	24,000
	
 210	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	18,620
	
 211	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 212	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	26,000
	
 213	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
	m2	21,430
	
 214	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	12,000
	
 215	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,750
	
 216	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	5,000
	
 217	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	10,000
	
 218	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	30,000
	
 219	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	2,200
	
 220	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.5.2. Tavan
			
221	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	21,430
	
 222	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	21,430
	
 223	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,430
	
 224	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	21,430
	
 225	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	21,430
	
 226	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	21,430
	
 227	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	21,430
	
 228	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	21,430
	
 229	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	21,430
	
 230	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	21,430
	
 231	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	21,430
	
 232	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	24,000
	
 		Capitolul 1.5.3. Pereti
			
233	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	55,860
	
 234	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	64,945
	
 235	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 236	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	20,950
	
 237	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	20,950
	
 238	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	20,950
	
 239	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	20,950
	
 240	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 241	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,430
	
 242	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	21,430
	
 243	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	21,430
	
 244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	21,430
	
 245	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	21,430
	
 246	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	21,430
	
 247	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	21,430
	
 248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	21,430
	
 249	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	21,430
	
 250	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 251	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 252	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 253	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 		Capitolul 1.5.4. Pardosea
			
254	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	21,430
	
 255	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	66,433
	
 256	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	21,430
	
 257	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	21,430
	
 258	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	21,430
	
 259	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	21,430
	
 260	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	21,430
	
 		Capitolul 1.5.5. Timplarie
			
261	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 262	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	3,500
	
 263	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	15,650
	
 264	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 265	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	2,200
	
 266	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.6. Coridor Mic
			
		Capitolul 1.6.1. Demolari 
			
267	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	17,650
	
 268	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	60,780
	
 269	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,900
	
 270	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	18,900
	
 271	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	23,750
	
 272	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	23,750
	
 273	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 274	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	8,250
	
 275	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	12,720
	
 276	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 277	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
 278	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 279	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,000
	
 280	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,500
	
 281	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,500
	
 		Capitolul 1.6.2. Tavan
			
282	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	17,650
	
 283	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	17,650
	
 		Capitolul 1.6.3. Pereti
			
284	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,018
	
 285	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	52,430
	
 286	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	42,000
	
 287	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	21,000
	
 288	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,430
	
 289	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	52,430
	
 290	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	52,430
	
 291	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	52,430
	
 292	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	52,430
	
 293	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	52,430
	
 294	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	52,430
	
 295	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	52,430
	
 296	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	52,430
	
 297	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 298	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 299	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 300	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.6.4. Pardosea
			
301	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	18,900
	
 302	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	58,590
	
 303	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	18,900
	
 304	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	18,900
	
 305	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	18,900
	
 306	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	18,900
	
 307	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	15,600
	
 		Capitolul 1.6.5. Timplarie
			
308	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,770
	
 309	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,750
	
 310	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 311	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi
	m2	8,400
	
 312	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,500
	
 313	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,500
	
 		Capitolul 1.7. Cabinet 301
			
		Capitolul 1.7.1. Demolari 
			
314	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	17,260
	
 315	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	49,800
	
 316	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	17,290
	
 317	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	2,000
	
 318	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	58,940
	
 319	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
	m2	17,260
	
 320	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	9,140
	
 321	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,250
	
 322	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	5,000
	
 323	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	10,000
	
 324	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	30,000
	
 325	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,000
	
 326	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	2,200
	
 327	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.7.2. Tavan
			
328	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	17,260
	
 329	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	17,260
	
 330	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,260
	
 331	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	17,260
	
 332	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,260
	
 333	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,260
	
 334	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	17,260
	
 335	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,260
	
 336	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	17,260
	
 337	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,260
	
 338	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	17,260
	
 339	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	24,800
	
 		Capitolul 1.7.3. Pereti
			
340	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,151
	
 341	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	76,540
	
 342	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 343	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 344	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 345	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 346	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 347	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 348	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 349	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,540
	
 350	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	74,540
	
 351	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	74,540
	
 352	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,540
	
 353	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,540
	
 354	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,540
	
 355	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,540
	
 356	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	74,540
	
 357	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	74,540
	
 358	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 359	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 360	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 361	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 		Capitolul 1.7.4. Pardosea
			
362	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	17,260
	
 363	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	53,506
	
 364	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	17,260
	
 365	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	17,260
	
 366	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	17,260
	
 367	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	17,260
	
 368	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	17,260
	
 		Capitolul 1.7.5. Timplarie
			
369	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	4,000
	
 370	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	3,500
	
 371	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	2,000
	
 372	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	2,200
	
 373	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.8. Cabinet 300
			
		Capitolul 1.8.1. Demolari 
			
374	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	13,490
	
 375	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	44,640
	
 376	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	13,490
	
 377	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 378	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	44,640
	
 379	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
	m2	13,490
	
 380	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,750
	
 381	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	3,000
	
 382	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	8,000
	
 383	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	30,000
	
 384	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 385	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.8.2. Tavan
			
386	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	13,490
	
 387	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	13,490
	
 388	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	13,490
	
 389	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	13,490
	
 390	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	13,490
	
 391	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	13,490
	
 392	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	13,490
	
 393	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	13,490
	
 394	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	13,490
	
 395	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	13,490
	
 396	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	13,490
	
 397	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	14,880
	
 		Capitolul 1.8.3. Pereti
			
398	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	44,640
	
 399	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 400	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 401	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 402	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 403	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 404	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 405	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 406	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,640
	
 407	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	42,640
	
 408	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,640
	
 409	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	42,640
	
 410	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	42,640
	
 411	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	42,640
	
 412	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	42,640
	
 413	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	42,640
	
 414	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	42,640
	
 415	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 416	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 417	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 418	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.8.4. Pardosea
			
419	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	13,490
	
 420	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	41,819
	
 421	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	13,490
	
 422	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	13,490
	
 423	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	13,490
	
 424	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	13,490
	
 425	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	13,490
	
 		Capitolul 1.8.5. Timplarie
			
426	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 427	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,750
	
 428	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 429	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 430	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.9. Bloc Sanitar 1
			
		Capitolul 1.9.1. Demolari 
			
431	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	8,560
	
 432	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	35,160
	
 433	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	8,560
	
 434	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 435	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
	m2	8,560
	
 436	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	20,520
	
 437	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	8,000
	
 438	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	4,000
	
 439	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	2,000
	
 440	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 441	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 442	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.9.2. Tavan
			
443	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	8,560
	
 444	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	8,560
	
 445	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	8,560
	
 446	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	8,560
	
 447	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,560
	
 448	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	8,560
	
 449	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	8,560
	
 450	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	8,560
	
 451	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	8,560
	
 452	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	8,560
	
 453	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	8,560
	
 454	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	11,720
	
 		Capitolul 1.9.3. Pereti
			
455	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,015
	
 456	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	35,160
	
 457	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	108,996
	
 458	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	24,000
	
 459	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	35,160
	
 460	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	35,160
	
 461	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	35,160
	
 462	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	35,160
	
 463	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 464	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 465	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 466	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.9.4. Pardosea
			
467	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	8,560
	
 468	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	8,560
	
 469	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	26,536
	
 470	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	8,560
	
 471	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	8,560
	
 472	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	8,560
	
 473	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	8,560
	
 		Capitolul 1.9.5. Timplarie
			
474	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 475	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,500
	
 476	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	17,300
	
 477	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 478	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 479	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.10. Cabinet 309
			
		Capitolul 1.10.1. Demolari 
			
480	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	17,850
	
 481	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	52,560
	
 482	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	17,850
	
 483	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	17,850
	
 484	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	17,520
	
 485	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	2,000
	
 486	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,000
	
 487	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,500
	
 488	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 489	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,000
	
 490	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 491	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,500
	
 492	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,500
	
 		Capitolul 1.10.2. Tavan
			
493	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	17,850
	
 494	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	17,850
	
 495	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,850
	
 496	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	17,850
	
 497	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,850
	
 498	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,850
	
 499	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	17,850
	
 500	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,850
	
 501	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	17,850
	
 502	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,850
	
 503	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	17,850
	
 504	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	17,520
	
 		Capitolul 1.10.3. Pereti
			
505	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,019
	
 506	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	52,560
	
 507	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 508	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 509	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 510	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 511	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 512	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 513	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 514	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	50,560
	
 515	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	50,560
	
 516	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,560
	
 517	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	50,560
	
 518	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	50,560
	
 519	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	50,560
	
 520	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	50,560
	
 521	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	50,560
	
 522	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	50,560
	
 523	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 524	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 525	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 526	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.10.4. Pardosea
			
527	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	17,850
	
 528	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	55,335
	
 529	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	17,850
	
 530	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	17,850
	
 531	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	17,850
	
 532	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	17,850
	
 533	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	17,850
	
 		Capitolul 1.10.5. Timplarie
			
534	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,860
	
 535	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,890
	
 536	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	2,000
	
 537	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,500
	
 538	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,500
	
 		Capitolul 1.11. Cabinet 308
			
		Capitolul 1.11.1. Demolari 
			
539	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	9,970
	
 540	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	37,920
	
 541	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,970
	
 542	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,970
	
 543	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	12,640
	
 544	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	12,640
	
 545	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 546	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,000
	
 547	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,800
	
 548	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	1,000
	
 549	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	8,000
	
 550	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 551	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,000
	
 552	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 553	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.11.2. Tavan
			
554	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	9,970
	
 555	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,970
	
 556	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,970
	
 557	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	9,970
	
 558	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,970
	
 559	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,970
	
 560	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,970
	
 561	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,970
	
 562	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,970
	
 563	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,970
	
 564	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	9,970
	
 565	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	12,640
	
 		Capitolul 1.11.3. Pereti
			
566	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	37,920
	
 567	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 568	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 569	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 570	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 571	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 572	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 573	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 574	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	35,920
	
 575	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	35,920
	
 576	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	35,920
	
 577	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	35,920
	
 578	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	35,920
	
 579	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	35,920
	
 580	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	35,920
	
 581	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	35,920
	
 582	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	35,920
	
 583	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 584	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 585	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 586	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.11.4. Pardosea
			
587	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,970
	
 588	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	30,907
	
 589	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,970
	
 590	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,970
	
 591	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,970
	
 592	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	9,970
	
 593	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	9,970
	
 		Capitolul 1.11.5. Timplarie
			
594	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 595	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,800
	
 596	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 597	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 598	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.12. Cabinet 310
			
		Capitolul 1.12.1. Demolari 
			
599	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	60,000
	
 600	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	100,620
	
 601	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	62,000
	
 602	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	62,000
	
 603	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	41,000
	
 604	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	4,000
	
 605	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	23,920
	
 606	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	14,960
	
 607	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	6,000
	
 608	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	8,000
	
 609	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	50,000
	
 610	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,000
	
 611	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	6,000
	
 612	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	6,000
	
 		Capitolul 1.12.2. Tavan
			
613	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	62,000
	
 614	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	62,000
	
 615	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	62,000
	
 616	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	62,000
	
 617	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	62,000
	
 618	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 619	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	62,000
	
 620	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 621	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	62,000
	
 622	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 623	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	62,000
	
 624	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	41,000
	
 		Capitolul 1.12.3. Pereti
			
625	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	62,000
	
 626	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	48,000
	
 627	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	25,000
	
 628	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	62,000
	
 629	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	62,000
	
 630	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	62,000
	
 631	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 632	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	62,000
	
 633	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 634	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	62,000
	
 635	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 636	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	62,000
	
 637	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	4,000
	
 638	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	4,000
	
 639	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	4,000
	
 640	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	4,000
	
 		Capitolul 1.12.4. Pardosea
			
641	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	62,000
	
 642	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	192,200
	
 643	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	62,000
	
 644	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	62,000
	
 645	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	62,000
	
 646	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	62,000
	
 647	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33
	m2	62,000
	
 		Capitolul 1.12.5. Timplarie
			
648	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	11,360
	
 649	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,800
	
 650	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	4,000
	
 651	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	6,000
	
 652	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	6,000
	
 		Capitolul 1.13. Cabinet 307
			
		Capitolul 1.13.1. Demolari 
			
653	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	9,970
	
 654	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	37,920
	
 655	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,970
	
 656	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,970
	
 657	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	12,640
	
 658	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	12,640
	
 659	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 660	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,000
	
 661	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,800
	
 662	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	1,000
	
 663	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	8,000
	
 664	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 665	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,000
	
 666	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 667	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.13.2. Tavan
			
668	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	9,970
	
 669	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,970
	
 670	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,970
	
 671	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	9,970
	
 672	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,970
	
 673	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,970
	
 674	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,970
	
 675	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,970
	
 676	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,970
	
 677	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,970
	
 678	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	9,970
	
 679	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	12,640
	
 		Capitolul 1.13.3. Pereti
			
680	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	37,920
	
 681	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 682	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 683	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 684	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 685	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 686	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 687	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 688	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	35,920
	
 689	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	35,920
	
 690	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	35,920
	
 691	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	35,920
	
 692	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	35,920
	
 693	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	35,920
	
 694	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	35,920
	
 695	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	35,920
	
 696	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	35,920
	
 697	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 698	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 699	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 700	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.13.4. Pardosea
			
701	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,970
	
 702	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	30,907
	
 703	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,970
	
 704	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,970
	
 705	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,970
	
 706	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	9,970
	
 707	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	9,970
	
 		Capitolul 1.13.5. Timplarie
			
708	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 709	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,800
	
 710	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 711	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 712	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.14. Cabinet 311
			
		Capitolul 1.14.1. Demolari 
			
713	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	10,880
	
 714	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	41,100
	
 715	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,880
	
 716	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,880
	
 717	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	13,700
	
 718	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	13,700
	
 719	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 720	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,000
	
 721	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,900
	
 722	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 723	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	5,000
	
 724	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	30,000
	
 725	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 726	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.14.2. Tavan
			
727	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,880
	
 728	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	10,880
	
 729	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,880
	
 730	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,880
	
 731	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,880
	
 732	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,880
	
 733	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,880
	
 734	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,880
	
 735	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,880
	
 736	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,880
	
 737	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	10,880
	
 738	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	13,700
	
 		Capitolul 1.14.3. Pereti
			
739	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	41,100
	
 740	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 741	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 742	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 743	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 744	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 745	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 746	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 747	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	39,100
	
 748	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	39,100
	
 749	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	39,100
	
 750	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,100
	
 751	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	39,100
	
 752	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,100
	
 753	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	39,100
	
 754	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,100
	
 755	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	39,100
	
 756	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 757	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 758	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 759	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.14.4. Pardosea
			
760	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,880
	
 761	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	33,728
	
 762	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,880
	
 763	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,880
	
 764	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,880
	
 765	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	10,880
	
 766	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	10,880
	
 		Capitolul 1.14.5. Timplarie
			
767	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 768	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,900
	
 769	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 770	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 771	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.15. Cabinet 313
			
		Capitolul 1.15.1. Demolari 
			
772	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	10,150
	
 773	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	40,320
	
 774	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,150
	
 775	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,150
	
 776	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	13,440
	
 777	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 778	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,800
	
 779	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	1,000
	
 780	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	6,000
	
 781	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 782	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 783	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.15.2. Tavan
			
784	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,150
	
 785	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	10,150
	
 786	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,150
	
 787	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	10,150
	
 788	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,150
	
 789	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,150
	
 790	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,150
	
 791	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,150
	
 792	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	10,150
	
 793	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,150
	
 794	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	10,150
	
 795	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	13,440
	
 		Capitolul 1.15.3. Pereti
			
796	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	40,320
	
 797	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 798	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 799	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 800	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 801	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 802	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 803	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 804	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	38,320
	
 805	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	38,320
	
 806	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	38,320
	
 807	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,320
	
 808	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	38,320
	
 809	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,320
	
 810	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	38,320
	
 811	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,320
	
 812	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	38,320
	
 813	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 814	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 815	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 816	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.15.4. Pardosea
			
817	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,150
	
 818	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	31,465
	
 819	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,150
	
 820	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,150
	
 821	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	10,150
	
 822	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	10,150
	
 823	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	10,150
	
 		Capitolul 1.15.5. Timplarie
			
824	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 825	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,900
	
 826	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 827	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 828	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.16. Cabinet 312
			
		Capitolul 1.16.1. Demolari 
			
829	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	17,980
	
 830	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	50,880
	
 831	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	17,980
	
 832	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	17,980
	
 833	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	16,960
	
 834	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	4,000
	
 835	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,900
	
 836	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	3,000
	
 837	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	8,000
	
 838	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	30,000
	
 839	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	2,200
	
 840	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.16.2. Tavan
			
841	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	17,980
	
 842	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	17,980
	
 843	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,980
	
 844	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	17,980
	
 845	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,980
	
 846	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,980
	
 847	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	17,980
	
 848	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,980
	
 849	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	17,980
	
 850	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,980
	
 851	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	17,980
	
 852	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	16,960
	
 		Capitolul 1.16.3. Pereti
			
853	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	50,880
	
 854	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 855	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 856	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 857	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 858	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 859	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 860	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	18,000
	
 861	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	48,880
	
 862	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	48,880
	
 863	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	48,880
	
 864	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	48,880
	
 865	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	48,880
	
 866	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	48,880
	
 867	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	48,880
	
 868	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	48,880
	
 869	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	48,880
	
 870	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 871	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 872	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 873	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 		Capitolul 1.16.4. Pardosea
			
874	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	17,980
	
 875	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	55,738
	
 876	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	17,980
	
 877	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	17,980
	
 878	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	17,980
	
 879	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	17,980
	
 880	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	17,980
	
 		Capitolul 1.16.5. Timplarie
			
881	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	4,000
	
 882	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,900
	
 883	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	4,000
	
 884	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	2,200
	
 885	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.17. Cabinet 314/1
			
		Capitolul 1.17.1. Demolari 
			
886	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	9,000
	
 887	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	22,000
	
 888	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,000
	
 889	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,000
	
 890	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	12,040
	
 891	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	11,150
	
 892	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	1,000
	
 893	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
 894	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	10,000
	
 895	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,700
	
 896	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,700
	
 		Capitolul 1.17.2. Tavan
			
897	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	9,000
	
 898	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,000
	
 899	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,000
	
 900	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	9,000
	
 901	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,000
	
 902	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,000
	
 903	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,000
	
 904	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,000
	
 905	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,000
	
 906	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,000
	
 907	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	9,000
	
 908	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	12,040
	
 		Capitolul 1.17.3. Pereti
			
909	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	22,000
	
 910	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 911	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 912	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 913	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 914	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 915	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 916	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 917	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	20,000
	
 918	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	20,000
	
 919	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,000
	
 920	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,000
	
 921	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	20,000
	
 922	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,000
	
 923	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	20,000
	
 924	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,000
	
 925	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	20,000
	
 926	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 927	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 928	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 929	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.17.4. Pardosea
			
930	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,000
	
 931	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	27,900
	
 932	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,000
	
 933	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,000
	
 934	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,000
	
 935	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	9,000
	
 936	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	9,000
	
 		Capitolul 1.17.5. Timplarie
			
937	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,760
	
 938	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	8,300
	
 939	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,700
	
 940	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,700
	
 		Capitolul 1.18. Cabinet 314/2
			
		Capitolul 1.18.1. Demolari 
			
941	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	7,530
	
 942	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	36,000
	
 943	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	7,530
	
 944	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 945	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	50,000
	
 946	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor din placi  gresie, placi ceramic
	m2	7,530
	
 947	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	8,250
	
 948	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,400
	
 949	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 950	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,000
	
 951	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 952	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,700
	
 953	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,700
	
 		Capitolul 1.18.2. Tavan
			
954	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	7,530
	
 955	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	7,530
	
 956	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,530
	
 957	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	7,530
	
 958	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	7,530
	
 959	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,530
	
 960	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,530
	
 961	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,530
	
 962	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,530
	
 963	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,530
	
 964	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	7,530
	
 965	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	12,040
	
 		Capitolul 1.18.3. Pereti
			
966	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	36,000
	
 967	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	12,000
	
 968	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 969	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	36,000
	
 970	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	36,000
	
 971	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	36,000
	
 972	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,000
	
 973	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	36,000
	
 974	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,000
	
 975	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	36,000
	
 976	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,000
	
 977	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	36,000
	
 978	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 979	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 980	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 981	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.18.4. Pardosea
			
982	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	7,530
	
 983	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	23,343
	
 984	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	7,530
	
 985	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	7,530
	
 986	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	7,530
	
 987	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	7,530
	
 988	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	7,530
	
 		Capitolul 1.18.5. Timplarie
			
989	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,760
	
 990	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 991	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,700
	
 992	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,700
	
 		Capitolul 1.19. Cabinet 315
			
		Capitolul 1.19.1. Demolari 
			
993	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	27,540
	
 994	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	64,000
	
 995	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	27,540
	
 996	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	27,540
	
 997	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	21,320
	
 998	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	7,000
	
 999	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,000
	
 1000	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	2,000
	
 1001	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,000
	
 1002	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	3,000
	
 1003	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	8,000
	
 1004	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	40,000
	
 1005	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,000
	
 1006	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	2,200
	
 1007	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.19.2. Tavan
			
1008	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	27,540
	
 1009	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	27,540
	
 1010	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	27,540
	
 1011	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	27,540
	
 1012	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	27,540
	
 1013	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	27,540
	
 1014	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	27,540
	
 1015	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	27,540
	
 1016	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	27,540
	
 1017	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	27,540
	
 1018	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	27,540
	
 1019	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	21,320
	
 		Capitolul 1.19.3. Pereti
			
1020	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,050
	
 1021	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	64,000
	
 1022	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 1023	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 1024	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 1025	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 1026	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 1027	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 1028	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	18,000
	
 1029	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	62,000
	
 1030	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	62,000
	
 1031	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	62,000
	
 1032	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 1033	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	62,000
	
 1034	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 1035	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	62,000
	
 1036	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,000
	
 1037	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	62,000
	
 1038	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 1039	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 1040	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 1041	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 		Capitolul 1.19.4. Pardosea
			
1042	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	27,540
	
 1043	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	85,374
	
 1044	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	27,540
	
 1045	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	27,540
	
 1046	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	27,540
	
 1047	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	27,540
	
 1048	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	27,540
	
 		Capitolul 1.19.5. Timplarie
			
1049	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	4,000
	
 1050	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,900
	
 1051	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	7,000
	
 1052	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	2,200
	
 1053	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.20. Cabinet Psiholog 1
			
		Capitolul 1.20.1. Demolari 
			
1054	RpCI42C
	Demontarea tavanului suspendat
	m2	7,800
	
 1055	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	7,800
	
 1056	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	33,420
	
 1057	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	7,800
	
 1058	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	11,140
	
 1059	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 1060	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,000
	
 1061	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	7,800
	
 1062	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,700
	
 1063	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	1,000
	
 1064	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
 1065	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	10,000
	
 1066	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,700
	
 1067	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,700
	
 		Capitolul 1.20.2. Tavan
			
1068	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	7,800
	
 1069	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	7,800
	
 1070	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,800
	
 1071	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	7,800
	
 1072	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	7,800
	
 1073	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,800
	
 1074	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,800
	
 1075	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,800
	
 1076	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,800
	
 1077	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,800
	
 1078	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	7,800
	
 1079	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	11,140
	
 		Capitolul 1.20.3. Pereti
			
1080	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,080
	
 1081	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	33,420
	
 1082	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 1083	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 1084	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 1085	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 1086	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 1087	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 1088	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	18,000
	
 1089	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	31,420
	
 1090	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	31,420
	
 1091	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	31,420
	
 1092	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	31,420
	
 1093	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	31,420
	
 1094	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	31,420
	
 1095	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	31,420
	
 1096	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	31,420
	
 1097	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	31,420
	
 1098	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1099	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1100	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1101	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.20.4. Pardosea
			
1102	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	7,800
	
 1103	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	24,180
	
 1104	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	7,800
	
 1105	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	7,800
	
 1106	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	7,800
	
 1107	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	7,800
	
 1108	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	7,800
	
 		Capitolul 1.20.5. Timplarie
			
1109	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,760
	
 1110	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,900
	
 1111	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 1112	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,700
	
 1113	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,700
	
 		Capitolul 1.21. Coridor Psiholog
			
		Capitolul 1.21.1. Demolari 
			
1114	RpCI42C
	Demontarea tavanului suspendat
	m2	9,420
	
 1115	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	9,420
	
 1116	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	36,000
	
 1117	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,420
	
 1118	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	12,320
	
 1119	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 1120	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc
	m2	9,420
	
 1121	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	8,720
	
 1122	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,680
	
 1123	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	1,000
	
 1124	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	2,000
	
 1125	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 1126	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,000
	
 		Capitolul 1.21.2. Tavan
			
1127	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	9,420
	
 1128	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,420
	
 1129	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,420
	
 1130	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	9,420
	
 1131	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,420
	
 1132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,420
	
 1133	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,420
	
 1134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,420
	
 1135	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,420
	
 1136	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,420
	
 1137	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	9,420
	
 1138	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	12,320
	
 		Capitolul 1.21.3. Pereti
			
1139	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,018
	
 1140	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	29,000
	
 1141	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	12,000
	
 1142	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	20,000
	
 1143	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	29,000
	
 1144	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	29,000
	
 1145	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	29,000
	
 1146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	29,000
	
 1147	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	29,000
	
 1148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	29,000
	
 1149	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	29,000
	
 1150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	29,000
	
 1151	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	29,000
	
 		Capitolul 1.21.4. Pardosea
			
1152	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,420
	
 1153	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	29,202
	
 1154	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,420
	
 1155	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,420
	
 1156	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,420
	
 1157	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	9,420
	
 1158	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	12,320
	
 		Capitolul 1.21.5. Timplarie
			
1159	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi
	m2	12,500
	
 		Capitolul 1.22. Cabinet Psiholog 2
			
		Capitolul 1.22.1. Demolari 
			
1160	RpCI42C
	Demontarea tavanului suspendat
	m2	28,800
	
 1161	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	28,800
	
 1162	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	66,000
	
 1163	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	28,800
	
 1164	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	22,000
	
 1165	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	2,000
	
 1166	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,000
	
 1167	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de  gresie, placi ceramice, etc
	m2	28,800
	
 1168	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,750
	
 1169	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	4,000
	
 1170	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	7,000
	
 1171	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 1172	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	2,200
	
 1173	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.22.2. Tavan
			
1174	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	28,800
	
 1175	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	28,800
	
 1176	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	28,800
	
 1177	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	28,800
	
 1178	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	28,800
	
 1179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	28,800
	
 1180	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	28,800
	
 1181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	28,800
	
 1182	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	28,800
	
 1183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	28,800
	
 1184	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	28,800
	
 1185	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	22,000
	
 		Capitolul 1.22.3. Pereti
			
1186	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	66,000
	
 1187	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	6,200
	
 1188	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 1189	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	2,000
	
 1190	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	2,000
	
 1191	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	2,000
	
 1192	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	2,000
	
 1193	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	26,000
	
 1194	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	64,000
	
 1195	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	64,000
	
 1196	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	64,000
	
 1197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	64,000
	
 1198	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	64,000
	
 1199	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	64,000
	
 1200	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	64,000
	
 1201	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	64,000
	
 1202	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	64,000
	
 1203	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 1204	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 1205	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 1206	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	2,000
	
 		Capitolul 1.22.4. Pardosea
			
1207	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	28,800
	
 1208	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	89,280
	
 1209	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	28,800
	
 1210	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	28,800
	
 1211	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	28,800
	
 1212	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	28,800
	
 1213	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	28,800
	
 		Capitolul 1.22.5. Timplarie
			
1214	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	4,000
	
 1215	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,760
	
 1216	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi
	m2	15,600
	
 1217	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	2,000
	
 1218	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	2,200
	
 1219	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,200
	
 		Capitolul 1.23. Bloc Sanitar 2
			
		Capitolul 1.23.1. Demolari 
			
1220	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	9,570
	
 1221	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	37,320
	
 1222	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,570
	
 1223	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	12,440
	
 1224	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	2,000
	
 1225	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	9,570
	
 1226	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	16,570
	
 1227	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	13,530
	
 1228	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,000
	
 1229	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 1230	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,000
	
 1231	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	20,000
	
 1232	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,100
	
 1233	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.23.2. Tavan
			
1234	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	9,570
	
 1235	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,570
	
 1236	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,570
	
 1237	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	9,570
	
 1238	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,570
	
 1239	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,570
	
 1240	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,570
	
 1241	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,570
	
 1242	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,570
	
 1243	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,570
	
 1244	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	9,570
	
 1245	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	12,440
	
 		Capitolul 1.23.3. Pereti
			
1246	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,020
	
 1247	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	37,320
	
 1248	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	115,692
	
 1249	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	24,000
	
 1250	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
	m2	37,320
	
 1251	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	37,320
	
 1252	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	37,320
	
 1253	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
	m2	37,320
	
 1254	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1255	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1256	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1257	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.23.4. Pardosea
			
1258	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	9,570
	
 1259	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	9,570
	
 1260	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	29,667
	
 1261	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,570
	
 1262	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,570
	
 1263	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	9,570
	
 1264	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	9,570
	
 		Capitolul 1.23.5. Timplarie
			
1265	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,000
	
 1266	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	1,750
	
 1267	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	17,300
	
 1268	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	2,000
	
 1269	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,100
	
 1270	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,100
	
 		Capitolul 1.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA
			
		Capitolul 1.24.1. Demolari 
			
1271	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	32,830
	
 1272	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	78,210
	
 1273	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	32,830
	
 1274	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	26,070
	
 1275	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	26,070
	
 1276	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	2,000
	
 1277	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,700
	
 1278	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	2,000
	
 1279	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	6,000
	
 1280	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	40,000
	
 1281	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,000
	
 1282	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	1,700
	
 1283	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	1,700
	
 1284	RpCM33G
	Demontarea briului de protectie
	m	26,070
	
 		Capitolul 1.24.2. Tavan
			
1285	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	32,830
	
 1286	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	32,830
	
 1287	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,830
	
 1288	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	32,830
	
 1289	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,830
	
 1290	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	32,830
	
 1291	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	32,830
	
 1292	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	32,830
	
 1293	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	32,830
	
 1294	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	32,830
	
 1295	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	32,830
	
 1296	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	26,070
	
 		Capitolul 1.24.3. Pereti
			
1297	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	37,320
	
 1298	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	30,000
	
 1299	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	60,000
	
 1300	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,320
	
 1301	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	37,320
	
 1302	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	37,320
	
 1303	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,320
	
 1304	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	37,320
	
 1305	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,320
	
 1306	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	37,320
	
 1307	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,320
	
 1308	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	37,320
	
 1309	CG06B apl
	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m	26,070
	
 1310	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1311	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1312	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 1313	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	1,000
	
 		Capitolul 1.24.4. Pardosea
			
1314	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	32,830
	
 1315	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	101,773
	
 1316	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	32,830
	
 1317	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	32,830
	
 1318	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	32,830
	
 1319	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	32,830
	
 1320	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	26,070
	
 		Capitolul 1.24.5. Timplarie
			
1321	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	2,760
	
 1322	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	5,750
	
 1323	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	2,000
	
 1324	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	1,700
	
 1325	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,700
	
 		Capitolul 1.25. Coridor Sectia ginecologica
			
		Capitolul 1.25.1. Demolari 
			
1326	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	60,400
	
 1327	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	157,500
	
 1328	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	60,400
	
 1329	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	56,700
	
 1330	RpCM33G
	Demontarea baghete
	m	56,700
	
 1331	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	2,000
	
 1332	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	15,100
	
 1333	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	5,000
	
 1334	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	6,000
	
 1335	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	60,000
	
 1336	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,000
	
 1337	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	5,100
	
 1338	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	5,100
	
 1339	RpCM33G
	Demontarea briului de protectie
	m	56,700
	
 		Capitolul 1.25.2. Tavan
			
1340	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	60,400
	
 1341	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	60,400
	
 1342	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	60,400
	
 1343	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	60,400
	
 1344	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	60,400
	
 1345	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	60,400
	
 1346	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	60,400
	
 1347	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	60,400
	
 1348	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	60,400
	
 1349	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	60,400
	
 1350	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	60,400
	
 1351	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	56,700
	
 		Capitolul 1.25.3. Pereti
			
1352	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	157,500
	
 1353	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	45,000
	
 1354	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	65,000
	
 1355	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	157,500
	
 1356	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	157,500
	
 1357	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	157,500
	
 1358	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	157,500
	
 1359	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	157,500
	
 1360	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	157,500
	
 1361	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	157,500
	
 1362	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	157,500
	
 1363	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	157,500
	
 1364	CG06B apl
	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m	56,700
	
 1365	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 1366	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 1367	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 1368	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 		Capitolul 1.25.4. Pardosea
			
1369	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	60,400
	
 1370	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	187,240
	
 1371	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	60,400
	
 1372	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	60,400
	
 1373	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	60,400
	
 1374	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	60,400
	
 1375	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	56,700
	
 		Capitolul 1.25.5. Timplarie
			
1376	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	8,300
	
 1377	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	2,000
	
 1378	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	5,100
	
 1379	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	5,100
	
 		Capitolul 1.26. Coridor Central
			
		Capitolul 1.26.1. Demolari 
			
1380	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	56,980
	
 1381	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	7,570
	
 1382	RpCR41C
	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea (se exclude resursa autoturn)
	m2	111,020
	
 1383	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	56,980
	
 1384	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
	buc	1,000
	
 1385	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	8,300
	
 1386	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
	buc	4,000
	
 1387	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,000
	
 1388	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
	m	30,000
	
 1389	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
	m	5,100
	
 1390	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
	m	5,100
	
 		Capitolul 1.26.2. Tavan
			
1391	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	56,980
	
 1392	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	56,980
	
 1393	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	56,980
	
 1394	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	56,980
	
 1395	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	56,980
	
 1396	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	56,980
	
 1397	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	56,980
	
 1398	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	56,980
	
 1399	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	56,980
	
 1400	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	56,980
	
 1401	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	56,980
	
 1402	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	39,500
	
 		Capitolul 1.26.3. Pereti
			
1403	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	7,570
	
 1404	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	12,000
	
 1405	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	20,000
	
 1406	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,570
	
 1407	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	7,570
	
 1408	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	7,570
	
 1409	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,570
	
 1410	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,570
	
 1411	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,570
	
 1412	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,570
	
 1413	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	126,160
	
 1414	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	126,160
	
 1415	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 1416	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 1417	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 1418	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
	m2	3,000
	
 		Capitolul 1.26.4. Pardosea
			
1419	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	56,980
	
 1420	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	176,638
	
 1421	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	56,980
	
 1422	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	56,980
	
 1423	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	56,980
	
 1424	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
	m2	56,980
	
 		Capitolul 1.26.5. Timplarie
			
1425	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
	m2	8,300
	
 1426	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	1,000
	
 1427	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
	m	5,100
	
 1428	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	5,100
	
 		Capitolul 1.27. Casa Scarii
			
		Capitolul 1.27.1. Demolari 
			
1429	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
	m2	7,540
	
 1430	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	32,100
	
 1431	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	7,540
	
 1432	RpCM33G
	Demontarea plinte
	m	16,450
	
 1433	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,000
	
 1434	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	2,000
	
 		Capitolul 1.27.2. Tavan
			
1435	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	7,540
	
 1436	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	7,540
	
 1437	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,540
	
 1438	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	7,540
	
 1439	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	7,540
	
 1440	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,540
	
 1441	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,540
	
 1442	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,540
	
 1443	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,540
	
 1444	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,540
	
 1445	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	7,540
	
 1446	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
	m	16,450
	
 		Capitolul 1.27.3. Pereti
			
1447	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
	m2	32,100
	
 1448	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
	m	36,000
	
 1449	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
	m	40,000
	
 1450	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,100
	
 1451	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	32,100
	
 1452	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,100
	
 1453	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	32,100
	
 1454	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	32,100
	
 1455	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	32,100
	
 1456	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	32,100
	
 1457	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	32,100
	
 1458	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
	m2	32,100
	
 		Capitolul 1.27.4. Pardosea
			
1459	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	7,540
	
 1460	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
	kg	23,374
	
 1461	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	7,540
	
 1462	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	7,540
	
 1463	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	7,540
	
 1464	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	7,540
	
 1465	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
	m2	7,540
	
 		Capitolul 1.27.5. Timplarie
			
1466	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
	m2	2,000
	
 1467	TsH91A apl
	Instalarea scarilor modulare pentru acces pe acoperis, din metal, de tip Fakro
	buc	2,000
	
 		Capitolul 1.28. Evacuarea deseurilor de constructie
			
1468	TrB05B2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	264,000
	
 1469	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	264,000
	
 1470	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	264,000
	
 		Capitolul 2. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de demontare
			
1471	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor
	10 m	37,200
	
 1472	RCsB30E к - 3,6
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm
	buc	8,000
	
 1473	RCsB30J к - 3,6
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm
	buc	2,000
	
 1474	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	126,000
	
 1475	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m	8,000
	
 1476	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	18,000
	
 1477	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	72,000
	
 1478	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	19,000
	
 1479	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	2,000
	
 		Capitolul 2.2. Lucrari sanitare
			
1480	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	20,000
	
 1481	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	20,000
	
 1482	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	5,000
	
 1483	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	45,000
	
 		Capitolul 2.3. Sistemul  A1, T3,
			
1484	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20
	buc	28,000
	
 1485	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   Robinet PPR d25
	buc	2,000
	
 		Capitolul 2.4. Conductori
			
1486	AcA05E
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" teava zincata 50  x 3,2
	m	8,000
	
 1487	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm   Cot zincat d50
	buc	6,000
	
 1488	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm   Filet d50
	buc	2,000
	
 1489	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20- mm
	m	96,000
	
 1490	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de -25 mm
	m	30,000
	
 1491	SA34E
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L- 0.4 m
	buc	2,000
	
 1492	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	60,000
	
 1493	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	30,000
	
 1494	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	4,000
	
 1495	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune
	buc	2,000
	
 1496	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	12,600
	
 1497	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	0,800
	
 1498	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	126,000
	
 1499	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	8,000
	
 1500	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  ( tub  de  izolatie  d20mm)
	m	96,000
	
 1501	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  ( tub  de  izolatie  d25mm)
	m	30,000
	
 1502	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (hidrant interior cu d20'' montat pe perete in lada cu rama)
	buc	2,000
	
 1503	Pret  furnizor
	Stingator  OP-6
	buc	2,000
	
 		Capitolul 2.5. Sistema  C1
			
		Capitolul 2.5.1. Piese
			
1504	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu РР d 50
	buc	20,000
	
 1505	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  COT РР d 50
	buc	60,000
	
 1506	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   Mufa PP d50
	buc	8,000
	
 1507	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   Capac de capat PP d 50
	buc	8,000
	
 1508	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( revizie  diam. 110 mm )
	buc	2,000
	
 1509	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Capac de capat PP  diam. 110 mm
	buc	2,000
	
 1510	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( COT  PVC diam. 110 х 45 mm )
	buc	12,000
	
 1511	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Mufa diam. 110 mm )
	buc	4,000
	
 1512	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( clapeta  aerisire  pentru  canalizare  diam. 110 mm )
	buc	2,000
	
 1513	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU РР d110 х45
	buc	8,000
	
 		Capitolul 2.5.2. Conducte
			
1514	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PP
	m	18,000
	
 1515	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PP
	m	72,000
	
 1516	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	30,000
	
 1517	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	6,000
	
 1518	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm
	10 m	9,000
	
 		Capitolul 3. Lucrari la sistema de incalzire
			
1519	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	78,000
	
 1520	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	160,000
	
 1521	VC37A apl.
	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem)  doar manopera si utilaj
	buc	6,000
	
 1522	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	200,000
	
 1523	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	80,000
	
 1524	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
	m	28,000
	
 1525	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	28,000
	
 1526	RCsB30E  к- 2,7
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm
	buc	15,000
	
 1527	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	80,000
	
 1528	IB05B
	Radiatoare bimetal 10 sectii
	buc	40,000
	
 1529	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la Futorka  d1"  х 3/4"
	buc	160,000
	
 1530	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	160,000
	
 1531	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25
	buc	80,000
	
 1532	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii
	buc	40,000
	
 1533	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25
	buc	180,000
	
 1534	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Mufa PPR  d 25
	buc	36,000
	
 1535	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Teu PPR d25
	buc	12,000
	
 1536	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca  PPR d 25 х 3/4 papa
	buc	80,000
	
 1537	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR d 25 х 3/4 mama
	buc	80,000
	
 1538	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	120,000
	
 1539	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.
	m	180,000
	
 1540	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	180,000
	
 1541	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	98,000
	
 		Capitolul 4. Lucrari de montare
			
		Capitolul 4.1. Lucrari sanitare
			
1542	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete  ( Incalzitor de apa electric 10 l )
	buc	16,000
	
 1543	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete
	buc	5,000
	
 		Capitolul 4.2. Sistema de incalzire
			
1544	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . 9000 BTU inv
	buc	15,000
	
 1545	VC37G
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari
	buc	6,000
	
 		Capitolul 4.3. Lucrari electrice
			
		Capitolul 4.3.1. Cabinet 306
			
1546	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,020
	
 1547	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000
	
 1548	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,070
	
 1549	
	Priza ordinara
	buc	6,000
	
 1550	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1551	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,800
	
 1552	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1553	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1554	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1555	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
 1556	
	Tub gofrat 16
	m	80,000
	
 1557	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1558	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1559	
	Doze
	buc	9,000
	
 1560	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,030
	
 1561	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 1562	
	Corp de iluminat cu efect batericid
	buc	1,000
	
 		Capitolul 4.3.2. Cabinet 305
			
1563	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1564	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1565	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,050
	
 1566	
	Priza ordinara
	buc	4,000
	
 1567	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1568	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,650
	
 1569	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1570	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	15,000
	
 1571	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1572	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,650
	
 1573	
	Tub gofrat 16
	m	65,000
	
 1574	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1575	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1576	
	Doze
	buc	6,000
	
 1577	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1578	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.3. Cabinet 304
			
1579	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1580	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1581	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,070
	
 1582	
	Priza ordinara
	buc	6,000
	
 1583	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1584	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,800
	
 1585	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1586	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1587	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1588	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
 1589	
	Tub gofrat 16
	m	80,000
	
 1590	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1591	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1592	
	Doze
	buc	8,000
	
 1593	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,030
	
 1594	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 1595	
	Corp de iluminat cu efect batericid
	buc	1,000
	
 		Capitolul 4.3.4. Cabinet 303
			
1596	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1597	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1598	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,070
	
 1599	
	Priza ordinara
	buc	6,000
	
 1600	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1601	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,800
	
 1602	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1603	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1604	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1605	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
 1606	
	Tub gofrat 16
	m	80,000
	
 1607	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1608	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1609	
	Doze
	buc	8,000
	
 1610	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1611	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.5. Cabinet 302
			
1612	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,030
	
 1613	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	3,000
	
 1614	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,070
	
 1615	
	Priza ordinara
	buc	6,000
	
 1616	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1617	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	1,050
	
 1618	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	60,000
	
 1619	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	25,000
	
 1620	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1621	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,050
	
 1622	
	Tub gofrat 16
	m	105,000
	
 1623	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	2,000
	
 1624	
	Cutie de distributie
	buc	2,000
	
 1625	
	Doze
	buc	10,000
	
 1626	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,040
	
 1627	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	4,000
	
 		Capitolul 4.3.6. Coridor Mic
			
1628	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,020
	
 1629	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000
	
 1630	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,700
	
 1631	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1632	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	10,000
	
 1633	
	Cablu CAT6
	m	30,000
	
 1634	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,700
	
 1635	
	Tub gofrat 16
	m	70,000
	
 1636	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1637	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1638	
	Doze
	buc	2,000
	
 1639	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,030
	
 1640	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	3,000
	
 1641	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.7. Cabinet 301
			
1642	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,020
	
 1643	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000
	
 1644	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,090
	
 1645	
	Priza ordinara
	buc	8,000
	
 1646	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1647	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,900
	
 1648	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1649	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	30,000
	
 1650	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1651	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,900
	
 1652	
	Tub gofrat 16
	m	90,000
	
 1653	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	2,000
	
 1654	
	Cutie de distributie
	buc	2,000
	
 1655	
	Doze
	buc	11,000
	
 1656	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,040
	
 1657	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	4,000
	
 		Capitolul 4.3.8. Cabinet 300
			
1658	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1659	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1660	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,090
	
 1661	
	Priza ordinara
	buc	8,000
	
 1662	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1663	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,700
	
 1664	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1665	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1666	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1667	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,700
	
 1668	
	Tub gofrat 16
	m	70,000
	
 1669	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1670	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1671	
	Doze
	buc	10,000
	
 1672	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1673	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.9. Bloc Sanitar 1
			
1674	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1675	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1676	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
 1677	
	Priza ordinara
	buc	1,000
	
 1678	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,500
	
 1679	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1680	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1681	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,500
	
 1682	
	Tub gofrat 16
	m	50,000
	
 1683	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	2,000
	
 1684	
	Cutie de distributie
	buc	2,000
	
 1685	
	Doze
	buc	2,000
	
 1686	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,040
	
 1687	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	4,000
	
 		Capitolul 4.3.10. Cabinet 309
			
1688	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1689	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1690	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,090
	
 1691	
	Priza ordinara
	buc	8,000
	
 1692	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1693	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,900
	
 1694	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1695	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1696	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1697	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,900
	
 1698	
	Tub gofrat 16
	m	90,000
	
 1699	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1700	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1701	
	Doze
	buc	10,000
	
 1702	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,030
	
 1703	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	3,000
	
 		Capitolul 4.3.11. Cabinet 308
			
1704	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1705	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1706	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,080
	
 1707	
	Priza ordinara
	buc	7,000
	
 1708	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1709	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,700
	
 1710	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1711	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1712	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1713	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,700
	
 1714	
	Tub gofrat 16
	m	70,000
	
 1715	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1716	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1717	
	Doze
	buc	9,000
	
 1718	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1719	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.12. Cabinet 310
			
1720	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,020
	
 1721	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000
	
 1722	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,110
	
 1723	
	Priza ordinara
	buc	10,000
	
 1724	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1725	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	1,000
	
 1726	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	60,000
	
 1727	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1728	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1729	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,000
	
 1730	
	Tub gofrat 16
	m	100,000
	
 1731	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	2,000
	
 1732	
	Cutie de distributie
	buc	2,000
	
 1733	
	Doze
	buc	13,000
	
 1734	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,100
	
 1735	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	10,000
	
 1736	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
	buc	1,000
	
 		Capitolul 4.3.13. Cabinet 307
			
1737	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1738	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1739	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,080
	
 1740	
	Priza ordinara
	buc	7,000
	
 1741	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1742	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,700
	
 1743	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1744	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1745	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1746	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,700
	
 1747	
	Tub gofrat 16
	m	70,000
	
 1748	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1749	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1750	
	Doze
	buc	9,000
	
 1751	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1752	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.14. Cabinet 311
			
1753	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1754	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1755	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,070
	
 1756	
	Priza ordinara
	buc	6,000
	
 1757	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1758	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,700
	
 1759	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1760	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1761	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1762	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,700
	
 1763	
	Tub gofrat 16
	m	70,000
	
 1764	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1765	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1766	
	Doze
	buc	8,000
	
 1767	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1768	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.15. Cabinet 313
			
1769	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1770	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1771	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,090
	
 1772	
	Priza ordinara
	buc	8,000
	
 1773	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1774	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,900
	
 1775	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	50,000
	
 1776	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1777	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1778	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,900
	
 1779	
	Tub gofrat 16
	m	90,000
	
 1780	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1781	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1782	
	Doze
	buc	10,000
	
 1783	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1784	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.16. Cabinet 312
			
1785	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1786	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1787	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,090
	
 1788	
	Priza ordinara
	buc	8,000
	
 1789	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1790	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	1,000
	
 1791	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	60,000
	
 1792	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1793	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1794	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,000
	
 1795	
	Tub gofrat 16
	m	100,000
	
 1796	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1797	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1798	
	Doze
	buc	10,000
	
 1799	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,040
	
 1800	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	4,000
	
 		Capitolul 4.3.17. Cabinet 314/1
			
1801	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1802	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1803	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,050
	
 1804	
	Priza ordinara
	buc	4,000
	
 1805	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1806	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,700
	
 1807	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1808	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1809	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1810	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,700
	
 1811	
	Tub gofrat 16
	m	70,000
	
 1812	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1813	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1814	
	Doze
	buc	6,000
	
 1815	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1816	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.18. Cabinet 314/2
			
1817	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1818	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1819	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,070
	
 1820	
	Priza ordinara
	buc	6,000
	
 1821	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1822	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,800
	
 1823	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1824	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1825	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1826	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
 1827	
	Tub gofrat 16
	m	80,000
	
 1828	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1829	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1830	
	Doze
	buc	8,000
	
 1831	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1832	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.19. Cabinet 315
			
1833	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1834	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1835	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,110
	
 1836	
	Priza ordinara
	buc	10,000
	
 1837	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1838	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,800
	
 1839	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1840	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1841	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1842	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
 1843	
	Tub gofrat 16
	m	80,000
	
 1844	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1845	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1846	
	Doze
	buc	12,000
	
 1847	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,060
	
 1848	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	6,000
	
 1849	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
	buc	1,000
	
 		Capitolul 4.3.20. Cabinet Psiholog 1
			
1850	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1851	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1852	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,050
	
 1853	
	Priza ordinara
	buc	4,000
	
 1854	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1855	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,700
	
 1856	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1857	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1858	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1859	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,700
	
 1860	
	Tub gofrat 16
	m	70,000
	
 1861	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1862	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1863	
	Doze
	buc	6,000
	
 1864	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,010
	
 1865	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	1,000
	
 		Capitolul 4.3.21. Coridor Psiholog
			
1866	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1867	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1868	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,020
	
 1869	
	Priza ordinara
	buc	2,000
	
 1870	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300
	
 1871	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	10,000
	
 1872	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	10,000
	
 1873	
	Cablu CAT6
	m	10,000
	
 1874	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,300
	
 1875	
	Tub gofrat 16
	m	30,000
	
 1876	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1877	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1878	
	Doze
	buc	3,000
	
 1879	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,010
	
 1880	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	1,000
	
 1881	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
	buc	1,000
	
 		Capitolul 4.3.22. Cabinet Psiholog 2
			
1882	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1883	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1884	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,090
	
 1885	
	Priza ordinara
	buc	8,000
	
 1886	
	Priza RJ45
	buc	1,000
	
 1887	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,800
	
 1888	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1889	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1890	
	Cablu CAT6
	m	20,000
	
 1891	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
 1892	
	Tub gofrat 16
	m	80,000
	
 1893	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1894	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1895	
	Doze
	buc	10,000
	
 1896	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,040
	
 1897	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	4,000
	
 		Capitolul 4.3.23. Bloc Sanitar 2
			
1898	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,010
	
 1899	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	1,000
	
 1900	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,040
	
 1901	
	Priza ordinara
	buc	4,000
	
 1902	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,600
	
 1903	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1904	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1905	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,600
	
 1906	
	Tub gofrat 16
	m	60,000
	
 1907	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	2,000
	
 1908	
	Cutie de distributie
	buc	2,000
	
 1909	
	Doze
	buc	5,000
	
 1910	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,020
	
 1911	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA
			
1912	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,020
	
 1913	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000
	
 1914	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,080
	
 1915	
	Priza ordinara
	buc	8,000
	
 1916	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,900
	
 1917	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	30,000
	
 1918	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	30,000
	
 1919	
	Cablu CAT6
	m	30,000
	
 1920	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,900
	
 1921	
	Tub gofrat 16
	m	90,000
	
 1922	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1923	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1924	
	Doze
	buc	10,000
	
 1925	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,030
	
 1926	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	3,000
	
 1927	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
	buc	2,000
	
 		Capitolul 4.3.25. Coridor Sectia ginecologica
			
1928	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,030
	
 1929	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	3,000
	
 1930	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,060
	
 1931	
	Priza ordinara
	buc	6,000
	
 1932	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	1,300
	
 1933	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	80,000
	
 1934	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1935	
	Cablu CAT6
	m	30,000
	
 1936	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,300
	
 1937	
	Tub gofrat 16
	m	130,000
	
 1938	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	2,000
	
 1939	
	Cutie de distributie
	buc	2,000
	
 1940	
	Doze
	buc	9,000
	
 1941	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,060
	
 1942	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	6,000
	
 1943	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
	buc	1,000
	
 		Capitolul 4.3.26. Coridor Central
			
1944	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,020
	
 1945	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000
	
 1946	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,040
	
 1947	
	Priza ordinara
	buc	4,000
	
 1948	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,900
	
 1949	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	40,000
	
 1950	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
	m	20,000
	
 1951	
	Cablu CAT6
	m	30,000
	
 1952	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,900
	
 1953	
	Tub gofrat 16
	m	90,000
	
 1954	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	2,000
	
 1955	
	Cutie de distributie
	buc	2,000
	
 1956	
	Doze
	buc	6,000
	
 1957	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,060
	
 1958	
	Corp de iluminat 600*600 led
	buc	6,000
	
 		Capitolul 4.3.27. Casa Scarii
			
1959	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,020
	
 1960	
	Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000
	
 1961	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,100
	
 1962	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
	m	10,000
	
 1963	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,100
	
 1964	
	Tub gofrat 16
	m	10,000
	
 1965	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
	buc	1,000
	
 1966	
	Cutie de distributie
	buc	1,000
	
 1967	
	Doze
	buc	2,000
	
 		Capitolul 5. Utilaj
			
		Capitolul 5.1. Lucrari sanitare
			
1968	
	Incalzitor de apa V=10l
	buc	16,000
	
 1969	
	Incalzitor de apa V=100l
	buc	5,000
	
 		Capitolul 5.2. Sistema de incalzire
			
1970	
	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split
	buc	15,000
	
 1971	
	Aparat de conditionat aerul 12000 BTU inv split
	buc	6,000
	
 		Capitolul 5.3. Lucrari electrice
			
1972	
	Panou  36 module gata echipat
	buc	6,000
	
 1973	
	Panou  12 module gata echipat
	buc	2,000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.