CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Cimislia
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere existentedin beton asfaltic pe un sector de drum local L566 G125  Drum de access pre satul Cenac raionul Cimislia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	14,0000	
2	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,2000	
3	TsI50A5
	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	15,2000	
4	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	180,0000	
5	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)	m2	700,0000	
6	DB02D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (consum 0.4 l/m2) (apa se exclude din resurse)  (Протравка поверхности битумной эмульсией из расхода 0,4 л/м2) (вода из ресурсов исключается)	100m2	14,0000	
7	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из м/зерн. асфальтобетонной смеси, Нср=4 см с применением укладчиков асфальтобетона)	t	105,0000	
8	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1400,0000	

  Șef direcția dezvoltare teritorială                                                 V.Tocaru