Resistematizarea incaperilor imobilului cu nr.cadastral 0100214.137.01, in vederea reamplasarii utilajului de Roentgen, a IMSP INN "Diomid Gherman", din str.Korolenko nr.2, mun.Chisinau.                               Obiect Nr.1066	Formular Nr.1B
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-3 
Deviz-oferta № 
                                            Priza de pamint (marca EEF.SU)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 			

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint 					
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 	m3	12,20			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  (обратная засыпка вручную)	m3	12,20			
 3	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	12,20			
							
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
4	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,005			
 5	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (Cilindru din otel zincat D20 mm,   1buc=5m)    (exclude Otel 16mm)	10 buc	0,80			
 6	Pret
	Cilindru din otel zincat D20 mm	m	40,00			
 7	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)   	100 m	0,61			
 8	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda din otel zincat 4x40mm)   	100 m	0,09			
 9	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2  (Banda din otel zincat 4x25mm)   	100 m	0,50