1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi
3.Obiectul achiziţiei: ”Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare”.
4. Cod CPV:  45000000-6
      Lista cu cantitățile de lucrări:
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	

1	DB01C
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,00	
 2	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,00	
 3	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,00	
 4	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	1,00	
 5	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,00	
 6	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,00	
 7	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare	m3	1,00	
 8	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m	1,00	
 9	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,00	
 10	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,00	
 11	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,00	
 12	DI158B
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,00	
 13	DI158C
	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,00	
 14	DI158D
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 	m2	1,00	
 15	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	
 16	DB02A
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	1,00	
 17	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra 	100m2	1,00	
 18	DB02D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 	100m2	1,00	
 19	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,00	
 20	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,00	
 21	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 22	DB16C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 	m2	1,00	
 23	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 24	DB16E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 25	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 26	DB16G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 27	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 28	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  	m2	1,00	
 29	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 30	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 31	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 32	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 33	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 34	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 35	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 36	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 37	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 38	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 39	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 40	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 41	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 42	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 43	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 44	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 45	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 46	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 47	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	
 48	RpAcF02A
	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	
 49	RpAcF03A
	Ridicarea  la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	1,00	
 50	RpAcF03D
	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat 	buc	1,00	
 51	RpAcF35A
	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3	1,00	
 52	RpAcF35B
	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6  m	m3	1,00	
 53	RpAcF37A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale  cu adincimea de 2-4 m	m3	1,00	
 54	RpAcF37B
	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale  cu adincimea de 4-6 m	m3	1,00	
 55	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m	m3	1,00	
 56	RpAcF38B
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 4-6 m	m3	1,00	
 57	RpAcF04A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m 	m3	1,00	
 58	RpAcF04B
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m 	m3	1,00	
 59	RpAcF05A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m 	m3	1,00	
 60	RpAcF05B
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m 	m3	1,00	
 61	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 	m3	1,00	
 62	RpAcF06B
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m 	m3	1,00	
 63	RpAcF34A
	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,00	
 64	RpAcF07A
	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm	buc	1,00	
 65	RpAcF07B
	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm	buc	1,00	
 66	RpAcF08A
	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere	buc	1,00	
 67	RpAcF10A
	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc	1,00	
 68	RpAcF10B
	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc	1,00	
 69	AcE04A
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1	buc	1,00	
 70	AcE04C
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,00	
 71	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	
 72	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,00	
 73	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I	buc	1,00	
 74	AcE08C
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,00	
 75	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,00	
 76	AcE06B
	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere	buc	1,00	
 77	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 78	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 79	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 80	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 81	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 82	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 83	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 84	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 85	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 86	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 87	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 88	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 89	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 90	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 91	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 92	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 93	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 94	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 95	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 96	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 97	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 98	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 99	DI123
	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 100	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 101	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc	1,00	
 102	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc	1,00	
 103	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc	1,00	
 104	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc	1,00	
 105	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc	1,00	
 106	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,00	
 107	DI121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,00	
 108	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,00	
 109	DI130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 	100m2	1,00	
 110	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	
 111	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	
 112	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	
 113	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	1,00	
 114	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,00	
 115	DI135
	Executarea parapetului metalic 	m	1,00	
 116	DI127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,00	
 117	DF09C
	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	1,00	
 118	DF59A
	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,00	
 119	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,00	
 120	DF58A
	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m 	m2	1,00	
 121	DF57A
	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	1,00	
 122	DF57С
	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc	1,00	
 123	DF57D
	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m	1,00	
 124	RpAr5A
	Curatirea mecanica a rosturilor	m	1,00	
 125	RpAr6A
	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos: canal 10х35h mm	m	1,00	
 126	RpAr7A
	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1,00	
 127	DI114
	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,00	
 128	DI156A
	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	1,00	
 129	DI156B
	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	1,00	
 130	DI153A
	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" ,  толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2	1,00	
 131	DI153B
	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" ,  толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)
	100m2	1,00	
 132	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением  битумной эмульсии  и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15)

	100m2	1,00	
 133	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением  битумной эмульсии  и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10)	100m2	1,00	
 134	DI152A
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная  поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной  "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	1,00	
 135	DI152B
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная  поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной  "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,00	
 136	DI152C
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная  поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной  "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2	1,00	
 137	DI151A
	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu  piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,00