CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Ustia,r-l Dubasari
3. Obiectul achiziţiilor  REPARATIA CAPITALA A DRUMURILOR LOCALE DIN SATUL USTIA, RAIONUL DUBASARI (Str. Scolii)
Str. Scolii
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Scolii
	
		1.1. Constructia rigolei prefabricate L4-8
	
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	M3	64,70	
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,65	
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,0 km
	t	119,70	
4	TsC51B	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,65	
5	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	6,01	
6	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (15cm)
	m3	32,76	
7	Dl123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 
	M3	32,85	
8	Dl119	Fundatii monolite din mortar de ciment
	m3	0,55	
9	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari)
	M3	1,37	
10	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni)
	M3	16,64	
		1.2.Constructia rigolei dreptungiulare din beton armat monolit (b=0.6m;h=-0.45m)cu placi			
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este inclus transportul la 1,0km)
	100m3	0,60	
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	M3	25,75	
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	1,01	
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	1,56	
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300, h=15cm
	M3	15,15	
16	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm
	M2	162,00	
17	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm )-fund
	M3	25,25	
18	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm  )-taluzuri
	M3	20,66	
19	PD04A	Montarea armaturilor 
	kg	3784,69	
		1.3.Constructia si montarea placilor din beton armat			
20	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	M2	150,32	
21	PD04A	Montarea armaturilor 
	kg	1459,83	
22	Dl119	Fabricarea placilor din beton monolit B25
	M3	16,03	
23	Dl124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)
	M3	16,03	
		1.4.Constructia rigolei dreptungiulare din beton armat monolit(b=0.6mxh=0.45m)			
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este inclus transportul la 1,0km)
	100m3	0,06	
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	M3	2,71	
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	0,09	
27	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	0,164	
28	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm
	M2	32,40	
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300, h=15cm
	M3	1,35	
30	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm )-fund
	M3	2,26	
31	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm  )-taluzuri
	M3	2,46	
32	PD04A	Montarea armaturilor 
	kg	444,50	
		1.5.Constructia fintinilor(6 buc)			
33	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  
	100m3	0,27	
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	M3	11,43	
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	0,14	
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	1,02	
37	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	M2	96,24	
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=20cm 
	M3	2,70	
39	PD04A	Montarea armaturilor 
	kg	1649,27	
40	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20
	M3	24,74	
41	Dl121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	M2	70,46	
42	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit B15)
	M3	0,18	
43	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)
	buc	8,00	
44	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (pentru capac monolit)
	M2	6,90	
45	PD04A	Montarea armaturilor 
	kg	39,23	
46	Dl119	Fabricarea capacului din beton monolit B20
	M3	0,54	
47	Dl124	Montarea capacului din beton armat la fintina (costul capacului este calculat mai sus)
	M3	0,54	
		1.6.Constructia podetelor			
48	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100m3	12,19	
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	M3	522,47	
50	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II 
	100m3	12.88	
51	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100m3	12,88	
52	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (sub capetele si corpul podetului)  
	M3	93,00	
53	Dl122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0.8 m ) TS 80.25.3 - 93buc
	M3	55,80	
54	Dl120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	M2	51,15	
55	Dl121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	M2	883,50	
56	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)
	t	0,116	
57	Dl125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal )  
	M3	2,14